{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Cotações","Composições","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":62362,"n_cols":4,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[104658]
[104658,"SINAPI",88316,1.2789999999999999]
[104658,"SINAPI",88309,0.63900000000000001]
[104658,"SINAPI-I",36178,6.4375]
[104658,"SINAPI-I",34357,0.24]
[104658,"SINAPI-I",34353,8.6199999999999992]
[105002]
[105002,"SINAPI",104658,0.48]
[105002,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105002,"SINAPI",88316,7.2080000000000002]
[105002,"SINAPI",88309,3.6040000000000001]
[105002,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105002,"SINAPI-I",4718,2.7E-2]
[105002,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105004]
[105004,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105004,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105004,"SINAPI",88316,1.2609999999999999]
[105004,"SINAPI",88309,0.63]
[105004,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105004,"SINAPI-I",4718,5.0000000000000001E-3]
[105004,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105003]
[105003,"SINAPI",104658,0.48]
[105003,"SINAPI",94965,0.66502459999999997]
[105003,"SINAPI",90965,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",90964,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI",88316,17.010999999999999]
[105003,"SINAPI",88309,2.3251949999999999]
[105003,"SINAPI",5952,5.2258833999999998]
[105003,"SINAPI",5795,0.95392160000000004]
[105003,"SINAPI-I",5068,3.6695999999999999E-2]
[105003,"SINAPI-I",4718,0.19980000000000001]
[105003,"SINAPI-I",4509,7.48]
[105005]
[105005,"SINAPI",104658,5.7657699999999999E-2]
[105005,"SINAPI",94965,0.1231527]
[105005,"SINAPI",90965,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",90964,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI",88316,3.0760000000000001]
[105005,"SINAPI",88309,0.39359169999999999]
[105005,"SINAPI",5952,0.96775619999999996]
[105005,"SINAPI",5795,0.17665210000000001]
[105005,"SINAPI-I",5068,4.4079000000000002E-3]
[105005,"SINAPI-I",4718,3.6999999999999998E-2]
[105005,"SINAPI-I",4509,0.73993989999999998]
[105006]
[105006,"SINAPI",88316,2.1890000000000001]
[105006,"SINAPI",88309,1.0940000000000001]
[105006,"SINAPI",87307,0.131886]
[105006,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[105006,"SINAPI-I",45087,1]
[104999]
[104999,"SINAPI",90965,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",90964,0.54055560000000002]
[104999,"SINAPI",88316,7.4]
[104999,"SINAPI",88309,0.19811049999999999]
[104999,"SINAPI",87307,0.131886]
[104999,"SINAPI",87286,2.59413E-2]
[104999,"SINAPI-I",45087,1]
[104999,"SINAPI",5952,2.9613339999999999]
[104999,"SINAPI",5795,0.54055560000000002]
[105000]
[105000,"SINAPI",104658,0.5]
[105000,"SINAPI",104626,0.12]
[105000,"SINAPI",99837,2]
[105000,"SINAPI",96624,0.12]
[105001]
[105001,"SINAPI",104658,0.52500000000000002]
[105001,"SINAPI",104626,0.15]
[105001,"SINAPI",99837,2]
[105001,"SINAPI",96624,0.15]
[89306]
[89306,"SINAPI",88316,0.6]
[89306,"SINAPI",88309,1.2]
[89306,"SINAPI",87286,1.9199999999999998E-2]
[89306,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89306,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89306,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89307]
[89307,"SINAPI",88316,0.6]
[89307,"SINAPI",88309,1.2]
[89307,"SINAPI",87367,1.9199999999999998E-2]
[89307,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89307,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89307,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89290]
[89290,"SINAPI",88316,0.43]
[89290,"SINAPI",88309,0.86]
[89290,"SINAPI",87286,1.43E-2]
[89290,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89290,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89290,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89291]
[89291,"SINAPI",88316,0.43]
[89291,"SINAPI",88309,0.86]
[89291,"SINAPI",87367,1.43E-2]
[89291,"SINAPI-I",34788,1.53]
[89291,"SINAPI-I",34649,1.27]
[89291,"SINAPI-I",34586,15.29]
[89298]
[89298,"SINAPI",88316,0.44]
[89298,"SINAPI",88309,0.88]
[89298,"SINAPI",87286,1.72E-2]
[89298,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89298,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89298,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89299]
[89299,"SINAPI",88316,0.44]
[89299,"SINAPI",88309,0.88]
[89299,"SINAPI",87367,1.72E-2]
[89299,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89299,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89299,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89282]
[89282,"SINAPI",88316,0.33]
[89282,"SINAPI",88309,0.65]
[89282,"SINAPI",87286,1.29E-2]
[89282,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89282,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89282,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89283]
[89283,"SINAPI",88316,0.33]
[89283,"SINAPI",88309,0.65]
[89283,"SINAPI",87367,1.29E-2]
[89283,"SINAPI-I",38603,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34781,1.44]
[89283,"SINAPI-I",34655,0.96]
[89283,"SINAPI-I",34588,10.06]
[89480]
[89480,"SINAPI",88626,1.8700000000000001E-2]
[89480,"SINAPI",88316,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[89480,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89480,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89480,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89464]
[89464,"SINAPI",88626,1.2500000000000001E-2]
[89464,"SINAPI",88316,0.8]
[89464,"SINAPI",88309,0.8]
[89464,"SINAPI-I",38599,1.27]
[89464,"SINAPI-I",38592,1.52]
[89464,"SINAPI-I",34564,15.19]
[89478]
[89478,"SINAPI",88715,1.8700000000000001E-2]
[89478,"SINAPI",88316,1.05]
[89478,"SINAPI",88309,1.05]
[89478,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89478,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89478,"SINAPI-I",38588,1.55]
[89462]
[89462,"SINAPI",88715,1.2500000000000001E-2]
[89462,"SINAPI",88316,0.74]
[89462,"SINAPI",88309,0.74]
[89462,"SINAPI-I",38596,1.29]
[89462,"SINAPI-I",38590,15.51]
[89462,"SINAPI-I",38588,1.55]
[104444]
[104444,"SINAPI",88316,1.08]
[104444,"SINAPI",88309,1.08]
[104444,"SINAPI",87286,1.8700000000000001E-2]
[104444,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104444,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104444,"SINAPI-I",34567,15.37]
[104442]
[104442,"SINAPI",88316,0.76]
[104442,"SINAPI",88309,0.76]
[104442,"SINAPI",87286,1.2500000000000001E-2]
[104442,"SINAPI-I",44905,1.28]
[104442,"SINAPI-I",44904,1.54]
[104442,"SINAPI-I",34567,15.37]
[89472]
[89472,"SINAPI",88626,1.6799999999999999E-2]
[89472,"SINAPI",88316,0.67]
[89472,"SINAPI",88309,0.67]
[89472,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89472,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89472,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89472,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89455]
[89455,"SINAPI",88626,1.1299999999999999E-2]
[89455,"SINAPI",88316,0.48]
[89455,"SINAPI",88309,0.48]
[89455,"SINAPI-I",38600,0.95]
[89455,"SINAPI-I",38594,1.43]
[89455,"SINAPI-I",38593,1.43]
[89455,"SINAPI-I",34570,9.99]
[89470]
[89470,"SINAPI",88715,1.6799999999999999E-2]
[89470,"SINAPI",88316,0.62]
[89470,"SINAPI",88309,0.62]
[89470,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89470,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89470,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89470,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[89453]
[89453,"SINAPI",88715,1.1299999999999999E-2]
[89453,"SINAPI",88316,0.45]
[89453,"SINAPI",88309,0.45]
[89453,"SINAPI-I",38597,0.97]
[89453,"SINAPI-I",38591,1.46]
[89453,"SINAPI-I",38589,1.46]
[89453,"SINAPI-I",25070,10.204000000000001]
[104443]
[104443,"SINAPI",88316,0.64]
[104443,"SINAPI",88309,0.64]
[104443,"SINAPI",87286,1.6799999999999999E-2]
[104443,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104443,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104443,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104443,"SINAPI-I",34573,10.11]
[104441]
[104441,"SINAPI",88316,0.46]
[104441,"SINAPI",88309,0.46]
[104441,"SINAPI",87286,1.1299999999999999E-2]
[104441,"SINAPI-I",44902,0.96]
[104441,"SINAPI-I",44901,1.44]
[104441,"SINAPI-I",44900,1.44]
[104441,"SINAPI-I",34573,10.11]
[103354]
[103354,"SINAPI",88316,0.69]
[103354,"SINAPI",88309,1.38]
[103354,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103354,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103354,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103354,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103355]
[103355,"SINAPI",88316,0.69]
[103355,"SINAPI",88309,1.38]
[103355,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103355,"SINAPI-I",44459,30.19]
[103355,"SINAPI-I",37395,1.3899999999999999E-2]
[103355,"SINAPI-I",34558,0.57999999999999996]
[103330]
[103330,"SINAPI",88316,0.6]
[103330,"SINAPI",88309,1.2]
[103330,"SINAPI",87292,9.7999999999999997E-3]
[103330,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103330,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103330,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103331]
[103331,"SINAPI",88316,0.6]
[103331,"SINAPI",88309,1.2]
[103331,"SINAPI",87369,9.7999999999999997E-3]
[103331,"SINAPI-I",38783,28.31]
[103331,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103331,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103358]
[103358,"SINAPI",88316,0.48]
[103358,"SINAPI",88309,0.96]
[103358,"SINAPI",87292,8.3000000000000001E-3]
[103358,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103358,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103358,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103359]
[103359,"SINAPI",88316,0.48]
[103359,"SINAPI",88309,0.96]
[103359,"SINAPI",87369,8.3000000000000001E-3]
[103359,"SINAPI-I",44460,18.87]
[103359,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103359,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103366]
[103366,"SINAPI",88316,0.37]
[103366,"SINAPI",88309,0.74]
[103366,"SINAPI",87292,7.4999999999999997E-3]
[103366,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103366,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103366,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103367]
[103367,"SINAPI",88316,0.37]
[103367,"SINAPI",88309,0.74]
[103367,"SINAPI",87369,7.4999999999999997E-3]
[103367,"SINAPI-I",44461,14.15]
[103367,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103367,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103360]
[103360,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103360,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103360,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103360,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103360,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103360,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103361]
[103361,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103361,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103361,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103361,"SINAPI-I",44462,18.87]
[103361,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103361,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103368]
[103368,"SINAPI",88316,0.43]
[103368,"SINAPI",88309,0.86]
[103368,"SINAPI",87292,9.4999999999999998E-3]
[103368,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103368,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103368,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103369]
[103369,"SINAPI",88316,0.43]
[103369,"SINAPI",88309,0.86]
[103369,"SINAPI",87369,9.4999999999999998E-3]
[103369,"SINAPI-I",44463,14.15]
[103369,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103369,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103334]
[103334,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103334,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103334,"SINAPI",87292,1.83E-2]
[103334,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103334,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103334,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103335]
[103335,"SINAPI",88316,1.1599999999999999]
[103335,"SINAPI",88309,2.3199999999999998]
[103335,"SINAPI",87369,1.83E-2]
[103335,"SINAPI-I",37395,1.9300000000000001E-2]
[103335,"SINAPI-I",34547,0.80500000000000005]
[103335,"SINAPI-I",7267,56.62]
[103362]
[103362,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103362,"SINAPI",88309,1.29]
[103362,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103362,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103362,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103362,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103363]
[103363,"SINAPI",88316,0.64500000000000002]
[103363,"SINAPI",88309,1.29]
[103363,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103363,"SINAPI-I",44464,18.87]
[103363,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103363,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103370]
[103370,"SINAPI",88316,0.495]
[103370,"SINAPI",88309,0.99]
[103370,"SINAPI",87292,1.0699999999999999E-2]
[103370,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103370,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103370,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103371]
[103371,"SINAPI",88316,0.495]
[103371,"SINAPI",88309,0.99]
[103371,"SINAPI",87369,1.0699999999999999E-2]
[103371,"SINAPI-I",44465,14.15]
[103371,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103371,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103332]
[103332,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103332,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103332,"SINAPI",87292,1.0500000000000001E-2]
[103332,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103332,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103332,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103333]
[103333,"SINAPI",88316,1.1000000000000001]
[103333,"SINAPI",88309,2.2000000000000002]
[103333,"SINAPI",87369,1.0500000000000001E-2]
[103333,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103333,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103333,"SINAPI-I",7267,37.74]
[103352]
[103352,"SINAPI",88316,0.9]
[103352,"SINAPI",88309,1.8]
[103352,"SINAPI",87292,9.7000000000000003E-3]
[103352,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103352,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103352,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103353]
[103353,"SINAPI",88316,0.9]
[103353,"SINAPI",88309,1.8]
[103353,"SINAPI",87369,9.7000000000000003E-3]
[103353,"SINAPI-I",44458,30.19]
[103353,"SINAPI-I",37395,6.8999999999999999E-3]
[103353,"SINAPI-I",34557,0.57999999999999996]
[103328]
[103328,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103328,"SINAPI",88309,1.61]
[103328,"SINAPI",87292,9.1000000000000004E-3]
[103328,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103328,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103328,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103329]
[103329,"SINAPI",88316,0.80500000000000005]
[103329,"SINAPI",88309,1.61]
[103329,"SINAPI",87369,9.1000000000000004E-3]
[103329,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103329,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103329,"SINAPI-I",7271,28.31]
[103356]
[103356,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103356,"SINAPI",88309,0.77]
[103356,"SINAPI",87292,7.7000000000000002E-3]
[103356,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103356,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103356,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103357]
[103357,"SINAPI",88316,0.38500000000000001]
[103357,"SINAPI",88309,0.77]
[103357,"SINAPI",87369,7.7000000000000002E-3]
[103357,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103357,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103357,"SINAPI-I",7268,18.87]
[103364]
[103364,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103364,"SINAPI",88309,0.59]
[103364,"SINAPI",87292,6.8999999999999999E-3]
[103364,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103364,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103364,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103365]
[103365,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103365,"SINAPI",88309,0.59]
[103365,"SINAPI",87369,6.8999999999999999E-3]
[103365,"SINAPI-I",44457,14.15]
[103365,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103365,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103350]
[103350,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103350,"SINAPI",88309,3.03]
[103350,"SINAPI",87292,1.34E-2]
[103350,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103350,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103350,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103351]
[103351,"SINAPI",88316,1.5149999999999999]
[103351,"SINAPI",88309,3.03]
[103351,"SINAPI",87369,1.34E-2]
[103351,"SINAPI-I",37395,9.7000000000000003E-3]
[103351,"SINAPI-I",34557,0.80500000000000005]
[103351,"SINAPI-I",7270,56.62]
[103344]
[103344,"SINAPI",88316,0.48]
[103344,"SINAPI",88309,0.96]
[103344,"SINAPI",87292,1.2200000000000001E-2]
[103344,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103344,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103344,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103345]
[103345,"SINAPI",88316,0.48]
[103345,"SINAPI",88309,0.96]
[103345,"SINAPI",87369,1.2200000000000001E-2]
[103345,"SINAPI-I",44466,18.14]
[103345,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103345,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103348]
[103348,"SINAPI",88316,0.37]
[103348,"SINAPI",88309,0.74]
[103348,"SINAPI",87292,1.11E-2]
[103348,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103348,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103348,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103349]
[103349,"SINAPI",88316,0.37]
[103349,"SINAPI",88309,0.74]
[103349,"SINAPI",87369,1.11E-2]
[103349,"SINAPI-I",44467,13.6]
[103349,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103349,"SINAPI-I",34558,0.42]
[103346]
[103346,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103346,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103346,"SINAPI",87292,1.2999999999999999E-2]
[103346,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103346,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103346,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103347]
[103347,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103347,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103347,"SINAPI",87369,1.2999999999999999E-2]
[103347,"SINAPI-I",44468,18.14]
[103347,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103347,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103324]
[103324,"SINAPI",88316,0.43]
[103324,"SINAPI",88309,0.86]
[103324,"SINAPI",87292,1.18E-2]
[103324,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103324,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103324,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103325]
[103325,"SINAPI",88316,0.43]
[103325,"SINAPI",88309,0.86]
[103325,"SINAPI",87369,1.18E-2]
[103325,"SINAPI-I",37593,13.6]
[103325,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103325,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103326]
[103326,"SINAPI",88316,0.495]
[103326,"SINAPI",88309,0.99]
[103326,"SINAPI",87292,1.38E-2]
[103326,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103326,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103326,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103327]
[103327,"SINAPI",88316,0.495]
[103327,"SINAPI",88309,0.99]
[103327,"SINAPI",87369,1.38E-2]
[103327,"SINAPI-I",37594,13.6]
[103327,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103327,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103322]
[103322,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103322,"SINAPI",88309,0.59]
[103322,"SINAPI",87292,1.04E-2]
[103322,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103322,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103322,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103323]
[103323,"SINAPI",88316,0.29499999999999998]
[103323,"SINAPI",88309,0.59]
[103323,"SINAPI",87369,1.04E-2]
[103323,"SINAPI-I",37592,13.6]
[103323,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103323,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103338]
[103338,"SINAPI",88316,0.65]
[103338,"SINAPI",88309,1.3]
[103338,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103338,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103338,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103338,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103339]
[103339,"SINAPI",88316,0.65]
[103339,"SINAPI",88309,1.3]
[103339,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103339,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103339,"SINAPI-I",37103,13.6]
[103339,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103340]
[103340,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103340,"SINAPI",88309,1.47]
[103340,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103340,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103340,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103340,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103341]
[103341,"SINAPI",88316,0.73499999999999999]
[103341,"SINAPI",88309,1.47]
[103341,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103341,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103341,"SINAPI-I",34555,13.6]
[103341,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103336]
[103336,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103336,"SINAPI",88309,0.95]
[103336,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103336,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103336,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103336,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103337]
[103337,"SINAPI",88316,0.47499999999999998]
[103337,"SINAPI",88309,0.95]
[103337,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103337,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103337,"SINAPI-I",34599,13.6]
[103337,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103342]
[103342,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103342,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103342,"SINAPI",87292,1.1299999999999999E-2]
[103342,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103342,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103342,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103343]
[103343,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103343,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103343,"SINAPI",87369,1.1299999999999999E-2]
[103343,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103343,"SINAPI-I",34592,18.14]
[103343,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318]
[103318,"SINAPI",88316,0.5]
[103318,"SINAPI",88309,1]
[103318,"SINAPI",87292,1.0200000000000001E-2]
[103318,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103318,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103318,"SINAPI-I",651,13.6]
[103319]
[103319,"SINAPI",88316,0.5]
[103319,"SINAPI",88309,1]
[103319,"SINAPI",87369,1.0200000000000001E-2]
[103319,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103319,"SINAPI-I",34547,0.42]
[103319,"SINAPI-I",651,13.6]
[103320]
[103320,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103320,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103320,"SINAPI",87292,1.2800000000000001E-2]
[103320,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103320,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103320,"SINAPI-I",654,13.6]
[103321]
[103321,"SINAPI",88316,0.56499999999999995]
[103321,"SINAPI",88309,1.1299999999999999]
[103321,"SINAPI",87369,1.2800000000000001E-2]
[103321,"SINAPI-I",37395,0.01]
[103321,"SINAPI-I",34548,0.42]
[103321,"SINAPI-I",654,13.6]
[103316]
[103316,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103316,"SINAPI",88309,0.73]
[103316,"SINAPI",87292,8.6999999999999994E-3]
[103316,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103316,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103316,"SINAPI-I",650,13.6]
[103317]
[103317,"SINAPI",88316,0.36499999999999999]
[103317,"SINAPI",88309,0.73]
[103317,"SINAPI",87369,8.6999999999999994E-3]
[103317,"SINAPI-I",37395,5.0000000000000001E-3]
[103317,"SINAPI-I",34557,0.42]
[103317,"SINAPI-I",650,13.6]
[101166]
[101166,"SINAPI",88316,4.1719999999999997]
[101166,"SINAPI",88309,8.3439999999999994]
[101166,"SINAPI",87292,0.13]
[101166,"SINAPI-I",34586,122.27]
[101165]
[101165,"SINAPI",88316,5.1319999999999997]
[101165,"SINAPI",88309,10.263]
[101165,"SINAPI",87292,0.13]
[101165,"SINAPI-I",34566,122.27]
[101163]
[101163,"SINAPI",88316,2.1]
[101163,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101163,"SINAPI",87292,0.01]
[101163,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101163,"SINAPI-I",718,25.68]
[101164]
[101164,"SINAPI",88316,2.1]
[101164,"SINAPI",88309,4.1989999999999998]
[101164,"SINAPI",87292,1.7000000000000001E-2]
[101164,"SINAPI-I",43059,0.54500000000000004]
[101164,"SINAPI-I",715,25.68]
[101162]
[101162,"SINAPI",100489,2.3E-2]
[101162,"SINAPI",88316,1.1100000000000001]
[101162,"SINAPI",88309,2.2200000000000002]
[101162,"SINAPI-I",7272,23.29]
[101161]
[101161,"SINAPI",100489,0.01]
[101161,"SINAPI",88316,1.028]
[101161,"SINAPI",88309,2.0550000000000002]
[101161,"SINAPI-I",665,3.95]
[101160]
[101160,"SINAPI",88316,0.46100000000000002]
[101160,"SINAPI",88309,0.92100000000000004]
[101160,"SINAPI-I",44396,0.53200000000000003]
[101160,"SINAPI-I",44364,3.56]
[101160,"SINAPI-I",44363,54.29]
[101160,"SINAPI-I",44212,5.03]
[101159]
[101159,"SINAPI",88316,0.97]
[101159,"SINAPI",88309,1.9390000000000001]
[101159,"SINAPI",87292,2.8000000000000001E-2]
[101159,"SINAPI-I",7258,73.489999999999995]
[101154]
[101154,"SINAPI",88316,0.40200000000000002]
[101154,"SINAPI",88309,0.80300000000000005]
[101154,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101154,"SINAPI-I",34557,0.46]
[101154,"SINAPI-I",674,1.0269999999999999]
[101155]
[101155,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101155,"SINAPI",88309,1.075]
[101155,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101155,"SINAPI-I",34600,1.0269999999999999]
[101155,"SINAPI-I",34547,0.46]
[101156]
[101156,"SINAPI",88316,0.53800000000000003]
[101156,"SINAPI",88309,1.627]
[101156,"SINAPI",87292,1.6E-2]
[101156,"SINAPI-I",34548,0.46]
[101156,"SINAPI-I",652,1.0269999999999999]
[101158]
[101158,"SINAPI",88316,0.28399999999999997]
[101158,"SINAPI",88309,0.56699999999999995]
[101158,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101158,"SINAPI-I",34583,1.0269999999999999]
[101157]
[101157,"SINAPI",88316,0.24199999999999999]
[101157,"SINAPI",88309,0.48399999999999999]
[101157,"SINAPI-I",44324,0.01]
[101157,"SINAPI-I",34584,1.0269999999999999]
[87382]
[87382,"SINAPI",88404,3.42]
[87382,"SINAPI",88399,1.04]
[87382,"SINAPI",88377,4.46]
[87382,"SINAPI-I",371,1839.64]
[87383]
[87383,"SINAPI",88392,2.68]
[87383,"SINAPI",88386,0.82]
[87383,"SINAPI",88377,3.5]
[87383,"SINAPI-I",371,1858.3]
[87384]
[87384,"SINAPI",88398,1.64]
[87384,"SINAPI",88393,0.5]
[87384,"SINAPI",88377,2.14]
[87384,"SINAPI",88316,0.52]
[87384,"SINAPI-I",371,1871.29]
[87398]
[87398,"SINAPI",88316,12.59]
[87398,"SINAPI-I",371,1890]
[87395]
[87395,"SINAPI",88404,4.46]
[87395,"SINAPI",88399,1.36]
[87395,"SINAPI",88377,5.82]
[87395,"SINAPI-I",37553,1954.97]
[87396]
[87396,"SINAPI",88392,3.62]
[87396,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87396,"SINAPI",88377,4.72]
[87396,"SINAPI-I",37553,1981.23]
[87397]
[87397,"SINAPI",88398,2.29]
[87397,"SINAPI",88393,0.7]
[87397,"SINAPI",88377,2.99]
[87397,"SINAPI",88316,0.86]
[87397,"SINAPI-I",37553,2006.31]
[87402]
[87402,"SINAPI",88316,15.78]
[87402,"SINAPI-I",37553,1995]
[87391]
[87391,"SINAPI",88404,4.46]
[87391,"SINAPI",88399,1.36]
[87391,"SINAPI",88377,5.82]
[87391,"SINAPI-I",37552,1954.97]
[87393]
[87393,"SINAPI",88392,3.62]
[87393,"SINAPI",88386,1.1000000000000001]
[87393,"SINAPI",88377,4.72]
[87393,"SINAPI-I",37552,1981.23]
[87394]
[87394,"SINAPI",88398,2.29]
[87394,"SINAPI",88393,0.7]
[87394,"SINAPI",88377,2.99]
[87394,"SINAPI",88316,0.86]
[87394,"SINAPI-I",37552,2006.31]
[87401]
[87401,"SINAPI",88316,15.78]
[87401,"SINAPI-I",37552,1995]
[87407]
[87407,"SINAPI",88430,3.57]
[87407,"SINAPI",88418,0.67]
[87407,"SINAPI",88377,4.24]
[87407,"SINAPI-I",371,1857.06]
[87408]
[87408,"SINAPI",88438,2.68]
[87408,"SINAPI",88433,0.5]
[87408,"SINAPI",88377,3.18]
[87408,"SINAPI-I",371,1868.72]
[87404]
[87404,"SINAPI",88430,5.61]
[87404,"SINAPI",88418,0.67]
[87404,"SINAPI",88377,6.28]
[87404,"SINAPI-I",36880,1779.96]
[87405]
[87405,"SINAPI",88438,4.21]
[87405,"SINAPI",88433,0.5]
[87405,"SINAPI",88377,4.71]
[87405,"SINAPI-I",36880,1796.28]
[87388]
[87388,"SINAPI",88404,3.44]
[87388,"SINAPI",88399,1.05]
[87388,"SINAPI",88377,4.49]
[87388,"SINAPI-I",36880,1737.44]
[87389]
[87389,"SINAPI",88392,2.66]
[87389,"SINAPI",88386,0.81]
[87389,"SINAPI",88377,3.47]
[87389,"SINAPI-I",36880,1752.12]
[87390]
[87390,"SINAPI",88398,1.64]
[87390,"SINAPI",88393,0.5]
[87390,"SINAPI",88377,2.14]
[87390,"SINAPI",88316,0.52]
[87390,"SINAPI-I",36880,1767.85]
[87385]
[87385,"SINAPI",88404,4.08]
[87385,"SINAPI",88399,1.24]
[87385,"SINAPI",88377,5.32]
[87385,"SINAPI-I",36886,2253.1999999999998]
[87386]
[87386,"SINAPI",88392,3.08]
[87386,"SINAPI",88386,0.94]
[87386,"SINAPI",88377,4.0199999999999996]
[87386,"SINAPI-I",36886,2276]
[87387]
[87387,"SINAPI",88398,1.91]
[87387,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87387,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[87387,"SINAPI",88316,0.63]
[87387,"SINAPI-I",36886,2293.92]
[87399]
[87399,"SINAPI",88316,13.53]
[87399,"SINAPI-I",36886,2310]
[88627]
[88627,"SINAPI",88316,8.7799999999999994]
[88627,"SINAPI-I",1379,339.62]
[88627,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88627,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100463]
[100463,"SINAPI",102953,3.54]
[100463,"SINAPI",102952,1.08]
[100463,"SINAPI",88377,4.62]
[100463,"SINAPI-I",1379,336.29]
[100463,"SINAPI-I",1106,74.73]
[100463,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[88626]
[88626,"SINAPI",88831,2.98]
[88626,"SINAPI",88830,0.9]
[88626,"SINAPI",88377,3.88]
[88626,"SINAPI-I",1379,339.6]
[88626,"SINAPI-I",1106,75.47]
[88626,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100488]
[100488,"SINAPI",89226,1.9]
[100488,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100488,"SINAPI",88377,2.48]
[100488,"SINAPI",88316,0.78]
[100488,"SINAPI-I",1379,340.69]
[100488,"SINAPI-I",1106,75.709999999999994]
[100488,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100464]
[100464,"SINAPI",88404,4.08]
[100464,"SINAPI",88399,1.24]
[100464,"SINAPI",88377,5.32]
[100464,"SINAPI-I",1379,330.83]
[100464,"SINAPI-I",1106,73.52]
[100464,"SINAPI-I",370,1.1000000000000001]
[100465]
[100465,"SINAPI",88392,2.69]
[100465,"SINAPI",88386,0.82]
[100465,"SINAPI",88377,3.51]
[100465,"SINAPI-I",1379,333.18]
[100465,"SINAPI-I",1106,74.040000000000006]
[100465,"SINAPI-I",370,1.1100000000000001]
[100466]
[100466,"SINAPI",88398,1.56]
[100466,"SINAPI",88393,0.48]
[100466,"SINAPI",88377,2.04]
[100466,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[100466,"SINAPI-I",1379,334.77]
[100466,"SINAPI-I",1106,74.39]
[100466,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[87368]
[87368,"SINAPI",88316,11.32]
[87368,"SINAPI-I",1379,208]
[87368,"SINAPI-I",1106,138.66999999999999]
[87368,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100450]
[100450,"SINAPI",102953,5.38]
[100450,"SINAPI",102952,1.64]
[100450,"SINAPI",88377,7.02]
[100450,"SINAPI-I",1379,207.85]
[100450,"SINAPI-I",1106,138.56]
[100450,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87289]
[87289,"SINAPI",88831,3.74]
[87289,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87289,"SINAPI",88377,4.87]
[87289,"SINAPI-I",1379,211.61]
[87289,"SINAPI-I",1106,141.07]
[87289,"SINAPI-I",370,1.18]
[87290]
[87290,"SINAPI",89226,2.63]
[87290,"SINAPI",89225,0.8]
[87290,"SINAPI",88377,3.43]
[87290,"SINAPI",88316,0.74]
[87290,"SINAPI-I",1379,212.37]
[87290,"SINAPI-I",1106,141.58000000000001]
[87290,"SINAPI-I",370,1.18]
[87333]
[87333,"SINAPI",88392,4.1100000000000003]
[87333,"SINAPI",88386,1.25]
[87333,"SINAPI",88377,5.36]
[87333,"SINAPI-I",1379,205.54]
[87333,"SINAPI-I",1106,137.03]
[87333,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87334]
[87334,"SINAPI",88398,2.35]
[87334,"SINAPI",88393,0.71]
[87334,"SINAPI",88377,3.06]
[87334,"SINAPI",88316,0.63]
[87334,"SINAPI-I",1379,206.6]
[87334,"SINAPI-I",1106,137.72999999999999]
[87334,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[105515]
[105515,"SINAPI",90638,2.38]
[105515,"SINAPI",90637,0.75]
[105515,"SINAPI",88377,3.12]
[105515,"SINAPI",88316,4.99]
[105515,"SINAPI-I",1379,681.59]
[105515,"SINAPI-I",370,0.97499999999999998]
[87367]
[87367,"SINAPI",88316,11.23]
[87367,"SINAPI-I",1379,261.89]
[87367,"SINAPI-I",1106,116.4]
[87367,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100449]
[100449,"SINAPI",102953,6.24]
[100449,"SINAPI",102952,1.9]
[100449,"SINAPI",88377,8.14]
[100449,"SINAPI-I",1379,260.73]
[100449,"SINAPI-I",1106,115.88]
[100449,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87286]
[87286,"SINAPI",88831,3.96]
[87286,"SINAPI",88830,1.2]
[87286,"SINAPI",88377,5.16]
[87286,"SINAPI-I",1379,263.74]
[87286,"SINAPI-I",1106,117.22]
[87286,"SINAPI-I",370,1.17]
[87287]
[87287,"SINAPI",89226,2.41]
[87287,"SINAPI",89225,0.73]
[87287,"SINAPI",88377,3.14]
[87287,"SINAPI",88316,0.76]
[87287,"SINAPI-I",1379,266.85000000000002]
[87287,"SINAPI-I",1106,118.6]
[87287,"SINAPI-I",370,1.19]
[87331]
[87331,"SINAPI",88392,4.75]
[87331,"SINAPI",88386,1.45]
[87331,"SINAPI",88377,6.2]
[87331,"SINAPI-I",1379,258.04000000000002]
[87331,"SINAPI-I",1106,114.68]
[87331,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87332]
[87332,"SINAPI",88398,2.15]
[87332,"SINAPI",88393,0.66]
[87332,"SINAPI",88377,2.81]
[87332,"SINAPI",88316,0.63]
[87332,"SINAPI-I",1379,261.13]
[87332,"SINAPI-I",1106,116.06]
[87332,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87369]
[87369,"SINAPI",88316,11.1]
[87369,"SINAPI-I",1379,192.52]
[87369,"SINAPI-I",1106,171.13]
[87369,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100451]
[100451,"SINAPI",102953,4.9800000000000004]
[100451,"SINAPI",102952,1.52]
[100451,"SINAPI",88377,6.5]
[100451,"SINAPI-I",1379,192.38]
[100451,"SINAPI-I",1106,171]
[100451,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87292]
[87292,"SINAPI",88831,3.45]
[87292,"SINAPI",88830,1.05]
[87292,"SINAPI",88377,4.5]
[87292,"SINAPI-I",1379,195.86]
[87292,"SINAPI-I",1106,174.1]
[87292,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87335]
[87335,"SINAPI",88392,3.8]
[87335,"SINAPI",88386,1.1599999999999999]
[87335,"SINAPI",88377,4.96]
[87335,"SINAPI-I",1379,206.42]
[87335,"SINAPI-I",1106,137.61000000000001]
[87335,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87336]
[87336,"SINAPI",88398,2.2400000000000002]
[87336,"SINAPI",88393,0.68]
[87336,"SINAPI",88377,2.92]
[87336,"SINAPI",88316,0.62]
[87336,"SINAPI-I",1379,191.45]
[87336,"SINAPI-I",1106,170.18]
[87336,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[87370]
[87370,"SINAPI",88316,11.17]
[87370,"SINAPI-I",1379,175.34]
[87370,"SINAPI-I",1106,155.86000000000001]
[87370,"SINAPI-I",370,1.17]
[100452]
[100452,"SINAPI",102953,4.9000000000000004]
[100452,"SINAPI",102952,1.49]
[100452,"SINAPI",88377,6.39]
[100452,"SINAPI-I",1379,175.86]
[100452,"SINAPI-I",1106,156.32]
[100452,"SINAPI-I",370,1.17]
[88715]
[88715,"SINAPI",88831,3.27]
[88715,"SINAPI",88830,0.99]
[88715,"SINAPI",88377,4.26]
[88715,"SINAPI-I",1379,178.82]
[88715,"SINAPI-I",1106,158.94999999999999]
[88715,"SINAPI-I",370,1.19]
[87294]
[87294,"SINAPI",89226,2.8]
[87294,"SINAPI",89225,0.85]
[87294,"SINAPI",88377,3.65]
[87294,"SINAPI",88316,0.79]
[87294,"SINAPI-I",1379,177.12]
[87294,"SINAPI-I",1106,157.44]
[87294,"SINAPI-I",370,1.18]
[87337]
[87337,"SINAPI",88392,3.74]
[87337,"SINAPI",88386,1.1399999999999999]
[87337,"SINAPI",88377,4.88]
[87337,"SINAPI-I",1379,173.77]
[87337,"SINAPI-I",1106,154.46]
[87337,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100487]
[100487,"SINAPI",88398,2.14]
[100487,"SINAPI",88393,0.65]
[100487,"SINAPI",88377,2.79]
[100487,"SINAPI",88316,0.62]
[100487,"SINAPI-I",1379,174.73]
[100487,"SINAPI-I",1106,155.32]
[100487,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[87380]
[87380,"SINAPI",88316,10.87]
[87380,"SINAPI-I",7334,189.71]
[87380,"SINAPI-I",1379,327.72]
[87380,"SINAPI-I",367,0.73]
[100461]
[100461,"SINAPI",102953,3.98]
[100461,"SINAPI",102952,1.21]
[100461,"SINAPI",88377,5.19]
[100461,"SINAPI-I",7334,189.03]
[100461,"SINAPI-I",1379,326.54000000000002]
[100461,"SINAPI-I",367,0.73]
[87322]
[87322,"SINAPI",88831,3.5]
[87322,"SINAPI",88830,1.06]
[87322,"SINAPI",88377,4.5599999999999996]
[87322,"SINAPI-I",7334,191.68]
[87322,"SINAPI-I",1379,331.12]
[87322,"SINAPI-I",367,0.74]
[87323]
[87323,"SINAPI",89226,2.2599999999999998]
[87323,"SINAPI",89225,0.69]
[87323,"SINAPI",88377,2.95]
[87323,"SINAPI",88316,0.68]
[87323,"SINAPI-I",7334,192.53]
[87323,"SINAPI-I",1379,332.59]
[87323,"SINAPI-I",367,0.74]
[87360]
[87360,"SINAPI",88404,5.28]
[87360,"SINAPI",88399,1.61]
[87360,"SINAPI",88377,6.89]
[87360,"SINAPI-I",7334,186.22]
[87360,"SINAPI-I",1379,321.69]
[87360,"SINAPI-I",367,0.71]
[87361]
[87361,"SINAPI",88392,3.16]
[87361,"SINAPI",88386,0.96]
[87361,"SINAPI",88377,4.12]
[87361,"SINAPI-I",7334,187.31]
[87361,"SINAPI-I",1379,323.57]
[87361,"SINAPI-I",367,0.72]
[87362]
[87362,"SINAPI",88398,1.92]
[87362,"SINAPI",88393,0.57999999999999996]
[87362,"SINAPI",88377,2.5]
[87362,"SINAPI",88316,0.53]
[87362,"SINAPI-I",7334,188.71]
[87362,"SINAPI-I",1379,326]
[87362,"SINAPI-I",367,0.72]
[87377]
[87377,"SINAPI",88316,11.02]
[87377,"SINAPI-I",1379,422.63]
[87377,"SINAPI-I",367,0.94]
[100458]
[100458,"SINAPI",102953,3.99]
[100458,"SINAPI",102952,1.22]
[100458,"SINAPI",88377,5.21]
[100458,"SINAPI-I",1379,424.23]
[100458,"SINAPI-I",367,0.94]
[87313]
[87313,"SINAPI",88831,3.31]
[87313,"SINAPI",88830,1.01]
[87313,"SINAPI",88377,4.32]
[87313,"SINAPI-I",1379,426.49]
[87313,"SINAPI-I",367,0.95]
[87314]
[87314,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87314,"SINAPI",89225,0.71]
[87314,"SINAPI",88377,3.03]
[87314,"SINAPI",88316,0.68]
[87314,"SINAPI-I",1379,427.78]
[87314,"SINAPI-I",367,0.95]
[87352]
[87352,"SINAPI",88404,6.23]
[87352,"SINAPI",88399,1.9]
[87352,"SINAPI",88377,8.1300000000000008]
[87352,"SINAPI-I",1379,413.8]
[87352,"SINAPI-I",367,0.92]
[87353]
[87353,"SINAPI",88392,3.65]
[87353,"SINAPI",88386,1.1100000000000001]
[87353,"SINAPI",88377,4.76]
[87353,"SINAPI-I",1379,415.71]
[87353,"SINAPI-I",367,0.92]
[87354]
[87354,"SINAPI",88398,1.98]
[87354,"SINAPI",88393,0.6]
[87354,"SINAPI",88377,2.58]
[87354,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87354,"SINAPI-I",1379,420.41]
[87354,"SINAPI-I",367,0.93]
[100480]
[100480,"SINAPI",88316,8.9]
[100480,"SINAPI-I",1379,484.67]
[100480,"SINAPI-I",370,1.08]
[100480,"SINAPI-I",123,19.39]
[100476]
[100476,"SINAPI",102953,3.58]
[100476,"SINAPI",102952,1.0900000000000001]
[100476,"SINAPI",88377,4.67]
[100476,"SINAPI-I",1379,479.44]
[100476,"SINAPI-I",370,1.07]
[100476,"SINAPI-I",123,19.18]
[100475]
[100475,"SINAPI",88831,2.88]
[100475,"SINAPI",88830,0.87]
[100475,"SINAPI",88377,3.75]
[100475,"SINAPI-I",1379,486]
[100475,"SINAPI-I",370,1.08]
[100475,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100491]
[100491,"SINAPI",89226,2.06]
[100491,"SINAPI",89225,0.62]
[100491,"SINAPI",88377,2.68]
[100491,"SINAPI",88316,0.88]
[100491,"SINAPI-I",1379,486]
[100491,"SINAPI-I",370,1.08]
[100491,"SINAPI-I",123,19.440000000000001]
[100477]
[100477,"SINAPI",88404,5.46]
[100477,"SINAPI",88399,1.66]
[100477,"SINAPI",88377,7.12]
[100477,"SINAPI-I",1379,469.85]
[100477,"SINAPI-I",370,1.04]
[100477,"SINAPI-I",123,18.79]
[100478]
[100478,"SINAPI",88392,2.75]
[100478,"SINAPI",88386,0.83]
[100478,"SINAPI",88377,3.58]
[100478,"SINAPI-I",1379,474.87]
[100478,"SINAPI-I",370,1.06]
[100478,"SINAPI-I",123,18.989999999999998]
[100479]
[100479,"SINAPI",88398,1.64]
[100479,"SINAPI",88393,0.5]
[100479,"SINAPI",88377,2.14]
[100479,"SINAPI",88316,0.66]
[100479,"SINAPI-I",1379,477.81]
[100479,"SINAPI-I",370,1.06]
[100479,"SINAPI-I",123,19.11]
[87372]
[87372,"SINAPI",88316,11.65]
[87372,"SINAPI-I",1379,563.59]
[87372,"SINAPI-I",370,1.25]
[100453]
[100453,"SINAPI",102953,4.9400000000000004]
[100453,"SINAPI",102952,1.51]
[100453,"SINAPI",88377,6.45]
[100453,"SINAPI-I",1379,563.64]
[100453,"SINAPI-I",370,1.25]
[87298]
[87298,"SINAPI",88831,3.39]
[87298,"SINAPI",88830,1.03]
[87298,"SINAPI",88377,4.42]
[87298,"SINAPI-I",1379,573.61]
[87298,"SINAPI-I",370,1.27]
[87299]
[87299,"SINAPI",89226,2.5299999999999998]
[87299,"SINAPI",89225,0.77]
[87299,"SINAPI",88377,3.3]
[87299,"SINAPI",88316,0.79]
[87299,"SINAPI-I",1379,273.44]
[87299,"SINAPI-I",370,1.27]
[87339]
[87339,"SINAPI",88404,7.94]
[87339,"SINAPI",88399,2.41]
[87339,"SINAPI",88377,10.35]
[87339,"SINAPI-I",1379,551.12]
[87339,"SINAPI-I",370,1.22]
[87340]
[87340,"SINAPI",88392,3.66]
[87340,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87340,"SINAPI",88377,4.78]
[87340,"SINAPI-I",1379,556.69000000000005]
[87340,"SINAPI-I",370,1.24]
[87341]
[87341,"SINAPI",88398,2.14]
[87341,"SINAPI",88393,0.65]
[87341,"SINAPI",88377,2.79]
[87341,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87341,"SINAPI-I",1379,559.97]
[87341,"SINAPI-I",370,1.24]
[88629]
[88629,"SINAPI",88316,8.57]
[88629,"SINAPI-I",1379,482.96]
[88629,"SINAPI-I",370,1.07]
[100467]
[100467,"SINAPI",102953,3.34]
[100467,"SINAPI",102952,1.01]
[100467,"SINAPI",88377,4.3499999999999996]
[100467,"SINAPI-I",1379,478.07]
[100467,"SINAPI-I",370,1.06]
[88628]
[88628,"SINAPI",88831,2.62]
[88628,"SINAPI",88830,0.8]
[88628,"SINAPI",88377,3.42]
[88628,"SINAPI-I",1379,483.7]
[88628,"SINAPI-I",370,1.07]
[100489]
[100489,"SINAPI",89226,1.87]
[100489,"SINAPI",89225,0.56999999999999995]
[100489,"SINAPI",88377,2.44]
[100489,"SINAPI",88316,0.75]
[100489,"SINAPI-I",1379,483.72]
[100489,"SINAPI-I",370,1.07]
[100468]
[100468,"SINAPI",88404,52.1]
[100468,"SINAPI",88399,1.58]
[100468,"SINAPI",88377,6.79]
[100468,"SINAPI-I",1379,469.39]
[100468,"SINAPI-I",370,1.04]
[100469]
[100469,"SINAPI",88392,2.4900000000000002]
[100469,"SINAPI",88386,0.76]
[100469,"SINAPI",88377,3.25]
[100469,"SINAPI-I",1379,473.5]
[100469,"SINAPI-I",370,1.05]
[100470]
[100470,"SINAPI",88398,2.4900000000000002]
[100470,"SINAPI",88393,0.76]
[100470,"SINAPI",88377,3.25]
[100470,"SINAPI-I",1379,389.03]
[100470,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[87371]
[87371,"SINAPI",88316,10.88]
[87371,"SINAPI-I",1379,133.44]
[87371,"SINAPI-I",1106,177.92]
[87371,"SINAPI-I",370,1.19]
[87295]
[87295,"SINAPI",88831,4.24]
[87295,"SINAPI",88830,1.29]
[87295,"SINAPI",88377,5.53]
[87295,"SINAPI-I",1379,134.77000000000001]
[87295,"SINAPI-I",1106,179.69]
[87295,"SINAPI-I",370,1.2]
[87296]
[87296,"SINAPI",89226,2.4300000000000002]
[87296,"SINAPI",89225,0.74]
[87296,"SINAPI",88377,3.17]
[87296,"SINAPI",88316,0.76]
[87296,"SINAPI-I",1379,135.88999999999999]
[87296,"SINAPI-I",1106,181.19]
[87296,"SINAPI-I",370,1.21]
[87338]
[87338,"SINAPI",88398,2.8]
[87338,"SINAPI",88393,0.85]
[87338,"SINAPI",88377,3.65]
[87338,"SINAPI",88316,0.7]
[87338,"SINAPI-I",1379,132.15]
[87338,"SINAPI-I",1106,176.2]
[87338,"SINAPI-I",370,1.17]
[88630]
[88630,"SINAPI",88831,2.58]
[88630,"SINAPI",88830,0.78]
[88630,"SINAPI",88377,3.36]
[88630,"SINAPI-I",1379,355.04]
[88630,"SINAPI-I",370,1.23]
[87381]
[87381,"SINAPI",88316,10.51]
[87381,"SINAPI-I",7334,189.07]
[87381,"SINAPI-I",1379,263.97000000000003]
[87381,"SINAPI-I",367,0.78]
[100462]
[100462,"SINAPI",102953,5.7]
[100462,"SINAPI",102952,1.73]
[100462,"SINAPI",88377,7.43]
[100462,"SINAPI-I",7334,187.46]
[100462,"SINAPI-I",1379,261.70999999999998]
[100462,"SINAPI-I",367,0.78]
[87325]
[87325,"SINAPI",88831,3.6]
[87325,"SINAPI",88830,1.0900000000000001]
[87325,"SINAPI",88377,4.6900000000000004]
[87325,"SINAPI-I",7334,189.4]
[87325,"SINAPI-I",1379,264.42]
[87325,"SINAPI-I",367,0.78]
[87326]
[87326,"SINAPI",89226,2.15]
[87326,"SINAPI",89225,0.65]
[87326,"SINAPI",88377,2.8]
[87326,"SINAPI",88316,0.62]
[87326,"SINAPI-I",7334,191.21]
[87326,"SINAPI-I",1379,266.95]
[87326,"SINAPI-I",367,0.79]
[87363]
[87363,"SINAPI",88392,4.49]
[87363,"SINAPI",88386,1.37]
[87363,"SINAPI",88377,5.86]
[87363,"SINAPI-I",7334,185.9]
[87363,"SINAPI-I",1379,259.54000000000002]
[87363,"SINAPI-I",367,0.77]
[87364]
[87364,"SINAPI",88398,2.02]
[87364,"SINAPI",88393,0.61]
[87364,"SINAPI",88377,2.63]
[87364,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87364,"SINAPI-I",7334,187.91]
[87364,"SINAPI-I",1379,262.35000000000002]
[87364,"SINAPI-I",367,0.78]
[87378]
[87378,"SINAPI",88316,10.66]
[87378,"SINAPI-I",1379,340.41]
[87378,"SINAPI-I",367,1.01]
[100459]
[100459,"SINAPI",102953,4.13]
[100459,"SINAPI",102952,1.26]
[100459,"SINAPI",88377,5.39]
[100459,"SINAPI-I",1379,339.18]
[100459,"SINAPI-I",367,1]
[87316]
[87316,"SINAPI",88831,3.56]
[87316,"SINAPI",88830,1.08]
[87316,"SINAPI",88377,4.6399999999999997]
[87316,"SINAPI-I",1379,343.52]
[87316,"SINAPI-I",367,1.02]
[87317]
[87317,"SINAPI",89226,2.3199999999999998]
[87317,"SINAPI",89225,0.7]
[87317,"SINAPI",88377,3.02]
[87317,"SINAPI",88316,0.69]
[87317,"SINAPI-I",1379,345.16]
[87317,"SINAPI-I",367,1.02]
[87355]
[87355,"SINAPI",88404,5.0199999999999996]
[87355,"SINAPI",88399,1.53]
[87355,"SINAPI",88377,6.55]
[87355,"SINAPI-I",1379,333.3]
[87355,"SINAPI-I",367,0.99]
[87356]
[87356,"SINAPI",88392,3.2]
[87356,"SINAPI",88386,0.98]
[87356,"SINAPI",88377,4.18]
[87356,"SINAPI-I",1379,335.82]
[87356,"SINAPI-I",367,1]
[87357]
[87357,"SINAPI",88398,1.93]
[87357,"SINAPI",88393,0.59]
[87357,"SINAPI",88377,2.52]
[87357,"SINAPI",88316,0.53]
[87357,"SINAPI-I",1379,338.22]
[87357,"SINAPI-I",367,1]
[100486]
[100486,"SINAPI",88316,8.5500000000000007]
[100486,"SINAPI-I",1379,394.75]
[100486,"SINAPI-I",370,1.17]
[100486,"SINAPI-I",123,15.79]
[100482]
[100482,"SINAPI",102953,3.73]
[100482,"SINAPI",102952,1.1299999999999999]
[100482,"SINAPI",88377,4.8600000000000003]
[100482,"SINAPI-I",1379,384.49]
[100482,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100482,"SINAPI-I",123,15.38]
[100481]
[100481,"SINAPI",88831,2.69]
[100481,"SINAPI",88830,0.82]
[100481,"SINAPI",88377,3.51]
[100481,"SINAPI-I",1379,390.51]
[100481,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100481,"SINAPI-I",123,15.62]
[100492]
[100492,"SINAPI",89226,1.91]
[100492,"SINAPI",89225,0.57999999999999996]
[100492,"SINAPI",88377,2.4900000000000002]
[100492,"SINAPI",88316,0.81]
[100492,"SINAPI-I",1379,391.73]
[100492,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100492,"SINAPI-I",123,15.66]
[100483]
[100483,"SINAPI",88404,4.6100000000000003]
[100483,"SINAPI",88399,1.4]
[100483,"SINAPI",88377,6.01]
[100483,"SINAPI-I",1379,379.34]
[100483,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100483,"SINAPI-I",123,15.17]
[100484]
[100484,"SINAPI",88392,2.91]
[100484,"SINAPI",88386,0.89]
[100484,"SINAPI",88377,3.8]
[100484,"SINAPI-I",1379,381.55]
[100484,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100484,"SINAPI-I",123,15.26]
[100485]
[100485,"SINAPI",88398,1.62]
[100485,"SINAPI",88393,0.5]
[100485,"SINAPI",88377,2.12]
[100485,"SINAPI",88316,0.67]
[100485,"SINAPI-I",1379,385.74]
[100485,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100485,"SINAPI-I",123,15.43]
[87373]
[87373,"SINAPI",88316,11.02]
[87373,"SINAPI-I",1379,454.58]
[87373,"SINAPI-I",370,1.35]
[100454]
[100454,"SINAPI",102953,4.3]
[100454,"SINAPI",102952,1.31]
[100454,"SINAPI",88377,5.61]
[100454,"SINAPI-I",1379,456.3]
[100454,"SINAPI-I",370,1.35]
[87301]
[87301,"SINAPI",88831,3.72]
[87301,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87301,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87301,"SINAPI-I",1379,459.85]
[87301,"SINAPI-I",370,1.36]
[87302]
[87302,"SINAPI",89226,2.58]
[87302,"SINAPI",89225,0.78]
[87302,"SINAPI",88377,3.36]
[87302,"SINAPI",88316,0.77]
[87302,"SINAPI-I",1379,460.92]
[87302,"SINAPI-I",370,1.37]
[87342]
[87342,"SINAPI",88404,6.4]
[87342,"SINAPI",88399,1.95]
[87342,"SINAPI",88377,8.35]
[87342,"SINAPI-I",1379,444.52]
[87342,"SINAPI-I",370,1.32]
[87343]
[87343,"SINAPI",88392,3.97]
[87343,"SINAPI",88386,1.21]
[87343,"SINAPI",88377,5.18]
[87343,"SINAPI-I",1379,447.33]
[87343,"SINAPI-I",370,1.33]
[87344]
[87344,"SINAPI",88398,2.12]
[87344,"SINAPI",88393,0.65]
[87344,"SINAPI",88377,2.77]
[87344,"SINAPI",88316,0.59]
[87344,"SINAPI-I",1379,452.19]
[87344,"SINAPI-I",370,1.34]
[88631]
[88631,"SINAPI",88316,8.2899999999999991]
[88631,"SINAPI-I",1379,389.54]
[88631,"SINAPI-I",370,1.1499999999999999]
[100471]
[100471,"SINAPI",102953,3.53]
[100471,"SINAPI",102952,1.07]
[100471,"SINAPI",88377,4.5999999999999996]
[100471,"SINAPI-I",1379,383.76]
[100471,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[100490]
[100490,"SINAPI",89226,1.76]
[100490,"SINAPI",89225,0.54]
[100490,"SINAPI",88377,2.2999999999999998]
[100490,"SINAPI",88316,0.71]
[100490,"SINAPI-I",1379,390.16]
[100490,"SINAPI-I",370,1.1599999999999999]
[100472]
[100472,"SINAPI",88404,4.4000000000000004]
[100472,"SINAPI",88399,1.34]
[100472,"SINAPI",88377,5.74]
[100472,"SINAPI-I",1379,378.97]
[100472,"SINAPI-I",370,1.1200000000000001]
[100473]
[100473,"SINAPI",88392,2.71]
[100473,"SINAPI",88386,0.82]
[100473,"SINAPI",88377,3.53]
[100473,"SINAPI-I",1379,380.81]
[100473,"SINAPI-I",370,1.1299999999999999]
[100474]
[100474,"SINAPI",88398,1.48]
[100474,"SINAPI",88393,0.45]
[100474,"SINAPI",88377,1.93]
[100474,"SINAPI",88316,0.56999999999999995]
[100474,"SINAPI-I",1379,384.42]
[100474,"SINAPI-I",370,1.1399999999999999]
[87379]
[87379,"SINAPI",88316,10.65]
[87379,"SINAPI-I",7334,188.64]
[87379,"SINAPI-I",1379,220.98]
[87379,"SINAPI-I",367,0.82]
[100460]
[100460,"SINAPI",102953,5.22]
[100460,"SINAPI",102952,1.59]
[100460,"SINAPI",88377,6.81]
[100460,"SINAPI-I",7334,187.73]
[100460,"SINAPI-I",1379,219.91]
[100460,"SINAPI-I",367,0.81]
[87319]
[87319,"SINAPI",88831,3.31]
[87319,"SINAPI",88830,1.01]
[87319,"SINAPI",88377,4.32]
[87319,"SINAPI-I",7334,189.9]
[87319,"SINAPI-I",1379,222.45]
[87319,"SINAPI-I",367,0.82]
[87320]
[87320,"SINAPI",89226,2.38]
[87320,"SINAPI",89225,0.72]
[87320,"SINAPI",88377,3.08]
[87320,"SINAPI",88316,0.67]
[87320,"SINAPI-I",7334,190.61]
[87320,"SINAPI-I",1379,223.28]
[87320,"SINAPI-I",367,0.83]
[87358]
[87358,"SINAPI",88392,4.12]
[87358,"SINAPI",88386,1.25]
[87358,"SINAPI",88377,5.37]
[87358,"SINAPI-I",7334,186.02]
[87358,"SINAPI-I",1379,217.91]
[87358,"SINAPI-I",367,0.81]
[87359]
[87359,"SINAPI",88398,2.3199999999999998]
[87359,"SINAPI",88393,0.7]
[87359,"SINAPI",88377,3.02]
[87359,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87359,"SINAPI-I",7334,186.82]
[87359,"SINAPI-I",1379,218.84]
[87359,"SINAPI-I",367,0.81]
[87376]
[87376,"SINAPI",88316,10.8]
[87376,"SINAPI-I",1379,284.97000000000003]
[87376,"SINAPI-I",367,1.06]
[100457]
[100457,"SINAPI",102953,3.75]
[100457,"SINAPI",102952,1.1399999999999999]
[100457,"SINAPI",88377,4.8899999999999997]
[100457,"SINAPI-I",1379,285]
[100457,"SINAPI-I",367,1.06]
[87310]
[87310,"SINAPI",88831,3.3]
[87310,"SINAPI",88830,1]
[87310,"SINAPI",88377,4.3]
[87310,"SINAPI-I",1379,289.33]
[87310,"SINAPI-I",367,1.07]
[87311]
[87311,"SINAPI",89226,2.31]
[87311,"SINAPI",89225,0.71]
[87311,"SINAPI",88377,3.02]
[87311,"SINAPI",88316,0.67]
[87311,"SINAPI-I",1379,288.19]
[87311,"SINAPI-I",367,1.07]
[87350]
[87350,"SINAPI",88392,4.91]
[87350,"SINAPI",88386,1.5]
[87350,"SINAPI",88377,6.41]
[87350,"SINAPI-I",1379,280.31]
[87350,"SINAPI-I",367,1.04]
[87351]
[87351,"SINAPI",88398,2.1]
[87351,"SINAPI",88393,0.61]
[87351,"SINAPI",88377,2.74]
[87351,"SINAPI",88316,0.55000000000000004]
[87351,"SINAPI-I",1379,282.8]
[87351,"SINAPI-I",367,1.05]
[87374]
[87374,"SINAPI",88316,11.1]
[87374,"SINAPI-I",1379,380.9]
[87374,"SINAPI-I",370,1.41]
[100455]
[100455,"SINAPI",102953,4.62]
[100455,"SINAPI",102952,1.41]
[100455,"SINAPI",88377,6.03]
[100455,"SINAPI-I",1379,379.53]
[100455,"SINAPI-I",370,1.41]
[87304]
[87304,"SINAPI",88831,3.37]
[87304,"SINAPI",88830,1.03]
[87304,"SINAPI",88377,4.4000000000000004]
[87304,"SINAPI-I",1379,387.2]
[87304,"SINAPI-I",370,1.43]
[87305]
[87305,"SINAPI",89226,2.66]
[87305,"SINAPI",89225,0.81]
[87305,"SINAPI",88377,3.47]
[87305,"SINAPI",88316,0.81]
[87305,"SINAPI-I",1379,386.89]
[87305,"SINAPI-I",370,1.43]
[87345]
[87345,"SINAPI",88404,5.7]
[87345,"SINAPI",88399,1.74]
[87345,"SINAPI",88377,7.44]
[87345,"SINAPI-I",1379,373.1]
[87345,"SINAPI-I",370,1.38]
[87346]
[87346,"SINAPI",88392,3.67]
[87346,"SINAPI",88386,1.1200000000000001]
[87346,"SINAPI",88377,4.79]
[87346,"SINAPI-I",1379,376.08]
[87346,"SINAPI-I",370,1.39]
[87347]
[87347,"SINAPI",88398,2.15]
[87347,"SINAPI",88393,0.65]
[87347,"SINAPI",88377,2.8]
[87347,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87347,"SINAPI-I",1379,378.34]
[87347,"SINAPI-I",370,1.4]
[87366]
[87366,"SINAPI",88316,11.14]
[87366,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87366,"SINAPI-I",1379,280.88]
[87366,"SINAPI-I",370,1.25]
[100448]
[100448,"SINAPI",102953,3.89]
[100448,"SINAPI",102952,1.18]
[100448,"SINAPI",88377,5.07]
[100448,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[100448,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[100448,"SINAPI-I",370,1.25]
[87283]
[87283,"SINAPI",88831,1.01]
[87283,"SINAPI",88830,3.3319999999999999]
[87283,"SINAPI",88377,4.33]
[87283,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87283,"SINAPI-I",1379,281.52999999999997]
[87283,"SINAPI-I",370,1.27]
[87284]
[87284,"SINAPI",89226,2.38]
[87284,"SINAPI",89225,0.73]
[87284,"SINAPI",88377,3.11]
[87284,"SINAPI",88316,0.71]
[87284,"SINAPI-I",43617,6.3E-2]
[87284,"SINAPI-I",1379,284.8]
[87284,"SINAPI-I",370,1.27]
[87329]
[87329,"SINAPI",88392,4.8499999999999996]
[87329,"SINAPI",88386,1.47]
[87329,"SINAPI",88377,6.32]
[87329,"SINAPI-I",43617,6.0999999999999999E-2]
[87329,"SINAPI-I",1379,276.29000000000002]
[87329,"SINAPI-I",370,1.23]
[87330]
[87330,"SINAPI",88398,2.15]
[87330,"SINAPI",88393,0.65]
[87330,"SINAPI",88377,2.8]
[87330,"SINAPI",88316,0.59]
[87330,"SINAPI-I",43617,6.2E-2]
[87330,"SINAPI-I",1379,279.16000000000003]
[87330,"SINAPI-I",370,1.24]
[87375]
[87375,"SINAPI",88316,11.31]
[87375,"SINAPI-I",1379,327.78]
[87375,"SINAPI-I",370,1.46]
[100456]
[100456,"SINAPI",102953,4.32]
[100456,"SINAPI",102952,1.31]
[100456,"SINAPI",88377,5.63]
[100456,"SINAPI-I",1379,327.81]
[100456,"SINAPI-I",370,1.46]
[87307]
[87307,"SINAPI",88831,3.72]
[87307,"SINAPI",88830,1.1299999999999999]
[87307,"SINAPI",88377,4.8499999999999996]
[87307,"SINAPI-I",1379,332.39]
[87307,"SINAPI-I",370,1.48]
[87308]
[87308,"SINAPI",89226,2.67]
[87308,"SINAPI",89225,0.81]
[87308,"SINAPI",88377,3.48]
[87308,"SINAPI",88316,0.77]
[87308,"SINAPI-I",1379,331.49]
[87308,"SINAPI-I",370,1.47]
[87348]
[87348,"SINAPI",88404,5.14]
[87348,"SINAPI",88399,1.56]
[87348,"SINAPI",88377,6.7]
[87348,"SINAPI-I",1379,321.07]
[87348,"SINAPI-I",370,1.43]
[87349]
[87349,"SINAPI",88398,1.99]
[87349,"SINAPI",88393,0.61]
[87349,"SINAPI",88377,2.6]
[87349,"SINAPI",88316,0.57999999999999996]
[87349,"SINAPI-I",1379,326.63]
[87349,"SINAPI-I",370,1.45]
[87365]
[87365,"SINAPI",88316,10.8]
[87365,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87365,"SINAPI-I",1379,246.5]
[87365,"SINAPI-I",370,1.28]
[100447]
[100447,"SINAPI",102953,5.82]
[100447,"SINAPI",102952,1.77]
[100447,"SINAPI",88377,7.59]
[100447,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[100447,"SINAPI-I",1379,245.31]
[100447,"SINAPI-I",370,1.27]
[87280]
[87280,"SINAPI",88831,3.7]
[87280,"SINAPI",88830,1.1200000000000001]
[87280,"SINAPI",88377,4.82]
[87280,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87280,"SINAPI-I",1379,248.15]
[87280,"SINAPI-I",370,1.29]
[87281]
[87281,"SINAPI",89226,2.68]
[87281,"SINAPI",89225,0.81]
[87281,"SINAPI",88377,3.49]
[87281,"SINAPI",88316,0.77]
[87281,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87281,"SINAPI-I",1379,249.29]
[87281,"SINAPI-I",370,1.29]
[87327]
[87327,"SINAPI",88392,4.4800000000000004]
[87327,"SINAPI",88386,1.36]
[87327,"SINAPI",88377,5.84]
[87327,"SINAPI-I",43617,5.3999999999999999E-2]
[87327,"SINAPI-I",1379,242.88]
[87327,"SINAPI-I",370,1.26]
[87328]
[87328,"SINAPI",88398,2.0299999999999998]
[87328,"SINAPI",88393,0.62]
[87328,"SINAPI",88377,2.65]
[87328,"SINAPI",88316,0.59]
[87328,"SINAPI-I",43617,5.5E-2]
[87328,"SINAPI-I",1379,245.79]
[87328,"SINAPI-I",370,1.27]
[87410]
[87410,"SINAPI",88430,5.24]
[87410,"SINAPI",88418,0.67]
[87410,"SINAPI",88377,5.91]
[87410,"SINAPI-I",36870,1094.55]
[95577]
[95577,"SINAPI",92803,1]
[95577,"SINAPI",88245,3.0599999999999999E-2]
[95577,"SINAPI",88238,6.1000000000000004E-3]
[95577,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95577,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[95578]
[95578,"SINAPI",92804,1]
[95578,"SINAPI",88245,1.67E-2]
[95578,"SINAPI",88238,3.3E-3]
[95578,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95578,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[95579]
[95579,"SINAPI",92805,1]
[95579,"SINAPI",88245,1.06E-2]
[95579,"SINAPI",88238,2.0999999999999999E-3]
[95579,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95579,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[95580]
[95580,"SINAPI",92806,1]
[95580,"SINAPI",88245,8.5000000000000006E-3]
[95580,"SINAPI",88238,1.6999999999999999E-3]
[95580,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95580,"SINAPI-I",39017,0.113]
[95581]
[95581,"SINAPI",92798,1]
[95581,"SINAPI",88245,7.7000000000000002E-3]
[95581,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95581,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95581,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[95582]
[95582,"SINAPI",95448,1]
[95582,"SINAPI",88245,7.3000000000000001E-3]
[95582,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[95582,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95582,"SINAPI-I",39017,1.7000000000000001E-2]
[95576]
[95576,"SINAPI",92802,1]
[95576,"SINAPI",88245,6.4500000000000002E-2]
[95576,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[95576,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95576,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[95583]
[95583,"SINAPI",92800,1]
[95583,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95583,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95583,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95583,"SINAPI-I",39017,1.19]
[95584]
[95584,"SINAPI",92801,1]
[95584,"SINAPI",88245,0.104]
[95584,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95584,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95584,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95593]
[95593,"SINAPI",92801,1]
[95593,"SINAPI",88245,0.104]
[95593,"SINAPI",88238,2.0799999999999999E-2]
[95593,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95593,"SINAPI-I",39017,0.97]
[95592]
[95592,"SINAPI",92800,1]
[95592,"SINAPI",88245,0.16520000000000001]
[95592,"SINAPI",88238,3.3000000000000002E-2]
[95592,"SINAPI-I",43132,0.02]
[95592,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92919]
[92919,"SINAPI",92803,1]
[92919,"SINAPI",88245,7.0900000000000005E-2]
[92919,"SINAPI",88238,1.1599999999999999E-2]
[92919,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92919,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92921]
[92921,"SINAPI",92804,1]
[92921,"SINAPI",88245,4.6399999999999997E-2]
[92921,"SINAPI",88238,7.6E-3]
[92921,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92921,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92922]
[92922,"SINAPI",92805,1]
[92922,"SINAPI",88245,3.5099999999999999E-2]
[92922,"SINAPI",88238,5.7000000000000002E-3]
[92922,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92922,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92923]
[92923,"SINAPI",92806,1]
[92923,"SINAPI",88245,2.75E-2]
[92923,"SINAPI",88238,4.4999999999999997E-3]
[92923,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92923,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92924]
[92924,"SINAPI",92798,1]
[92924,"SINAPI",88245,2.1600000000000001E-2]
[92924,"SINAPI",88238,3.5000000000000001E-3]
[92924,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92924,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104104]
[104104,"SINAPI",95448,1]
[104104,"SINAPI",88245,8.9999999999999993E-3]
[104104,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104104,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916]
[92916,"SINAPI",92801,1]
[92916,"SINAPI",88245,0.14280000000000001]
[92916,"SINAPI",88238,2.3300000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92916,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92917]
[92917,"SINAPI",92802,1]
[92917,"SINAPI",88245,0.10150000000000001]
[92917,"SINAPI",88238,1.66E-2]
[92917,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92917,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92915]
[92915,"SINAPI",92800,1]
[92915,"SINAPI",88245,0.1933]
[92915,"SINAPI",88238,3.1600000000000003E-2]
[92915,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92915,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92771]
[92771,"SINAPI",92803,1]
[92771,"SINAPI",88245,2.5899999999999999E-2]
[92771,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92771,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92771,"SINAPI-I",39017,0.35699999999999998]
[92772]
[92772,"SINAPI",92804,1]
[92772,"SINAPI",88245,1.43E-2]
[92772,"SINAPI",88238,2.3E-3]
[92772,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92772,"SINAPI-I",39017,0.14699999999999999]
[92773]
[92773,"SINAPI",92805,1]
[92773,"SINAPI",88245,1.21E-2]
[92773,"SINAPI",88238,2E-3]
[92773,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92774]
[92774,"SINAPI",92806,1]
[92774,"SINAPI",88245,1.0800000000000001E-2]
[92774,"SINAPI",88238,1.8E-3]
[92774,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769]
[92769,"SINAPI",92801,1]
[92769,"SINAPI",88245,5.9700000000000003E-2]
[92769,"SINAPI",88238,9.7999999999999997E-3]
[92769,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92769,"SINAPI-I",39017,1.333]
[92770]
[92770,"SINAPI",92802,1]
[92770,"SINAPI",88245,4.0300000000000002E-2]
[92770,"SINAPI",88238,6.6E-3]
[92770,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92770,"SINAPI-I",39017,0.72799999999999998]
[92767]
[92767,"SINAPI",92799,1]
[92767,"SINAPI",88245,0.1055]
[92767,"SINAPI",88238,1.72E-2]
[92767,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92767,"SINAPI-I",39017,2.8159999999999998]
[92768]
[92768,"SINAPI",92800,1]
[92768,"SINAPI",88245,8.3599999999999994E-2]
[92768,"SINAPI",88238,1.3599999999999999E-2]
[92768,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92768,"SINAPI-I",39017,2.1179999999999999]
[92762]
[92762,"SINAPI",92803,1]
[92762,"SINAPI",88245,3.9199999999999999E-2]
[92762,"SINAPI",88238,6.4000000000000003E-3]
[92762,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92762,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92763]
[92763,"SINAPI",92804,1]
[92763,"SINAPI",88245,2.5700000000000001E-2]
[92763,"SINAPI",88238,4.1999999999999997E-3]
[92763,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92763,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92764]
[92764,"SINAPI",92805,1]
[92764,"SINAPI",88245,1.9400000000000001E-2]
[92764,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92764,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92764,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92765]
[92765,"SINAPI",92806,1]
[92765,"SINAPI",88245,1.52E-2]
[92765,"SINAPI",88238,2.5000000000000001E-3]
[92765,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92765,"SINAPI-I",39017,0.113]
[92766]
[92766,"SINAPI",92798,1]
[92766,"SINAPI",88245,1.2E-2]
[92766,"SINAPI",88238,2E-3]
[92766,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92766,"SINAPI-I",39017,5.1999999999999998E-2]
[104105]
[104105,"SINAPI",95448,1]
[104105,"SINAPI",88245,9.1999999999999998E-3]
[104105,"SINAPI",88238,1.5E-3]
[104105,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760]
[92760,"SINAPI",92801,1]
[92760,"SINAPI",88245,7.9000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI",88238,1.29E-2]
[92760,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92760,"SINAPI-I",39017,0.97]
[92761]
[92761,"SINAPI",92802,1]
[92761,"SINAPI",88245,5.6099999999999997E-2]
[92761,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[92761,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92761,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[92759]
[92759,"SINAPI",92800,1]
[92759,"SINAPI",88245,0.1069]
[92759,"SINAPI",88238,1.7500000000000002E-2]
[92759,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92759,"SINAPI-I",39017,1.19]
[104108]
[104108,"SINAPI",92803,1]
[104108,"SINAPI",88245,9.5600000000000004E-2]
[104108,"SINAPI",88238,1.5599999999999999E-2]
[104108,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104108,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[104107]
[104107,"SINAPI",92804,1]
[104107,"SINAPI",88245,7.4300000000000005E-2]
[104107,"SINAPI",88238,1.21E-2]
[104107,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104107,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[104106]
[104106,"SINAPI",92805,1]
[104106,"SINAPI",88245,5.62E-2]
[104106,"SINAPI",88238,9.1999999999999998E-3]
[104106,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104106,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[104110]
[104110,"SINAPI",92801,1]
[104110,"SINAPI",88245,0.2286]
[104110,"SINAPI",88238,3.73E-2]
[104110,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104110,"SINAPI-I",39017,0.97]
[104109]
[104109,"SINAPI",92802,1]
[104109,"SINAPI",88245,0.16250000000000001]
[104109,"SINAPI",88238,2.6499999999999999E-2]
[104109,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104109,"SINAPI-I",39017,0.74299999999999999]
[104111]
[104111,"SINAPI",92800,1]
[104111,"SINAPI",88245,0.30940000000000001]
[104111,"SINAPI",88238,5.0500000000000003E-2]
[104111,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[104111,"SINAPI-I",39017,1.19]
[92884]
[92884,"SINAPI",92877,1]
[92884,"SINAPI",88245,5.2900000000000003E-2]
[92884,"SINAPI",88238,8.6E-3]
[92884,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92884,"SINAPI-I",39017,0.54300000000000004]
[92885]
[92885,"SINAPI",92878,1]
[92885,"SINAPI",88245,3.8600000000000002E-2]
[92885,"SINAPI",88238,6.3E-3]
[92885,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92885,"SINAPI-I",39017,0.36699999999999999]
[92886]
[92886,"SINAPI",92879,1]
[92886,"SINAPI",88245,2.6100000000000002E-2]
[92886,"SINAPI",88238,4.3E-3]
[92886,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92886,"SINAPI-I",39017,0.21199999999999999]
[92887]
[92883,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[92876,"SINAPI",88238,3.2000000000000002E-3]
[92806,"SINAPI-I",43056,1.1399999999999999]
[95603]
[95996,"SINAPI",95631,5.7500000000000002E-2]
[95995,"SINAPI",5837,9.4899999999999998E-2]
[96001,"SINAPI",89234,3.3999999999999998E-3]
[94876,"SINAPI-I",20078,0.1042]
[90733,"SINAPI",88246,7.5300000000000006E-2]
[90738,"SINAPI",88246,0.1447]
[90730,"SINAPI",88246,1.1872]
[94869]
[90708,"SINAPI",5632,2.6200000000000001E-2]
[90706]
[90700]
[105378]
[105268,"SINAPI",88316,0.93030000000000002]
[105394,"SINAPI",5679,0.1187]
[105318,"SINAPI",88316,0.26929999999999998]
[105398,"SINAPI",88246,0.64070000000000005]
[105372,"SINAPI",5678,1.2999999999999999E-2]
[105382,"SINAPI",88246,0.2858]
[105381,"SINAPI",88316,0.24779999999999999]
[105298]
[105255,"SINAPI",88316,0.38250000000000001]
[105256,"SINAPI",5679,0.1973]
[105272,"SINAPI",88316,0.76990000000000003]
[105269,"SINAPI",88246,0.13350000000000001]
[105390,"SINAPI",88246,1.5682]
[105363,"SINAPI",88316,0.45800000000000002]
[105280,"SINAPI",88246,0.37769999999999998]
[105281,"SINAPI",5678,3.8800000000000001E-2]
[105349]
[105325,"SINAPI-I",20078,0.29749999999999999]
[105354]
[105391,"SINAPI",88316,1.2383999999999999]
[97177,"SINAPI-I",10997,0.31240000000000001]
[97177,"SINAPI",5632,0.1381]
[97190,"SINAPI",88317,1.504]
[97191,"SINAPI",88316,0.5514]
[97183,"SINAPI",5632,4.4499999999999998E-2]
[97142,"SINAPI",88316,4.0399999999999998E-2]
[97172,"SINAPI",88246,0.68010000000000004]
[97159,"SINAPI",5679,1.9699999999999999E-2]
[97163,"SINAPI",88316,0.13120000000000001]
[97150,"SINAPI",88246,0.31230000000000002]
[97151,"SINAPI",5631,1.9900000000000001E-2]
[97154,"SINAPI",88246,0.56399999999999995]
[97128,"SINAPI",5678,8.0999999999999996E-3]
[97136,"SINAPI",88246,0.12189999999999999]
[97132,"SINAPI-I",20078,3.5400000000000001E-2]
[105310]
[97124,"SINAPI-I",20078,4.1999999999999997E-3]
[105294,"SINAPI",88246,0.45800000000000002]
[105376,"SINAPI",88246,0.5716]
[105335,"SINAPI-I",9826,1.0249999999999999]
[105337,"SINAPI",5679,5.2900000000000003E-2]
[105377,"SINAPI",5678,1.95E-2]
[92848,"SINAPI",88246,0.28510000000000002]
[104933,"SINAPI",5631,7.7499999999999999E-2]
[92838,"SINAPI",88246,0.1326]
[92860,"SINAPI-I",40345,0.4]
[92846]
[92832,"SINAPI",88629,3.7199999999999997E-2]
[92810,"SINAPI",5632,0.1188]
[92825,"SINAPI",88629,6.7999999999999996E-3]
[92814,"SINAPI",88316,1.0147999999999999]
[95569,"SINAPI",5631,6.1199999999999997E-2]
[104936]
[92849,"SINAPI-I",40340,0.4]
[92855,"SINAPI",5631,4.4600000000000001E-2]
[92843,"SINAPI",88246,0.22409999999999999]
[92861]
[92818,"SINAPI",5632,0.37280000000000002]
[92220,"SINAPI",88629,3.0000000000000001E-3]
[92221,"SINAPI",88316,0.73680000000000001]
[92223,"SINAPI",5632,0.2167]
[92224,"SINAPI",5631,0.1263]
[94329,"SINAPI",91533,0.12520000000000001]
[104738]
[94316,"SINAPI",5678,3.8199999999999998E-2]
[93373]
[104731,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[104728,"SINAPI",5901,5.4000000000000003E-3]
[93381]
[104734,"SINAPI",5903,5.9999999999999995E-4]
[105735,"SINAPI",96394,1]
[105727,"SINAPI",96464,3.3902399999999999E-2]
[96398,"SINAPI",96463,4.0058000000000003E-3]
[105740,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105752,"SINAPI",5632,5.0262000000000001E-2]
[105747,"SINAPI",5685,4.1207800000000003E-2]
[100566,"SINAPI",5903,3.79554E-2]
[105666,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105658,"SINAPI",88316,0.21929609999999999]
[105667,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105640,"SINAPI",96463,5.2576000000000003E-3]
[105659,"SINAPI",96464,4.8064200000000001E-2]
[105668,"SINAPI-I",4721,0.75918399999999997]
[105647,"SINAPI",96464,2.7322200000000001E-2]
[105710,"SINAPI",5901,4.1967999999999997E-3]
[105711,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105708,"SINAPI",96463,4.1310000000000001E-3]
[100569,"SINAPI",5932,5.1609999999999998E-3]
[105678,"SINAPI",5685,2.21663E-2]
[100570,"SINAPI",96463,5.0073000000000001E-3]
[105700,"SINAPI",96464,3.0361900000000001E-2]
[105685,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[100571,"SINAPI",5685,2.9555100000000001E-2]
[105701,"SINAPI",5901,3.8153000000000002E-3]
[105686,"SINAPI",88316,2.7411999999999999E-2]
[105581,"SINAPI",5923,2.9416500000000002E-2]
[105713,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105624,"SINAPI",5934,2.4732000000000001E-2]
[105601,"SINAPI",5932,6.5960000000000003E-3]
[105625]
[96392,"SINAPI",89036,1.50578E-2]
[105633,"SINAPI",89036,1.40994E-2]
[105610,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105575,"SINAPI",96464,1.5044800000000001E-2]
[105599,"SINAPI",105523,1]
[105615,"SINAPI",5684,2.2904000000000002E-3]
[105631,"SINAPI-I",1379,93.023331799999994]
[105608,"SINAPI",96463,4.5065000000000001E-3]
[105585,"SINAPI",5903,6.6291199999999995E-2]
[105719,"SINAPI",105527,1]
[105592,"SINAPI",5923,6.4660499999999996E-2]
[100573,"SINAPI",5923,4.6385900000000001E-2]
[105725,"SINAPI",96463,2.6288000000000001E-3]
[105569,"SINAPI",88316,1.4350699999999999E-2]
[101767,"SINAPI",5923,4.6385900000000001E-2]
[102470,"SINAPI-I",43830,1.2]
[105563,"SINAPI",5901,4.2570000000000004E-3]
[105557,"SINAPI",5903,4.2558499999999999E-2]
[105564,"SINAPI",5932,3.2569000000000001E-3]
[105733,"SINAPI",5684,1.3742600000000001E-2]
[105736,"SINAPI",96394,1]
[105731,"SINAPI",96464,3.5620199999999998E-2]
[105750,"SINAPI",5934,0.10755430000000001]
[105755,"SINAPI",5932,8.0309999999999999E-3]
[105743,"SINAPI-I",4730,1.1000000000000001]
[105663,"SINAPI",96464,5.5565999999999997E-2]
[105642]
[105648,"SINAPI",88316,4.5429900000000002E-2]
[105664,"SINAPI",96464,5.5565999999999997E-2]
[105643,"SINAPI",5685,4.5335300000000002E-2]
[105655,"SINAPI",96464,3.5620199999999998E-2]
[105665,"SINAPI",5934,5.5412299999999998E-2]
[105650,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105577,"SINAPI",96464,7.2742600000000004E-2]
[105712,"SINAPI",96463,4.8821000000000003E-3]
[105709,"SINAPI",5684,8.0164999999999993E-3]
[105696,"SINAPI-I",4721,0.66015999999999997]
[105702,"SINAPI",5684,1.0306900000000001E-2]
[105694,"SINAPI",5921,5.8275000000000002E-3]
[105694,"SINAPI",5903,7.5687099999999993E-2]
[105676,"SINAPI",5903,5.44983E-2]
[105688]
[105698,"SINAPI",89035,5.8275000000000002E-3]
[105677,"SINAPI",5684,1.14521E-2]
[105579,"SINAPI-I",4721,0.68766669999999996]
[105580,"SINAPI-I",4721,0.68766669999999996]
[105717,"SINAPI",5903,3.7462000000000002E-2]
[105629,"SINAPI",5685,2.41788E-2]
[105635,"SINAPI",5685,2.4315900000000001E-2]
[105621,"SINAPI",5932,3.7260000000000001E-3]
[105636,"SINAPI",5903,2.50815E-2]
[105606,"SINAPI",5684,4.5808999999999997E-3]
[105572,"SINAPI",5923,3.9602400000000003E-2]
[105603,"SINAPI",5901,2.2891999999999999E-3]
[105619,"SINAPI",105523,1]
[105628,"SINAPI",5934,2.5125600000000001E-2]
[105612,"SINAPI",5684,3.0539E-3]
[105586,"SINAPI-I",4721,0.82520000000000004]
[105589,"SINAPI",93244,5.8935899999999999E-2]
[105593]
[105596,"SINAPI",96464,7.0443699999999998E-2]
[105591,"SINAPI",105528,1]
[105568,"SINAPI",88316,2.5591699999999998E-2]
[105598,"SINAPI",96464,4.5554999999999997E-3]
[105597]
[102733,"SINAPI-I",39017,0.113]
[102766,"SINAPI",102727,63.248100000000001]
[102767,"SINAPI",96620,3.5270999999999999]
[102755,"SINAPI",102734,49.865200000000002]
[102757,"SINAPI",102731,275.78449999999998]
[102761,"SINAPI",102730,33.935000000000002]
[102762,"SINAPI",102729,243.13829999999999]
[102764,"SINAPI",102729,555.60419999999999]
[102753,"SINAPI",96620,0.54630000000000001]
[102754,"SINAPI",102734,77.198099999999997]
[102739,"SINAPI",102736,1.6202000000000001]
[102799,"SINAPI",92744,10.5]
[102771]
[102747,"SINAPI",102734,45.138399999999997]
[102758,"SINAPI",96620,0.94889999999999997]
[102790]
[102727,"SINAPI-I",2692,3.5000000000000001E-3]
[102111,"SINAPI-I",39997,4]
[102116,"SINAPI",88264,0.63300000000000001]
[102119,"SINAPI",88267,2.2774000000000001]
[102118,"SINAPI-I",736,1]
[102120,"SINAPI",88247,0.63300000000000001]
[102129,"SINAPI-I",5086,10.137600000000001]
[102131,"SINAPI-I",5086,10.137600000000001]
[104940,"SINAPI-I",142,1]
[98108,"SINAPI",88309,4.6356000000000002]
[98109,"SINAPI",87316,3.2800000000000003E-2]
[98106,"SINAPI",88316,8.7309000000000001]
[98102,"SINAPI",101618,1.9199999999999998E-2]
[97893,"SINAPI",100475,7.4800000000000005E-2]
[97894,"SINAPI",5679,4.02E-2]
[97890,"SINAPI",87316,2.1000000000000001E-2]
[97884,"SINAPI",5678,4.7100000000000003E-2]
[99250,"SINAPI",88309,1.4242999999999999]
[99251,"SINAPI-I",6193,0.33119999999999999]
[97902,"SINAPI",5679,1.78E-2]
[99255,"SINAPI-I",4491,0.14799999999999999]
[99257,"SINAPI",87316,2.4299999999999999E-2]
[97905,"SINAPI",88309,1.7093]
[97906,"SINAPI",87316,1.4800000000000001E-2]
[99262,"SINAPI",88309,4.8665000000000003]
[97908,"SINAPI",97736,0.1008]
[97897,"SINAPI",5678,4.36E-2]
[97899,"SINAPI",5679,0.21529999999999999]
[101797,"SINAPI",92771,14.8697]
[101802,"SINAPI-I",6193,0.77280000000000004]
[101803,"SINAPI",89995,4.9200000000000001E-2]
[101804,"SINAPI-I",2692,8.2000000000000007E-3]
[102623,"SINAPI",94796,1]
[102608]
[102613,"SINAPI-I",11868,1]
[102617,"SINAPI",93287,0.26340000000000002]
[102603,"SINAPI",88267,0.2039]
[102588,"SINAPI",88248,0.1012]
[102598,"SINAPI",88248,0.15629999999999999]
[103006,"SINAPI",88628,0.12690000000000001]
[102991,"SINAPI",88309,0.42355080000000001]
[102993,"SINAPI",5631,5.3069999999999999E-2]
[106006]
[106012,"SINAPI",92916,18.024650000000001]
[105997,"SINAPI",97090,2.0063111]
[106000,"SINAPI",97090,2.8485651000000001]
[105991,"SINAPI",105944,0.1036]
[106018,"SINAPI",88309,1.91939E-2]
[98522,"SINAPI-I",4107,0.3846]
[101196,"SINAPI-I",43130,8.6199999999999999E-2]
[101190,"SINAPI",94962,8.9999999999999993E-3]
[101191,"SINAPI",88316,0.52800000000000002]
[101203,"SINAPI-I",21138,0.88]
[87908,"SINAPI",90668,2.3E-3]
[87902,"SINAPI",88316,3.5799999999999998E-2]
[87892]
[87882,"SINAPI",88316,1.46E-2]
[103685,"SINAPI",90587,0.12]
[103672,"SINAPI",90586,9.4E-2]
[103679,"SINAPI",88262,0.33]
[103676,"SINAPI",90587,0.46600000000000003]
[103683,"SINAPI",90586,1.806]
[91080,"SINAPI",95967,0.1925]
[91101,"SINAPI",88316,0.83220000000000005]
[91097,"SINAPI",88831,8.9399999999999993E-2]
[91078,"SINAPI",90982,0.5585]
[91095,"SINAPI",88316,0.4899]
[91076,"SINAPI",88831,0.65449999999999997]
[91093,"SINAPI",95967,0.79139999999999999]
[91074,"SINAPI",88831,0.31340000000000001]
[91070,"SINAPI",90662,2.4E-2]
[91087,"SINAPI",102726,0.25]
[91079,"SINAPI",88831,0.1411]
[91096,"SINAPI",95967,0.17810000000000001]
[91096,"SINAPI-I",1379,43.633600000000001]
[91098,"SINAPI",90651,0.94669999999999999]
[91098,"SINAPI",90650,4.4200000000000003E-2]
[91075,"SINAPI-I",1379,43.633600000000001]
[91071,"SINAPI-I",1379,43.633600000000001]
[91088,"SINAPI",90663,0.50070000000000003]
[91069,"SINAPI",88297,0.62360000000000004]
[91086,"SINAPI",90650,2.12E-2]
[105522,"SINAPI-I",45111,5.0000000000000001E-4]
[104292,"SINAPI",95139,0.61370000000000002]
[104283]
[104289,"SINAPI",95140,0.3579]
[104290,"SINAPI-I",44870,1]
[104268,"SINAPI",103944,2.64E-2]
[104269,"SINAPI-I",34,0.29620000000000002]
[104273]
[104265,"SINAPI-I",43132,6.0000000000000001E-3]
[104306,"SINAPI-I",44890,1]
[104309,"SINAPI-I",1379,2.4750000000000001]
[104301,"SINAPI",88238,4.0800000000000003E-2]
[104299,"SINAPI-I",44833,1.0238]
[104300]
[90932,"SINAPI-I",10931,1.143]
[88476]
[88470]
[87749,"SINAPI",87399,4.3099999999999999E-2]
[87738,"SINAPI",88309,0.52900000000000003]
[87623,"SINAPI-I",1379,0.5]
[87767,"SINAPI",88316,0.308]
[87702,"SINAPI",87373,6.6100000000000006E-2]
[87735,"SINAPI-I",7334,0.21]
[87690,"SINAPI",88316,0.14199999999999999]
[87445,"SINAPI",87444,1]
[93233,"SINAPI",93230,1]
[90651,"SINAPI",90647,1]
[90643,"SINAPI",90642,1]
[92138,"SINAPI",92136,1]
[91386,"SINAPI",91380,1]
[89883]
[91646,"SINAPI",91641,1]
[92106]
[104705]
[91395,"SINAPI",91390,1]
[91032]
[95265,"SINAPI",95261,1]
[91001]
[90964,"SINAPI",90960,1]
[95282,"SINAPI",95279,1]
[95128,"SINAPI",95123,1]
[102917,"SINAPI",102912,1]
[5631,"SINAPI",5627,1]
[5909]
[89234,"SINAPI",89232,1]
[95212,"SINAPI",95211,1]
[95873,"SINAPI",95869,1]
[73395,"SINAPI",93235,1]
[102845,"SINAPI",88296,1]
[104711]
[104907,"SINAPI",104906,1]
[93402,"SINAPI",93401,1]
[105985,"SINAPI",105979,1]
[98764,"SINAPI",98761,1]
[5952,"SINAPI",88298,1]
[103794,"SINAPI",103789,1]
[96158,"SINAPI",96060,1]
[88392]
[7042,"SINAPI",7046,1]
[102987,"SINAPI",102982,1]
[102862,"SINAPI",102860,1]
[103182]
[92112,"SINAPI",92108,1]
[93224]
[102875,"SINAPI",88297,1]
[103237]
[103230,"SINAPI",103229,1]
[95708,"SINAPI",95706,1]
[102886,"SINAPI",102884,1]
[102981,"SINAPI",102977,1]
[89251]
[5678,"SINAPI",88858,1]
[5678,"SINAPI",88857,1]
[5685,"SINAPI",89211,1]
[73436,"SINAPI",73315,1]
[95271]
[7030,"SINAPI",7035,1]
[104091]
[89032,"SINAPI",53817,1]
[96021,"SINAPI",88324,1]
[96157]
[5843,"SINAPI",7063,1]
[5829,"SINAPI",88304,1]
[106095,"SINAPI",88282,1]
[93433]
[5839,"SINAPI",89016,1]
[97625,"SINAPI",5940,0.24]
[104796,"SINAPI",88316,7.7200000000000005E-2]
[97633,"SINAPI",88316,0.77400000000000002]
[104793,"SINAPI",88316,1.7600000000000001E-2]
[97660,"SINAPI",88316,2.1499999999999998E-2]
[97648,"SINAPI",88316,6.6400000000000001E-2]
[97659,"SINAPI",88316,3.9441999999999999]
[97646,"SINAPI",88316,0.3982]
[104390,"SINAPI-I",44056,5.6999999999999996E-6]
[88828]
[106097,"SINAPI-I",45487,1.4800000000000001E-5]
[90653,"SINAPI-I",39008,1.4800000000000001E-5]
[92140]
[96031,"SINAPI-I",2401,1.4800000000000001E-5]
[89871,"SINAPI-I",37743,1.4600000000000001E-5]
[7060,"SINAPI-I",37733,8.4900000000000004E-5]
[92105]
[91396,"SINAPI-I",37758,3.43E-5]
[104702,"SINAPI-I",45110,5.9000000000000003E-6]
[5751,"SINAPI-I",37754,6.4300000000000004E-5]
[102814]
[95261,"SINAPI-I",11281,1.43E-5]
[102966]
[103934,"SINAPI-I",44852,4.57E-5]
[103941,"SINAPI-I",44851,1.4800000000000001E-5]
[92114,"SINAPI-I",38411,1.44E-4]
[95716]
[5629,"SINAPI-I",10685,6.9999999999999994E-5]
[91485]
[89233,"SINAPI-I",4221,27.93]
[93269]
[104687,"SINAPI-I",4221,75.12]
[93426]
[102842,"SINAPI-I",43984,6.4300000000000004E-5]
[102849]
[93399,"SINAPI-I",10712,5.8000000000000004E-6]
[105840]
[98761,"SINAPI-I",45279,1.4800000000000001E-5]
[104517]
[102271,"SINAPI-I",40703,1.4800000000000001E-5]
[96060,"SINAPI-I",37514,1.5800000000000001E-5]
[88397,"SINAPI-I",2705,4.6900000000000004]
[103241]
[92957,"SINAPI-I",13836,1.4800000000000001E-5]
[102939,"SINAPI-I",2705,9.35]
[103156]
[90671,"SINAPI-I",38541,1.43E-5]
[90678,"SINAPI-I",44061,6.4200000000000002E-5]
[102961,"SINAPI-I",43886,1.4399999999999999E-5]
[103233]
[91276,"SINAPI-I",4222,1.44]
[95275]
[102978,"SINAPI-I",41316,2.19E-5]
[102956,"SINAPI-I",36531,6.9999999999999994E-5]
[7040]
[7054]
[89280,"SINAPI-I",6067,5.3300000000000001E-5]
[95136]
[7032,"SINAPI-I",14405,3.1999999999999999E-5]
[53817]
[53814,"SINAPI-I",7623,5.5600000000000003E-5]
[96008,"SINAPI-I",36511,5.3300000000000001E-5]
[96057,"SINAPI-I",4221,11.26]
[53794]
[106092]
[5707]
[89016,"SINAPI-I",13726,1.4800000000000001E-5]
[103797,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[103796]
[103795,"SINAPI-I",2692,9.4999999999999998E-3]
[104947,"SINAPI",88316,0.1003]
[104319,"SINAPI",88248,0.1182]
[89868,"SINAPI-I",38383,6.1000000000000004E-3]
[104324,"SINAPI-I",122,1.41E-2]
[102721,"SINAPI-I",44317,0.35]
[102689,"SINAPI-I",3670,0.1071]
[102694,"SINAPI-I",38052,1.0029999999999999]
[102679]
[102683,"SINAPI",88316,0.29949999999999999]
[102687,"SINAPI-I",4718,0.79039999999999999]
[102672,"SINAPI",5678,7.51E-2]
[102685,"SINAPI-I",4021,4.5999999999999996]
[102663,"SINAPI",88629,8.0000000000000004E-4]
[102662,"SINAPI-I",3899,0.16669999999999999]
[102715]
[102709]
[98332,"SINAPI",102863,1.7934000000000001]
[98370,"SINAPI",88279,0.1799]
[98394,"SINAPI",88243,0.22650000000000001]
[98369,"SINAPI",88279,2.5263]
[98358]
[98351,"SINAPI-I",44327,0.33329999999999999]
[98350,"SINAPI",88279,2.2985000000000002]
[98387]
[98354]
[98337,"SINAPI",88243,0.3458]
[98403,"SINAPI-I",43852,4.0099999999999997E-2]
[98334]
[98371,"SINAPI",88279,0.2059]
[97285,"SINAPI",88247,0.43430000000000002]
[97298,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97304,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97276,"SINAPI-I",41814,1]
[97299,"SINAPI",88247,0.79010000000000002]
[97299,"SINAPI-I",44027,4]
[97278]
[97274,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97290,"SINAPI-I",39997,16.8]
[97277,"SINAPI-I",44027,4]
[97241]
[97243,"SINAPI",88264,0.17560000000000001]
[97251]
[97249,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97262,"SINAPI-I",43965,16.8]
[97270,"SINAPI",88247,1.0689]
[97256,"SINAPI",88264,0.30649999999999999]
[97261]
[97264,"SINAPI-I",13348,33.6]
[97316,"SINAPI-I",44027,6]
[97318,"SINAPI-I",44031,1]
[97322,"SINAPI",88247,1.5956999999999999]
[97325,"SINAPI-I",13348,50.4]
[103505,"SINAPI",88264,3.5799999999999998E-2]
[103500,"SINAPI",88267,0.17199999999999999]
[103494,"SINAPI",88247,0.36299999999999999]
[103520,"SINAPI-I",34476,1]
[103522]
[97061,"SINAPI-I",41961,5.0000000000000001E-3]
[104987,"SINAPI-I",45135,0.4]
[97026,"SINAPI",88262,0.43331259999999999]
[97031,"SINAPI-I",37525,1.1000000000000001]
[97029,"SINAPI-I",41948,0.55000000000000004]
[97027,"SINAPI-I",43056,0.74]
[97015,"SINAPI-I",1355,0.33100000000000002]
[97023,"SINAPI-I",44345,4.1300000000000003E-2]
[97052,"SINAPI-I",38194,0.6]
[97045]
[96997,"SINAPI",91693,4.2900000000000001E-2]
[96998]
[97067,"SINAPI",91692,1.23E-2]
[97000,"SINAPI-I",5068,0.10316]
[97007,"SINAPI",88262,3.8724721999999998]
[97006,"SINAPI",88239,0.82381389999999999]
[97047,"SINAPI",88239,1.4662E-3]
[97066,"SINAPI-I",5068,1.9E-2]
[97056,"SINAPI-I",41952,8.8999999999999996E-2]
[104983,"SINAPI-I",43058,3.8134999999999999]
[95946,"SINAPI-I",39017,0.43099999999999999]
[102079,"SINAPI",95946,118.8]
[102084,"SINAPI-I",11975,2]
[102092,"SINAPI-I",43873,1]
[102086,"SINAPI-I",1345,1.242]
[101998,"SINAPI-I",4491,3.5920000000000001]
[101994,"SINAPI-I",20247,3.5999999999999997E-2]
[101991,"SINAPI-I",4491,3.9529999999999998]
[101990,"SINAPI-I",6189,6.0590000000000002]
[101969,"SINAPI-I",4491,6.7039999999999997]
[101971,"SINAPI",88239,0.156]
[102069,"SINAPI",88239,0.48699999999999999]
[102063,"SINAPI-I",40304,8.1000000000000003E-2]
[102061,"SINAPI-I",10749,1.171]
[102051,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[102045]
[102044,"SINAPI",101994,0.42]
[102040,"SINAPI",88262,4.806]
[102014,"SINAPI-I",40304,0.105]
[102013,"SINAPI-I",10749,1.669]
[102007,"SINAPI",101990,1.02]
[102003,"SINAPI-I",40304,8.2000000000000003E-2]
[102001,"SINAPI",88239,0.80100000000000005]
[101977,"SINAPI-I",2692,0.01]
[101117,"SINAPI",5857,4.8999999999999998E-3]
[101144]
[101148,"SINAPI",88844,1.5800000000000002E-2]
[101123,"SINAPI",88843,1.77E-2]
[101131,"SINAPI",88316,2.4899999999999999E-2]
[101149,"SINAPI",100975,1.3]
[101141,"SINAPI",93589,0.26]
[101211,"SINAPI",5631,1.14E-2]
[101212,"SINAPI",89876,5.3499999999999999E-2]
[101214,"SINAPI",88316,1.43E-2]
[101209]
[101221,"SINAPI",88908,2.2000000000000001E-3]
[101228,"SINAPI",88907,7.7999999999999996E-3]
[101224,"SINAPI",89877,2.4199999999999999E-2]
[101263,"SINAPI",91386,6.9000000000000006E-2]
[101240,"SINAPI",5632,2.2000000000000001E-3]
[101235,"SINAPI",89877,1.61E-2]
[101242,"SINAPI",89883,4.6100000000000002E-2]
[101248,"SINAPI",88316,9.1000000000000004E-3]
[101249,"SINAPI",89883,3.0099999999999998E-2]
[101274,"SINAPI",88908,2.2000000000000001E-3]
[93358]
[102306,"SINAPI",88316,7.4281E-2]
[90100]
[102312,"SINAPI",88908,2.29118E-2]
[102301]
[102324,"SINAPI",5678,6.0144200000000002E-2]
[102319,"SINAPI",88907,1.9064299999999999E-2]
[102296,"SINAPI",88316,3.4299799999999998E-2]
[102280]
[102317]
[102356,"SINAPI",102899,0.1258]
[102357,"SINAPI-I",44312,8.3332999999999995]
[102359,"SINAPI",5954,0.55869999999999997]
[101594,"SINAPI",101610,1.1E-4]
[101605]
[101588,"SINAPI-I",43692,6.7900000000000002E-2]
[101582]
[101586,"SINAPI-I",21138,7.2400000000000006E-2]
[101576,"SINAPI-I",6189,0.4889]
[101606]
[101574]
[101610,"SINAPI",102947,7.4508000000000001]
[101613,"SINAPI",102893,2.3706]
[101612,"SINAPI",102934,3.4000000000000002E-2]
[101615,"SINAPI",102947,10.5642]
[101625,"SINAPI",88316,0.66600000000000004]
[101623,"SINAPI",91534,6.6600000000000006E-2]
[104185,"SINAPI",88247,0.14299999999999999]
[104463,"SINAPI",104184,1]
[104181,"SINAPI",93422,1.23E-2]
[104181,"SINAPI",93421,1.2999999999999999E-3]
[94588,"SINAPI",88309,0.88355059999999996]
[94570,"SINAPI",88316,0.15650900000000001]
[94569,"SINAPI",88309,1.0104139000000001]
[100670,"SINAPI-I",4430,1.23]
[100667,"SINAPI-I",4430,1.7258]
[100672,"SINAPI-I",38124,0.22]
[90806,"SINAPI",88261,0.55200000000000005]
[91287,"SINAPI-I",5066,1.0999999999999999E-2]
[90830,"SINAPI",88316,0.501]
[91328]
[100690]
[90847,"SINAPI",100659,9.6]
[91312,"SINAPI",100660,9.6]
[90846,"SINAPI",100659,10.199999999999999]
[91322,"SINAPI",91292,1]
[100683,"SINAPI",91011,1]
[91327,"SINAPI",91292,1]
[100692,"SINAPI",100660,10]
[90788,"SINAPI-I",39490,1]
[90791,"SINAPI-I",38124,0.38600000000000001]
[90799,"SINAPI",88629,2.29E-2]
[100702,"SINAPI-I",7568,4.72]
[90821,"SINAPI",88316,0.70699999999999996]
[91010,"SINAPI",88261,1.4139999999999999]
[91012,"SINAPI-I",2432,3]
[94806,"SINAPI-I",142,1.613]
[101174]
[101176,"SINAPI",88309,1.103]
[101184,"SINAPI",95580,15.897]
[101185,"SINAPI",98657,0.10299999999999999]
[101186,"SINAPI",90778,0.30499999999999999]
[101187,"SINAPI",100973,2.5]
[101180,"SINAPI-I",41986,2.0000000000000001E-4]
[100896,"SINAPI",97913,2.0500000000000001E-2]
[100897,"SINAPI-I",38405,0.1426]
[100894,"SINAPI-I",10997,2.8999999999999998E-3]
[100658,"SINAPI",90776,2.7199999999999998E-2]
[100657,"SINAPI-I",10997,5.45E-2]
[102645,"SINAPI",105515,5.8999999999999997E-2]
[102645,"SINAPI-I",41985,2.0000000000000001E-4]
[102651,"SINAPI",102970,0.6875]
[102647,"SINAPI-I",41987,2.0000000000000001E-4]
[102652,"SINAPI",90643,3.56E-2]
[100651,"SINAPI",90776,8.3599999999999994E-2]
[100655,"SINAPI",90778,1.9199999999999998E-2]
[100364,"SINAPI-I",4415,28]
[100375,"SINAPI",92262,1]
[100357,"SINAPI-I",4425,7.5]
[100358,"SINAPI-I",39027,0.9]
[100369,"SINAPI-I",4415,2.5]
[100371,"SINAPI-I",4400,7]
[100363,"SINAPI-I",40623,2]
[100373,"SINAPI-I",39027,2.25]
[100383,"SINAPI",93274,4.3E-3]
[100386,"SINAPI-I",5075,0.24]
[100377,"SINAPI",88316,4.0000000000000001E-3]
[92600,"SINAPI-I",10997,0.52200000000000002]
[92604,"SINAPI",92255,1]
[92606,"SINAPI",88316,0.32800000000000001]
[92610,"SINAPI-I",10997,0.378]
[92562,"SINAPI",88262,18.734999999999999]
[92553,"SINAPI-I",40623,1]
[92554,"SINAPI-I",4425,14.5]
[92556,"SINAPI",88239,2.5939999999999999]
[92557,"SINAPI-I",4400,2.5]
[92549,"SINAPI",88239,4.3230000000000004]
[92551,"SINAPI",88262,18.734999999999999]
[92262,"SINAPI-I",4425,9]
[92260,"SINAPI-I",5075,1.125]
[100389,"SINAPI",88239,0.192]
[100394]
[92575,"SINAPI",93282,9.4000000000000004E-3]
[92572,"SINAPI",93281,7.0000000000000001E-3]
[92574,"SINAPI-I",40547,0.06]
[92568,"SINAPI-I",40424,0.2]
[92581,"SINAPI",88316,0.10199999999999999]
[92542,"SINAPI-I",40568,0.03]
[92542,"SINAPI-I",39027,0.05]
[97721,"SINAPI",88316,0.49230000000000002]
[97719,"SINAPI",89272,0.74170000000000003]
[97720,"SINAPI",89273,0.15970000000000001]
[97739,"SINAPI",90586,4.6407999999999996]
[97736,"SINAPI",91692,8.9399999999999993E-2]
[97735,"SINAPI",91692,0.313]
[98616,"SINAPI",95576,1.4291666999999999]
[98622,"SINAPI",90776,7.5047600000000006E-2]
[98625,"SINAPI",90681,2.69941E-2]
[98637,"SINAPI",95577,37.995404399999998]
[98641,"SINAPI-I",44480,0.3]
[98645,"SINAPI",97913,0.375]
[98653,"SINAPI",102816,0.15604029999999999]
[98657,"SINAPI-I",4491,2.0166667]
[100346,"SINAPI-I",43132,2.5000000000000001E-2]
[100339,"SINAPI",105759,0.1]
[105807,"SINAPI",100892,40.875]
[100341,"SINAPI",88262,0.7140398]
[100353,"SINAPI",103672,9.2050400000000004E-2]
[105043,"SINAPI-I",4115,1.0915900000000001]
[105094,"SINAPI-I",4115,1.0915900000000001]
[105048,"SINAPI-I",45158,0.73329999999999995]
[105054,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105065,"SINAPI-I",40568,3.0550000000000001E-2]
[105057]
[105095,"SINAPI-I",10527,5.4460000000000001E-4]
[105056,"SINAPI-I",43055,0.31153999999999998]
[105062,"SINAPI",88262,0.87721499999999997]
[105067,"SINAPI",88262,0.50007000000000001]
[105070]
[105075,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105079,"SINAPI-I",14439,1.5437399999999999]
[105074,"SINAPI-I",10527,6.9479999999999997E-4]
[105090,"SINAPI-I",5068,1.89E-2]
[105080,"SINAPI",95140,0.27966099999999999]
[105084,"SINAPI-I",35272,1.0915900000000001]
[105085]
[105041,"SINAPI",95140,0.28105999999999998]
[93971,"SINAPI",90638,0.38529999999999998]
[93971,"SINAPI",90637,1.9800000000000002E-2]
[93969,"SINAPI",90644,0.24979999999999999]
[93957,"SINAPI",88297,1.7811999999999999]
[93967,"SINAPI",90651,0.35589999999999999]
[104841,"SINAPI",5903,5.6000000000000001E-2]
[104844,"SINAPI-I",44480,1.0714999999999999]
[104852,"SINAPI",90626,5.1999999999999998E-2]
[104842,"SINAPI",90778,2.0400000000000001E-2]
[104888,"SINAPI",88316,0.1326]
[104879,"SINAPI",5903,5.16E-2]
[104855,"SINAPI",90651,5.1799999999999999E-2]
[104886]
[104843,"SINAPI",90776,0.19950000000000001]
[104845,"SINAPI-I",44480,1.0714999999999999]
[104857,"SINAPI",90638,3.4000000000000002E-2]
[104856,"SINAPI",102838,3.5400000000000001E-2]
[104858,"SINAPI",90644,5.04E-2]
[104883,"SINAPI",88238,0.2492]
[104872,"SINAPI",90778,1.01E-2]
[104884,"SINAPI",88297,3.73E-2]
[104873,"SINAPI",88238,0.33129999999999998]
[104867,"SINAPI",90778,1.8200000000000001E-2]
[104868]
[104874,"SINAPI-I",40541,8.3299999999999999E-2]
[104881,"SINAPI",90776,2.93E-2]
[104863,"SINAPI",102822,3.1699999999999999E-2]
[104870,"SINAPI-I",40543,5.5599999999999997E-2]
[104875,"SINAPI",104695,1.6345000000000001]
[105943,"SINAPI-I",12815,0.1]
[105939,"SINAPI-I",142,0.2797]
[96110,"SINAPI-I",43131,6.1600000000000002E-2]
[104756,"SINAPI",88262,1.3192999999999999]
[96113,"SINAPI",88269,0.78669999999999995]
[96485,"SINAPI-I",39430,2.0446]
[101807,"SINAPI-I",4517,0.14080000000000001]
[101806,"SINAPI-I",4491,0.11840000000000001]
[98059,"SINAPI-I",12565,3]
[98088,"SINAPI",5678,0.14080000000000001]
[98089,"SINAPI",89993,0.1196]
[98090,"SINAPI",5678,0.6925]
[98091,"SINAPI",89993,0.1196]
[98093,"SINAPI",89995,0.46760000000000002]
[98072,"SINAPI",5678,0.24690000000000001]
[98073,"SINAPI",88316,26.647300000000001]
[98074,"SINAPI-I",4491,0.57720000000000005]
[98077,"SINAPI",101624,1.121]
[98077,"SINAPI-I",5069,9.3600000000000003E-2]
[98064,"SINAPI",88309,1.7470000000000001]
[98099,"SINAPI",5678,0.29310000000000003]
[98078]
[98079,"SINAPI",101625,0.42899999999999999]
[98052,"SINAPI-I",12551,5]
[98055,"SINAPI",5679,1.2230000000000001]
[98057,"SINAPI",97738,1.54E-2]
[98083,"SINAPI",5678,9.2299999999999993E-2]
[98085,"SINAPI",94970,1.9267000000000001]
[98085,"SINAPI-I",4517,0.89759999999999995]
[98086,"SINAPI",89998,8.3911999999999995]
[98067,"SINAPI",88628,1.58]
[98068,"SINAPI",96536,2]
[98069,"SINAPI",5679,0.38840000000000002]
[98070,"SINAPI-I",2692,3.6700000000000003E-2]
[96544,"SINAPI",88245,0.19600000000000001]
[104918,"SINAPI",92802,1]
[104924,"SINAPI-I",1525,1.26]
[96521]
[96524]
[96531,"SINAPI",88262,1.4239999999999999]
[104929]
[104925,"SINAPI",88262,1.337]
[96538,"SINAPI",91693,0.45]
[96532,"SINAPI-I",4517,6.9550000000000001]
[96539,"SINAPI",91692,2.5999999999999999E-2]
[96530,"SINAPI-I",4491,2.2440000000000002]
[105519,"SINAPI",88239,1.1991000000000001]
[92272]
[92267,"SINAPI",91692,5.0000000000000001E-3]
[92269,"SINAPI-I",6212,6.53]
[92266,"SINAPI",91693,0.23699999999999999]
[92508]
[92515,"SINAPI",92267,0.245]
[92534,"SINAPI-I",40270,3.7999999999999999E-2]
[103763,"SINAPI-I",2692,0.01]
[92518]
[92486,"SINAPI",92273,1.0900000000000001]
[92488,"SINAPI-I",40270,3.7999999999999999E-2]
[92506,"SINAPI-I",40270,3.7999999999999999E-2]
[92433,"SINAPI-I",40304,1.9E-2]
[92421,"SINAPI-I",40304,1.9E-2]
[92431,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[92439,"SINAPI-I",40287,0.78500000000000003]
[92423]
[92473]
[92473,"SINAPI-I",2692,4.0000000000000001E-3]
[92457,"SINAPI-I",6193,0.48499999999999999]
[92451,"SINAPI",88262,1.1200000000000001]
[92459,"SINAPI",92265,0.29699999999999999]
[92448,"SINAPI",92273,1.879]
[92450,"SINAPI",88262,2.3570000000000002]
[92462,"SINAPI-I",40287,0.47399999999999998]
[92472,"SINAPI",92266,0.14799999999999999]
[92456,"SINAPI",88262,1.635]
[105403]
[96252,"SINAPI",88239,0.13100000000000001]
[105406,"SINAPI-I",2692,9.5455000000000002E-3]
[92751,"SINAPI-I",4730,1.3]
[92750,"SINAPI-I",4011,2.2000000000000002]
[92745,"SINAPI-I",4011,0.72]
[92744]
[92754,"SINAPI-I",40438,0.47370000000000001]
[92756,"SINAPI-I",4011,1.1499999999999999]
[104507,"SINAPI",88316,0.94640000000000002]
[104512,"SINAPI-I",44937,1]
[104514,"SINAPI",88629,3.5299999999999998E-2]
[104510,"SINAPI",88309,1.298]
[104492,"SINAPI",5632,0.10829999999999999]
[104494,"SINAPI",88316,1.2959000000000001]
[104499,"SINAPI",88316,1.6415]
[104499,"SINAPI",88309,2.4621]
[104631,"SINAPI",88316,0.24806]
[87414]
[104635,"SINAPI",88269,1.1614599999999999]
[89996,"SINAPI-I",34,1]
[90279,"SINAPI",88316,2.5491999999999999]
[90280,"SINAPI",88831,0.49330000000000002]
[90285,"SINAPI-I",4720,0.53480000000000005]
[99855]
[99862]
[99849,"SINAPI-I",546,9.2240000000000002]
[99850,"SINAPI-I",1332,1.4]
[99854,"SINAPI-I",547,0.14599999999999999]
[99844,"SINAPI-I",11002,6.8000000000000005E-2]
[99845,"SINAPI-I",4777,3.4119999999999999]
[99846,"SINAPI-I",20259,3.149]
[94276,"SINAPI",88629,1.1999999999999999E-3]
[94277,"SINAPI-I",41681,1.2563]
[94290]
[94292,"SINAPI",88316,0.3851]
[94291,"SINAPI-I",6212,8.3299999999999999E-2]
[94266,"SINAPI",88309,0.26790000000000003]
[94265,"SINAPI",92960,1.6500000000000001E-2]
[94272,"SINAPI",88243,0.30830000000000002]
[97604,"SINAPI-I",45009,1]
[105551,"SINAPI",88247,0.71550000000000002]
[105543,"SINAPI-I",45215,1]
[105541,"SINAPI",88264,0.53879999999999995]
[103783,"SINAPI-I",44793,1]
[105545,"SINAPI",88264,0.6417408]
[97598]
[98548]
[98548,"SINAPI-I",4015,1.1318999999999999]
[98572,"SINAPI",88309,0.83220000000000005]
[98573,"SINAPI-I",10931,1.05]
[98577,"SINAPI",88316,0.2359]
[91925,"SINAPI-I",993,1.2434000000000001]
[91928,"SINAPI-I",981,1.2434000000000001]
[104624]
[91936,"SINAPI-I",12001,1]
[92869,"SINAPI-I",2556,1]
[91944]
[91901,"SINAPI-I",40409,1]
[91916,"SINAPI",88247,0.29499999999999998]
[91899,"SINAPI",88264,0.13800000000000001]
[91983,"SINAPI",91946,1]
[91837,"SINAPI",88247,0.105]
[91857,"SINAPI",88247,0.14899999999999999]
[91854,"SINAPI",88264,0.13400000000000001]
[91851]
[91866,"SINAPI",88247,0.08]
[91873,"SINAPI-I",2684,1.0169999999999999]
[91955]
[91961]
[91957,"SINAPI",91956,1]
[92027]
[91964,"SINAPI-I",38112,2]
[91975]
[91880,"SINAPI-I",1892,1]
[91886,"SINAPI",88247,0.24399999999999999]
[91950,"SINAPI-I",38098,1]
[91999,"SINAPI",88264,0.24199999999999999]
[91994,"SINAPI",88264,0.317]
[92002,"SINAPI",88247,0.57199999999999995]
[95781,"SINAPI",88247,0.3226]
[95794]
[95790,"SINAPI",88264,0.49480000000000002]
[95800,"SINAPI-I",44084,1]
[104401]
[104395]
[95807,"SINAPI-I",11950,2]
[95815,"SINAPI",88264,0.3488]
[95818,"SINAPI",88247,0.62339999999999995]
[95763,"SINAPI-I",44395,2]
[104409,"SINAPI",91170,1]
[104406]
[104449,"SINAPI-I",44088,1]
[101901,"SINAPI-I",1623,1]
[101901,"SINAPI-I",1570,3]
[97412,"SINAPI",88247,0.6]
[106030,"SINAPI-I",1575,2]
[93666]
[93658]
[101897,"SINAPI",88264,1.222415]
[93676,"SINAPI",88264,0.25585599999999997]
[93672,"SINAPI",88264,0.38141900000000001]
[106029,"SINAPI",88247,0.30366199999999999]
[97374,"SINAPI-I",44348,1]
[101879,"SINAPI",88247,1.657]
[101881,"SINAPI-I",12042,1]
[106024,"SINAPI-I",39757,1]
[101873,"SINAPI-I",43877,2]
[101553,"SINAPI",88264,0.157]
[101537]
[101543,"SINAPI-I",1092,1]
[101564,"SINAPI",88264,3.0000000000000001E-3]
[101501,"SINAPI",88264,2.9102000000000001]
[101502,"SINAPI",96986,1]
[101504,"SINAPI",100578,1]
[101497,"SINAPI",91872,6.05]
[101498,"SINAPI",100578,1]
[101500,"SINAPI",104749,1]
[101493,"SINAPI",91885,1]
[101494,"SINAPI",104749,1]
[101495,"SINAPI",87367,8.0000000000000002E-3]
[101489,"SINAPI",91919,1]
[101489,"SINAPI-I",1094,1]
[101491,"SINAPI",91919,1]
[101509,"SINAPI",91933,22.2]
[101509,"SINAPI-I",1094,1]
[101511,"SINAPI",92984,22.2]
[101505,"SINAPI",93673,1]
[101506,"SINAPI-I",39997,2]
[101507,"SINAPI",93673,1]
[101525,"SINAPI",96977,1.95]
[101527,"SINAPI",88247,0.14860000000000001]
[101528,"SINAPI-I",39809,1]
[101523,"SINAPI",96986,1]
[101524,"SINAPI",93666,1]
[101519,"SINAPI",96977,1.95]
[101514,"SINAPI",97668,6.3]
[101515,"SINAPI",96977,1.95]
[101534,"SINAPI",87367,1.9400000000000001E-2]
[101529,"SINAPI",97668,6.3]
[101530,"SINAPI",96977,1.95]
[101532,"SINAPI",88247,0.215]
[94769]
[94703,"SINAPI-I",122,3.5000000000000001E-3]
[94715,"SINAPI",88248,0.3044]
[94660,"SINAPI-I",38383,5.5999999999999999E-3]
[94668,"SINAPI",88248,0.23200000000000001]
[105216,"SINAPI-I",21114,0.12]
[105138,"SINAPI",88267,8.2000000000000003E-2]
[105141,"SINAPI-I",122,2.12E-2]
[105231,"SINAPI",104091,5.4600000000000003E-2]
[94611,"SINAPI",88248,0.44409999999999999]
[94724,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[94730,"SINAPI",88248,7.1800000000000003E-2]
[94483,"SINAPI-I",7698,0.41560000000000002]
[94481,"SINAPI-I",4194,1]
[94480,"SINAPI-I",7696,0.31169999999999998]
[94471,"SINAPI",88248,0.4698]
[94614,"SINAPI-I",38383,0.1019]
[94618,"SINAPI-I",12732,3.5999999999999997E-2]
[105200,"SINAPI-I",1810,1]
[94751,"SINAPI",88248,0.26450000000000001]
[105203,"SINAPI-I",1790,1]
[105206,"SINAPI",88248,0.4698]
[94673,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[94621,"SINAPI-I",44155,1]
[94617,"SINAPI-I",39885,1]
[105155,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[94631]
[94633,"SINAPI",88267,0.27260000000000001]
[94744,"SINAPI-I",37958,1]
[96750,"SINAPI",104091,0.1053]
[96753,"SINAPI",104098,0.1042]
[94676,"SINAPI-I",122,1.18E-2]
[94682]
[105166,"SINAPI",88248,0.1077]
[105161,"SINAPI",104097,0.2266]
[105163,"SINAPI-I",38433,1]
[105184,"SINAPI-I",20083,0.06]
[105144,"SINAPI-I",20083,2.5999999999999999E-2]
[94606,"SINAPI-I",39897,6.0000000000000001E-3]
[94610,"SINAPI-I",38383,0.111]
[94733,"SINAPI-I",37978,1]
[96746,"SINAPI",104098,0.12939999999999999]
[96737,"SINAPI",88248,7.3800000000000004E-2]
[94661,"SINAPI-I",38383,1.12E-2]
[94669,"SINAPI-I",122,3.5299999999999998E-2]
[94466,"SINAPI",88248,0.31319999999999998]
[105212]
[94623,"SINAPI-I",12739,1]
[94756,"SINAPI",88267,6.8500000000000005E-2]
[94762,"SINAPI",88248,0.50480000000000003]
[94717,"SINAPI",88248,5.1999999999999998E-2]
[94722,"SINAPI",88248,0.30480000000000002]
[96719]
[96723,"SINAPI",104091,0.14219999999999999]
[96734,"SINAPI",88267,0.43509999999999999]
[94649,"SINAPI",88248,6.0499999999999998E-2]
[94691,"SINAPI",88248,9.2399999999999996E-2]
[94700,"SINAPI-I",7133,1]
[94479,"SINAPI",88267,0.86370000000000002]
[96760]
[94692,"SINAPI",88267,0.13389999999999999]
[94696,"SINAPI",88248,0.25130000000000002]
[105171,"SINAPI",88267,1.3829]
[96824,"SINAPI",88248,0.1205]
[96832,"SINAPI",88248,0.15110000000000001]
[104535]
[104534,"SINAPI",88248,0.2089]
[96875,"SINAPI-I",38837,1]
[96881,"SINAPI",88267,0.62429999999999997]
[96842,"SINAPI",88248,0.24149999999999999]
[96842,"SINAPI-I",38926,1]
[104537,"SINAPI-I",45045,1]
[104538,"SINAPI-I",45046,1]
[96847,"SINAPI-I",3148,2.7000000000000001E-3]
[96807,"SINAPI-I",39355,1]
[104580,"SINAPI",88248,0.1037]
[96830,"SINAPI",88267,0.15049999999999999]
[96799,"SINAPI-I",38825,1.044]
[104545,"SINAPI",88248,0.25619999999999998]
[104550,"SINAPI",88248,0.30940000000000001]
[104555,"SINAPI",88248,0.34910000000000002]
[96862,"SINAPI-I",38874,1]
[96869,"SINAPI",88248,0.16789999999999999]
[96818,"SINAPI",88248,0.1226]
[96664]
[96658]
[96660,"SINAPI",104091,5.8099999999999999E-2]
[96689,"SINAPI",104091,0.1744]
[104193,"SINAPI",88248,0.52590000000000003]
[96684,"SINAPI",88267,0.17319999999999999]
[96694]
[96656,"SINAPI",88248,8.2699999999999996E-2]
[96659,"SINAPI",88248,8.6999999999999994E-2]
[96708,"SINAPI",88267,0.35060000000000002]
[96636,"SINAPI",104091,0.37930000000000003]
[96669,"SINAPI",88267,0.1173]
[96678,"SINAPI",88248,0.193]
[96682]
[104201,"SINAPI-I",38454,1]
[96642,"SINAPI",88248,0.34710000000000002]
[96716,"SINAPI",88248,0.70120000000000005]
[104330,"SINAPI",88267,0.41620000000000001]
[89710,"SINAPI",88248,0.16520000000000001]
[89748,"SINAPI-I",301,2]
[89807,"SINAPI-I",297,2]
[89750,"SINAPI",88248,0.19259999999999999]
[89810,"SINAPI-I",3528,1]
[89802,"SINAPI-I",3518,1]
[89739,"SINAPI",88267,0.16520000000000001]
[89724,"SINAPI",88267,0.127]
[89731,"SINAPI-I",20078,0.05]
[104350,"SINAPI",88248,0.127]
[89783,"SINAPI",88267,0.16930000000000001]
[89785,"SINAPI-I",20078,7.4999999999999997E-2]
[89857,"SINAPI-I",3893,1]
[89856,"SINAPI-I",3899,1]
[89813,"SINAPI-I",122,7.3000000000000001E-3]
[89833,"SINAPI",88248,0.28960000000000002]
[89786,"SINAPI-I",11658,1]
[104344,"SINAPI-I",296,1]
[104351,"SINAPI",88248,4.19E-2]
[89713]
[89553,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[103992,"SINAPI-I",20083,1.2500000000000001E-2]
[104002,"SINAPI",88267,0.13059999999999999]
[89616,"SINAPI-I",20083,5.5E-2]
[103947,"SINAPI-I",828,1]
[103962,"SINAPI",88267,4.7500000000000001E-2]
[104014,"SINAPI-I",20083,1.0999999999999999E-2]
[103999,"SINAPI-I",813,1]
[103971,"SINAPI",88267,9.2399999999999996E-2]
[89411,"SINAPI-I",20083,8.0000000000000002E-3]
[89496,"SINAPI-I",1923,1]
[89504,"SINAPI",88267,0.12709999999999999]
[89360,"SINAPI-I",20083,6.0000000000000001E-3]
[89415]
[89499,"SINAPI",88267,0.1047]
[89517,"SINAPI",88248,0.1847]
[89430,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89437]
[89363,"SINAPI-I",38383,3.3799999999999997E-2]
[89498,"SINAPI-I",122,1.18E-2]
[103985]
[90373,"SINAPI-I",38383,3.15E-2]
[89362,"SINAPI-I",122,7.1000000000000004E-3]
[89413]
[89501,"SINAPI-I",38383,1.9E-2]
[103950,"SINAPI-I",122,5.8999999999999999E-3]
[103974]
[95237,"SINAPI-I",38678,1]
[103991,"SINAPI-I",20083,1.2500000000000001E-2]
[89372]
[89560,"SINAPI-I",122,1.18E-2]
[104159,"SINAPI-I",43838,1]
[89419,"SINAPI-I",122,5.8999999999999999E-3]
[89579,"SINAPI",88248,6.59E-2]
[89385,"SINAPI-I",3906,1]
[89434,"SINAPI-I",122,8.2000000000000007E-3]
[89541,"SINAPI",88248,5.7700000000000001E-2]
[103988,"SINAPI-I",3862,1]
[103995,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[104008,"SINAPI",88248,0.26100000000000001]
[89393,"SINAPI-I",7138,1]
[89440,"SINAPI-I",122,1.06E-2]
[89623,"SINAPI",88248,0.14000000000000001]
[89631,"SINAPI-I",7145,1]
[89447]
[89448,"SINAPI-I",38383,6.6E-3]
[89396,"SINAPI-I",122,8.8000000000000005E-3]
[89397,"SINAPI",88248,0.18870000000000001]
[89445,"SINAPI-I",38383,5.11E-2]
[89626,"SINAPI-I",122,2.12E-2]
[89536,"SINAPI",88248,4.7100000000000003E-2]
[89382,"SINAPI-I",38383,3.3799999999999997E-2]
[89594,"SINAPI-I",122,1.6500000000000001E-2]
[89747,"SINAPI",88248,8.3099999999999993E-2]
[89759,"SINAPI",88248,9.06E-2]
[89655,"SINAPI-I",38005,1]
[89668,"SINAPI-I",38428,1]
[89643,"SINAPI-I",37972,1]
[89638,"SINAPI-I",21114,5.33E-2]
[89789]
[89641,"SINAPI-I",21114,0.08]
[89777,"SINAPI-I",21114,0.1333]
[89644,"SINAPI-I",21114,6.6699999999999995E-2]
[89815]
[89824]
[89736]
[89736,"SINAPI",88267,8.3099999999999993E-2]
[89835,"SINAPI",88267,9.06E-2]
[104019,"SINAPI",88248,0.2137]
[104030,"SINAPI",88248,0.24859999999999999]
[89633,"SINAPI",88248,0.2757]
[89771,"SINAPI",88267,2.9399999999999999E-2]
[89775]
[89705,"SINAPI-I",21114,0.16]
[89837,"SINAPI",88267,9.06E-2]
[89654,"SINAPI",88267,7.3499999999999996E-2]
[89828,"SINAPI",88248,7.2900000000000006E-2]
[89587,"SINAPI-I",299,2]
[104169,"SINAPI",88248,0.2601]
[89585,"SINAPI-I",20151,1]
[89524,"SINAPI-I",298,2]
[89514,"SINAPI-I",122,9.9000000000000008E-3]
[89522,"SINAPI",88248,9.4100000000000003E-2]
[104174,"SINAPI",88248,0.31790000000000002]
[89685,"SINAPI",88267,0.2316]
[89671,"SINAPI-I",20078,0.115]
[89554,"SINAPI-I",20170,1]
[89545,"SINAPI",88248,4.0500000000000001E-2]
[89599,"SINAPI",88267,0.1158]
[89557,"SINAPI-I",298,1]
[89508,"SINAPI-I",38383,8.2000000000000007E-3]
[89511,"SINAPI-I",38383,1.6299999999999999E-2]
[89667,"SINAPI-I",298,2]
[104175,"SINAPI-I",300,2]
[89566,"SINAPI",88267,0.12540000000000001]
[102250,"SINAPI-I",44368,0.14000000000000001]
[102238,"SINAPI-I",39443,3.49]
[102253,"SINAPI-I",37596,0.97]
[102257,"SINAPI-I",37596,0.97]
[102262]
[102246,"SINAPI-I",43883,4.04]
[102241,"SINAPI",91693,1.917]
[102252,"SINAPI",88278,1.8220000000000001]
[97430]
[101913]
[97437,"SINAPI-I",20078,2.4799999999999999E-2]
[97550,"SINAPI",88267,0.57199999999999995]
[97452,"SINAPI-I",11002,3.9E-2]
[97456]
[97527,"SINAPI",88248,0.36499999999999999]
[97549,"SINAPI-I",40380,1]
[97453,"SINAPI",88317,0.76600000000000001]
[97524,"SINAPI-I",40387,1]
[97490,"SINAPI-I",11002,8.8999999999999996E-2]
[101916,"SINAPI-I",10924,1]
[92700]
[92669,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92635,"SINAPI",88248,1.242]
[92389]
[92699,"SINAPI-I",7307,2E-3]
[92636]
[92351,"SINAPI",88267,0.96699999999999997]
[92353,"SINAPI-I",3470,1]
[97541,"SINAPI-I",11002,1.2E-2]
[97444,"SINAPI",88267,0.51100000000000001]
[97509,"SINAPI-I",11002,3.9E-2]
[97515]
[92925,"SINAPI-I",7307,4.0000000000000001E-3]
[92941]
[92920,"SINAPI",88267,0.49]
[92950,"SINAPI-I",3928,1]
[92946,"SINAPI-I",7307,6.0000000000000001E-3]
[92933,"SINAPI",88267,0.64400000000000002]
[92937,"SINAPI-I",3930,1]
[101922,"SINAPI-I",3148,4.5199999999999997E-2]
[101932,"SINAPI",88248,0.95450000000000002]
[97499,"SINAPI",88248,0.11600000000000001]
[97446]
[97511,"SINAPI",88248,0.20899999999999999]
[101929,"SINAPI-I",3915,1]
[92666,"SINAPI",88267,0.39800000000000002]
[92370,"SINAPI-I",3910,1]
[92347,"SINAPI-I",3148,0.03]
[92694,"SINAPI-I",7307,3.0000000000000001E-3]
[92694,"SINAPI-I",4178,1]
[92369,"SINAPI",88267,0.49]
[92344,"SINAPI-I",7307,6.0000000000000001E-3]
[92348,"SINAPI-I",4182,1]
[92652,"SINAPI-I",7698,1.0389999999999999]
[92656,"SINAPI",88248,0.376]
[92342,"SINAPI",88267,0.52]
[92646]
[92339,"SINAPI",88317,0.41899999999999998]
[97439,"SINAPI",88267,0.71599999999999997]
[97529,"SINAPI-I",40394,1]
[97458,"SINAPI-I",11002,5.8999999999999997E-2]
[97459,"SINAPI",88267,1.131]
[97534,"SINAPI",88248,0.48699999999999999]
[92638]
[92639,"SINAPI-I",7307,7.0000000000000001E-3]
[92644,"SINAPI-I",3148,5.2999999999999999E-2]
[92904]
[92906,"SINAPI-I",9886,1]
[92902,"SINAPI-I",7307,7.0000000000000001E-3]
[92896,"SINAPI",88267,0.73599999999999999]
[100825,"SINAPI",88248,4.82E-2]
[100821,"SINAPI",88267,0.15920000000000001]
[100831,"SINAPI",88248,4.9200000000000001E-2]
[100789,"SINAPI-I",4888,2]
[100788,"SINAPI-I",3148,0.20519999999999999]
[100795,"SINAPI",88248,6.9000000000000006E-2]
[100808,"SINAPI-I",38829,1.0216000000000001]
[100810,"SINAPI",88248,0.21379999999999999]
[100806,"SINAPI",88267,0.34549999999999997]
[103280,"SINAPI",100308,3.2747000000000002]
[103280,"SINAPI-I",1570,10]
[103253,"SINAPI",88243,2.6335000000000002]
[103260,"SINAPI-I",13246,8]
[103265,"SINAPI-I",42421,1]
[103268,"SINAPI-I",11976,10]
[103276,"SINAPI-I",1570,10]
[103271,"SINAPI-I",13246,4]
[103275,"SINAPI",100308,5.0091000000000001]
[103252,"SINAPI-I",1570,10]
[103254]
[103257,"SINAPI-I",4374,6]
[103264,"SINAPI-I",13294,6]
[103277]
[106044]
[106046,"SINAPI",100308,0.45991100000000001]
[106038,"SINAPI-I",39897,2.3999999999999998E-3]
[97327,"SINAPI-I",39738,1.0227269999999999]
[103892,"SINAPI-I",39886,1]
[103856,"SINAPI-I",38383,0.1333]
[103864,"SINAPI",88267,0.2248]
[93071,"SINAPI-I",39892,1]
[103887,"SINAPI-I",39862,1]
[98602,"SINAPI-I",39897,5.9999999999999995E-4]
[93054]
[103825,"SINAPI-I",12732,2.3999999999999998E-3]
[93111,"SINAPI-I",38383,3.9E-2]
[93114,"SINAPI",88248,0.1366]
[103840,"SINAPI",88267,0.15029999999999999]
[93120]
[93121]
[103811,"SINAPI-I",39897,5.9999999999999995E-4]
[93101,"SINAPI",88248,0.1721]
[103838,"SINAPI-I",38383,7.6200000000000004E-2]
[92327]
[92313,"SINAPI",88267,0.19209999999999999]
[92328,"SINAPI-I",38383,0.10059999999999999]
[103816]
[93089,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103822,"SINAPI-I",39867,1]
[103861]
[103806,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[93097,"SINAPI-I",39879,1]
[93122]
[103882,"SINAPI-I",12732,6.4000000000000003E-3]
[93123,"SINAPI-I",39897,2.0999999999999999E-3]
[93063,"SINAPI-I",12732,8.3999999999999995E-3]
[103850,"SINAPI",88248,0.15240000000000001]
[93052,"SINAPI-I",39897,1.1999999999999999E-3]
[103854,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[93092]
[93116,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[92293,"SINAPI-I",12724,1]
[103819]
[92316,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[92296,"SINAPI-I",12727,1]
[93080]
[93103,"SINAPI-I",39897,6.9999999999999999E-4]
[93107,"SINAPI-I",12732,4.7999999999999996E-3]
[93113,"SINAPI-I",39897,1.6000000000000001E-3]
[93061,"SINAPI",88248,9.6600000000000005E-2]
[92317,"SINAPI-I",39897,1.1000000000000001E-3]
[103833,"SINAPI-I",12732,7.1999999999999998E-3]
[92319]
[103835,"SINAPI-I",39747,1.0225]
[92320,"SINAPI-I",12713,1.0225]
[92309,"SINAPI",88267,0.23369999999999999]
[92321,"SINAPI",88267,0.55589999999999995]
[103804,"SINAPI",88248,0.309]
[92277]
[97340,"SINAPI",88267,0.13730000000000001]
[103866,"SINAPI-I",12734,1]
[105113,"SINAPI-I",5061,1.6479999999999999]
[98462,"SINAPI-I",4491,48.84]
[105126,"SINAPI",88309,0.12]
[98454,"SINAPI-I",5061,0.17299999999999999]
[98455,"SINAPI",88262,0.67200000000000004]
[98441,"SINAPI",94974,2.8999999999999998E-3]
[98443,"SINAPI",88239,0.28799999999999998]
[105125]
[105124,"SINAPI",91692,3.0499999999999999E-2]
[105131,"SINAPI-I",4491,1.2307999999999999]
[105121,"SINAPI-I",44673,1.05]
[98458,"SINAPI",94974,6.1000000000000004E-3]
[106057,"SINAPI-I",40304,2.1000000000000001E-2]
[101959,"SINAPI",92767,1.2110000000000001]
[101960,"SINAPI-I",6193,1]
[106050,"SINAPI-I",43343,1]
[106051]
[106067,"SINAPI",92767,1.2110000000000001]
[106070,"SINAPI-I",6193,2.04]
[106068,"SINAPI",92273,1.58]
[101964,"SINAPI",92273,1.1599999999999999]
[101963,"SINAPI-I",6193,1.87]
[101948,"SINAPI",88316,0.34499999999999997]
[101952,"SINAPI",88316,0.27200000000000002]
[106062,"SINAPI-I",6193,1.4]
[96624,"SINAPI",91278,0.03]
[95241]
[104050]
[104037,"SINAPI",88316,0.21590000000000001]
[104051]
[104064,"SINAPI-I",305,1]
[104082,"SINAPI-I",4907,1]
[104061]
[104041,"SINAPI",88246,0.69520000000000004]
[99826,"SINAPI",88316,7.1999999999999995E-2]
[99817,"SINAPI-I",44329,0.1]
[99807]
[88239]
[101375,"SINAPI-I",40863,1]
[88242,"SINAPI-I",37371,1]
[88243,"SINAPI",95313,1]
[101380,"SINAPI-I",40862,1]
[88245,"SINAPI",95314,1]
[93570]
[101382,"SINAPI",101294,1]
[100303,"SINAPI-I",37372,1]
[93566,"SINAPI-I",40812,1]
[101386,"SINAPI-I",40862,1]
[88251,"SINAPI-I",37373,1]
[88255,"SINAPI",95323,1]
[88257,"SINAPI-I",37370,1]
[88260,"SINAPI-I",37373,1]
[88262,"SINAPI-I",37373,1]
[88263,"SINAPI-I",4235,1]
[101289]
[95396,"SINAPI-I",33953,8.3099999999999997E-3]
[95316]
[101307,"SINAPI-I",41068,8.6899999999999998E-3]
[95401]
[101331,"SINAPI-I",41067,1.112E-2]
[101303,"SINAPI-I",40924,2.325E-2]
[95351]
[95389,"SINAPI-I",37666,8.3099999999999997E-3]
[95362]
[101360,"SINAPI-I",41081,1.112E-2]
[101364]
[95384,"SINAPI-I",6175,1.154E-2]
[88266]
[101402,"SINAPI-I",40928,1]
[93572,"SINAPI-I",43475,1]
[93568,"SINAPI-I",40814,1]
[101408,"SINAPI-I",43477,1]
[101409]
[101413]
[101414,"SINAPI-I",41067,1]
[100308]
[90780,"SINAPI-I",37373,1]
[88278,"SINAPI-I",37370,1]
[105535,"SINAPI-I",37373,1]
[93558]
[101422]
[88284,"SINAPI-I",37371,1]
[101425,"SINAPI-I",43481,1]
[88377,"SINAPI-I",37373,1]
[101430]
[88294,"SINAPI-I",37371,1]
[101433,"SINAPI-I",40863,1]
[101437,"SINAPI",101349,1]
[101438,"SINAPI-I",43500,1]
[101435,"SINAPI",101347,1]
[88303,"SINAPI",95366,1]
[101441,"SINAPI-I",40862,1]
[88307,"SINAPI-I",43488,1]
[88310,"SINAPI-I",43490,1]
[101446,"SINAPI-I",40861,1]
[101448,"SINAPI-I",43478,1]
[88313]
[101451,"SINAPI-I",40910,1]
[101453,"SINAPI",101365,1]
[101454,"SINAPI-I",40862,1]
[101458,"SINAPI-I",40863,1]
[100309,"SINAPI-I",37373,1]
[88325,"SINAPI-I",37371,1]
[100289,"SINAPI-I",37371,1]
[105009,"SINAPI",94974,5.4000000000000003E-3]
[105007]
[99063,"SINAPI-I",4433,4.1300000000000003E-2]
[86889]
[86933,"SINAPI",86894,1]
[93441,"SINAPI",86884,1]
[100865]
[100860]
[86901,"SINAPI",88274,0.8458]
[86884]
[86904,"SINAPI",88316,0.18859999999999999]
[86942,"SINAPI",86882,1]
[95542,"SINAPI-I",21101,1]
[86919,"SINAPI",86872,1]
[86923,"SINAPI",86874,1]
[86925,"SINAPI",86879,1]
[100853,"SINAPI",88267,0.46300000000000002]
[86910,"SINAPI-I",11773,1]
[95470,"SINAPI",95469,1]
[86931,"SINAPI",86885,1]
[101634,"SINAPI-I",44216,1]
[101636,"SINAPI-I",1022,5]
[101658,"SINAPI",88247,0.2064]
[101657,"SINAPI",5930,5.1701400000000002E-2]
[105920,"SINAPI-I",45268,1]
[101633]
[104247,"SINAPI",87407,5.4300000000000001E-2]
[87783,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[87791,"SINAPI",87407,5.8099999999999999E-2]
[87799,"SINAPI",87369,3.9300000000000002E-2]
[87799,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[104230,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[104242,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[104262,"SINAPI",88316,1.7230000000000001]
[104228,"SINAPI",90668,0.12970000000000001]
[104236,"SINAPI",87292,2.93E-2]
[104240,"SINAPI-I",37411,0.15809999999999999]
[104211,"SINAPI",88316,1.105]
[104216,"SINAPI",88309,1.0920000000000001]
[104225,"SINAPI",87292,5.28E-2]
[104253]
[87775,"SINAPI",87292,3.1399999999999997E-2]
[87784,"SINAPI-I",37411,0.13880000000000001]
[87829]
[87554,"SINAPI",88316,0.14019999999999999]
[104971]
[87531,"SINAPI",87292,3.04E-2]
[104964]
[104963,"SINAPI",87292,3.04E-2]
[87529,"SINAPI",88309,0.47239999999999999]
[103296,"SINAPI",87298,1.5E-3]
[103294,"SINAPI-I",4721,3.3999999999999998E-3]
[103293,"SINAPI-I",4721,7.9000000000000008E-3]
[103295,"SINAPI-I",44450,1]
[103315]
[87841]
[105186,"SINAPI",87389,2.69E-2]
[87850,"SINAPI",88309,0.68700000000000006]
[105104]
[98509,"SINAPI",88316,5.4199999999999998E-2]
[98516,"SINAPI",91634,0.24740000000000001]
[91599]
[100069,"SINAPI-I",44193,0.76701819999999998]
[100068,"SINAPI",88245,2.4367E-2]
[91594]
[105815,"SINAPI-I",45260,0.94450999999999996]
[103183,"SINAPI-I",44535,1.089]
[99432,"SINAPI",88262,0.112]
[99436,"SINAPI",90587,0.13500000000000001]
[105824,"SINAPI",88316,4.8000000000000001E-2]
[105823]
[105818]
[104419,"SINAPI-I",37595,8.5000000000000006E-2]
[104417,"SINAPI",88309,0.112]
[102577,"SINAPI",88316,0.13200000000000001]
[96374,"SINAPI-I",3990,1.1000000000000001]
[96368,"SINAPI-I",39422,4.0011000000000001]
[104723,"SINAPI",88316,0.40899999999999997]
[96366,"SINAPI-I",39432,0.74070000000000003]
[96361,"SINAPI-I",39419,1.8233999999999999]
[96359,"SINAPI-I",39435,20.186800000000002]
[104724,"SINAPI",88316,0.17]
[96365,"SINAPI-I",39431,2.5026999999999999]
[104721,"SINAPI-I",39419,2.1373000000000002]
[103191,"SINAPI",88309,1.6898]
[103212,"SINAPI",88316,3.2132000000000001]
[103217,"SINAPI-I",4721,4.7999999999999996E-3]
[103216,"SINAPI",88316,2.6453000000000002]
[103198,"SINAPI-I",44422,1]
[103199,"SINAPI-I",44423,1]
[103195,"SINAPI",102486,5.6899999999999999E-2]
[103208,"SINAPI",5952,0.64170000000000005]
[103188]
[95001,"SINAPI-I",44220,1.7391000000000001]
[95003,"SINAPI",88316,0.21529999999999999]
[95007,"SINAPI-I",7156,1.0815999999999999]
[95006,"SINAPI-I",4517,0.2]
[94991,"SINAPI",88316,1.7827999999999999]
[94995,"SINAPI-I",5068,2.4E-2]
[104383,"SINAPI-I",44952,4]
[104384]
[104426,"SINAPI",88260,0.3725]
[104434,"SINAPI",91285,0.3644]
[92396,"SINAPI",91283,4.9099999999999998E-2]
[92404,"SINAPI",91285,0.1027]
[104430,"SINAPI",88260,0.1512]
[104428,"SINAPI-I",44916,1.0041]
[104433,"SINAPI",91283,3.8E-3]
[104433,"SINAPI",91278,0.1179]
[92398,"SINAPI-I",4741,9.7999999999999997E-3]
[92395,"SINAPI",91278,0.1081]
[97113,"SINAPI",88316,5.8900000000000003E-3]
[97111,"SINAPI",88262,9.7680000000000003E-2]
[97112,"SINAPI",95271,2.2290000000000001E-2]
[103905]
[103911,"SINAPI",97114,0.16]
[97104,"SINAPI-I",2692,1.8E-3]
[103906,"SINAPI-I",6193,0.19433300000000001]
[97107,"SINAPI",97120,0.45704]
[97108,"SINAPI",88309,0.1754]
[97109,"SINAPI",95271,3.6929999999999998E-2]
[103915,"SINAPI",97092,3.11]
[103917,"SINAPI",97113,1]
[103918,"SINAPI",97118,1.2843329999999999]
[103919,"SINAPI-I",34494,0.12715699999999999]
[103922,"SINAPI",97113,1]
[103922,"SINAPI-I",132,0.397511]
[103908,"SINAPI",88316,0.29175899999999999]
[103912,"SINAPI-I",6189,0.19433300000000001]
[101966,"SINAPI-I",4825,1.04]
[101967]
[92123,"SINAPI",92119,1.0309999999999999]
[103637,"SINAPI",103224,5.1672799999999998E-2]
[103593,"SINAPI",103242,3.0307299999999999E-2]
[103638,"SINAPI",5930,0.214]
[103617,"SINAPI",90776,0.15579999999999999]
[103639,"SINAPI",103224,9.2017199999999993E-2]
[103595,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103587,"SINAPI",5901,2.7000000000000001E-3]
[103618,"SINAPI",5928,1.84E-2]
[103596,"SINAPI-I",44690,0.2467743]
[103597,"SINAPI",103243,0.10533380000000001]
[103620,"SINAPI",5903,0.26919999999999999]
[103642,"SINAPI",5930,0.4153]
[103621,"SINAPI",88297,0.58509999999999995]
[103599,"SINAPI",5901,4.5999999999999999E-2]
[103622,"SINAPI",5930,0.40989999999999999]
[103610,"SINAPI",103243,2.9911799999999999E-2]
[103610,"SINAPI",103242,1.82883E-2]
[103623]
[103645,"SINAPI",5928,4.1300000000000003E-2]
[103601,"SINAPI-I",44690,0.83059879999999997]
[103646,"SINAPI",5678,5.9999999999999995E-4]
[103625,"SINAPI-I",44437,1]
[103647,"SINAPI",90776,0.96850000000000003]
[103611,"SINAPI",5678,2.9999999999999997E-4]
[103589,"SINAPI",5679,5.3E-3]
[103626,"SINAPI",5928,7.22E-2]
[103627,"SINAPI",88316,3.5461]
[103649,"SINAPI",5903,1.1024]
[103605,"SINAPI-I",44689,2.1419025999999999]
[103634,"SINAPI",88316,0.24179999999999999]
[103650,"SINAPI",103242,0.50731110000000001]
[103606,"SINAPI",5928,8.2500000000000004E-2]
[103629,"SINAPI-I",44438,1]
[103607,"SINAPI",5678,1.1000000000000001E-3]
[103591]
[103591,"SINAPI",5679,2.1700000000000001E-2]
[103608,"SINAPI",90776,0.8266]
[103636,"SINAPI",103225,2.9158300000000002E-2]
[103592,"SINAPI",103225,2.1787899999999999E-2]
[88414,"SINAPI",88316,1.7000000000000001E-2]
[96134,"SINAPI",88310,1.2701]
[88416]
[88429,"SINAPI",88316,8.8099999999999998E-2]
[104646,"SINAPI",104521,7.9000000000000008E-3]
[104647,"SINAPI",88310,0.5706]
[104637,"SINAPI",102980,6.1000000000000004E-3]
[95306,"SINAPI",88316,7.1499999999999994E-2]
[102195,"SINAPI",88310,0.28060000000000002]
[102233,"SINAPI",88310,0.22650000000000001]
[102220,"SINAPI-I",5318,1.2500000000000001E-2]
[102203,"SINAPI-I",10481,9.0200000000000002E-2]
[102214,"SINAPI",88310,0.4718]
[100718]
[100739,"SINAPI-I",5318,5.8400000000000001E-2]
[100760,"SINAPI-I",7292,0.25490000000000002]
[100720]
[100720,"SINAPI-I",5318,1.06E-2]
[100728]
[100737]
[102504,"SINAPI",88310,0.23899999999999999]
[102510,"SINAPI-I",44478,1.0999999999999999E-2]
[102509,"SINAPI-I",7343,0.42699999999999999]
[102491,"SINAPI-I",7348,0.42699999999999999]
[102805,"SINAPI-I",5330,7.0999999999999994E-2]
[102516,"SINAPI",102980,2.5999999999999999E-2]
[102488,"SINAPI",95276,1.1900000000000001E-2]
[101746]
[101735,"SINAPI",88316,0.314]
[98677,"SINAPI",88309,0.46400000000000002]
[101747,"SINAPI-I",43146,4]
[101725,"SINAPI-I",3733,1.03]
[101751]
[101094]
[101742,"SINAPI-I",4803,1.0349999999999999]
[98688,"SINAPI-I",4791,0.33]
[98695,"SINAPI",88274,0.54700000000000004]
[100579,"SINAPI",88264,4.3884818000000001]
[100610]
[100612,"SINAPI",94962,0.80249179999999998]
[100614,"SINAPI-I",863,12]
[100587,"SINAPI-I",863,13]
[100593]
[100595,"SINAPI",5930,0.98652010000000001]
[100602,"SINAPI",88264,7.7253544999999999]
[105970,"SINAPI-I",45365,1]
[105972,"SINAPI-I",7581,2]
[105971,"SINAPI-I",421,2]
[105966]
[100621,"SINAPI-I",863,9]
[105956,"SINAPI",88264,2.5204909]
[105953,"SINAPI",88247,0.54620000000000002]
[105955,"SINAPI-I",14165,1]
[105949,"SINAPI-I",863,8]
[99249,"SINAPI",89995,4.7100000000000003E-2]
[99249,"SINAPI",88628,0.70899999999999996]
[97985,"SINAPI",89998,0.96919999999999995]
[97993]
[97991,"SINAPI",100475,3.1E-2]
[99276,"SINAPI",88316,21.153300000000002]
[99297,"SINAPI",88309,32.612400000000001]
[99261,"SINAPI",88309,15.9336]
[99281,"SINAPI",87316,8.2299999999999998E-2]
[99296,"SINAPI",88316,25.656099999999999]
[99299,"SINAPI-I",660,33.6]
[99323]
[99311,"SINAPI-I",25067,174.82499999999999]
[99304,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99327]
[98015,"SINAPI",100475,0.68659999999999999]
[98017,"SINAPI",89993,5.9799999999999999E-2]
[97997,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[98005,"SINAPI",89995,7.5399999999999995E-2]
[98007,"SINAPI",87316,9.0700000000000003E-2]
[98035]
[98025,"SINAPI",88316,23.465599999999998]
[98045,"SINAPI",89995,0.1138]
[98047,"SINAPI",87316,0.13270000000000001]
[98049,"SINAPI-I",25067,198.45]
[99280,"SINAPI",88316,10.4298]
[99292,"SINAPI",96536,0.62829999999999997]
[99242,"SINAPI-I",6193,1.2356]
[99285,"SINAPI",88316,2.2591000000000001]
[102457,"SINAPI-I",12551,1]
[97980,"SINAPI",5679,0.14019999999999999]
[97988,"SINAPI-I",4517,0.39400000000000002]
[97992,"SINAPI",87316,3.6400000000000002E-2]
[98410,"SINAPI",5679,0.57430000000000003]
[99290,"SINAPI-I",4517,0.50160000000000005]
[99244,"SINAPI",88908,0.39760000000000001]
[99256,"SINAPI-I",5069,5.62E-2]
[99284,"SINAPI-I",6193,2.4011999999999998]
[99252,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[99252,"SINAPI",5678,9.9299999999999999E-2]
[99265,"SINAPI",5679,0.3075]
[99265,"SINAPI",5678,0.15090000000000001]
[99274,"SINAPI-I",25067,118.45229999999999]
[99286,"SINAPI",101624,1.4628000000000001]
[99286,"SINAPI-I",25067,150.51679999999999]
[99287,"SINAPI",87316,8.6499999999999994E-2]
[99300]
[99300,"SINAPI",87316,0.1033]
[99312]
[99320,"SINAPI",89996,1.9743999999999999]
[99322,"SINAPI",88316,33.8658]
[99324,"SINAPI-I",2692,3.4700000000000002E-2]
[99313,"SINAPI-I",4491,0.92130000000000001]
[99303,"SINAPI",88628,1.7707999999999999]
[99305,"SINAPI-I",4491,0.81030000000000002]
[99315,"SINAPI-I",4517,1.1616]
[98010,"SINAPI",97736,0.64159999999999995]
[98010,"SINAPI-I",4517,0.56759999999999999]
[98014,"SINAPI-I",5069,6.2E-2]
[98018,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98018,"SINAPI-I",5069,7.3700000000000002E-2]
[97996,"SINAPI",97738,2.2100000000000002E-2]
[98408,"SINAPI",100475,0.74160000000000004]
[98408,"SINAPI",5678,0.1767]
[98406,"SINAPI",92767,31.130400000000002]
[98030]
[98030,"SINAPI",87316,7.8100000000000003E-2]
[98034]
[98036,"SINAPI-I",660,72.45]
[98022,"SINAPI",89998,6.0465999999999998]
[98022,"SINAPI-I",660,51.45]
[98026,"SINAPI-I",2692,3.2099999999999997E-2]
[98044,"SINAPI",92767,76.910399999999996]
[98044,"SINAPI-I",2692,3.9800000000000002E-2]
[98038,"SINAPI-I",4491,0.75480000000000003]
[98042,"SINAPI",94970,2.8563000000000001]
[98042,"SINAPI-I",4491,0.86580000000000001]
[97955,"SINAPI",89996,1.7276]
[97948,"SINAPI",94970,0.27210000000000001]
[97953,"SINAPI",5679,4.3799999999999999E-2]
[97933,"SINAPI-I",43440,1]
[97961,"SINAPI",87316,5.8799999999999998E-2]
[97951,"SINAPI-I",4491,0.22939999999999999]
[97952,"SINAPI-I",4517,0.37840000000000001]
[97957,"SINAPI",87316,6.9000000000000006E-2]
[97950,"SINAPI-I",2692,1.2200000000000001E-2]
[97949,"SINAPI",88309,13.309799999999999]
[97935,"SINAPI",88316,1.3388]
[98051,"SINAPI",87316,2.1100000000000001E-2]
[99273,"SINAPI-I",5069,2.3900000000000001E-2]
[97976,"SINAPI",96536,0.377]
[97976,"SINAPI-I",2692,1.04E-2]
[101798,"SINAPI",88628,4.4000000000000003E-3]
[102474,"SINAPI-I",4734,0.5847]
[94963,"SINAPI",88377,1.4695]
[94964,"SINAPI",88830,0.82589999999999997]
[94971,"SINAPI-I",370,0.72750000000000004]
[102483,"SINAPI-I",1379,424.00880000000001]
[102484,"SINAPI-I",4734,0.57940000000000003]
[102473]
[102479,"SINAPI-I",370,0.84689999999999999]
[104837]
[104831,"SINAPI",89226,0.6966]
[103765]
[103769,"SINAPI",97064,6]
[103779,"SINAPI",95276,7.22E-2]
[103924,"SINAPI",88309,0.15390000000000001]
[103775]
[103054,"SINAPI",88238,5.0000000000000001E-3]
[103076]
[103077,"SINAPI",97096,0.15]
[103079,"SINAPI",97086,0.14000000000000001]
[103065,"SINAPI",97086,0.12]
[103066,"SINAPI",97087,1]
[103060,"SINAPI",97083,1]
[97102,"SINAPI",97082,3.5000000000000003E-2]
[103072,"SINAPI",97083,1]
[103073,"SINAPI",97086,0.16]
[90468]
[90468,"SINAPI",88629,5.1000000000000004E-3]
[91167,"SINAPI",88267,0.2114]
[91186,"SINAPI",88248,0.16520000000000001]
[91175,"SINAPI-I",398,0.66669999999999996]
[104772,"SINAPI",88247,2.0299999999999999E-2]
[90441,"SINAPI",102274,0.81089999999999995]
[104778,"SINAPI",88247,6.2899999999999998E-2]
[104784]
[90458,"SINAPI",88264,1.0121]
[104780,"SINAPI",91693,0.11990000000000001]
[104764,"SINAPI-I",11267,3.9375]
[90461,"SINAPI-I",11267,2.8125]
[96559]
[104387,"SINAPI",91285,2.2608999999999999]
[101866,"SINAPI-I",4741,6.4000000000000003E-3]
[101868,"SINAPI",88260,0.1482]
[101861,"SINAPI",88316,0.2094]
[101860,"SINAPI",88260,0.25519999999999998]
[104385,"SINAPI-I",367,0.114]
[104386]
[101844,"SINAPI-I",1379,136.66370000000001]
[101847,"SINAPI-I",1379,136.66370000000001]
[101839,"SINAPI-I",1379,136.66370000000001]
[101830,"SINAPI",91534,0.84499999999999997]
[101834,"SINAPI",88316,4.2000999999999999]
[101823,"SINAPI",91533,0.20499999999999999]
[101816]
[102099]
[92994,"SINAPI-I",21127,8.9999999999999993E-3]
[92986,"SINAPI-I",1019,1.0149999999999999]
[103486,"SINAPI",88264,0.22450000000000001]
[93008]
[93017,"SINAPI",88247,0.42599999999999999]
[100554,"SINAPI",88247,7.0965E-2]
[98261,"SINAPI",88264,5.45E-2]
[98281]
[98265,"SINAPI",88264,6.25E-2]
[98267]
[98277,"SINAPI-I",11920,1.05]
[98401,"SINAPI",88247,6.9449999999999998E-2]
[100557,"SINAPI",88264,1.0344827999999999]
[100562,"SINAPI",88247,0.37861860000000003]
[106086,"SINAPI",88247,0.71798620000000002]
[106077,"SINAPI",88264,0.43172159999999998]
[103399,"SINAPI",88316,0.36370000000000002]
[103422,"SINAPI",88246,1.8187]
[103431]
[103482,"SINAPI",103164,3.6779000000000002]
[103461,"SINAPI",93421,1.23E-2]
[103470,"SINAPI",103158,1.7624]
[103474,"SINAPI",103157,0.19220000000000001]
[103480,"SINAPI",88316,6.7241]
[103443,"SINAPI",103169,0.41810000000000003]
[103445,"SINAPI",88316,3.7863000000000002]
[103452]
[103455,"SINAPI",5928,0.82320000000000004]
[103457,"SINAPI",5930,2.3885000000000001]
[104804,"SINAPI",5928,0.1154]
[103380,"SINAPI",88246,3.7999999999999999E-2]
[103383,"SINAPI-I",44519,1]
[103388]
[103441,"SINAPI",88316,2.3094999999999999]
[103439,"SINAPI",88316,0.72750000000000004]
[104588,"SINAPI",88256,1.1399999999999999]
[87271,"SINAPI-I",536,1.079]
[87273,"SINAPI",88256,0.69699999999999995]
[104617,"SINAPI-I",37595,4.91]
[87250]
[104605,"SINAPI",88316,0.3039]
[87257,"SINAPI-I",1381,9.1300000000000008]
[104597,"SINAPI",88316,0.21390000000000001]
[88650,"SINAPI",88256,8.7099999999999997E-2]
[103741,"SINAPI-I",44737,0.109]
[103754,"SINAPI",92916,1.3925000000000001]
[103758,"SINAPI",102274,4.2299999999999997E-2]
[103756,"SINAPI",92916,1.1813]
[103747,"SINAPI-I",44748,0.25]
[103744,"SINAPI-I",44752,0.2]
[103748,"SINAPI-I",44744,0.25]
[103750,"SINAPI",103668,4.3999999999999997E-2]
[103735,"SINAPI",88309,1.1299999999999999E-2]
[103742]
[103701,"SINAPI-I",5069,3.0300000000000001E-2]
[103706,"SINAPI-I",44628,1]
[103711,"SINAPI",5930,4.8051000000000004]
[103719,"SINAPI",88316,41.735999999999997]
[103723,"SINAPI",88278,5.4999000000000002]
[103725,"SINAPI",5928,1.2128000000000001]
[103733,"SINAPI",88278,4.5683999999999996]
[103694,"SINAPI-I",4491,3.63]
[104749,"SINAPI-I",416,1]
[96982]
[104743,"SINAPI",88264,0.15820000000000001]
[104744]
[96976,"SINAPI-I",865,1.05]
[98463,"SINAPI",88247,0.31059999999999999]
[104828,"SINAPI",88247,1.155]
[104995,"SINAPI-I",45116,1]
[95675,"SINAPI",88267,0.5343]
[95648,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[95651,"SINAPI-I",38029,1.3641000000000001]
[95654,"SINAPI-I",6017,3]
[95658,"SINAPI",88267,4.1060999999999996]
[95659,"SINAPI",88248,6.0674999999999999]
[95661,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[95664,"SINAPI-I",38436,2]
[95665,"SINAPI-I",6016,1]
[95668,"SINAPI",104092,2.6505000000000001]
[95671,"SINAPI-I",44177,3]
[95672,"SINAPI-I",44174,8]
[95641,"SINAPI-I",3540,2]
[95644,"SINAPI-I",3536,2]
[95645,"SINAPI-I",3536,4]
[95647,"SINAPI-I",3148,6.7199999999999996E-2]
[95639,"SINAPI-I",4181,2]
[98529]
[98525,"SINAPI",89031,2.8999999999999998E-3]
[100434,"SINAPI-I",12627,0.44]
[100434,"SINAPI-I",12626,1.55]
[100326,"SINAPI-I",44194,1.08]
[94451,"SINAPI",88316,7.4999999999999997E-2]
[100325,"SINAPI",88323,4.1000000000000002E-2]
[94231,"SINAPI-I",13388,4.4999999999999998E-2]
[94201,"SINAPI",88316,0.39900000000000002]
[94448,"SINAPI",93282,5.16E-2]
[94442,"SINAPI",88316,0.253]
[94444,"SINAPI",88316,0.253]
[94216,"SINAPI",88316,6.2E-2]
[102110]
[103654,"SINAPI",5928,0.2001]
[105414]
[105454,"SINAPI",90686,2.12E-2]
[105478,"SINAPI",90686,2.3599999999999999E-2]
[105418,"SINAPI-I",45150,1.2999999999999999E-3]
[105488,"SINAPI",90686,7.46E-2]
[105426,"SINAPI",67827,1.5E-3]
[105477]
[105417,"SINAPI-I",45147,1.1000000000000001E-3]
[105482]
[105431,"SINAPI",88908,6.9999999999999999E-4]
[105500]
[105437,"SINAPI-I",45148,5.3199999999999997E-2]
[105468]
[105459]
[105479,"SINAPI",88316,11.394600000000001]
[100221,"SINAPI",88316,1.4716]
[100280]
[100281,"SINAPI",88316,1.2E-2]
[100220,"SINAPI",88316,1.2982]
[100250]
[100243,"SINAPI",88316,0.14910000000000001]
[100265]
[101004]
[100982]
[101009,"SINAPI",5928,0.14069999999999999]
[100975]
[100996]
[100989,"SINAPI",67827,1.35E-2]
[101014,"SINAPI",5928,0.11260000000000001]
[101470]
[101016,"SINAPI",5928,0.1071]
[101481,"SINAPI",5930,5.5899999999999998E-2]
[101479,"SINAPI",5824,0.5]
[100939,"SINAPI",89876,1.7899999999999999E-2]
[93593,"SINAPI",89876,2.3999999999999998E-3]
[95430]
[100946]
[100951]
[100956,"SINAPI",6260,6.4999999999999997E-3]
[104378]
[104389,"SINAPI",89035,5.0000000000000001E-4]
[97801,"SINAPI",83362,6.9999999999999999E-4]
[104381,"SINAPI",91486,3.5999999999999999E-3]
[104380,"SINAPI",89036,3.7000000000000002E-3]
[103138,"SINAPI",5928,7.2700000000000001E-2]
[103143]
[103106]
[103119,"SINAPI",5930,2.1053999999999999]
[103113]
[103136]
[103125]
[103131,"SINAPI",88267,6.9916999999999998]
[103092,"SINAPI",88267,0.29609999999999997]
[103098,"SINAPI",88248,0.2707]
[103089,"SINAPI",88248,3.4200000000000001E-2]
[101106]
[101110,"SINAPI",90681,0.183]
[101099,"SINAPI",88313,5.65]
[101096,"SINAPI",90778,0.83499999999999996]
[101108,"SINAPI",97913,0.375]
[101097,"SINAPI",95576,2.2469999999999999]
[101101,"SINAPI",90776,0.41599999999999998]
[104363,"SINAPI",90776,1.8428799999999999E-2]
[104360,"SINAPI",100641,1.0241800000000001E-2]
[104362,"SINAPI",100648,8.8457999999999991E-3]
[96395]
[96395,"SINAPI",95873,1.06412E-2]
[104373,"SINAPI-I",44953,7.6925999999999994E-2]
[104374,"SINAPI-I",44953,7.6925999999999994E-2]
[105530,"SINAPI-I",4741,0.40978819999999999]
[105532,"SINAPI-I",1379,84]
[105534]
[105523,"SINAPI",93427,6.4466999999999997E-3]
[105526,"SINAPI-I",1379,168]
[105031,"SINAPI",89994,2.1000000000000001E-2]
[105030,"SINAPI",92270,7.5999999999999998E-2]
[105039,"SINAPI",88309,4.3999999999999997E-2]
[105026]
[105025,"SINAPI-I",6193,0.16919999999999999]
[93187,"SINAPI",94964,4.2999999999999997E-2]
[93184,"SINAPI",88316,8.8999999999999996E-2]
[102149,"SINAPI-I",43937,0.43]
[102147,"SINAPI-I",43937,0.43041610000000002]
[102160,"SINAPI-I",39026,3.3000000000000002E-2]
[102174,"SINAPI-I",12815,5.2999999999999999E-2]
[102173,"SINAPI-I",12815,6.0999999999999999E-2]
[102159,"SINAPI",88316,0.25]
[102154,"SINAPI-I",39961,0.46100000000000002]
[102168]
[102189,"SINAPI-I",3104,1]
[102187]
[102190,"SINAPI",88325,0.40100000000000002]
[103036]
[94490,"SINAPI",88248,7.9500000000000001E-2]
[94492,"SINAPI-I",38383,1.14E-2]
[94495]
[94501]
[89985]
[103049,"SINAPI-I",20083,9.4999999999999998E-3]
[94797,"SINAPI",88267,0.25650000000000001]
[95252,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[95248,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[99625,"SINAPI",88248,0.56950000000000001]
[99627,"SINAPI-I",21092,1]
[99633,"SINAPI-I",10414,1]
[103013,"SINAPI-I",3148,9.5999999999999992E-3]
[103012]
[103012,"SINAPI",88267,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI",88248,0.10100000000000001]
[103012,"SINAPI-I",10233,1]
[103012,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103011]
[103011,"SINAPI",88267,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI",88248,7.4200000000000002E-2]
[103011,"SINAPI-I",10234,1]
[103011,"SINAPI-I",3148,6.6E-3]
[103015]
[103015,"SINAPI",88267,0.2273]
[103015,"SINAPI",88248,0.2273]
[103015,"SINAPI-I",10231,1]
[103015,"SINAPI-I",3148,1.5100000000000001E-2]
[103014]
[103014,"SINAPI",88267,0.1699]
[103014,"SINAPI",88248,0.1699]
[103014,"SINAPI-I",10232,1]
[103014,"SINAPI-I",3148,1.2E-2]
[103016]
[103016,"SINAPI",88267,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI",88248,0.28470000000000001]
[103016,"SINAPI-I",10235,1]
[103016,"SINAPI-I",3148,1.77E-2]
[103010]
[103010,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103010,"SINAPI-I",10229,1]
[103010,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103017]
[103017,"SINAPI",88267,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI",88248,0.36130000000000001]
[103017,"SINAPI-I",10230,1]
[103017,"SINAPI-I",3148,2.2599999999999999E-2]
[103033]
[103033,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103033,"SINAPI-I",43817,1]
[103033,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103032]
[103032,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103032,"SINAPI-I",43820,1]
[103032,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103030]
[103030,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103030,"SINAPI-I",43818,1]
[103030,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103031]
[103031,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103031,"SINAPI-I",43819,1]
[103031,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103035]
[103035,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103035,"SINAPI-I",43816,1]
[103035,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103034]
[103034,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103034,"SINAPI-I",43815,1]
[103034,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103024]
[103024,"SINAPI",88267,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI",88248,0.26329999999999998]
[103024,"SINAPI-I",43825,1]
[103024,"SINAPI-I",3148,1.9199999999999998E-2]
[103023]
[103023,"SINAPI",88267,0.2021]
[103023,"SINAPI",88248,0.2021]
[103023,"SINAPI-I",43824,1]
[103023,"SINAPI-I",3148,1.6799999999999999E-2]
[103022]
[103022,"SINAPI",88267,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI",88248,0.14849999999999999]
[103022,"SINAPI-I",43823,1]
[103022,"SINAPI-I",3148,1.32E-2]
[103020]
[103020,"SINAPI",88267,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI",88248,7.1900000000000006E-2]
[103020,"SINAPI-I",43821,1]
[103020,"SINAPI-I",3148,8.3999999999999995E-3]
[103026]
[103026,"SINAPI",88267,0.4546]
[103026,"SINAPI",88248,0.4546]
[103026,"SINAPI-I",43827,1]
[103026,"SINAPI-I",3148,3.0200000000000001E-2]
[103025]
[103025,"SINAPI",88267,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI",88248,0.33979999999999999]
[103025,"SINAPI-I",43826,1]
[103025,"SINAPI-I",3148,2.4E-2]
[103021]
[103021,"SINAPI",88267,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI",88248,0.11020000000000001]
[103021,"SINAPI-I",43822,1]
[103021,"SINAPI-I",3148,1.06E-2]
[103027]
[103027,"SINAPI",88267,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI",88248,3.5999999999999997E-2]
[103027,"SINAPI-I",43828,1]
[103027,"SINAPI-I",3148,4.1999999999999997E-3]
[103028]
[103028,"SINAPI",88267,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI",88248,5.5100000000000003E-2]
[103028,"SINAPI-I",43829,1]
[103028,"SINAPI-I",3148,5.3E-3]
[103563]
[103563,"SINAPI",88267,1.3396999999999999]
[103563,"SINAPI",88248,0.2303]
[103563,"SINAPI-I",44587,1]
[103563,"SINAPI",5930,0.46339999999999998]
[103563,"SINAPI",5928,0.21829999999999999]
[103564]
[103564,"SINAPI",88267,1.6345000000000001]
[103564,"SINAPI",88248,0.28089999999999998]
[103564,"SINAPI-I",44588,1]
[103564,"SINAPI",5930,0.54979999999999996]
[103564,"SINAPI",5928,0.25900000000000001]
[103565]
[103565,"SINAPI",88267,1.9292]
[103565,"SINAPI",88248,0.33160000000000001]
[103565,"SINAPI-I",44589,1]
[103565,"SINAPI",5930,0.63619999999999999]
[103565,"SINAPI",5928,0.29970000000000002]
[103566]
[103566,"SINAPI",88267,3.3359999999999999]
[103566,"SINAPI",88248,0.57340000000000002]
[103566,"SINAPI-I",44590,1]
[103566,"SINAPI",5930,1.0485]
[103566,"SINAPI",5928,0.49399999999999999]
[103567]
[103567,"SINAPI",88267,3.7780999999999998]
[103567,"SINAPI",88248,0.64939999999999998]
[103567,"SINAPI-I",44591,1]
[103567,"SINAPI",5930,1.1780999999999999]
[103567,"SINAPI",5928,0.55500000000000005]
[103568]
[103568,"SINAPI",88267,5.6269]
[103568,"SINAPI",88248,0.96709999999999996]
[103568,"SINAPI-I",44592,1]
[103568,"SINAPI",5930,1.72]
[103568,"SINAPI",5928,0.81030000000000002]
[103569]
[103569,"SINAPI",88267,6.2164000000000001]
[103569,"SINAPI",88248,1.0684]
[103569,"SINAPI-I",44593,1]
[103569,"SINAPI",5930,1.8928]
[103569,"SINAPI",5928,0.89170000000000005]
[103570]
[103570,"SINAPI",88267,9.2441999999999993]
[103570,"SINAPI",88248,1.5889]
[103570,"SINAPI-I",44594,1]
[103570,"SINAPI",5930,2.7803]
[103570,"SINAPI",5928,1.3098000000000001]
[103571]
[103571,"SINAPI",88267,10.718]
[103571,"SINAPI",88248,1.8421000000000001]
[103571,"SINAPI-I",44595,1]
[103571,"SINAPI",5930,3.2122000000000002]
[103571,"SINAPI",5928,1.5133000000000001]
[103562]
[103562,"SINAPI",88267,1.2218]
[103562,"SINAPI",88248,0.21]
[103562,"SINAPI-I",44586,1]
[103562,"SINAPI",5930,0.4289]
[103562,"SINAPI",5928,0.2021]
[103573]
[103573,"SINAPI",88267,0.9022]
[103573,"SINAPI",88248,0.15509999999999999]
[103573,"SINAPI-I",44597,1]
[103573,"SINAPI",5930,0.3352]
[103573,"SINAPI",5928,0.15790000000000001]
[103585]
[103585,"SINAPI",88267,10.2464]
[103585,"SINAPI",88248,1.7611000000000001]
[103585,"SINAPI-I",44609,1]
[103585,"SINAPI",5930,3.0739999999999998]
[103585,"SINAPI",5928,1.4481999999999999]
[103586]
[103586,"SINAPI",88267,11.520899999999999]
[103586,"SINAPI",88248,1.9802]
[103586,"SINAPI-I",44610,1]
[103586,"SINAPI",5930,3.4476]
[103586,"SINAPI",5928,1.6242000000000001]
[103574]
[103574,"SINAPI",88267,1.4488000000000001]
[103574,"SINAPI",88248,0.249]
[103574,"SINAPI-I",44598,1]
[103574,"SINAPI",5930,0.49540000000000001]
[103574,"SINAPI",5928,0.2334]
[103575]
[103575,"SINAPI",88267,1.5444]
[103575,"SINAPI",88248,0.26540000000000002]
[103575,"SINAPI-I",44599,1]
[103575,"SINAPI",5930,0.52339999999999998]
[103575,"SINAPI",5928,0.24660000000000001]
[103576]
[103576,"SINAPI",88267,2.1867000000000001]
[103576,"SINAPI",88248,0.37580000000000002]
[103576,"SINAPI-I",44600,1]
[103576,"SINAPI",5930,0.7117]
[103576,"SINAPI",5928,0.33529999999999999]
[103577]
[103577,"SINAPI",88267,2.3142]
[103577,"SINAPI",88248,0.3977]
[103577,"SINAPI-I",44601,1]
[103577,"SINAPI",5930,0.749]
[103577,"SINAPI",5928,0.35289999999999999]
[103578]
[103578,"SINAPI",88267,3.052]
[103578,"SINAPI",88248,0.52459999999999996]
[103578,"SINAPI-I",44602,1]
[103578,"SINAPI",5930,0.96530000000000005]
[103578,"SINAPI",5928,0.45479999999999998]
[103579]
[103579,"SINAPI",88267,3.8536000000000001]
[103579,"SINAPI",88248,0.6623]
[103579,"SINAPI-I",44603,1]
[103579,"SINAPI",5930,1.2002999999999999]
[103579,"SINAPI",5928,0.5655]
[103580]
[103580,"SINAPI",88267,4.9420000000000002]
[103580,"SINAPI",88248,0.84940000000000004]
[103580,"SINAPI-I",44604,1]
[103580,"SINAPI",5930,1.5193000000000001]
[103580,"SINAPI",5928,0.7157]
[103581]
[103581,"SINAPI",88267,6.1577999999999999]
[103581,"SINAPI",88248,1.0584]
[103581,"SINAPI-I",44605,1]
[103581,"SINAPI",5930,1.8755999999999999]
[103581,"SINAPI",5928,0.88360000000000005]
[103582]
[103582,"SINAPI",88267,7.5011000000000001]
[103582,"SINAPI",88248,1.2891999999999999]
[103582,"SINAPI-I",44606,1]
[103582,"SINAPI",5930,2.2694000000000001]
[103582,"SINAPI",5928,1.0690999999999999]
[103572]
[103572,"SINAPI",88267,0.87670000000000003]
[103572,"SINAPI",88248,0.1507]
[103572,"SINAPI-I",44596,1]
[103572,"SINAPI",5930,0.32769999999999999]
[103572,"SINAPI",5928,0.15440000000000001]
[103583]
[103583,"SINAPI",88267,8.0746000000000002]
[103583,"SINAPI",88248,1.3877999999999999]
[103583,"SINAPI-I",44607,1]
[103583,"SINAPI",5930,2.4375]
[103583,"SINAPI",5928,1.1483000000000001]
[103584]
[103584,"SINAPI",88267,9.6090999999999998]
[103584,"SINAPI",88248,1.6516]
[103584,"SINAPI-I",44608,1]
[103584,"SINAPI",5930,2.8872]
[103584,"SINAPI",5928,1.3602000000000001]
[103557]
[103557,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103557,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103557,"SINAPI-I",44963,1]
[103557,"SINAPI-I",44613,1]
[103557,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103557,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103558]
[103558,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103558,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103558,"SINAPI-I",44964,1]
[103558,"SINAPI-I",44615,1]
[103558,"SINAPI",5930,0.2407]
[103558,"SINAPI",5928,0.1134]
[103559]
[103559,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103559,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103559,"SINAPI-I",44965,1]
[103559,"SINAPI-I",44617,1]
[103559,"SINAPI",5930,0.309]
[103559,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103560]
[103560,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103560,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103560,"SINAPI-I",44966,1]
[103560,"SINAPI-I",44619,1]
[103560,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103560,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103561]
[103561,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103561,"SINAPI",88248,0.2001]
[103561,"SINAPI-I",44967,1]
[103561,"SINAPI-I",44620,1]
[103561,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103561,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103529]
[103529,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103529,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103529,"SINAPI-I",44613,1]
[103529,"SINAPI-I",44554,1]
[103529,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103529,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103530]
[103530,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103530,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103530,"SINAPI-I",44614,1]
[103530,"SINAPI-I",44555,1]
[103530,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103530,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103531]
[103531,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103531,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103531,"SINAPI-I",44615,1]
[103531,"SINAPI-I",44556,1]
[103531,"SINAPI",5930,0.2407]
[103531,"SINAPI",5928,0.1134]
[103532]
[103532,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103532,"SINAPI",88248,0.111]
[103532,"SINAPI-I",44616,1]
[103532,"SINAPI-I",44557,1]
[103532,"SINAPI",5930,0.2601]
[103532,"SINAPI",5928,0.1225]
[103533]
[103533,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103533,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103533,"SINAPI-I",44617,1]
[103533,"SINAPI-I",44558,1]
[103533,"SINAPI",5930,0.309]
[103533,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103534]
[103534,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103534,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103534,"SINAPI-I",44618,1]
[103534,"SINAPI-I",44559,1]
[103534,"SINAPI",5930,0.3009]
[103534,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103535]
[103535,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103535,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103535,"SINAPI-I",44619,1]
[103535,"SINAPI-I",44560,1]
[103535,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103535,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103527]
[103527,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103527,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103527,"SINAPI-I",44611,1]
[103527,"SINAPI-I",44552,1]
[103536]
[103536,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103536,"SINAPI",88248,0.2001]
[103536,"SINAPI-I",44620,1]
[103536,"SINAPI-I",44561,1]
[103536,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103536,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103528]
[103528,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103528,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103528,"SINAPI-I",44612,1]
[103528,"SINAPI-I",44553,1]
[103528,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103528,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103541]
[103541,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103541,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103541,"SINAPI-I",44615,1]
[103541,"SINAPI-I",44564,1]
[103541,"SINAPI",5930,0.2407]
[103541,"SINAPI",5928,0.1134]
[103539]
[103539,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103539,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103539,"SINAPI-I",44613,1]
[103539,"SINAPI-I",44562,1]
[103539,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103539,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103540]
[103540,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103540,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103540,"SINAPI-I",44614,1]
[103540,"SINAPI-I",44563,1]
[103540,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103540,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103542]
[103542,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103542,"SINAPI",88248,0.111]
[103542,"SINAPI-I",44616,1]
[103542,"SINAPI-I",44565,1]
[103542,"SINAPI",5930,0.2601]
[103542,"SINAPI",5928,0.1225]
[103543]
[103543,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103543,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103543,"SINAPI-I",44617,1]
[103543,"SINAPI-I",44566,1]
[103543,"SINAPI",5930,0.309]
[103543,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103544]
[103544,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103544,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103544,"SINAPI-I",44618,1]
[103544,"SINAPI-I",44567,1]
[103544,"SINAPI",5930,0.3009]
[103544,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103545]
[103545,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103545,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103545,"SINAPI-I",44619,1]
[103545,"SINAPI-I",44568,1]
[103545,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103545,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103537]
[103537,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103537,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103537,"SINAPI-I",44611,1]
[103537,"SINAPI-I",44585,1]
[103546]
[103546,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103546,"SINAPI",88248,0.2001]
[103546,"SINAPI-I",44620,1]
[103546,"SINAPI-I",44569,1]
[103546,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103546,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103538]
[103538,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103538,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103538,"SINAPI-I",44686,1]
[103538,"SINAPI-I",44612,1]
[103538,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103538,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]
[103549]
[103549,"SINAPI",88267,0.35730000000000001]
[103549,"SINAPI",88248,6.1400000000000003E-2]
[103549,"SINAPI-I",44613,1]
[103549,"SINAPI-I",44572,1]
[103549,"SINAPI",5930,0.17549999999999999]
[103549,"SINAPI",5928,8.2699999999999996E-2]
[103550]
[103550,"SINAPI",88267,0.46860000000000002]
[103550,"SINAPI",88248,8.0500000000000002E-2]
[103550,"SINAPI-I",44614,1]
[103550,"SINAPI-I",44573,1]
[103550,"SINAPI",5930,0.20810000000000001]
[103550,"SINAPI",5928,9.8000000000000004E-2]
[103551]
[103551,"SINAPI",88267,0.57979999999999998]
[103551,"SINAPI",88248,9.9699999999999997E-2]
[103551,"SINAPI-I",44615,1]
[103551,"SINAPI-I",44574,1]
[103551,"SINAPI",5930,0.2407]
[103551,"SINAPI",5928,0.1134]
[103552]
[103552,"SINAPI",88267,0.64590000000000003]
[103552,"SINAPI",88248,0.111]
[103552,"SINAPI-I",44616,1]
[103552,"SINAPI-I",44575,1]
[103552,"SINAPI",5930,0.2601]
[103552,"SINAPI",5928,0.1225]
[103553]
[103553,"SINAPI",88267,0.81269999999999998]
[103553,"SINAPI",88248,0.13969999999999999]
[103553,"SINAPI-I",44617,1]
[103553,"SINAPI-I",44576,1]
[103553,"SINAPI",5930,0.309]
[103553,"SINAPI",5928,0.14560000000000001]
[103554]
[103554,"SINAPI",88267,0.78510000000000002]
[103554,"SINAPI",88248,0.13489999999999999]
[103554,"SINAPI-I",44618,1]
[103554,"SINAPI-I",44577,1]
[103554,"SINAPI",5930,0.3009]
[103554,"SINAPI",5928,0.14169999999999999]
[103555]
[103555,"SINAPI",88267,1.0076000000000001]
[103555,"SINAPI",88248,0.17319999999999999]
[103555,"SINAPI-I",44619,1]
[103555,"SINAPI-I",44578,1]
[103555,"SINAPI",5930,0.36609999999999998]
[103555,"SINAPI",5928,0.17249999999999999]
[103547]
[103547,"SINAPI",88267,0.25330000000000003]
[103547,"SINAPI",88248,4.3499999999999997E-2]
[103547,"SINAPI-I",44611,1]
[103547,"SINAPI-I",44570,1]
[103556]
[103556,"SINAPI",88267,1.1645000000000001]
[103556,"SINAPI",88248,0.2001]
[103556,"SINAPI-I",44620,1]
[103556,"SINAPI-I",44579,1]
[103556,"SINAPI",5930,0.41210000000000002]
[103556,"SINAPI",5928,0.19409999999999999]
[103548]
[103548,"SINAPI",88267,0.31280000000000002]
[103548,"SINAPI",88248,5.3800000000000001E-2]
[103548,"SINAPI-I",44612,1]
[103548,"SINAPI-I",44571,1]
[103548,"SINAPI",5930,0.16250000000000001]
[103548,"SINAPI",5928,7.6499999999999999E-2]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":15802,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 2.4",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"08/2025",null,"BELO HORIZONTE",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"",null,"10/09/2025",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% AS\nDESONERADO","% AS\nNAO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição 001"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":143208.47999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":159383.64000000001},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 97096_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"97096_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":571.6400000000001},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":573.42000000000007},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":1E-4},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":1E-4}]
["Composição 4030_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"4030_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":6.75},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":6.75},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 103682_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"103682_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":886.64999999999986},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":913.5},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":1.1000000000000001E-3},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":1.1000000000000001E-3}]
["Composição 103669_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"103669_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M3"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":869.84999999999991},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":895.3},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":2E-3},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":2E-3}]
["Composição 92463_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"92463_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":67.110000000000014},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":70.59},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 104994_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"104994_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":154.03},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":157.38999999999999},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 93674_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"93674_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":220.46},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":221.09},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 91947_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"91947_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":8.4},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":8.83},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição 102198_ADP-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"102198_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":19.48},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":20.67},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
["Composição CPU-01",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"CPU-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":293.61999999999995},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":297.09999999999997},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B18,\" \",$C18)","v":"Composição 101873_ADP-01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"101873_ADP-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":248.63},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":252.5},"Composições",null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!J$6)+4)","v":0},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!K$6)+4)","v":0}]
[{"$f":"CONCATENATE($B19,\" \",$C19)","v":"Cotação 0"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B29,\" \",$C29)","v":"Cotação 43940_COT"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"43940_COT"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A29)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"L"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.56},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H29,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":50.56},"Cotações"]
["Cotação 44091_COT",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"44091_COT"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A30)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":209.9},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H30,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":209.9},"Cotações"]
["Cotação 45115_COT",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"45115_COT"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A31)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":115.18},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H31,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":115.18},"Cotações"]
["Cotação COT-01",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT-01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A32)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":254.73},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H32,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":254.73},"Cotações"]
["Cotação COT-SUPORTE",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"COT-SUPORTE"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A33)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":34.99},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H33,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":34.99},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A34)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H34,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A35)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H35,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A36)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H36,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A37)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H37,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["Cotação ",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":""},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A38)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":""},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H38,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENATE($B39,\" \",$C39)","v":"SINAPI-I 45333"},"SINAPI-I",45333,"ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",115.49,115.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 11270","SINAPI-I",11270,"ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM","UN",3.33,3.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 412","SINAPI-I",412,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM","UN",1.08,1.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 414","SINAPI-I",414,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 410","SINAPI-I",410,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM","UN",0.16,0.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 411","SINAPI-I",411,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM","UN",0.21,0.21,null,"C"]
["SINAPI-I 408","SINAPI-I",408,"ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM","UN",1.04,1.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39131","SINAPI-I",39131,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.18,3.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 394","SINAPI-I",394,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.22,3.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39130","SINAPI-I",39130,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",2.9,2.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 395","SINAPI-I",395,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39129","SINAPI-I",39129,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 393","SINAPI-I",393,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.87,1.87,null,"C"]
["SINAPI-I 39127","SINAPI-I",39127,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.53,1.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.57,1.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",4.17,4.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 397","SINAPI-I",397,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",4.6100000000000003,4.6100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39132","SINAPI-I",39132,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",3.34,3.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 396","SINAPI-I",396,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",3.58,3.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39135","SINAPI-I",39135,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",6.68,6.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39134","SINAPI-I",39134,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",5.57,5.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",5.13,5.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39128","SINAPI-I",39128,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",1.67,1.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 400","SINAPI-I",400,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.63,1.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39125","SINAPI-I",39125,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",1.67,1.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39126","SINAPI-I",39126,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E CUNHA DE FIXACAO","UN",7.51,7.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 399","SINAPI-I",399,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4\" E PARAFUSO DE FIXACAO","UN",6.62,6.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39158","SINAPI-I",39158,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8\"","UN",17.78,17.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39141","SINAPI-I",39141,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2\"","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39140","SINAPI-I",39140,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4\"","UN",1.17,1.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 39139","SINAPI-I",39139,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1\"","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39137","SINAPI-I",39137,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2\"","UN",0.67,0.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39143","SINAPI-I",39143,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2\"","UN",2.66,2.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"","UN",1.9,1.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39144","SINAPI-I",39144,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3\"","UN",3.1,3.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39138","SINAPI-I",39138,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4\"","UN",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39136","SINAPI-I",39136,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8\"","UN",0.47,0.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39145","SINAPI-I",39145,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4\"","UN",5.1100000000000003,5.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 12615","SINAPI-I",12615,"ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *80 E 100* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",13.14,13.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11927","SINAPI-I",11927,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2\" A 2 1/2\"","UN",9.9499999999999993,9.9499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 11928","SINAPI-I",11928,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3\" A 3 3/4\"","UN",11.41,11.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 11929","SINAPI-I",11929,"ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4\" A 4 3/4\"","UN",17.64,17.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"","UN",33.81,33.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 36246","SINAPI-I",36246,"ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO \"U\" OU \"C\", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M","M",3.93,3.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 37600","SINAPI-I",37600,"ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M","UN"]
["SINAPI-I 37599","SINAPI-I",37599,"ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS","UN"]
["SINAPI-I 1","SINAPI-I",1,"ACETILENO - RECARGA DE GAS PARA CILINDRO (NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO)","KG",78.88,78.88,null,"C"]
["SINAPI-I 3","SINAPI-I",3,"ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA","L",20.99,20.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43054","SINAPI-I",43054,"ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",8.2100000000000009,8.2100000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 42402","SINAPI-I",42402,"ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",7.85,7.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 42403","SINAPI-I",42403,"ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.06,10.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.01,10.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 42405","SINAPI-I",42405,"ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA","KG",10.66,10.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34341","SINAPI-I",34341,"ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",9.25,9.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43053","SINAPI-I",43053,"ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO","KG",7.33,7.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.6,7.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 34","SINAPI-I",34,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO","KG",7.64,7.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43055","SINAPI-I",43055,"ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO","KG",6.62,6.62,null,"C"]
["SINAPI-I 43056","SINAPI-I",43056,"ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO","KG",7.63,7.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 43057","SINAPI-I",43057,"ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO","KG",8.39,8.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34449","SINAPI-I",34449,"ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.9600000000000009,8.9600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 32","SINAPI-I",32,"ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO","KG",8.06,8.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO","KG",8.11,8.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43061","SINAPI-I",43061,"ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",7.58,7.58,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B103,\" \",$C103)","v":"SINAPI-I 43059"},"SINAPI-I",43059,"ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO","KG",7.23,7.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43062","SINAPI-I",43062,"ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO","KG",8.01,8.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 43060","SINAPI-I",43060,"ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO","KG",6.3,6.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 40410","SINAPI-I",40410,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40411","SINAPI-I",40411,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40412","SINAPI-I",40412,"ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 44254","SINAPI-I",44254,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 15 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",31.46,31.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 44255","SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",34.869999999999997,34.869999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44256","SINAPI-I",44256,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",39.39,39.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 44257","SINAPI-I",44257,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",62.32,62.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44258","SINAPI-I",44258,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",71.22,71.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 44259","SINAPI-I",44259,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 54 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE","UN",97.76,97.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 37997","SINAPI-I",37997,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",18.75,18.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 37998","SINAPI-I",37998,"ADAPTADOR CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",25.09,25.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 55","SINAPI-I",55,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",6.31,6.31,null,"C"]
["SINAPI-I 61","SINAPI-I",61,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",5.97,5.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)","UN",12.37,12.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 10899","SINAPI-I",10899,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",67.900000000000006,67.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 10900","SINAPI-I",10900,"ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2\" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2\", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO","UN",53.14,53.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 47","SINAPI-I",47,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM","UN",94.9,94.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 48","SINAPI-I",48,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",24.75,24.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 46","SINAPI-I",46,"ADAPTADOR PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",55.5,55.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 52","SINAPI-I",52,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM","UN",18.8,18.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43","SINAPI-I",43,"ADAPTADOR PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",63.47,63.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 103","SINAPI-I",103,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4\", PARA AGUA FRIA","UN",44.26,44.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",0.83,0.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 65","SINAPI-I",65,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA","UN",0.91,0.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 108","SINAPI-I",108,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1\", PARA AGUA FRIA","UN",1.83,1.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 110","SINAPI-I",110,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",6.37,6.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 109","SINAPI-I",109,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 111","SINAPI-I",111,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4\", PARA AGUA FRIA","UN",8.61,8.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 112","SINAPI-I",112,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",4.5599999999999996,4.5599999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 113","SINAPI-I",113,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2\", PARA AGUA FRIA","UN",11.43,11.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 104","SINAPI-I",104,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2\", PARA AGUA FRIA","UN",19.89,19.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 102","SINAPI-I",102,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3\", PARA AGUA FRIA","UN",27.43,27.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 95","SINAPI-I",95,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.59,11.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 96","SINAPI-I",96,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",12.61,12.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",18.97,18.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 98","SINAPI-I",98,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",28.39,28.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 99","SINAPI-I",99,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",26.84,26.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 60","SINAPI-I",60,"ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",8.19,8.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 72","SINAPI-I",72,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",51.47,51.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 71","SINAPI-I",71,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",31.79,31.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 67","SINAPI-I",67,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",16.64,16.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",15.92,15.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 100","SINAPI-I",100,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",46.89,46.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 75","SINAPI-I",75,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",273.36,273.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 83","SINAPI-I",83,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",218.54,218.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 74","SINAPI-I",74,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",312.45999999999998,312.45999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 106","SINAPI-I",106,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",395.11,395.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 88","SINAPI-I",88,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",11.1,11.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 82","SINAPI-I",82,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",207.93,207.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 105","SINAPI-I",105,"ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3\", PARA CAIXA D'AGUA","UN",294.63,294.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL","L",191.75,191.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 3410","SINAPI-I",3410,"ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS","KG",43.13,43.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 4791","SINAPI-I",4791,"ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO","KG",53.51,53.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 157","SINAPI-I",157,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE","KG",134.05000000000001,134.05000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 156","SINAPI-I",156,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO","KG",47.73,47.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 131","SINAPI-I",131,"ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO)","KG",40.82,40.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 21114","SINAPI-I",21114,"ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G","UN",37.799999999999997,37.799999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 119","SINAPI-I",119,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR","UN",9.58,9.58,null,"C"]
["SINAPI-I 122","SINAPI-I",122,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR","UN",73.709999999999994,73.709999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR","UN",24.06,24.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",15.74,15.74,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B167,\" \",$C167)","v":"SINAPI-I 7334"},"SINAPI-I",7334,"ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS","L",13.49,13.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 45146","SINAPI-I",45146,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO","KG",30.18,30.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 123","SINAPI-I",123,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.44,6.44,null,"C"]
["SINAPI-I 127","SINAPI-I",127,"ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",15.37,15.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 133","SINAPI-I",133,"ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.38,6.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 43617","SINAPI-I",43617,"ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 132","SINAPI-I",132,"ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","L",6.62,6.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 43618","SINAPI-I",43618,"ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS","KG",16.66,16.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 37476","SINAPI-I",37476,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",3910.08,3910.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 37478","SINAPI-I",37478,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",4897.47,4897.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 37477","SINAPI-I",37477,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",6635.29,6635.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 37479","SINAPI-I",37479,"ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN",7869.53,7869.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 4319","SINAPI-I",4319,"AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO","UN",1.74,1.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 42409","SINAPI-I",42409,"AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO","KG",10.49,10.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 40553","SINAPI-I",40553,"AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A","M3"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40912","SINAPI-I",40912,"AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 247","SINAPI-I",247,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 44499","SINAPI-I",44499,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40984","SINAPI-I",40984,"AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 248","SINAPI-I",248,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA)","H",17.649999999999999,19.739999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 41086","SINAPI-I",41086,"AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA)","MES",3118.66,3488.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 34466","SINAPI-I",34466,"AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41083","SINAPI-I",41083,"AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 252","SINAPI-I",252,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40909","SINAPI-I",40909,"AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)","H",17.649999999999999,19.739999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 41085","SINAPI-I",41085,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA)","MES",3118.66,3488.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 427","SINAPI-I",427,"ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16\", COMPRIMENTO *860* MM","UN"]
["SINAPI-I 417","SINAPI-I",417,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM","UN"]
["SINAPI-I 11273","SINAPI-I",11273,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN"]
["SINAPI-I 11272","SINAPI-I",11272,"ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)","UN"]
["SINAPI-I 11275","SINAPI-I",11275,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)","UN"]
["SINAPI-I 11274","SINAPI-I",11274,"ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)","UN"]
["SINAPI-I 45208","SINAPI-I",45208,"ALICATE AMPERIMETRO, TENSAO AC/DC, CAPACIDADE MAXIMA 1000 A","UN",261.33,261.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 45250","SINAPI-I",45250,"ALICATE BICO LONGO (MEIA CANA) 6\", COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",42.26,42.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38470","SINAPI-I",38470,"ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6\" COM ISOLAMENTO","UN",43.26,43.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45, COM CATRACA","UN",287.18,287.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 38467","SINAPI-I",38467,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO C","UN",168.04,168.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 38468","SINAPI-I",38468,"ALICATE DE PRESSAO 11\" PARA SOLDA, TIPO U","UN",209.76,209.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 38469","SINAPI-I",38469,"ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18\"","UN",274.20999999999998,274.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 45197","SINAPI-I",45197,"ALICATE DESENCAPADOR AUTOMATICO 8\"","UN",218.69,218.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38471","SINAPI-I",38471,"ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE *50* A 100 MM","UN",293.27999999999997,293.27999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 45206","SINAPI-I",45206,"ALICATE PROFISSIONAL 8\", UNIVERSAL, COM ISOLAMENTO ATE 1000 V","UN",57.94,57.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37370","SINAPI-I",37370,"ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","H",2.12,2.12,null,"C"]
["SINAPI-I 40862","SINAPI-I",40862,"ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)","MES",399.66,399.66,null,"C"]
["SINAPI-I 10658","SINAPI-I",10658,"ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS","UN"]
["SINAPI-I 253","SINAPI-I",253,"ALMOXARIFE (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"C"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)","MES",3807.32,4258.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 42428","SINAPI-I",42428,"ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 301","SINAPI-I",301,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)","UN",3,3,null,"C"]
["SINAPI-I 296","SINAPI-I",296,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)","UN",1.69,1.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 297","SINAPI-I",297,"ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 299","SINAPI-I",299,"ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",3.52,3.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 300","SINAPI-I",300,"ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",12.18,12.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 298","SINAPI-I",298,"ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL","UN",2.7,2.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 311","SINAPI-I",311,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665)","UN",10.039999999999999,10.039999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 318","SINAPI-I",318,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665)","UN",20.22,20.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 319","SINAPI-I",319,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665)","UN",31.71,31.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 303","SINAPI-I",303,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362)","UN",3.32,3.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 305","SINAPI-I",305,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362)","UN",10.45,10.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 306","SINAPI-I",306,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)","UN",15.85,15.85,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B231,\" \",$C231)","v":"SINAPI-I 307"},"SINAPI-I",307,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362)","UN",40.06,40.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 309","SINAPI-I",309,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362)","UN",65.62,65.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 310","SINAPI-I",310,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362)","UN",90.95,90.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 308","SINAPI-I",308,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362)","UN",89.4,89.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 328","SINAPI-I",328,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA","UN",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA","UN",4.29,4.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 329","SINAPI-I",329,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA","UN",6.65,6.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39642","SINAPI-I",39642,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2\" (NBR 15715)","UN",2.94,2.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39641","SINAPI-I",39641,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4\" (NBR 15715)","UN",2.58,2.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39643","SINAPI-I",39643,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2\" (NBR 15715)","UN",3.46,3.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39644","SINAPI-I",39644,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3\" (NBR 15715)","UN",5.36,5.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 39645","SINAPI-I",39645,"ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4\" (NBR 15715)","UN",5.88,5.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 41610","SINAPI-I",41610,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M","UN",725.41,725.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M","UN",1143.4000000000001,1143.4000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41612","SINAPI-I",41612,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M","UN",1605.5,1605.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 41637","SINAPI-I",41637,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M","UN",150.08000000000001,150.08000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41638","SINAPI-I",41638,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M","UN",195.5,195.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 41639","SINAPI-I",41639,"ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M","UN",472.96,472.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11789","SINAPI-I",11789,"ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160","UN"]
["SINAPI-I 20975","SINAPI-I",20975,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",10.65,10.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 20976","SINAPI-I",20976,"ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",16.09,16.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 6138","SINAPI-I",6138,"ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO","UN",11.06,11.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40340","SINAPI-I",40340,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 300 MM","UN",22.07,22.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM","UN",26.34,26.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40342","SINAPI-I",40342,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 500 MM","UN",31.41,31.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 40343","SINAPI-I",40343,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM","UN",37.26,37.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 40344","SINAPI-I",40344,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM","UN",50.79,50.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 40345","SINAPI-I",40345,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM","UN",62.58,62.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 40346","SINAPI-I",40346,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 900 MM","UN",72.599999999999994,72.599999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM","UN",91.21,91.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 43424","SINAPI-I",43424,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",607.78,607.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 43426","SINAPI-I",43426,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",2096.23,2096.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 12565","SINAPI-I",12565,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",735.12,735.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 12567","SINAPI-I",12567,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",987.39,987.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 12568","SINAPI-I",12568,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",1382.35,1382.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43441","SINAPI-I",43441,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",177.73,177.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 43423","SINAPI-I",43423,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M","UN",82.94,82.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12532","SINAPI-I",12532,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",127.91,127.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 43444","SINAPI-I",43444,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M","UN",429.51,429.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 12551","SINAPI-I",12551,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",306.44,306.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43442","SINAPI-I",43442,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",236.97,236.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",311.02,311.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 12544","SINAPI-I",12544,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",167.85,167.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 12547","SINAPI-I",12547,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",225.75,225.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 43445","SINAPI-I",43445,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M","UN",592.42999999999995,592.42999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 12563","SINAPI-I",12563,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",423.86,423.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43425","SINAPI-I",43425,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",266.58999999999997,266.58999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 43446","SINAPI-I",43446,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",562.80999999999995,562.80999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 43447","SINAPI-I",43447,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",691.17,691.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 43448","SINAPI-I",43448,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M","UN",967.64,967.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO","UN",4234.9799999999996,4234.9799999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 4814","SINAPI-I",4814,"APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO)","UN",55.27,55.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 44473","SINAPI-I",44473,"APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO","UN"]
["SINAPI-I 6122","SINAPI-I",6122,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA)","H",18.739999999999998,20.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40810","SINAPI-I",40810,"APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA)","MES",3309.68,3702.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 21100","SINAPI-I",21100,"AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L","UN",1997.11,1997.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 11811","SINAPI-I",11811,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",2882.86,2882.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11816","SINAPI-I",11816,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",2129.5,2129.5,null,"C"]
["SINAPI-I 11814","SINAPI-I",11814,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",4635.38,4635.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW","UN",5820.35,5820.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 14185","SINAPI-I",14185,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V","UN",7539.62,7539.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 44498","SINAPI-I",44498,"AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H","UN"]
["SINAPI-I 34469","SINAPI-I",34469,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",9612.61,9612.61,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B295,\" \",$C295)","v":"SINAPI-I 34476"},"SINAPI-I",34476,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",5013.38,5013.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 34477","SINAPI-I",34477,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",6653.73,6653.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 34482","SINAPI-I",34482,"AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN",6214.21,6214.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34472","SINAPI-I",34472,"AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO)","UN",2957.5,2957.5,null,"C"]
["SINAPI-I 42425","SINAPI-I",42425,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2384.25,2384.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",3539.5,3539.5,null,"C"]
["SINAPI-I 43184","SINAPI-I",43184,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",4891.93,4891.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 42424","SINAPI-I",42424,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",2129.34,2129.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 42416","SINAPI-I",42416,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9179.35,9179.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 42417","SINAPI-I",42417,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",10290.81,10290.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 42419","SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",11626.43,11626.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 42420","SINAPI-I",42420,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",15979.66,15979.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 42421","SINAPI-I",42421,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",19387.439999999999,19387.439999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39556","SINAPI-I",39556,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6732.82,6732.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39557","SINAPI-I",39557,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",7249.78,7249.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39559","SINAPI-I",39559,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",10713.78,10713.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39560","SINAPI-I",39560,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12394.8,12394.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39561","SINAPI-I",39561,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12966.54,12966.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 43195","SINAPI-I",43195,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",5626.67,5626.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43196","SINAPI-I",43196,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",6973.44,6973.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 43198","SINAPI-I",43198,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",10362.370000000001,10362.370000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",10742.09,10742.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43200","SINAPI-I",43200,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",12327.33,12327.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 43190","SINAPI-I",43190,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1913.52,1913.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39555","SINAPI-I",39555,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2069.9299999999998,2069.9299999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",2753.29,2753.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39548","SINAPI-I",39548,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3070.35,3070.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43192","SINAPI-I",43192,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",3606.57,3606.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39554","SINAPI-I",39554,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",4060.08,4060.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 43194","SINAPI-I",43194,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1639.25,1639.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39551","SINAPI-I",39551,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO","UN",1804.99,1804.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43185","SINAPI-I",43185,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5129.47,5129.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 43186","SINAPI-I",43186,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5410.55,5410.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43187","SINAPI-I",43187,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",7179.86,7179.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",8699.35,8699.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43189","SINAPI-I",43189,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",9785.32,9785.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39580","SINAPI-I",39580,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR","UN",77112.320000000007,77112.320000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 39577","SINAPI-I",39577,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR","UN",24135.99,24135.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39578","SINAPI-I",39578,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR","UN",31147.97,31147.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39579","SINAPI-I",39579,"AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR","UN",45317.87,45317.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39826","SINAPI-I",39826,"AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO","UN",5565.86,5565.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 10700","SINAPI-I",10700,"ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26\" X 6MM REBOCAVEL","UN"]
["SINAPI-I 346","SINAPI-I",346,"ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 (45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M","KG",24.28,24.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",21.5,21.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 339","SINAPI-I",339,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250","M",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 340","SINAPI-I",340,"ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250","M",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 43130","SINAPI-I",43130,"ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)","KG",20.5,20.5,null,"C"]
["SINAPI-I 344","SINAPI-I",344,"ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M)","KG",26.95,26.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)","KG",29.24,29.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 43131","SINAPI-I",43131,"ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)","KG",23.81,23.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 3313","SINAPI-I",3313,"ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM","KG",27.67,27.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 43132","SINAPI-I",43132,"ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)","KG",20.5,20.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 45245","SINAPI-I",45245,"ARCO DE SERRA REGULAVEL PARA LAMINAS DE 8\" A 12\"","UN",46.46,46.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 366","SINAPI-I",366,"AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",165,165,null,"C"]
["SINAPI-I 367","SINAPI-I",367,"AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",167.15,167.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 370","SINAPI-I",370,"AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",165,165,null,"CR"]
["SINAPI-I 368","SINAPI-I",368,"AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",82.5,82.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11075","SINAPI-I",11075,"AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3",1893.69,1893.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 1381","SINAPI-I",1381,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS","KG",0.68,0.68,null,"C"]
["SINAPI-I 34353","SINAPI-I",34353,"ARGAMASSA COLANTE AC II","KG",1.26,1.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 37595","SINAPI-I",37595,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III","KG",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 37596","SINAPI-I",37596,"ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E","KG",2.39,2.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 371","SINAPI-I",371,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS","KG",0.74,0.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE","KG",1.39,1.39,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B359,\" \",$C359)","v":"SINAPI-I 37552"},"SINAPI-I",37552,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO","KG",2.23,2.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 36880","SINAPI-I",36880,"ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA","KG",2.27,2.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 34355","SINAPI-I",34355,"ARGAMASSA PISO SOBRE PISO","KG",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 130","SINAPI-I",130,"ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE","KG",3.67,3.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 135","SINAPI-I",135,"ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS","KG",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 36886","SINAPI-I",36886,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO","KG",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 38546","SINAPI-I",38546,"ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO","M3",567.39,567.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34549","SINAPI-I",34549,"ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215","M3"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)","M3"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 6079","SINAPI-I",6079,"ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)","M3"]
["SINAPI-I 1091","SINAPI-I",1091,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1094","SINAPI-I",1094,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1095","SINAPI-I",1095,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1092","SINAPI-I",1092,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1093","SINAPI-I",1093,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1090","SINAPI-I",1090,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 1096","SINAPI-I",1096,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES","UN"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR","UN"]
["SINAPI-I 378","SINAPI-I",378,"ARMADOR (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 40911","SINAPI-I",40911,"ARMADOR (MENSALISTA)","MES",3807.32,4258.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 33939","SINAPI-I",33939,"ARQUITETO JUNIOR (HORISTA)","H",110.11,123.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 40815","SINAPI-I",40815,"ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA)","MES",19436.71,21741.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 33952","SINAPI-I",33952,"ARQUITETO PLENO (HORISTA)","H",116.18,129.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40816","SINAPI-I",40816,"ARQUITETO PLENO (MENSALISTA)","MES",20506.39,22938.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 33953","SINAPI-I",33953,"ARQUITETO SENIOR (HORISTA)","H",119.86,134.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 40817","SINAPI-I",40817,"ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA)","MES",21154.27,23663.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 13348","SINAPI-I",13348,"ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM","UN"]
["SINAPI-I 39212","SINAPI-I",39212,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39211","SINAPI-I",39211,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.34,2.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.31,1.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39208","SINAPI-I",39208,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",0.71,0.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39214","SINAPI-I",39214,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",4.83,4.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39213","SINAPI-I",39213,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.41,3.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39215","SINAPI-I",39215,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 39209","SINAPI-I",39209,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",0.85,0.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39207","SINAPI-I",39207,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.31,1.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",12.28,12.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11267","SINAPI-I",11267,"ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8\", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM","UN"]
["SINAPI-I 379","SINAPI-I",379,"ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM","UN"]
["SINAPI-I 510","SINAPI-I",510,"ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40)","KG",12.64,12.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 516","SINAPI-I",516,"ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35)","KG",14.97,14.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 509","SINAPI-I",509,"ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25)","KG",16.8,16.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 40331","SINAPI-I",40331,"ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)","H",16.66,18.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 40930","SINAPI-I",40930,"ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA)","MES",2943.47,3292.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 377","SINAPI-I",377,"ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL","UN",37.950000000000003,37.950000000000003,null,"C"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO","UN",80.760000000000005,80.760000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 7588","SINAPI-I",7588,"AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V","UN",52.5,52.5,null,"C"]
["SINAPI-I 34551","SINAPI-I",34551,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (HORISTA)","H",14.51,16.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41078","SINAPI-I",41078,"AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA)","MES",2564.5100000000002,2868.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 246","SINAPI-I",246,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40927","SINAPI-I",40927,"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2350","SINAPI-I",2350,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA)","H",17.77,19.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 40812","SINAPI-I",40812,"AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)","MES",3138.37,3510.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 245","SINAPI-I",245,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA)","H",27.65,30.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)","MES",4883.42,5462.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 251","SINAPI-I",251,"AUXILIAR DE MECANICO (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40975","SINAPI-I",40975,"AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 6127","SINAPI-I",6127,"AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41072","SINAPI-I",41072,"AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 6121","SINAPI-I",6121,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (HORISTA)","H",14.47,16.190000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 41071","SINAPI-I",41071,"AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)","MES",2557.0300000000002,2860.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 244","SINAPI-I",244,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)","H",18.079999999999998,20.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 41093","SINAPI-I",41093,"AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)","MES",3194.35,3573.18,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B423,\" \",$C423)","v":"SINAPI-I 532"},"SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)","H",33.549999999999997,37.520000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 40931","SINAPI-I",40931,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA)","MES",5923.31,6625.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 36150","SINAPI-I",36150,"AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M","UN",40.19,40.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 45262","SINAPI-I",45262,"AVENTAL EM PVC, FORRADO, *0,3* MM DE ESPESSURA, *1,15 X 0,70* M (COMPRIMENTO X LARGURA), 100% IMPERMEAVEL","UN",11.96,11.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 4760","SINAPI-I",4760,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)","H",23.37,26.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)","MES",4128.49,4618.1000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 10422","SINAPI-I",10422,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",443,443,null,"CR"]
["SINAPI-I 44019","SINAPI-I",44019,"BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO","UN",613.22,613.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 36520","SINAPI-I",36520,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)","UN",745.61,745.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 42319","SINAPI-I",42319,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO","UN",668.1,668.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 10420","SINAPI-I",10420,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",237,237,null,"C"]
["SINAPI-I 10421","SINAPI-I",10421,"BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)","UN",260.43,260.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)","UN",525.13,525.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 45195","SINAPI-I",45195,"BALANCIM INDIVIDUAL, TIPO CADEIRA SUSPENSA SOBE E DESCE","UN",5512.5,5512.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 45226","SINAPI-I",45226,"BALDE DE PLASTICO CAPACIDADE 12 L","UN",17.57,17.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 4815","SINAPI-I",4815,"BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN",9.84,9.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 541","SINAPI-I",541,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM","UN",225,225,null,"C"]
["SINAPI-I 542","SINAPI-I",542,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM","UN",282.04000000000002,282.04000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 540","SINAPI-I",540,"BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM","UN",635.57000000000005,635.57000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 38364","SINAPI-I",38364,"BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM","UN",653.39,653.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11692","SINAPI-I",11692,"BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUROS)","M2",390.89,390.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1746","SINAPI-I",1746,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M","UN",277.45,277.45,null,"C"]
["SINAPI-I 1748","SINAPI-I",1748,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M","UN",368.94,368.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M","UN",534.53,534.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37412","SINAPI-I",37412,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M","UN",271.20999999999998,271.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1745","SINAPI-I",1745,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M","UN",322.5,322.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1750","SINAPI-I",1750,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M","UN",753.64,753.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11687","SINAPI-I",11687,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1200.77,1200.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 11689","SINAPI-I",11689,"BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)","M",1504.5,1504.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11693","SINAPI-I",11693,"BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO","M2",249.48,249.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 36215","SINAPI-I",36215,"BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM","UN"]
["SINAPI-I 42439","SINAPI-I",42439,"BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM","UN",14.06,14.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39621","SINAPI-I",39621,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","PAR",1216.01,1216.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39624","SINAPI-I",39624,"BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","PAR",1341.39,1341.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39615","SINAPI-I",39615,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",542.04,542.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39620","SINAPI-I",39620,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA","UN",827.85,827.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39623","SINAPI-I",39623,"BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA","UN",886.7,886.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 546","SINAPI-I",546,"BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)","KG",8.5,8.5,null,"C"]
["SINAPI-I 566","SINAPI-I",566,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M","M",4.03,4.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 565","SINAPI-I",565,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 0,94 KG/M","M",14.7,14.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M","M",10.42,10.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 557","SINAPI-I",557,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M","M",32.700000000000003,32.700000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 552","SINAPI-I",552,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M","M",16.22,16.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 563","SINAPI-I",563,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M","M",24.38,24.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 549","SINAPI-I",549,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M","M",43.88,43.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 551","SINAPI-I",551,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M","M",86.89,86.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 559","SINAPI-I",559,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M","M",21.72,21.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 560","SINAPI-I",560,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M","M",27.17,27.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 547","SINAPI-I",547,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M","M",32.54,32.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 36207","SINAPI-I",36207,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36209","SINAPI-I",36209,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36210","SINAPI-I",36210,"BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36205","SINAPI-I",36205,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36081","SINAPI-I",36081,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36206","SINAPI-I",36206,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36218","SINAPI-I",36218,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36220","SINAPI-I",36220,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36080","SINAPI-I",36080,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM","UN"]
["SINAPI-I 38127","SINAPI-I",38127,"BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS)","UN",430.41,430.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 38060","SINAPI-I",38060,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","UN",48.8,48.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 10956","SINAPI-I",10956,"BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2\"","UN",53.51,53.51,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B487,\" \",$C487)","v":"SINAPI-I 39380"},"SINAPI-I",39380,"BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO","UN"]
["SINAPI-I 44172","SINAPI-I",44172,"BASTIDOR PARA BLOCO M10","UN",7.83,7.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 37597","SINAPI-I",37597,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS","UN"]
["SINAPI-I 183","SINAPI-I",183,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",215.95,215.95,null,"C"]
["SINAPI-I 184","SINAPI-I",184,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",133.74,133.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",288.39,288.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 20001","SINAPI-I",20001,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)","JG",167.18,167.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39837","SINAPI-I",39837,"BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER","JG",442.23,442.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 43366","SINAPI-I",43366,"BENTONITA, ARGILA CONSTITUIDA POR MONTMORILONITA","KG"]
["SINAPI-I 10535","SINAPI-I",10535,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",6135,6135,null,"C"]
["SINAPI-I 10537","SINAPI-I",10537,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR","UN",8366.4699999999993,8366.4699999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 13891","SINAPI-I",13891,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR","UN",7673.94,7673.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 36396","SINAPI-I",36396,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR","UN",7018.85,7018.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR","UN",24955.93,24955.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 36398","SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR","UN",30331.85,30331.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44492","SINAPI-I",44492,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR","UN",33378.550000000003,33378.550000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 647","SINAPI-I",647,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)","H",19.2,21.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40920","SINAPI-I",40920,"BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA)","MES",3390.75,3792.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 715","SINAPI-I",715,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E)","UN",17.899999999999999,17.899999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 716","SINAPI-I",716,"BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E)","UN",20.239999999999998,20.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 7270","SINAPI-I",7270,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.79,0.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 44460","SINAPI-I",44460,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.33,1.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 44461","SINAPI-I",44461,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.82,1.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 7267","SINAPI-I",7267,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.67,0.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44458","SINAPI-I",44458,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.81,0.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 44457","SINAPI-I",44457,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.57,1.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.85,0.85,null,"C"]
["SINAPI-I 7268","SINAPI-I",7268,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.32,1.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44459","SINAPI-I",44459,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)","UN",0.85,0.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 44462","SINAPI-I",44462,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.51,1.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 44463","SINAPI-I",44463,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",1.95,1.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 44464","SINAPI-I",44464,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 44465","SINAPI-I",44465,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.77,2.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 38783","SINAPI-I",38783,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 19 X 19 CM (L X A X C)","UN",0.97,0.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 44466","SINAPI-I",44466,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 44467","SINAPI-I",44467,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 11,5 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.37,2.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 44468","SINAPI-I",44468,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)","UN",2.06,2.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 37593","SINAPI-I",37593,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.65,2.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 37594","SINAPI-I",37594,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",3.15,3.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 37592","SINAPI-I",37592,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)","UN",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 41372","SINAPI-I",41372,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",120.13,120.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 41371","SINAPI-I",41371,"BLOCO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",71.010000000000005,71.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 34556","SINAPI-I",34556,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.24,5.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 37873","SINAPI-I",37873,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.33,5.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 34564","SINAPI-I",34564,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",5.58,5.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34565","SINAPI-I",34565,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.3600000000000003,4.3600000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 34566","SINAPI-I",34566,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",4.58,4.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 34567","SINAPI-I",34567,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",4.8600000000000003,4.8600000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 38591","SINAPI-I",38591,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.41,4.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34568","SINAPI-I",34568,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",5.74,5.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 34569","SINAPI-I",34569,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",5.9,5.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 34570","SINAPI-I",34570,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.41,6.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 25070","SINAPI-I",25070,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",4.82,4.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 34571","SINAPI-I",34571,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136)","UN",4.87,4.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",5.12,5.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 37107","SINAPI-I",37107,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136)","UN",6.77,6.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 34576","SINAPI-I",34576,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)","UN",7.47,7.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34577","SINAPI-I",34577,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136)","UN",7.79,7.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34578","SINAPI-I",34578,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",8.4499999999999993,8.4499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 34579","SINAPI-I",34579,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136)","UN",9.01,9.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 25067","SINAPI-I",25067,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",6.03,6.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34580","SINAPI-I",34580,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)","UN",6.73,6.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 25071","SINAPI-I",25071,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",3.35,3.35,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B551,\" \",$C551)","v":"SINAPI-I 44171"},"SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10","UN",22.34,22.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38395","SINAPI-I",38395,"BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23X 13 X 8* CM","UN",10.36,10.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 34583","SINAPI-I",34583,"BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",60.06,60.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 34584","SINAPI-I",34584,"BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM","M2",44.04,44.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 709","SINAPI-I",709,"BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO","M2"]
["SINAPI-I 34592","SINAPI-I",34592,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.83,3.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34599","SINAPI-I",34599,"BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.44,3.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 651","SINAPI-I",651,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.2300000000000004,4.2300000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 654","SINAPI-I",654,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.24,5.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 37103","SINAPI-I",37103,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",4.3899999999999997,4.3899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34555","SINAPI-I",34555,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",5.57,5.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",85.6,85.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 34600","SINAPI-I",34600,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",125.73,125.73,null,"C"]
["SINAPI-I 652","SINAPI-I",652,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C)","M2",192.6,192.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 650","SINAPI-I",650,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.38,3.38,null,"C"]
["SINAPI-I 718","SINAPI-I",718,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E)","UN",17.690000000000001,17.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11981","SINAPI-I",11981,"BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E)","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 34586","SINAPI-I",34586,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.1,2.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 38603","SINAPI-I",38603,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 34 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 34588","SINAPI-I",34588,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.8,2.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34591","SINAPI-I",34591,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",3.42,3.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 40517","SINAPI-I",40517,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",68.489999999999995,68.489999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 40515","SINAPI-I",40515,"BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE *60 X 45* CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL","M2",75.34,75.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 40524","SINAPI-I",40524,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",78.28,78.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 40529","SINAPI-I",40529,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA, COR NATURAL","M2",124.11,124.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 36156","SINAPI-I",36156,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",74.150000000000006,74.150000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 36155","SINAPI-I",36155,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",58.71,58.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO","M2",88.57,88.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",66.95,66.95,null,"C"]
["SINAPI-I 695","SINAPI-I",695,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",74.41,74.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 679","SINAPI-I",679,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",106.19,106.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 711","SINAPI-I",711,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",66.95,66.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 712","SINAPI-I",712,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2",80.34,80.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 12614","SINAPI-I",12614,"BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE *75 E 120* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",56.66,56.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 6140","SINAPI-I",6140,"BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2\")","UN",4.3899999999999997,4.3899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 38399","SINAPI-I",38399,"BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM","UN",215.04,215.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 729","SINAPI-I",729,"BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H","UN",1180.19,1180.19,null,"C"]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H","UN",17053.64,17053.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 731","SINAPI-I",731,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1\" X 3/4\", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H","UN",1148.6199999999999,1148.6199999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 10575","SINAPI-I",10575,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4\" X 3/4\", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H","UN",1792.5,1792.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 733","SINAPI-I",733,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H","UN",1962.57,1962.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 732","SINAPI-I",732,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H","UN",1936.18,1936.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 735","SINAPI-I",735,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H","UN",3444.37,3444.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 737","SINAPI-I",737,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2\" X 2\", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H","UN",10857.56,10857.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 736","SINAPI-I",736,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1 1/4\", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H","UN",2896.09,2896.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 738","SINAPI-I",738,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2\" X 1 1/2\", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H","UN",5034.57,5034.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H","UN",10214.1,10214.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 734","SINAPI-I",734,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H","UN",2075.59,2075.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39008","SINAPI-I",39008,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H","UN",74787.520000000004,74787.520000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 39009","SINAPI-I",39009,"BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H","UN",80125.56,80125.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 10587","SINAPI-I",10587,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H","UN",5298.43,5298.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 759","SINAPI-I",759,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H","UN",7618.1,7618.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 761","SINAPI-I",761,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H","UN",12913.32,12913.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 750","SINAPI-I",750,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H","UN",12260.17,12260.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 755","SINAPI-I",755,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H","UN",50309.79,50309.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 749","SINAPI-I",749,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H","UN",18503.009999999998,18503.009999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H","UN",54869.56,54869.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 10588","SINAPI-I",10588,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H","UN",5500.45,5500.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 10592","SINAPI-I",10592,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H","UN",6643.81,6643.81,null,"C"]
["SINAPI-I 10589","SINAPI-I",10589,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H","UN",8925.5400000000009,8925.5400000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 760","SINAPI-I",760,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H","UN",49828.57,49828.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 751","SINAPI-I",751,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H","UN",7848,7848,null,"CR"]
["SINAPI-I 754","SINAPI-I",754,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H","UN",12457.14,12457.14,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B615,\" \",$C615)","v":"SINAPI-I 757"},"SINAPI-I",757,"BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H","UN",24914.28,24914.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 44489","SINAPI-I",44489,"BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2\"","UN",293394.7,293394.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV","UN",114879.03,114879.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38167","SINAPI-I",38167,"BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO","PAR",30.52,30.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 36145","SINAPI-I",36145,"BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO","PAR",43.06,43.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 12893","SINAPI-I",12893,"BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO","PAR",75.790000000000006,75.790000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 11685","SINAPI-I",11685,"BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2\"","UN",39.43,39.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11680","SINAPI-I",11680,"BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO SIMPLES","UN",16.93,16.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 11679","SINAPI-I",11679,"BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2\", PARA CHUVEIRO ELETRICO","UN",22.95,22.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 2512","SINAPI-I",2512,"BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 45203","SINAPI-I",45203,"BROCHA RETANGULAR, *15 X 5* CM","UN",9.74,9.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 4374","SINAPI-I",4374,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10","UN",0.51,0.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.86,0.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 7584","SINAPI-I",7584,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16\" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA","UN",1.31,1.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 11945","SINAPI-I",11945,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S4","UN",0.08,0.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 11946","SINAPI-I",11946,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S5","UN",0.09,0.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 4375","SINAPI-I",4375,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6","UN",0.14000000000000001,0.14000000000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 11950","SINAPI-I",11950,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.28000000000000003,0.28000000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 4376","SINAPI-I",4376,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8","UN",0.27,0.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 7583","SINAPI-I",7583,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS","UN",0.57999999999999996,0.57999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 4350","SINAPI-I",4350,"BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM","UN",0.82,0.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",34.75,34.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39886","SINAPI-I",39886,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39887","SINAPI-I",39887,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39888","SINAPI-I",39888,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39890","SINAPI-I",39890,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39891","SINAPI-I",39891,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39892","SINAPI-I",39892,"BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 790","SINAPI-I",790,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1 1/4\"","UN",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 766","SINAPI-I",766,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1/2\"","UN",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 767","SINAPI-I",767,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",20.69,20.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 789","SINAPI-I",789,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",15.9,15.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 768","SINAPI-I",768,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1/2\"","UN",16.25,16.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 769","SINAPI-I",769,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",16.25,16.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 764","SINAPI-I",764,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",10,10,null,"C"]
["SINAPI-I 765","SINAPI-I",765,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",10,10,null,"CR"]
["SINAPI-I 770","SINAPI-I",770,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 1/4\"","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 787","SINAPI-I",787,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",44.67,44.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 774","SINAPI-I",774,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/4\"","UN",44.67,44.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"","UN",44.67,44.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 775","SINAPI-I",775,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",44.67,44.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 788","SINAPI-I",788,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",27.76,27.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 772","SINAPI-I",772,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/4\"","UN",27.76,27.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 771","SINAPI-I",771,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN",27.76,27.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 776","SINAPI-I",776,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/2\"","UN",65.849999999999994,65.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 777","SINAPI-I",777,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",64.010000000000005,64.010000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 780","SINAPI-I",780,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2 1/2\"","UN",64.33,64.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"","UN",65.849999999999994,65.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 779","SINAPI-I",779,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",6.9,6.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 781","SINAPI-I",781,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"","UN",121.66,121.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 786","SINAPI-I",786,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"","UN",121.66,121.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 782","SINAPI-I",782,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 3\"","UN",121.66,121.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 783","SINAPI-I",783,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\" X 4\"","UN",332.99,332.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 785","SINAPI-I",785,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 4\"","UN",351.83,351.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 784","SINAPI-I",784,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\" X 5\"","UN",377.43,377.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 828","SINAPI-I",828,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.61,0.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 829","SINAPI-I",829,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",0.98,0.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.15,2.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 819","SINAPI-I",819,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.74,3.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 818","SINAPI-I",818,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.98,6.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 20086","SINAPI-I",20086,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",3.24,3.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 832","SINAPI-I",832,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.88,2.88,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B679,\" \",$C679)","v":"SINAPI-I 834"},"SINAPI-I",834,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.73,3.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 813","SINAPI-I",813,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 820","SINAPI-I",820,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.84,5.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 816","SINAPI-I",816,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",10.41,10.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 814","SINAPI-I",814,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.93,12.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",16.89,16.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 821","SINAPI-I",821,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.309999999999999,19.309999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39191","SINAPI-I",39191,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",27.43,27.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39190","SINAPI-I",39190,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",28.66,28.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",30.33,30.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39188","SINAPI-I",39188,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",22.33,22.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39186","SINAPI-I",39186,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",27.14,27.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39187","SINAPI-I",39187,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",23.4,23.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39184","SINAPI-I",39184,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",8.8000000000000007,8.8000000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 39185","SINAPI-I",39185,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.0299999999999994,8.0299999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 39198","SINAPI-I",39198,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",90,90,null,"CR"]
["SINAPI-I 39197","SINAPI-I",39197,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",94.02,94.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 39196","SINAPI-I",39196,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",96.96,96.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39199","SINAPI-I",39199,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",86.61,86.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 39195","SINAPI-I",39195,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",49.99,49.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39194","SINAPI-I",39194,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",53.5,53.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 39193","SINAPI-I",39193,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 1\", PARA ELETRODUTO","UN",58.64,58.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39192","SINAPI-I",39192,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",60.99,60.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39201","SINAPI-I",39201,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",107.6,107.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39200","SINAPI-I",39200,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",108.47,108.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 39203","SINAPI-I",39203,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",87.58,87.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 39202","SINAPI-I",39202,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",102.89,102.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.38,7.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39205","SINAPI-I",39205,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",171.65,171.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39204","SINAPI-I",39204,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO","UN",175.8,175.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39206","SINAPI-I",39206,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\" X 3\", PARA ELETRODUTO","UN",166.78,166.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 798","SINAPI-I",798,"BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4\" X 1/2\"","UN",1.2,1.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"","UN",8.74,8.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"","UN",7.43,7.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 799","SINAPI-I",799,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 1/2\"","UN",3.59,3.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 792","SINAPI-I",792,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1\" X 3/4\"","UN",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 38001","SINAPI-I",38001,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",1.29,1.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 38002","SINAPI-I",38002,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 38003","SINAPI-I",38003,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",30.64,30.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 38004","SINAPI-I",38004,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",35.229999999999997,35.229999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 44263","SINAPI-I",44263,"BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",63.25,63.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 36327","SINAPI-I",36327,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38993","SINAPI-I",38993,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44175","SINAPI-I",44175,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44177","SINAPI-I",44177,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38418","SINAPI-I",38418,"BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.57,5.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 39178","SINAPI-I",39178,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.97,2.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39177","SINAPI-I",39177,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",2.68,2.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 39176","SINAPI-I",39176,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39174","SINAPI-I",39174,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",1.34,1.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39180","SINAPI-I",39180,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",8.06,8.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39179","SINAPI-I",39179,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",7.13,7.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",10.8,10.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 39175","SINAPI-I",39175,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",1.64,1.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 39217","SINAPI-I",39217,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8\", PARA ELETRODUTO","UN",1.26,1.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39182","SINAPI-I",39182,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",15.19,15.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 12616","SINAPI-I",12616,"CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",17.18,17.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1049","SINAPI-I",1049,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2\"","UN",12.71,12.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1099","SINAPI-I",1099,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4\"","UN",9.73,9.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"","UN",6.65,6.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39678","SINAPI-I",39678,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2\"","UN",3.92,3.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1101","SINAPI-I",1101,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2\"","UN",41.95,41.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1100","SINAPI-I",1100,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2\"","UN",21.64,21.64,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B743,\" \",$C743)","v":"SINAPI-I 39679"},"SINAPI-I",39679,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2\"","UN",83.6,83.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 1102","SINAPI-I",1102,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3\"","UN",62.55,62.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1098","SINAPI-I",1098,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4\"","UN",5.19,5.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1051","SINAPI-I",1051,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4\"","UN",90.91,90.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 37399","SINAPI-I",37399,"CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO","UN",20.38,20.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 43834","SINAPI-I",43834,"CABO COAXIAL RG11 95% DE MALHA","M",19,19,null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA","M",1.7,1.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 43833","SINAPI-I",43833,"CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA","M",1.77,1.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 41955","SINAPI-I",41955,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F","KG",68.61,68.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 41953","SINAPI-I",41953,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",65.47,65.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 41954","SINAPI-I",41954,"CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8\"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F","KG",64.849999999999994,64.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 25004","SINAPI-I",25004,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",51.99,51.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 25002","SINAPI-I",25002,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",51.99,51.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 37409","SINAPI-I",37409,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",51.99,51.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 841","SINAPI-I",841,"CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",52.63,52.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG","KG",57.05,57.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 25003","SINAPI-I",25003,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG","KG",57.91,57.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 37410","SINAPI-I",37410,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG","KG",57.05,57.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 842","SINAPI-I",842,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG","KG",57.87,57.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 44391","SINAPI-I",44391,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 120 MM","M",123.3,123.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 44388","SINAPI-I",44388,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM","M",2.67,2.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 44392","SINAPI-I",44392,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 240 MM","M",245.51,245.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 44390","SINAPI-I",44390,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 50 MM","M",52.02,52.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 44389","SINAPI-I",44389,"CABO DE COBRE FLEXIVEL NAO HALOGENADO, SEM EMISSAO DE FUMACA, 750V, SECAO NOMINAL 6,0 MM","M",6.14,6.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO","M",11.25,11.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 866","SINAPI-I",866,"CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO","M",142.96,142.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 892","SINAPI-I",892,"CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO","M",173.05,173.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 857","SINAPI-I",857,"CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO","M",18.82,18.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 37404","SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO","M",200.22,200.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 868","SINAPI-I",868,"CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO","M",26.82,26.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 863","SINAPI-I",863,"CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO","M",39.5,39.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 867","SINAPI-I",867,"CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO","M",56.27,56.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 864","SINAPI-I",864,"CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO","M",74.33,74.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 865","SINAPI-I",865,"CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO","M",106.92,106.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39251","SINAPI-I",39251,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2","M",0.7,0.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2","M",0.96,0.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39252","SINAPI-I",39252,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2","M",1.25,1.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1013","SINAPI-I",1013,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",1.51,1.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 980","SINAPI-I",980,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.88,10.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39237","SINAPI-I",39237,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",115.74,115.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 39238","SINAPI-I",39238,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",145.97,145.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 979","SINAPI-I",979,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",15.54,15.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39239","SINAPI-I",39239,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",176.34,176.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1014","SINAPI-I",1014,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.39,2.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",231.94,231.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39232","SINAPI-I",39232,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",24.34,24.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39233","SINAPI-I",39233,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",35.479999999999997,35.479999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 981","SINAPI-I",981,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",3.96,3.96,null,"C"]
["SINAPI-I 39234","SINAPI-I",39234,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",49.38,49.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 982","SINAPI-I",982,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",5.69,5.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 39235","SINAPI-I",39235,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",72.84,72.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39236","SINAPI-I",39236,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",96.53,96.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 993","SINAPI-I",993,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2","M",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2","M",10.37,10.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 1017","SINAPI-I",1017,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2","M",127.13,127.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 999","SINAPI-I",999,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",154.02000000000001,154.02000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 995","SINAPI-I",995,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.52,16.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1000","SINAPI-I",1000,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",189.18,189.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1022","SINAPI-I",1022,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2","M",2.83,2.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1015","SINAPI-I",1015,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",251.4,251.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 996","SINAPI-I",996,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",25.61,25.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1001","SINAPI-I",1001,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2","M",326.18,326.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",36.19,36.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1021","SINAPI-I",1021,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2","M",4.3499999999999996,4.3499999999999996,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B807,\" \",$C807)","v":"SINAPI-I 39249"},"SINAPI-I",39249,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2","M",438.57,438.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1018","SINAPI-I",1018,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",53.52,53.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39250","SINAPI-I",39250,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2","M",524.63,524.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 994","SINAPI-I",994,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.33,6.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 977","SINAPI-I",977,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",74.87,74.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 998","SINAPI-I",998,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",97.21,97.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1006","SINAPI-I",1006,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2","M",128.82,128.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 990","SINAPI-I",990,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2","M",171.28,171.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39241","SINAPI-I",39241,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2","M",16.86,16.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1005","SINAPI-I",1005,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2","M",213.26,213.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 991","SINAPI-I",991,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2","M",279.32,279.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2","M",26.64,26.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 987","SINAPI-I",987,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2","M",36.47,36.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1007","SINAPI-I",1007,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2","M",50.48,50.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1008","SINAPI-I",1008,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.41,6.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 988","SINAPI-I",988,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2","M",69.61,69.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 989","SINAPI-I",989,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2","M",96.09,96.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",3.62,3.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 43971","SINAPI-I",43971,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CMX)","M",2.77,2.77,null,"C"]
["SINAPI-I 39598","SINAPI-I",39598,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",5.13,5.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43973","SINAPI-I",43973,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (CM)","M",3.79,3.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 39599","SINAPI-I",39599,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH)","M",7.39,7.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 43832","SINAPI-I",43832,"CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A U/UTP 23AWG X 4P","M",19.46,19.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 34602","SINAPI-I",34602,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",4.41,4.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34607","SINAPI-I",34607,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",10.8,10.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34609","SINAPI-I",34609,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",15.71,15.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",6.01,6.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 34621","SINAPI-I",34621,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",14.89,14.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 34622","SINAPI-I",34622,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",22.12,22.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 34624","SINAPI-I",34624,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",8.02,8.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 34627","SINAPI-I",34627,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2","M",19.34,19.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 34629","SINAPI-I",34629,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2","M",29.56,29.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39257","SINAPI-I",39257,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",6.01,6.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 39261","SINAPI-I",39261,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2","M",34.44,34.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 39268","SINAPI-I",39268,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2","M",538.24,538.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2","M",54.83,54.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",9.06,9.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 39263","SINAPI-I",39263,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2","M",94.82,94.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39264","SINAPI-I",39264,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2","M",131.35,131.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39259","SINAPI-I",39259,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2","M",13.96,13.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39265","SINAPI-I",39265,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2","M",178.33,178.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39260","SINAPI-I",39260,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2","M",21.37,21.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39266","SINAPI-I",39266,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2","M",269.10000000000002,269.10000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 39267","SINAPI-I",39267,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2","M",336.45,336.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 11901","SINAPI-I",11901,"CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",0.66,0.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11902","SINAPI-I",11902,"CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.27,1.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11903","SINAPI-I",11903,"CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",1.35,1.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.04,2.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11905","SINAPI-I",11905,"CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",2.4900000000000002,2.4900000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 11906","SINAPI-I",11906,"CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM","M",3.17,3.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11919","SINAPI-I",11919,"CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO","M",5.81,5.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 11920","SINAPI-I",11920,"CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO","M",11.04,11.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 11924","SINAPI-I",11924,"CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO","M",92.67,92.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 11921","SINAPI-I",11921,"CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO","M",16.149999999999999,16.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 11922","SINAPI-I",11922,"CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO","M",26.12,26.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO","M",38.229999999999997,38.229999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 11916","SINAPI-I",11916,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO","M",7.95,7.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 11914","SINAPI-I",11914,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO","M",57.28,57.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11917","SINAPI-I",11917,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO","M",14,14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11918","SINAPI-I",11918,"CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO","M",16.61,16.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 37734","SINAPI-I",37734,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",84731.64,84731.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 42251","SINAPI-I",42251,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",96217.94,96217.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 37733","SINAPI-I",37733,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",63531.46,63531.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 37735","SINAPI-I",37735,"CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",76555.42,76555.42,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B871,\" \",$C871)","v":"SINAPI-I 5090"},"SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",22.4,22.4,null,"C"]
["SINAPI-I 5085","SINAPI-I",5085,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",33.35,33.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43603","SINAPI-I",43603,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES","UN",47.64,47.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 38374","SINAPI-I",38374,"CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751)","UN",794.37,794.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 4513","SINAPI-I",4513,"CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",5.54,5.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 20212","SINAPI-I",20212,"CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",30.76,30.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 20209","SINAPI-I",20209,"CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",36.74,36.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 4430","SINAPI-I",4430,"CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",18,18,null,"C"]
["SINAPI-I 4433","SINAPI-I",4433,"CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",35.200000000000003,35.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 4400","SINAPI-I",4400,"CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",28.65,28.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",24.37,24.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 37106","SINAPI-I",37106,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA","UN",5326.25,5326.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 11869","SINAPI-I",11869,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1065.25,1065.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 43981","SINAPI-I",43981,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA","UN",8026.61,8026.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 37104","SINAPI-I",37104,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1336.91,1336.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 43982","SINAPI-I",43982,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA","UN",12680.03,12680.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 43978","SINAPI-I",43978,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",1981.27,1981.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11871","SINAPI-I",11871,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",496.57,496.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA","UN",3055.35,3055.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 43980","SINAPI-I",43980,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS, COM TAMPA","UN",3805.12,3805.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 43979","SINAPI-I",43979,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",714.94,714.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 11868","SINAPI-I",11868,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM TAMPA","UN",691.42,691.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 34636","SINAPI-I",34636,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA","UN",491,491,null,"C"]
["SINAPI-I 34639","SINAPI-I",34639,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1500 LITROS, COM TAMPA","UN",1133.31,1133.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 34640","SINAPI-I",34640,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 2000 LITROS, COM TAMPA","UN",1285.57,1285.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 43977","SINAPI-I",43977,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPA","UN",2216.2399999999998,2216.2399999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 34637","SINAPI-I",34637,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA","UN",296.93,296.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 34638","SINAPI-I",34638,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 750 LITROS, COM TAMPA","UN",459.29,459.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34641","SINAPI-I",34641,"CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA","UN",109.59,109.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",118.48,118.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 43435","SINAPI-I",43435,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",217.22,217.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 43436","SINAPI-I",43436,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",380.14,380.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43437","SINAPI-I",43437,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",689.2,689.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 43438","SINAPI-I",43438,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",1234.24,1234.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 41627","SINAPI-I",41627,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",182.66,182.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41628","SINAPI-I",41628,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",335.71,335.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 41629","SINAPI-I",41629,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",426.55,426.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M","UN",94.51,94.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M","UN",156.99,156.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43431","SINAPI-I",43431,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M","UN",304.11,304.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 43432","SINAPI-I",43432,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M","UN",631.92999999999995,631.92999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 43433","SINAPI-I",43433,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M","UN",996.28,996.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43094","SINAPI-I",43094,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",290.58,290.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 43093","SINAPI-I",43093,"CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",308.8,308.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 11694","SINAPI-I",11694,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)","UN",1116.31,1116.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1030","SINAPI-I",1030,"CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE","UN",50.5,50.5,null,"C"]
["SINAPI-I 11881","SINAPI-I",11881,"CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA","UN",167.85,167.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO","UN",363.02,363.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 10521","SINAPI-I",10521,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",268.22000000000003,268.22000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 10885","SINAPI-I",10885,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",339.27,339.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 20962","SINAPI-I",20962,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",281,281,null,"C"]
["SINAPI-I 20963","SINAPI-I",20963,"CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO \"INCENDIO\", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA","UN",343.26,343.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34643","SINAPI-I",34643,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)","UN",41.81,41.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 41480","SINAPI-I",41480,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",48.47,48.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 41474","SINAPI-I",41474,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",77.430000000000007,77.430000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 41475","SINAPI-I",41475,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",66.069999999999993,66.069999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM (INCLUIDA TAMPA EM FERRO FUNDIDO SEM ESCOTILHA)","UN",144.66999999999999,144.66999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 2555","SINAPI-I",2555,"CAIXA DE LUZ \"3 X 3\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.43,1.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2556","SINAPI-I",2556,"CAIXA DE LUZ \"4 X 2\" EM ACO ESMALTADA","UN",1.48,1.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2557","SINAPI-I",2557,"CAIXA DE LUZ \"4 X 4\" EM ACO ESMALTADA","UN",3.14,3.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 10569","SINAPI-I",10569,"CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)","UN",3.14,3.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39810","SINAPI-I",39810,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM","UN",39.21,39.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39811","SINAPI-I",39811,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM","UN",47.96,47.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 39812","SINAPI-I",39812,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM","UN",78.87,78.87,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B935,\" \",$C935)","v":"SINAPI-I 43096"},"SINAPI-I",43096,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM","UN",261.43,261.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM","UN",158.96,158.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43103","SINAPI-I",43103,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM","UN",234.07,234.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 43098","SINAPI-I",43098,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM","UN",88.55,88.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43097","SINAPI-I",43097,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM","UN",52.46,52.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 43104","SINAPI-I",43104,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4\" A 4\"","UN",620.59,620.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 39771","SINAPI-I",39771,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM","UN",30.14,30.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 39772","SINAPI-I",39772,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM","UN",59.25,59.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39773","SINAPI-I",39773,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM","UN",95.23,95.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39774","SINAPI-I",39774,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM","UN",142.44999999999999,142.44999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39775","SINAPI-I",39775,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM","UN",190.11,190.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39776","SINAPI-I",39776,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM","UN",229.76,229.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39777","SINAPI-I",39777,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM","UN",291.20999999999998,291.20999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM","UN",21.14,21.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 20253","SINAPI-I",20253,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM","UN",69.41,69.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1872","SINAPI-I",1872,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 2\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",2.89,2.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1873","SINAPI-I",1873,"CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 14055","SINAPI-I",14055,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",634.26,634.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 11247","SINAPI-I",11247,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1334.63,1334.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 11250","SINAPI-I",11250,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",57.46,57.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 11249","SINAPI-I",11249,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2607,2607,null,"CR"]
["SINAPI-I 11251","SINAPI-I",11251,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",127.27,127.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",210.9,210.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 11255","SINAPI-I",11255,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",315.29000000000002,315.29000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 11256","SINAPI-I",11256,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",394.94,394.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39693","SINAPI-I",39693,"CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",2480.4,2480.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39692","SINAPI-I",39692,"CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",793.67,793.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1062","SINAPI-I",1062,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",251.53,251.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39686","SINAPI-I",39686,"CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",407.28,407.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",172.27,172.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1871","SINAPI-I",1871,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3\" X 3\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",5.18,5.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 12001","SINAPI-I",12001,"CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4\" X 4\", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO","UN",7.48,7.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11882","SINAPI-I",11882,"CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)","UN",120.46,120.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1068","SINAPI-I",1068,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",1659.09,1659.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 39690","SINAPI-I",39690,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",2783.41,2783.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39691","SINAPI-I",39691,"CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR","UN",3500.75,3500.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39808","SINAPI-I",39808,"CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",89.94,89.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39809","SINAPI-I",39809,"CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",213.32,213.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)","UN",552.94000000000005,552.94000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",22.98,22.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11880","SINAPI-I",11880,"CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA","UN",96.66,96.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11714","SINAPI-I",11714,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA","UN",65.849999999999994,65.849999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 11712","SINAPI-I",11712,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)","UN",43,43,null,"C"]
["SINAPI-I 11717","SINAPI-I",11717,"CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA","UN",51.83,51.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 1106","SINAPI-I",1106,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS","KG",1.21,1.21,null,"C"]
["SINAPI-I 11161","SINAPI-I",11161,"CAL HIDRATADA PARA PINTURA","KG",2.02,2.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1107","SINAPI-I",1107,"CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)","KG",1.03,1.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44479","SINAPI-I",44479,"CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)","KG",0.19,0.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 4759","SINAPI-I",4759,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)","H",15.39,17.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 41068","SINAPI-I",41068,"CALCETEIRO / RASTELEIRO (MENSALISTA)","MES",2719.19,3041.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",175.34,175.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1108","SINAPI-I",1108,"CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M",27.05,27.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1117","SINAPI-I",1117,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM","M",27.27,27.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1118","SINAPI-I",1118,"CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM","M",32.229999999999997,32.229999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1110","SINAPI-I",1110,"CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM","M",32.229999999999997,32.229999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 40784","SINAPI-I",40784,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM","M",88.89,88.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 40782","SINAPI-I",40782,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM","M",34.880000000000003,34.880000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 40783","SINAPI-I",40783,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM","M",45.44,45.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM","M",27.05,27.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1119","SINAPI-I",1119,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM","M",17.440000000000001,17.440000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 13115","SINAPI-I",13115,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",37.49,37.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 10541","SINAPI-I",10541,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",45.82,45.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 10542","SINAPI-I",10542,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",59.92,59.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 10543","SINAPI-I",10543,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",97.22,97.22,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B999,\" \",$C999)","v":"SINAPI-I 10544"},"SINAPI-I",10544,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",125.75,125.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 10545","SINAPI-I",10545,"CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL","M",234.99,234.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38365","SINAPI-I",38365,"CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA","M2",1.99,1.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",462385.32,462385.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 44057","SINAPI-I",44057,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",493507.43,493507.43,null,"C"]
["SINAPI-I 37754","SINAPI-I",37754,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9480 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",510224.45,510224.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 37757","SINAPI-I",37757,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",569089.67000000004,569089.67000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 44058","SINAPI-I",44058,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10830 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 226 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",537967.56000000006,537967.56000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 37752","SINAPI-I",37752,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",560197.6,560197.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 44059","SINAPI-I",44059,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8500 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,40 M, POTENCIA 167 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",442822.88,442822.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 37750","SINAPI-I",37750,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",443712.08,443712.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 37758","SINAPI-I",37758,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",706026.83,706026.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",682907.58,682907.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 37749","SINAPI-I",37749,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 277 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",729146.12,729146.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 44061","SINAPI-I",44061,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16540 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 256 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)","UN",669569.56000000006,669569.56000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 1159","SINAPI-I",1159,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4","UN",275165.5,275165.5,null,"C"]
["SINAPI-I 12114","SINAPI-I",12114,"CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM","UN",125.34,125.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38106","SINAPI-I",38106,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO)","UN",17.03,17.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38085","SINAPI-I",38085,"CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",20.12,20.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 659","SINAPI-I",659,"CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.12,3.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 660","SINAPI-I",660,"CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",3.74,3.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 658","SINAPI-I",658,"CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.11,2.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 38599","SINAPI-I",38599,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.5,6.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38596","SINAPI-I",38596,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.4,5.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)","UN",6.89,6.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 38597","SINAPI-I",38597,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",5.43,5.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 38548","SINAPI-I",38548,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 19 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",1.91,1.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 34649","SINAPI-I",34649,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",2.79,2.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 34655","SINAPI-I",34655,"CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C) E 6,0 MPA","UN",4.1100000000000003,4.1100000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 40607","SINAPI-I",40607,"CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM","UN",6.21,6.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 567","SINAPI-I",567,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M","M",10.78,10.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 574","SINAPI-I",574,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M","M",28.34,28.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M","M",59.71,59.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 4777","SINAPI-I",4777,"CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8\" E 1/4\"","KG"]
["SINAPI-I 592","SINAPI-I",592,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,408 KG/M","KG",57.55,57.55,null,"C"]
["SINAPI-I 586","SINAPI-I",586,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M","M",33.83,33.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 588","SINAPI-I",588,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 31,75 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,755 KG/M","M",53.52,53.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 591","SINAPI-I",591,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 38,10 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,915 KG/M","KG",53.71,53.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 584","SINAPI-I",584,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M","M",57.16,57.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 589","SINAPI-I",589,"CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2\"), ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4\") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M","M",90.46,90.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",19.170000000000002,19.170000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",15.53,15.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 1170","SINAPI-I",1170,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",10.17,10.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1162","SINAPI-I",1162,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",5.4,5.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12395","SINAPI-I",12395,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4\"","UN",5.25,5.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1169","SINAPI-I",1169,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",49.96,49.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1166","SINAPI-I",1166,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",27.7,27.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1168","SINAPI-I",1168,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",71.209999999999994,71.209999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 1163","SINAPI-I",1163,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",6.98,6.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 12396","SINAPI-I",12396,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8\"","UN",5.25,5.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",119.12,119.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 36331","SINAPI-I",36331,"CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36346","SINAPI-I",36346,"CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1202","SINAPI-I",1202,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.09,5.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1197","SINAPI-I",1197,"CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.79,1.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1198","SINAPI-I",1198,"CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.35,2.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 20088","SINAPI-I",20088,"CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",13.49,13.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 20089","SINAPI-I",20089,"CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",66.13,66.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 20087","SINAPI-I",20087,"CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",11.16,11.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1191","SINAPI-I",1191,"CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.28,1.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1185","SINAPI-I",1185,"CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.28,1.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1189","SINAPI-I",1189,"CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.09,2.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1193","SINAPI-I",1193,"CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.0199999999999996,4.0199999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 1194","SINAPI-I",1194,"CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",7.26,7.26,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1063,\" \",$C1063)","v":"SINAPI-I 1195"},"SINAPI-I",1195,"CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.22,12.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1204","SINAPI-I",1204,"CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",21.38,21.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.14,10.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 12909","SINAPI-I",12909,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",4.7,4.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 12910","SINAPI-I",12910,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",8.4499999999999993,8.4499999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",38.869999999999997,38.869999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1206","SINAPI-I",1206,"CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",9.75,9.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1183","SINAPI-I",1183,"CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)","UN",25.38,25.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 42685","SINAPI-I",42685,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",68.53,68.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 42686","SINAPI-I",42686,"CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO)","UN",75.48,75.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 12894","SINAPI-I",12894,"CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)","UN",20.61,20.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 12895","SINAPI-I",12895,"CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)","UN",13.84,13.84,null,"C"]
["SINAPI-I 1631","SINAPI-I",1631,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",221.03,221.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1633","SINAPI-I",1633,"CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA","UN",375.54,375.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO","KG",44.35,44.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 41410","SINAPI-I",41410,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS","UN",68.959999999999994,68.959999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 41411","SINAPI-I",41411,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA","UN",62.52,62.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41412","SINAPI-I",41412,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS","UN",120.93,120.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 41413","SINAPI-I",41413,"CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA","UN",108.82,108.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 39359","SINAPI-I",39359,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *355* X *670* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 39360","SINAPI-I",39360,"CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTAL. HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, *360* X *470* MM (L X H) (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES)","UN"]
["SINAPI-I 10710","SINAPI-I",10710,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10709","SINAPI-I",10709,"CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 10708","SINAPI-I",10708,"CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 39635","SINAPI-I",39635,"CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO)","M2"]
["SINAPI-I 6117","SINAPI-I",6117,"CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 40913","SINAPI-I",40913,"CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA)","MES",2877.48,3218.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1214","SINAPI-I",1214,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)","H",25,27.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 40915","SINAPI-I",40915,"CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA)","MES",4415.01,4938.6000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 40914","SINAPI-I",40914,"CARPINTEIRO DE FORMAS OU OFICIAL (MENSALISTA)","MES",3807.32,4258.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1213","SINAPI-I",1213,"CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"C"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE","UN",21.87,21.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 14615","SINAPI-I",14615,"CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO","UN",2777.74,2777.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 2711","SINAPI-I",2711,"CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA","UN",247.5,247.5,null,"C"]
["SINAPI-I 45235","SINAPI-I",45235,"CARRINHO PLATAFORMA EM MADEIRA COM ESTRUTURA EM ACO, 1500 X 800 MM, COM CAPACIDADE DE 600 KG, 4 RODAS/PNEUS/CAMARAS","UN",1594.58,1594.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 37727","SINAPI-I",37727,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",19750,19750,null,"C"]
["SINAPI-I 37728","SINAPI-I",37728,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",26793.7,26793.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 37729","SINAPI-I",37729,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",29003.49,29003.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 37730","SINAPI-I",37730,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",31213.279999999999,31213.279999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 37731","SINAPI-I",37731,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",33423.07,33423.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 37732","SINAPI-I",37732,"CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",38118.879999999997,38118.879999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 45194","SINAPI-I",45194,"CAVALETE DE FERRO DOBRAVEL, ALTURA 80 CM","UN",232.15,232.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS","UN",7052.63,7052.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 37762","SINAPI-I",37762,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",702237.89,702237.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37763","SINAPI-I",37763,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",710766.97,710766.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 41992","SINAPI-I",41992,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",808000,808000,null,"C"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",818803.52,818803.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 13215","SINAPI-I",13215,"CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)","UN",990809.19,990809.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 4235","SINAPI-I",4235,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)","H",25.21,28.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 40976","SINAPI-I",40976,"CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA)","MES",4453.6499999999996,4981.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 43091","SINAPI-I",43091,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",7195.36,7195.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 43092","SINAPI-I",43092,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",9593.81,9593.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 43089","SINAPI-I",43089,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",1671.99,1671.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)","UN",3689.92,3689.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 41967","SINAPI-I",41967,"CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO","L",28.85,28.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 12760","SINAPI-I",12760,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1613.37,1613.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 12759","SINAPI-I",12759,"CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)","M2",1075.56,1075.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 43105","SINAPI-I",43105,"CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.)","KG",35.18,35.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 40424","SINAPI-I",40424,"CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)","KG",8.94,8.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1325","SINAPI-I",1325,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)","KG",9.7899999999999991,9.7899999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 1327","SINAPI-I",1327,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2)","KG",10.42,10.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1328","SINAPI-I",1328,"CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2)","KG",9.81,9.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)","KG",9.09,9.09,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1127,\" \",$C1127)","v":"SINAPI-I 1318"},"SINAPI-I",1318,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2)","KG",9.09,9.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1322","SINAPI-I",1322,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2)","KG",9.61,9.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1323","SINAPI-I",1323,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2)","KG",9.61,9.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1319","SINAPI-I",1319,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16\", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)","KG",8.09,8.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 11026","SINAPI-I",11026,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2)","KG",11.14,11.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11027","SINAPI-I",11027,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2)","KG",11.59,11.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 11046","SINAPI-I",11046,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2)","KG",11.1,11.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11047","SINAPI-I",11047,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2)","KG",12.1,12.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)","KG",10.68,10.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 11049","SINAPI-I",11049,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)","KG",11.57,11.57,null,"C"]
["SINAPI-I 43106","SINAPI-I",43106,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2)","KG",11.64,11.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11051","SINAPI-I",11051,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)","KG",12.14,12.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11061","SINAPI-I",11061,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2)","KG",14.57,14.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 43667","SINAPI-I",43667,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1\" (25,40 MM) 199,18 KG/M2","KG",10.59,10.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 1333","SINAPI-I",1333,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2\" (12,70 MM) 99,59 KG/M2","KG",8.82,8.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1330","SINAPI-I",1330,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4\" (6,35 MM) 49,79 KG/M2","KG",8.74,8.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10957","SINAPI-I",10957,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4\" (19,05 MM) 149,39 KG/M2","KG",10.08,10.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2","KG",8.9600000000000009,8.9600000000000009,null,"CR"]
["SINAPI-I 1334","SINAPI-I",1334,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8\" (15,88 MM) 124,49 KG/M2","KG",9.94,9.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1335","SINAPI-I",1335,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8\" (22,23 MM) 174,28 KG/M2","KG",10.27,10.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 40425","SINAPI-I",40425,"CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4\", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2)","KG",8.7899999999999991,8.7899999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 1337","SINAPI-I",1337,"CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4\" (6,30 MM) 54,53 KG/M2","KG",10.08,10.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1338","SINAPI-I",1338,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1340","SINAPI-I",1340,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 1341","SINAPI-I",1341,"CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS","M2"]
["SINAPI-I 34659","SINAPI-I",34659,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",39.82,39.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",44.11,44.11,null,"C"]
["SINAPI-I 34660","SINAPI-I",34660,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",55.98,55.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 34661","SINAPI-I",34661,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",80.400000000000006,80.400000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34667","SINAPI-I",34667,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",29.11,29.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 34668","SINAPI-I",34668,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",38.049999999999997,38.049999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34741","SINAPI-I",34741,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",41.86,41.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 34664","SINAPI-I",34664,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",45.68,45.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 34665","SINAPI-I",34665,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",56.71,56.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 34666","SINAPI-I",34666,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",85.66,85.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 34669","SINAPI-I",34669,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",31.41,31.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",38.409999999999997,38.409999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34671","SINAPI-I",34671,"CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",32.06,32.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 34672","SINAPI-I",34672,"CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",33.81,33.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 34673","SINAPI-I",34673,"CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",41.26,41.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 34674","SINAPI-I",34674,"CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",54.85,54.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34675","SINAPI-I",34675,"CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",66.87,66.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 34676","SINAPI-I",34676,"CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",19.25,19.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34677","SINAPI-I",34677,"CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M","M2",25.88,25.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 43126","SINAPI-I",43126,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM","M2",81.349999999999994,81.349999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM","M2",94.99,94.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM","M2",123.19,123.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 40623","SINAPI-I",40623,"CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16\", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM","PAR",98.13,98.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 43701","SINAPI-I",43701,"CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA","KG",55,55,null,"C"]
["SINAPI-I 1345","SINAPI-I",1345,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM","M2",88.3,88.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1346","SINAPI-I",1346,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM","M2",51.36,51.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1347","SINAPI-I",1347,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 12 MM","M2",63.64,63.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 43678","SINAPI-I",43678,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",73.819999999999993,73.819999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 43680","SINAPI-I",43680,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",106.34,106.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43679","SINAPI-I",43679,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",37.32,37.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM","M2",42.47,42.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 1358","SINAPI-I",1358,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM","M2",52.14,52.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 43677","SINAPI-I",43677,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM","M2",64.69,64.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 43682","SINAPI-I",43682,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM","M2",19.829999999999998,19.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 43681","SINAPI-I",43681,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM","M2",32.85,32.85,null,"C"]
["SINAPI-I 45248","SINAPI-I",45248,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 10\"","UN",78.11,78.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 45243","SINAPI-I",45243,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 15\"","UN",252.59,252.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 45252","SINAPI-I",45252,"CHAVE AJUSTAVEL (INGLESA) 6\"","UN",44.31,44.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 45246","SINAPI-I",45246,"CHAVE DE GRIFO DE 24\"","UN",205.31,205.31,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1191,\" \",$C1191)","v":"SINAPI-I 20971"},"SINAPI-I",20971,"CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 2 1/2\", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",14.76,14.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 45247","SINAPI-I",45247,"CHAVE FIXA 19 X 22 MM","UN",29.78,29.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39746","SINAPI-I",39746,"CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1\" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA","UN",105.01,105.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 13279","SINAPI-I",13279,"CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8\" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA","KG",26.59,26.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",13.77,13.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 11976","SINAPI-I",11976,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4\" COM PARAFUSO 1/4\" X 40 MM","UN",1.54,1.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 11975","SINAPI-I",11975,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8\", COMPRIMENTO 6\", COM PORCA","UN",30.19,30.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1368","SINAPI-I",1368,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)","UN",95,95,null,"C"]
["SINAPI-I 1367","SINAPI-I",1367,"CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V)","UN",307.29000000000002,307.29000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1380","SINAPI-I",1380,"CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)","KG",5.08,5.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1375","SINAPI-I",1375,"CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS","KG",15.17,15.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1379","SINAPI-I",1379,"CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32","KG",0.76,0.76,null,"C"]
["SINAPI-I 13284","SINAPI-I",13284,"CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40","KG",0.68,0.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 44528","SINAPI-I",44528,"CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40","KG",4.05,4.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 34753","SINAPI-I",34753,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32","KG",0.73,0.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS","UN"]
["SINAPI-I 12327","SINAPI-I",12327,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO","UN"]
["SINAPI-I 36148","SINAPI-I",36148,"CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSORIO, CINTURA E PERNAS","UN",152.52000000000001,152.52000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 12329","SINAPI-I",12329,"COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA","KG",136.04,136.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1339","SINAPI-I",1339,"COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS","KG"]
["SINAPI-I 44396","SINAPI-I",44396,"COLA BRANCA BASE PVA","KG",48.36,48.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 44327","SINAPI-I",44327,"COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE","L",164.48,164.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 37418","SINAPI-I",37418,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",25.11,25.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 37419","SINAPI-I",37419,"COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",25.79,25.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",22.86,22.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 1402","SINAPI-I",1402,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2\" OU 32 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.91,7.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1420","SINAPI-I",1420,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2\" OU 40 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",10.17,10.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1419","SINAPI-I",1419,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2\" OU 50 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",12.29,12.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1414","SINAPI-I",1414,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",12.02,12.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1413","SINAPI-I",1413,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2\" OU 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",17.760000000000002,17.760000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1412","SINAPI-I",1412,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2\" OU 85 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",15.04,15.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1406","SINAPI-I",1406,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",18.149999999999999,18.149999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 45237","SINAPI-I",45237,"COLHER DE PEDREIRO 9\", EM ACO, COM CANTOS REDONDOS E CABO DE MADEIRA OU PLASTICO","UN",23.76,23.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 11281","SINAPI-I",11281,"COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP","UN",9900,9900,null,"C"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP","UN",8310.9699999999993,8310.9699999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 13457","SINAPI-I",13457,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 150 A 175 KG, FORCA CENTRIF. 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ. VIBRACAO 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP","UN",7173.91,7173.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 40699","SINAPI-I",40699,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 80 A 120 KG, FORCA CENTRIF. DE 1300 A 2000 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 500 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4800 A 6000 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 30 M/MIN, POT. DE 5,0 A 6,0 HP","UN",5545.7,5545.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 40701","SINAPI-I",40701,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A DIESEL, PESO 700 A 820 KG, FORCA CENTRIF. DE 6.200 A 10.000 KGF, LARG. TRABALHO DE 650 A 720 MM, FREQ. VIBRACAO DE 3.000 A 3.500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 25 A 30 M/MIN, POT. DE 13,0 A 15,0 HP","UN",98055.69,98055.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 40700","SINAPI-I",40700,"COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 160 A 265 KG, FORCA CENTRIF. DE 2750 A 4000 KGF, LARG. TRABALHO DE 430 A 550 MM, FREQ. VIBRACAO DE 4000 A 5500 RPM, VELOCIDADE TRABALHO DE 20 A 25 M/MIN, POT. DE 7,5 A 9,0 HP","UN",12909.68,12909.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 13458","SINAPI-I",13458,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)","UN",12267.39,12267.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 11134","SINAPI-I",11134,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM","M2",73.17,73.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11135","SINAPI-I",11135,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM","M2",79,79,null,"CR"]
["SINAPI-I 11136","SINAPI-I",11136,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM","M2",90.45,90.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM","M2",109.14,109.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 11137","SINAPI-I",11137,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM","M2",123.96,123.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 34745","SINAPI-I",34745,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM","M2",147.41,147.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 34746","SINAPI-I",34746,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM","M2",40.200000000000003,40.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1360","SINAPI-I",1360,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM","M2",46.9,46.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 36524","SINAPI-I",36524,"COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV","UN"]
["SINAPI-I 45300","SINAPI-I",45300,"COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220 VOLTS, MONOFASICO","UN",2795.73,2795.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 36526","SINAPI-I",36526,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV","UN"]
["SINAPI-I 36523","SINAPI-I",36523,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV","UN"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV","UN"]
["SINAPI-I 38642","SINAPI-I",38642,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW","UN"]
["SINAPI-I 36522","SINAPI-I",36522,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV","UN"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV","UN"]
["SINAPI-I 13803","SINAPI-I",13803,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV","UN"]
["SINAPI-I 34348","SINAPI-I",34348,"CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",21.47,21.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34347","SINAPI-I",34347,"CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM","M",15.35,15.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 11146","SINAPI-I",11146,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",585.13,585.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 11147","SINAPI-I",11147,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",608.03,608.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34872","SINAPI-I",34872,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",614.85,614.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34491","SINAPI-I",34491,"CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 15823)","M3",632.66999999999996,632.66999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34770","SINAPI-I",34770,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA","T",706.24,706.24,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1255,\" \",$C1255)","v":"SINAPI-I 1518"},"SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",720,720,null,"C"]
["SINAPI-I 41965","SINAPI-I",41965,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA","T",631.32000000000005,631.32000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 1524","SINAPI-I",1524,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",561.39,561.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 34492","SINAPI-I",34492,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",520,520,null,"C"]
["SINAPI-I 38404","SINAPI-I",38404,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",538.62,538.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39849","SINAPI-I",39849,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",617.26,617.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 38464","SINAPI-I",38464,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",626.22,626.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1527","SINAPI-I",1527,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",579.21,579.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 34493","SINAPI-I",34493,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",534.65,534.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",555.23,555.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 38408","SINAPI-I",38408,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",614.58000000000004,614.58000000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 1525","SINAPI-I",1525,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",597.03,597.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34494","SINAPI-I",34494,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",552.48,552.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 38406","SINAPI-I",38406,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",586.28,586.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 38409","SINAPI-I",38409,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",618.77,618.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 43360","SINAPI-I",43360,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",645.20000000000005,645.20000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 11145","SINAPI-I",11145,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",614.85,614.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 34495","SINAPI-I",34495,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",570.29999999999995,570.29999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",632.66999999999996,632.66999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34496","SINAPI-I",34496,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)","M3",594.91999999999996,594.91999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 34481","SINAPI-I",34481,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",661.07,661.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 34483","SINAPI-I",34483,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",706.3,706.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34485","SINAPI-I",34485,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)","M3",755.31,755.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 14041","SINAPI-I",14041,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",490.99,490.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1523","SINAPI-I",1523,"CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)","M3",499.01,499.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 14054","SINAPI-I",14054,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",22.84,22.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 14052","SINAPI-I",14052,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",17.57,17.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 14053","SINAPI-I",14053,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",17.829999999999998,17.829999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2560","SINAPI-I",2560,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",23.63,23.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 2558","SINAPI-I",2558,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",13.43,13.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",18.899999999999999,18.899999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 2592","SINAPI-I",2592,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",313.32,313.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2589","SINAPI-I",2589,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",41.91,41.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2566","SINAPI-I",2566,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",31.53,31.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 2590","SINAPI-I",2590,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",25.72,25.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 2591","SINAPI-I",2591,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",15.28,15.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2567","SINAPI-I",2567,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",61.47,61.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2568","SINAPI-I",2568,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",170.71,170.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2565","SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.31,15.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2594","SINAPI-I",2594,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",284.38,284.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2587","SINAPI-I",2587,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",48.47,48.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2588","SINAPI-I",2588,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",38.5,38.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2570","SINAPI-I",2570,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",24.87,24.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2569","SINAPI-I",2569,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",14.83,14.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2571","SINAPI-I",2571,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",73.819999999999993,73.819999999999993,null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",218.3,218.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 2593","SINAPI-I",2593,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",15.82,15.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2595","SINAPI-I",2595,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",340.59,340.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 2576","SINAPI-I",2576,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",58.06,58.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2575","SINAPI-I",2575,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",43.65,43.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2586","SINAPI-I",2586,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",29.38,29.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 2573","SINAPI-I",2573,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",18.13,18.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 2577","SINAPI-I",2577,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",78.67,78.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2578","SINAPI-I",2578,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",245.63,245.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 2574","SINAPI-I",2574,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",18.239999999999998,18.239999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",337.06,337.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",180.85,180.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2582","SINAPI-I",2582,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",53.85,53.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 2597","SINAPI-I",2597,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4\", COM TAMPA CEGA","UN",46.16,46.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2581","SINAPI-I",2581,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1\", COM TAMPA CEGA","UN",28.12,28.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 2579","SINAPI-I",2579,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2\", COM TAMPA CEGA","UN",21.97,21.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 2596","SINAPI-I",2596,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2\", COM TAMPA CEGA","UN",83.16,83.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 2583","SINAPI-I",2583,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA","UN",202.27,202.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2580","SINAPI-I",2580,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA","UN",24.08,24.08,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1319,\" \",$C1319)","v":"SINAPI-I 2584"},"SINAPI-I",2584,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA","UN",336.72,336.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 39329","SINAPI-I",39329,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",12.72,12.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 12010","SINAPI-I",12010,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"B\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",12.16,12.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39332","SINAPI-I",39332,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.95,14.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",13.38,13.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39331","SINAPI-I",39331,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",11.9,11.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39335","SINAPI-I",39335,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",13.43,13.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39333","SINAPI-I",39333,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",11.6,11.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 39334","SINAPI-I",39334,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"E\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",10.67,10.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 12015","SINAPI-I",12015,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",15.6,15.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 12016","SINAPI-I",12016,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",13.4,13.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 12019","SINAPI-I",12019,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",15.6,15.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",13.4,13.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 39338","SINAPI-I",39338,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",14.95,14.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39336","SINAPI-I",39336,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",13.38,13.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39337","SINAPI-I",39337,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LR\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",11.9,11.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39341","SINAPI-I",39341,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",19.489999999999998,19.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39340","SINAPI-I",39340,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"T\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",14.31,14.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39342","SINAPI-I",39342,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",19.489999999999998,19.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 12025","SINAPI-I",12025,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"TB\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"","UN",14.78,14.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 39345","SINAPI-I",39345,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1\"","UN",22.27,22.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"","UN",16.46,16.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 39344","SINAPI-I",39344,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 3/4\"","UN",15.91,15.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 12623","SINAPI-I",12623,"CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","M",46.23,46.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 34498","SINAPI-I",34498,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)","UN",95.74,95.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 13244","SINAPI-I",13244,"CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM","UN",40.299999999999997,40.299999999999997,null,"C"]
["SINAPI-I 38998","SINAPI-I",38998,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38999","SINAPI-I",38999,"CONECTOR / ADAPTADOR F/F, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38996","SINAPI-I",38996,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 44174","SINAPI-I",44174,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 38997","SINAPI-I",38997,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 39600","SINAPI-I",39600,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",14.52,14.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39601","SINAPI-I",39601,"CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",30.81,30.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 39862","SINAPI-I",39862,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39863","SINAPI-I",39863,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39864","SINAPI-I",39864,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 39865","SINAPI-I",39865,"CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",33.549999999999997,33.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 2522","SINAPI-I",2522,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",21.68,21.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 2516","SINAPI-I",2516,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",17.41,17.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2548","SINAPI-I",2548,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",13.33,13.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2518","SINAPI-I",2518,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",159.69,159.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2521","SINAPI-I",2521,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",67.98,67.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 2519","SINAPI-I",2519,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",192.55,192.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 2515","SINAPI-I",2515,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",14.49,14.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2520","SINAPI-I",2520,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",354.4,354.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1602","SINAPI-I",1602,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM","UN",68.489999999999995,68.489999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 1601","SINAPI-I",1601,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM","UN",61.04,61.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 1600","SINAPI-I",1600,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM","UN",26.66,26.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM","UN",18.07,18.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1603","SINAPI-I",1603,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM","UN",103.41,103.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1599","SINAPI-I",1599,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM","UN",20.96,20.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1597","SINAPI-I",1597,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM","UN",16.98,16.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39602","SINAPI-I",39602,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS","UN",1.54,1.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 39603","SINAPI-I",39603,"CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS","UN",3.28,3.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11821","SINAPI-I",11821,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",13.95,13.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",22.85,22.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",30.66,30.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 11856","SINAPI-I",11856,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2","UN",9.14,9.14,null,"C"]
["SINAPI-I 11857","SINAPI-I",11857,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2","UN",48.1,48.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 11858","SINAPI-I",11858,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2","UN",59.7,59.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1539","SINAPI-I",1539,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2","UN",10.74,10.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 11859","SINAPI-I",11859,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2","UN",81.23,81.23,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1383,\" \",$C1383)","v":"SINAPI-I 1550"},"SINAPI-I",1550,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2","UN",11.33,11.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11854","SINAPI-I",11854,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2","UN",14.16,14.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 11862","SINAPI-I",11862,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2","UN",19.86,19.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2","UN",8.02,8.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 11855","SINAPI-I",11855,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2","UN",29.65,29.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 11864","SINAPI-I",11864,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2","UN",44.82,44.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2527","SINAPI-I",2527,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",12.01,12.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2526","SINAPI-I",2526,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",7.69,7.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 2483","SINAPI-I",2483,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",5.48,5.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2487","SINAPI-I",2487,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",2.62,2.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 2528","SINAPI-I",2528,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",30.22,30.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 2489","SINAPI-I",2489,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",13.31,13.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 2484","SINAPI-I",2484,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",43.89,43.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",3.07,3.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 2485","SINAPI-I",2485,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS","UN",68.790000000000006,68.790000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 44247","SINAPI-I",44247,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 114 MM X 4\", PARA AGUA QUENTE","UN",1728.09,1728.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38005","SINAPI-I",38005,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",20.55,20.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 38006","SINAPI-I",38006,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",27.3,27.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 38428","SINAPI-I",38428,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",24.45,24.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 38007","SINAPI-I",38007,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1\", PARA AGUA QUENTE","UN",31.5,31.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",50.41,50.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 38009","SINAPI-I",38009,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",61.71,61.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 44248","SINAPI-I",44248,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE","UN",100.59,100.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 44249","SINAPI-I",44249,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM X 2 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",388.11,388.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 44250","SINAPI-I",44250,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3\", PARA AGUA QUENTE","UN",563.62,563.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 39279","SINAPI-I",39279,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39280","SINAPI-I",39280,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39281","SINAPI-I",39281,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39282","SINAPI-I",39282,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4\", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38844","SINAPI-I",38844,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38846","SINAPI-I",38846,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38847","SINAPI-I",38847,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38848","SINAPI-I",38848,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38851","SINAPI-I",38851,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38854","SINAPI-I",38854,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 3/4\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 3104","SINAPI-I",3104,"CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO","CJ",161.34,161.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1607","SINAPI-I",1607,"CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16\" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)","CJ",0.25,0.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 38169","SINAPI-I",38169,"CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA, CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO","CJ",88.53,88.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 6142","SINAPI-I",6142,"CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE","UN",9.5500000000000007,9.5500000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)","UN",13.26,13.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 37598","SINAPI-I",37598,"CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M","UN"]
["SINAPI-I 25398","SINAPI-I",25398,"CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\" COM REQUADROS EM TUBO DE 1\", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM","UN"]
["SINAPI-I 25399","SINAPI-I",25399,"CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3\", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO","UN"]
["SINAPI-I 43440","SINAPI-I",43440,"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA","UN",476.91,476.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 10667","SINAPI-I",10667,"CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS","UN",27000,27000,null,"C"]
["SINAPI-I 1613","SINAPI-I",1613,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",2218.39,2218.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 1626","SINAPI-I",1626,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",3317.87,3317.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1625","SINAPI-I",1625,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",231.74,231.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",7487.07,7487.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1620","SINAPI-I",1620,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",488.17,488.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 1629","SINAPI-I",1629,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",18221.759999999998,18221.759999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1627","SINAPI-I",1627,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",933.12,933.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1623","SINAPI-I",1623,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",188.99,188.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 1619","SINAPI-I",1619,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",259.97000000000003,259.97000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1630","SINAPI-I",1630,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES","UN",5724.02,5724.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 1616","SINAPI-I",1616,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",8803.65,8803.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1614","SINAPI-I",1614,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",402.36,402.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",10509.65,10509.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",719.61,719.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1624","SINAPI-I",1624,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",25833.23,25833.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1615","SINAPI-I",1615,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1351.31,1351.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1612","SINAPI-I",1612,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",177.98,177.98,null,"C"]
["SINAPI-I 1618","SINAPI-I",1618,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3","UN",1856.9,1856.9,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1447,\" \",$C1447)","v":"SINAPI-I 14211"},"SINAPI-I",14211,"CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8\", ALTURA 35 MM","UN",57.53,57.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 43657","SINAPI-I",43657,"CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS","M",6.34,6.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 38200","SINAPI-I",38200,"CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA","100M",393.71,393.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 39269","SINAPI-I",39269,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2","M",1.43,1.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11889","SINAPI-I",11889,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2","M",1.97,1.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2","M",2.56,2.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 11890","SINAPI-I",11890,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2","M",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 11891","SINAPI-I",11891,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",5.64,5.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 11892","SINAPI-I",11892,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2","M",9.23,9.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 37601","SINAPI-I",37601,"CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M","M"]
["SINAPI-I 1634","SINAPI-I",1634,"CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M","M"]
["SINAPI-I 44274","SINAPI-I",44274,"COROA PARA PERFURATRIZ T38, D = 2 1/2\", 6 X 4 BOTOES BALISTICOS, FACE PLANA","UN",695.98,695.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 5086","SINAPI-I",5086,"CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2\" (12,5 MM)","KG",36.65,36.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 45244","SINAPI-I",45244,"CORTA-TUBOS COM CAPACIDADE DE 6 A 42 MM","UN",117.28,117.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 11280","SINAPI-I",11280,"CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14\") OU 450 MM (18\"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO","UN",6917.1,6917.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 40519","SINAPI-I",40519,"CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP","UN",157620.29,157620.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 3446","SINAPI-I",3446,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",35.86,35.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 3445","SINAPI-I",3445,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",29.28,29.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 3444","SINAPI-I",3444,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",18.02,18.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 3441","SINAPI-I",3441,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",8.26,8.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 12402","SINAPI-I",12402,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",100.8,100.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 3447","SINAPI-I",3447,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",52.15,52.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",147.38,147.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 3442","SINAPI-I",3442,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",12.36,12.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 3449","SINAPI-I",3449,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",258.24,258.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 37438","SINAPI-I",37438,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37439","SINAPI-I",37439,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37435","SINAPI-I",37435,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37436","SINAPI-I",37436,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37437","SINAPI-I",37437,"COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 3473","SINAPI-I",3473,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",40.549999999999997,40.549999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 3474","SINAPI-I",3474,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",33.42,33.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",20.79,20.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 3450","SINAPI-I",3450,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",9.69,9.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 3453","SINAPI-I",3453,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",118.35,118.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 3452","SINAPI-I",3452,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",58.42,58.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 3454","SINAPI-I",3454,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",180.01,180.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 3451","SINAPI-I",3451,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",11.59,11.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 3458","SINAPI-I",3458,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",32.5,32.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 3457","SINAPI-I",3457,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",24.4,24.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 3472","SINAPI-I",3472,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",15.57,15.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 3455","SINAPI-I",3455,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",6.93,6.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",90.75,90.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",49.87,49.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 3459","SINAPI-I",3459,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",128.01,128.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 3456","SINAPI-I",3456,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",10.37,10.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 3469","SINAPI-I",3469,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",243.44,243.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 3460","SINAPI-I",3460,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5\"","UN",355.21,355.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 3461","SINAPI-I",3461,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN",907.89,907.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37433","SINAPI-I",37433,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37430","SINAPI-I",37430,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37434","SINAPI-I",37434,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 37432","SINAPI-I",37432,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39870","SINAPI-I",39870,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 39871","SINAPI-I",39871,"COTOVELO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 12722","SINAPI-I",12722,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12714","SINAPI-I",12714,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 12715","SINAPI-I",12715,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 12716","SINAPI-I",12716,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 12717","SINAPI-I",12717,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 12718","SINAPI-I",12718,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1511,\" \",$C1511)","v":"SINAPI-I 12720"},"SINAPI-I",12720,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 12721","SINAPI-I",12721,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM","UN"]
["SINAPI-I 3468","SINAPI-I",3468,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",42.42,42.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 3465","SINAPI-I",3465,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"","UN",42.41,42.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 12403","SINAPI-I",12403,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"","UN",30.23,30.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 3463","SINAPI-I",3463,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 1/2\"","UN",17.66,17.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 3464","SINAPI-I",3464,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",17.66,17.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 3466","SINAPI-I",3466,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 2\"","UN",107.71,107.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"","UN",60.83,60.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 3462","SINAPI-I",3462,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"","UN",11.65,11.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 37416","SINAPI-I",37416,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.38,5.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 37417","SINAPI-I",37417,"COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.74,7.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 37413","SINAPI-I",37413,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 37414","SINAPI-I",37414,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",6.53,6.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37415","SINAPI-I",37415,"COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1\" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",11.87,11.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 43590","SINAPI-I",43590,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",170.38,170.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR","UN",30.82,30.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 34519","SINAPI-I",34519,"CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM","UN",124.57,124.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1649","SINAPI-I",1649,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"","UN",76.64,76.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1653","SINAPI-I",1653,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"","UN",60.03,60.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1648","SINAPI-I",1648,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\"","UN",41.28,41.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1647","SINAPI-I",1647,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\"","UN",21.5,21.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1651","SINAPI-I",1651,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",191.5,191.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 1650","SINAPI-I",1650,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"","UN",105.85,105.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 1652","SINAPI-I",1652,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",274.85000000000002,274.85000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1654","SINAPI-I",1654,"CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",29.51,29.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 10510","SINAPI-I",10510,"CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO","UN",126.22,126.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1744","SINAPI-I",1744,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *40 X 34 X 12* CM","UN",153.29,153.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 1743","SINAPI-I",1743,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2\", DE *46 X 30 X 12* CM","UN",201.3,201.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2\", DE *56 X 33 X 12* CM","UN",221.31,221.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 39640","SINAPI-I",39640,"CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO)","UN",10.98,10.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 7216","SINAPI-I",7216,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)","UN",58.99,58.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 20235","SINAPI-I",20235,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",47.43,47.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 7181","SINAPI-I",7181,"CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",6.83,6.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 40742","SINAPI-I",40742,"CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M","UN",12.64,12.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 7214","SINAPI-I",7214,"CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",57.61,57.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",51.1,51.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2628","SINAPI-I",2628,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",273.51,273.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 2622","SINAPI-I",2622,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.49,6.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 2623","SINAPI-I",2623,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",7.82,7.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",12.43,12.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 2625","SINAPI-I",2625,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",26.24,26.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2626","SINAPI-I",2626,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",38.450000000000003,38.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2630","SINAPI-I",2630,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",58.48,58.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 2627","SINAPI-I",2627,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",103.02,103.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 2629","SINAPI-I",2629,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",139.34,139.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 1880","SINAPI-I",1880,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",3.98,3.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39274","SINAPI-I",39274,"CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.08,3.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 12033","SINAPI-I",12033,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",12.7,12.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 40408","SINAPI-I",40408,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",8.34,8.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39276","SINAPI-I",39276,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",7.52,7.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 40409","SINAPI-I",40409,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.95,2.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",20.3,20.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 12034","SINAPI-I",12034,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 39879","SINAPI-I",39879,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39880","SINAPI-I",39880,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39881","SINAPI-I",39881,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 39882","SINAPI-I",39882,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39883","SINAPI-I",39883,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM","UN"]
["SINAPI-I 39884","SINAPI-I",39884,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM","UN"]
["SINAPI-I 39885","SINAPI-I",39885,"CURVA 45 GRAUS DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",82.64,82.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 1819","SINAPI-I",1819,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",60.12,60.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 1776","SINAPI-I",1776,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",48.92,48.92,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1575,\" \",$C1575)","v":"SINAPI-I 1775"},"SINAPI-I",1775,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",17.98,17.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 1778","SINAPI-I",1778,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",200.03,200.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1818","SINAPI-I",1818,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",132.78,132.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1779","SINAPI-I",1779,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",290.92,290.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 1820","SINAPI-I",1820,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",25.96,25.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 1780","SINAPI-I",1780,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",599.74,599.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",63.41,63.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",50.14,50.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1781","SINAPI-I",1781,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",32.67,32.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1817","SINAPI-I",1817,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",14.94,14.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1784","SINAPI-I",1784,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",179.06,179.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1810","SINAPI-I",1810,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",99.31,99.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1812","SINAPI-I",1812,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",250.71,250.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 1811","SINAPI-I",1811,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",21.48,21.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40386","SINAPI-I",40386,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40384","SINAPI-I",40384,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40423","SINAPI-I",40423,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40379","SINAPI-I",40379,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40389","SINAPI-I",40389,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40388","SINAPI-I",40388,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40391","SINAPI-I",40391,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
["SINAPI-I 40381","SINAPI-I",40381,"CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.1,6.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 2634","SINAPI-I",2634,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",8.01,8.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 2611","SINAPI-I",2611,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",22.59,22.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 40414","SINAPI-I",40414,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40418","SINAPI-I",40418,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 34359","SINAPI-I",34359,"CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4\" X 1/4\" X 300 MM","UN",17.07,17.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 1789","SINAPI-I",1789,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",79.31,79.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 1788","SINAPI-I",1788,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",63.58,63.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 1787","SINAPI-I",1787,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1\"","UN",37.799999999999997,37.799999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1786","SINAPI-I",1786,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2\"","UN",15.78,15.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1791","SINAPI-I",1791,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",229.22,229.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 1790","SINAPI-I",1790,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2\"","UN",132.09,132.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1792","SINAPI-I",1792,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3\"","UN",309.42,309.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"","UN",25.05,25.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1793","SINAPI-I",1793,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4\"","UN",625.23,625.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 1797","SINAPI-I",1797,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2\"","UN",90.06,90.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 1796","SINAPI-I",1796,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4\"","UN",69.08,69.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1816","SINAPI-I",1816,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1\"","UN",37.18,37.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 1794","SINAPI-I",1794,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2\"","UN",16.489999999999998,16.489999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1815","SINAPI-I",1815,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2\"","UN",285.55,285.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1798","SINAPI-I",1798,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2\"","UN",127.77,127.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 1799","SINAPI-I",1799,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3\"","UN",371.91,371.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"","UN",22.84,22.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 1800","SINAPI-I",1800,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4\"","UN",710.03,710.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 1802","SINAPI-I",1802,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6\"","UN",1776.08,1776.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1809","SINAPI-I",1809,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"","UN",74.36,74.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1814","SINAPI-I",1814,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"","UN",61.09,61.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 1805","SINAPI-I",1805,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"","UN",35.450000000000003,35.450000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1803","SINAPI-I",1803,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2\"","UN",15.44,15.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 1821","SINAPI-I",1821,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2\"","UN",209.43,209.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 1806","SINAPI-I",1806,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2\"","UN",124.65,124.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 1807","SINAPI-I",1807,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3\"","UN",299.52,299.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 1804","SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"","UN",21.97,21.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1808","SINAPI-I",1808,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4\"","UN",600.48,600.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 40385","SINAPI-I",40385,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40383","SINAPI-I",40383,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40382","SINAPI-I",40382,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40422","SINAPI-I",40422,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40387","SINAPI-I",40387,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2\"","UN"]
["SINAPI-I 40390","SINAPI-I",40390,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\"","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1639,\" \",$C1639)","v":"SINAPI-I 40380"},"SINAPI-I",40380,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"","UN"]
["SINAPI-I 2621","SINAPI-I",2621,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4\")","UN",193.24,193.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2616","SINAPI-I",2616,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2633","SINAPI-I",2633,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",6.18,6.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2617","SINAPI-I",2617,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",8.41,8.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 2618","SINAPI-I",2618,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",19.14,19.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 2632","SINAPI-I",2632,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2\"), ESPESSURA DE 1,50 MM","UN",23.35,23.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 2631","SINAPI-I",2631,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2\")","UN",34.28,34.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",86.79,86.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")","UN",113.94,113.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 40413","SINAPI-I",40413,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2\")","UN"]
["SINAPI-I 40415","SINAPI-I",40415,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 40417","SINAPI-I",40417,"CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\")","UN"]
["SINAPI-I 39273","SINAPI-I",39273,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",4.34,4.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 39271","SINAPI-I",39271,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",2.56,2.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 39272","SINAPI-I",39272,"CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.14,3.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 1875","SINAPI-I",1875,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.94,6.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 1874","SINAPI-I",1874,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO","UN",5.73,5.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 1884","SINAPI-I",1884,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1\", PARA ELETRODUTO","UN",5.08,5.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",3.31,3.31,null,"C"]
["SINAPI-I 1887","SINAPI-I",1887,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2\", PARA ELETRODUTO","UN",28.78,28.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 1876","SINAPI-I",1876,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",11.28,11.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1877","SINAPI-I",1877,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3\", PARA ELETRODUTO","UN",28.82,28.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 1879","SINAPI-I",1879,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4\", PARA ELETRODUTO","UN",3.35,3.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1878","SINAPI-I",1878,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO","UN",57.9,57.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 37971","SINAPI-I",37971,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",5.58,5.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 37972","SINAPI-I",37972,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",7.92,7.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 37973","SINAPI-I",37973,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",14.88,14.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1926","SINAPI-I",1926,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 1927","SINAPI-I",1927,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.5099999999999998,2.5099999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 1923","SINAPI-I",1923,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.57,4.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1929","SINAPI-I",1929,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.55,5.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 1930","SINAPI-I",1930,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.49,9.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.32,15.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 1922","SINAPI-I",1922,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",31.68,31.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 1953","SINAPI-I",1953,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",38.67,38.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 1962","SINAPI-I",1962,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",187.87,187.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 1955","SINAPI-I",1955,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",2.16,2.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 1956","SINAPI-I",1956,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.05,3.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 1957","SINAPI-I",1957,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.61,6.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 1958","SINAPI-I",1958,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",12.3,12.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 1959","SINAPI-I",1959,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",13.35,13.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",34.89,34.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 1960","SINAPI-I",1960,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",53.57,53.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 1961","SINAPI-I",1961,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",68.63,68.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 38423","SINAPI-I",38423,"CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",37.24,37.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39866","SINAPI-I",39866,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 39867","SINAPI-I",39867,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 39868","SINAPI-I",39868,"CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 37999","SINAPI-I",37999,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM","UN",9.41,9.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM","UN",10.99,10.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 38129","SINAPI-I",38129,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.04,5.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 38025","SINAPI-I",38025,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.84,6.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",16.88,16.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 1858","SINAPI-I",1858,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",57.7,57.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 1844","SINAPI-I",1844,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",132.15,132.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 1863","SINAPI-I",1863,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",61.4,61.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1865","SINAPI-I",1865,"CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",159.99,159.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 36355","SINAPI-I",36355,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36356","SINAPI-I",36356,"CURVA PPR 90 GRAUS, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 1940","SINAPI-I",1940,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",34.090000000000003,34.090000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 1939","SINAPI-I",1939,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.35,9.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 1937","SINAPI-I",1937,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",5.75,5.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 1938","SINAPI-I",1938,"CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4\", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL","UN",6.54,6.54,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1703,\" \",$C1703)","v":"SINAPI-I 1966"},"SINAPI-I",1966,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",24.49,24.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 1933","SINAPI-I",1933,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.28,5.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",12.08,12.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 1951","SINAPI-I",1951,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",25.19,25.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 1970","SINAPI-I",1970,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",61.21,61.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 1967","SINAPI-I",1967,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",7.27,7.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 1968","SINAPI-I",1968,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",14.36,14.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 1969","SINAPI-I",1969,"CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",46.76,46.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1827","SINAPI-I",1827,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",162.22999999999999,162.22999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 1831","SINAPI-I",1831,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",35.409999999999997,35.409999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 1825","SINAPI-I",1825,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",87.4,87.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",197.97,197.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 1845","SINAPI-I",1845,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",44.38,44.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 1824","SINAPI-I",1824,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",104.78,104.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 42693","SINAPI-I",42693,"CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",449.44,449.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 42695","SINAPI-I",42695,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",314,314,null,"CR"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO","UN",601.44000000000005,601.44000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 20097","SINAPI-I",20097,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",26.08,26.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 20098","SINAPI-I",20098,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",106.58,106.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 20096","SINAPI-I",20096,"CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, PARA PE-DE-COLUNA, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",26.99,26.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 44472","SINAPI-I",44472,"DENTE PARA FRESADORA","UN"]
["SINAPI-I 38369","SINAPI-I",38369,"DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",23.1,23.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA","UN",15.58,15.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 45199","SINAPI-I",45199,"DESEMPENADEIRA DE MADEIRA *16 X 27* CM","UN",35.74,35.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38372","SINAPI-I",38372,"DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM","UN",13.24,13.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 2358","SINAPI-I",2358,"DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA)","H",40.85,45.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 40807","SINAPI-I",40807,"DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA)","MES",7213.66,8069.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 44330","SINAPI-I",44330,"DESINFETANTE PRONTO USO","L",13.04,13.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 43144","SINAPI-I",43144,"DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO","KG",33.65,33.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39397","SINAPI-I",39397,"DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL","L",15.34,15.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 2692","SINAPI-I",2692,"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA","L",6.19,6.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 45299","SINAPI-I",45299,"DETECTOR DE TENSAO 90 V A 1000 V (CAT IV)","UN",89.13,89.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 44329","SINAPI-I",44329,"DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO","L",17.09,17.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 5318","SINAPI-I",5318,"DILUENTE AGUARRAS","L",27.64,27.64,null,"C"]
["SINAPI-I 5330","SINAPI-I",5330,"DILUENTE EPOXI","L",63,63,null,"CR"]
["SINAPI-I 44532","SINAPI-I",44532,"DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7\" COM ARRUELA CENTRAL","UN",23.69,23.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 44531","SINAPI-I",44531,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7\"","UN",81.23,81.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM","UN",353.85,353.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 38140","SINAPI-I",38140,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO, DIAMETRO DE *110* MM, FURO DE 20 MM","UN",28.98,28.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 44495","SINAPI-I",44495,"DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4\" (300 X 3,2 X 19,05 MM)","UN",30.64,30.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 44533","SINAPI-I",44533,"DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8\" (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)","UN",31.09,31.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 44534","SINAPI-I",44534,"DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120","UN",6.1,6.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 34729","SINAPI-I",34729,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",1457.72,1457.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",2257.0100000000002,2257.0100000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 34738","SINAPI-I",34738,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA","UN",5273.09,5273.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 34623","SINAPI-I",34623,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 A","UN",63.19,63.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 34616","SINAPI-I",34616,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A","UN",64.17,64.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 34628","SINAPI-I",34628,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 63 A","UN",90.51,90.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 34686","SINAPI-I",34686,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 40 - 50 A","UN",16.600000000000001,16.600000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 34653","SINAPI-I",34653,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 32 A","UN",11.19,11.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 34688","SINAPI-I",34688,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 63 A","UN",20.29,20.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 34709","SINAPI-I",34709,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A","UN",78.63,78.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A","UN",93.91,93.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 2391","SINAPI-I",2391,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA","UN",428.87,428.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 2374","SINAPI-I",2374,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",486.55,486.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 2377","SINAPI-I",2377,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA","UN",682.82,682.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2393","SINAPI-I",2393,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD","UN",1143.47,1143.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 34705","SINAPI-I",34705,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA","UN",1000.13,1000.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 34707","SINAPI-I",34707,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA","UN",1853.25,1853.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 34544","SINAPI-I",34544,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA","UN",1853.06,1853.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 2378","SINAPI-I",2378,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1570.71,1570.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA","UN",1570.71,1570.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 2376","SINAPI-I",2376,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA","UN",2586.94,2586.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 2394","SINAPI-I",2394,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD","UN",5530.41,5530.41,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1767,\" \",$C1767)","v":"SINAPI-I 2388"},"SINAPI-I",2388,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",78.040000000000006,78.040000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 34606","SINAPI-I",34606,"DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V","UN",119.7,119.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 2370","SINAPI-I",2370,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",14.5,14.5,null,"C"]
["SINAPI-I 2386","SINAPI-I",2386,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",24.32,24.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 34689","SINAPI-I",34689,"DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V","UN",38.11,38.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 2392","SINAPI-I",2392,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",97.33,97.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V","UN",137.13999999999999,137.13999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",83.77,83.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 39466","SINAPI-I",39466,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",94.25,94.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39467","SINAPI-I",39467,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",120.55,120.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39468","SINAPI-I",39468,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",214.28,214.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 39469","SINAPI-I",39469,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",87.29,87.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39470","SINAPI-I",39470,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",107.25,107.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 39471","SINAPI-I",39471,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",128.88,128.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 39472","SINAPI-I",39472,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",223.94,223.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39473","SINAPI-I",39473,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",144.66,144.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 39474","SINAPI-I",39474,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",154.22,154.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39475","SINAPI-I",39475,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",174.98,174.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 39476","SINAPI-I",39476,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",329.39,329.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39477","SINAPI-I",39477,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)","UN",161.38999999999999,161.38999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39478","SINAPI-I",39478,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC)","UN",166.38,166.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39479","SINAPI-I",39479,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)","UN",196.04,196.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)","UN",404.51,404.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39459","SINAPI-I",39459,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",343.33,343.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39445","SINAPI-I",39445,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",172.38,172.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39446","SINAPI-I",39446,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",175.45,175.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",187.63,187.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 39448","SINAPI-I",39448,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",319.94,319.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 39450","SINAPI-I",39450,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",195.2,195.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 39451","SINAPI-I",39451,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",212.9,212.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 39452","SINAPI-I",39452,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",214.18,214.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39523","SINAPI-I",39523,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",358.42,358.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 39449","SINAPI-I",39449,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",396.92,396.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 39455","SINAPI-I",39455,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",196.41,196.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 39456","SINAPI-I",39456,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",196.55,196.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",214.27,214.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 39458","SINAPI-I",39458,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",399.85,399.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39464","SINAPI-I",39464,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC","UN",642.99,642.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39460","SINAPI-I",39460,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC","UN",243.87,243.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 39461","SINAPI-I",39461,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC","UN",285.76,285.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39462","SINAPI-I",39462,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC","UN",275.39999999999998,275.39999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 39463","SINAPI-I",39463,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC","UN",638,638,null,"CR"]
["SINAPI-I 26039","SINAPI-I",26039,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV","UN"]
["SINAPI-I 2401","SINAPI-I",2401,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M","UN"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38869","SINAPI-I",38869,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38872","SINAPI-I",38872,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38871","SINAPI-I",38871,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39283","SINAPI-I",39283,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39285","SINAPI-I",39285,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39286","SINAPI-I",39286,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39288","SINAPI-I",39288,"DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 44476","SINAPI-I",44476,"DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM","M2",521.41,521.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM","M2",495.36,495.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 10698","SINAPI-I",10698,"DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM","M2",286.76,286.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 40521","SINAPI-I",40521,"DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2\", MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP","UN",170953.73,170953.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 2432","SINAPI-I",2432,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2\" X 3\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",22.55,22.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 2418","SINAPI-I",2418,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",10.46,10.46,null,"C"]
["SINAPI-I 2433","SINAPI-I",2433,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS","UN",7.64,7.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",13.12,13.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 11447","SINAPI-I",11447,"DOBRADICA EM LATAO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS","UN",25.92,25.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11451","SINAPI-I",11451,"DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3\", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS","UN",69.5,69.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 11116","SINAPI-I",11116,"DOMOS / CLARABOIA INDIVIDUAL, EM ACRILICO BRANCO/LEITOSO, *95 X 95* CM, INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO, SEM INSTALACAO","UN",745.61,745.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 38411","SINAPI-I",38411,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS","UN",2032.58,2032.58,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1831,\" \",$C1831)","v":"SINAPI-I 38189"},"SINAPI-I",38189,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR","UN",167.78,167.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 38190","SINAPI-I",38190,"DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL","UN",353.47,353.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 7608","SINAPI-I",7608,"DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5\", BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2\", AGUA FRIA","UN",11.76,11.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 1370","SINAPI-I",1370,"DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2\"","UN",129.37,129.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 36516","SINAPI-I",36516,"DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV","UN",158411.19,158411.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 11649","SINAPI-I",11649,"ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN *1200* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA *12* CM","UN",530.85,530.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 11650","SINAPI-I",11650,"ELEMENTO PRE-MOLDADO PARA TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN *1500* MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 15 CM","UN",904.8,904.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 34777","SINAPI-I",34777,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) DE *7 X 18 X 25* CM (L X A X C)","UN",3.14,3.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 7272","SINAPI-I",7272,"ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)","UN",2.36,2.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 10605","SINAPI-I",10605,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM","UN",5.92,5.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM","UN",13.79,13.79,null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM","UN",18.96,18.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 668","SINAPI-I",668,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM","UN",22.9,22.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 10578","SINAPI-I",10578,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM","UN",26.67,26.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 666","SINAPI-I",666,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM","UN",29.66,29.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 665","SINAPI-I",665,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM","UN",39.659999999999997,39.659999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 10577","SINAPI-I",10577,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM","UN",35.17,35.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 10583","SINAPI-I",10583,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM","UN",18.27,18.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 10579","SINAPI-I",10579,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM","UN",31.85,31.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 10582","SINAPI-I",10582,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM","UN",16.09,16.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"C"]
["SINAPI-I 40918","SINAPI-I",40918,"ELETRICISTA (MENSALISTA)","MES",3807.32,4258.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 10998","SINAPI-I",10998,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",65.84,65.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 11002","SINAPI-I",11002,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM","KG",60.32,60.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 10999","SINAPI-I",10999,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",57.95,57.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 10997","SINAPI-I",10997,"ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM","KG",62.81,62.81,null,"C"]
["SINAPI-I 2680","SINAPI-I",2680,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2\", SEM LUVA","M",12.44,12.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 2684","SINAPI-I",2684,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4\", SEM LUVA","M",11.32,11.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 2685","SINAPI-I",2685,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1\", SEM LUVA","M",8.5,8.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2\", SEM LUVA","M",4.37,4.37,null,"C"]
["SINAPI-I 2682","SINAPI-I",2682,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2\", SEM LUVA","M",29.67,29.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 2681","SINAPI-I",2681,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2\", SEM LUVA","M",20.329999999999998,20.329999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 2686","SINAPI-I",2686,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3\", SEM LUVA","M",37.200000000000003,37.200000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2674","SINAPI-I",2674,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4\", SEM LUVA","M",5.44,5.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 2683","SINAPI-I",2683,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4\", SEM LUVA","M",58.62,58.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 2676","SINAPI-I",2676,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM","M",2.54,2.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 2678","SINAPI-I",2678,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM","M",3.18,3.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2679","SINAPI-I",2679,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM","M",4.91,4.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 12070","SINAPI-I",12070,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM","M",6.83,6.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 2675","SINAPI-I",2675,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM","M",8.8800000000000008,8.8800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 12067","SINAPI-I",12067,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM","M",12.04,12.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 21128","SINAPI-I",21128,"ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4\", PAREDE DE 0,90 MM","M",12.66,12.66,null,"C"]
["SINAPI-I 40400","SINAPI-I",40400,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM","M",1.38,1.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 40401","SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM","M",2.0299999999999998,2.0299999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 40402","SINAPI-I",40402,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM","M",2.61,2.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 21137","SINAPI-I",21137,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM, DN = 3/8\", TIPO SEALTUBO","M",12.96,12.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 2504","SINAPI-I",2504,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4\", TIPO SEALTUBO","M",14.05,14.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 2501","SINAPI-I",2501,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1\", TIPO SEALTUBO","M",18.420000000000002,18.420000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO","M",27.8,27.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 2503","SINAPI-I",2503,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",35.770000000000003,35.770000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 2500","SINAPI-I",2500,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2\", TIPO SEALTUBO","M",47.65,47.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 2505","SINAPI-I",2505,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM, DN = 2 1/2\", TIPO SEALTUBO","M",74.260000000000005,74.260000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 12056","SINAPI-I",12056,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/2\"","M",30,30,null,"CR"]
["SINAPI-I 12057","SINAPI-I",12057,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1 1/4\"","M",25.49,25.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 12058","SINAPI-I",12058,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1\"","M",15.89,15.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 12059","SINAPI-I",12059,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 1/2\"","M",8.94,8.94,null,"CR"]
["SINAPI-I 12060","SINAPI-I",12060,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2 1/2\"","M",66.22,66.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"","M",40.43,40.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 12062","SINAPI-I",12062,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 3\"","M",74.56,74.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 2687","SINAPI-I",2687,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM","M",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 2689","SINAPI-I",2689,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM","M",2.64,2.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 2688","SINAPI-I",2688,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM","M",2.86,2.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 2690","SINAPI-I",2690,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM","M",4.8899999999999997,4.8899999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 39243","SINAPI-I",39243,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS","M",3.22,3.22,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1895,\" \",$C1895)","v":"SINAPI-I 39244"},"SINAPI-I",39244,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS","M",4.3600000000000003,4.3600000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 39245","SINAPI-I",39245,"ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS","M",8.39,8.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39255","SINAPI-I",39255,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",23.22,23.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",12.55,12.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 39253","SINAPI-I",39253,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)","M",15.99,15.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 39246","SINAPI-I",39246,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",3.53,3.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 39247","SINAPI-I",39247,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",3.08,3.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 2446","SINAPI-I",2446,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",5.07,5.07,null,"C"]
["SINAPI-I 2442","SINAPI-I",2442,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",7.1,7.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 39248","SINAPI-I",39248,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4\", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M",9.9,9.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 2438","SINAPI-I",2438,"ELETROTECNICO (HORISTA)","H",33.700000000000003,37.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)","MES",5949.96,6655.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 36486","SINAPI-I",36486,"ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA","UN"]
["SINAPI-I 37777","SINAPI-I",37777,"ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA","UN"]
["SINAPI-I 12624","SINAPI-I",12624,"EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL","UN",33.67,33.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 517","SINAPI-I",517,"EMULSAO ASFALTICA ANIONICA","L",8.7200000000000006,8.7200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37535","SINAPI-I",37535,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37533","SINAPI-I",37533,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 8\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37537","SINAPI-I",37537,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37536","SINAPI-I",37536,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 37532","SINAPI-I",37532,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2\" X 24\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL","KG"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"C"]
["SINAPI-I 40928","SINAPI-I",40928,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA)","MES",3807.32,4258.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 4083","SINAPI-I",4083,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)","H",56.96,63.71,null,"C"]
["SINAPI-I 40818","SINAPI-I",40818,"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)","MES",10053.67,11245.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 43146","SINAPI-I",43146,"ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO","KG",7.92,7.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 2705","SINAPI-I",2705,"ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA","KWH",1.18,1.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 14250","SINAPI-I",14250,"ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS","KWH",1.2,1.2,null,"C"]
["SINAPI-I 11683","SINAPI-I",11683,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 30 CM","UN",55.92,55.92,null,"CR"]
["SINAPI-I 11684","SINAPI-I",11684,"ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2\" X 40 CM","UN",61.21,61.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM","UN",6.17,6.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 11681","SINAPI-I",11681,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 40 CM","UN",7.78,7.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 2706","SINAPI-I",2706,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)","H",113.68,127.14,null,"C"]
["SINAPI-I 40811","SINAPI-I",40811,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)","MES",20062.87,22442.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 2707","SINAPI-I",2707,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)","H",117.59,131.52000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 40813","SINAPI-I",40813,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)","MES",20754.240000000002,23215.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 2708","SINAPI-I",2708,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)","H",147.09,164.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 40814","SINAPI-I",40814,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)","MES",25963.45,29042.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38403","SINAPI-I",38403,"ENXADA ESTREITA, EM ACO, *25 X 23* CM, COM CABO DE MADEIRA DE *150* CM","UN",79.459999999999994,79.459999999999994,null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.81,0.81,null,"C"]
["SINAPI-I 43494","SINAPI-I",43494,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",153.54,153.54,null,"C"]
["SINAPI-I 43483","SINAPI-I",43483,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.43,1.43,null,"C"]
["SINAPI-I 43495","SINAPI-I",43495,"EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",270.51,270.51,null,"C"]
["SINAPI-I 43484","SINAPI-I",43484,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.26,1.26,null,"C"]
["SINAPI-I 43496","SINAPI-I",43496,"EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",238.02,238.02,null,"C"]
["SINAPI-I 43485","SINAPI-I",43485,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"C"]
["SINAPI-I 43497","SINAPI-I",43497,"EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",212.45,212.45,null,"C"]
["SINAPI-I 43487","SINAPI-I",43487,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.28,1.28,null,"C"]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",241.99,241.99,null,"C"]
["SINAPI-I 43486","SINAPI-I",43486,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.77,0.77,null,"C"]
["SINAPI-I 43498","SINAPI-I",43498,"EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",146,146,null,"C"]
["SINAPI-I 43488","SINAPI-I",43488,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.89,0.89,null,"C"]
["SINAPI-I 43500","SINAPI-I",43500,"EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",167.95,167.95,null,"C"]
["SINAPI-I 43489","SINAPI-I",43489,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.31,1.31,null,"C"]
["SINAPI-I 43501","SINAPI-I",43501,"EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",247.11,247.11,null,"C"]
["SINAPI-I 43490","SINAPI-I",43490,"EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.85,1.85,null,"C"]
["SINAPI-I 43502","SINAPI-I",43502,"EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",348.39,348.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.39,1.39,null,"C"]
["SINAPI-I 43503","SINAPI-I",43503,"EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",261.93,261.93,null,"C"]
["SINAPI-I 43492","SINAPI-I",43492,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",1.82,1.82,null,"C"]
["SINAPI-I 43504","SINAPI-I",43504,"EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",342.83,342.83,null,"C"]
["SINAPI-I 43493","SINAPI-I",43493,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.74,0.74,null,"C"]
["SINAPI-I 43505","SINAPI-I",43505,"EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",138.97999999999999,138.97999999999999,null,"C"]
[{"$f":"CONCATENATE($B1959,\" \",$C1959)","v":"SINAPI-I 37774"},"SINAPI-I",37774,"EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 38629","SINAPI-I",38629,"EQUIPAMENTO P/ DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MIN. DE 17 T, DIST. MIN. ENTRE EIXOS 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO, NEM COMPRESSOR DE AR)","UN",3008789.06,3008789.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 38630","SINAPI-I",38630,"EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN",2021289.06,2021289.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 38476","SINAPI-I",38476,"ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, *2,30* X *0,57* M (ALTURA UTIL X LARGURA MINIMA), MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS, CAPACIDADE *100* KG","UN",304.10000000000002,304.10000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO, COM SAPATAS DE BORRACHA, ALTURA FECHADA 3,60 M, ALTURA ESTENDIDA DE 6,0 A 6,30 M, LARGURA MINIMA DE 35 CM, CACIDADE *120* KG","UN",806.36,806.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 45112","SINAPI-I",45112,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE BRACO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTENCIA LIQUIDA 155 HP","UN",1096515.01,1096515.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 14525","SINAPI-I",14525,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP","UN",953315.28,953315.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 36408","SINAPI-I",36408,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP","UN",1163813.82,1163813.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 2723","SINAPI-I",2723,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP","UN",708408.37,708408.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 10685","SINAPI-I",10685,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP","UN",842500,842500,null,"C"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL","UN",1166650.77,1166650.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M","UN",79.8,79.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 44538","SINAPI-I",44538,"ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1\" (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4\", FIO ONDULADO *0,30* MM","UN",66.900000000000006,66.900000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 12","SINAPI-I",12,"ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS","UN",8.43,8.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 37554","SINAPI-I",37554,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",182.02,182.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 37555","SINAPI-I",37555,"ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA COMBATE A INCENDIO","UN",221.42,221.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 10902","SINAPI-I",10902,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",55.56,55.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 20965","SINAPI-I",20965,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",56.08,56.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 20966","SINAPI-I",20966,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",60.38,60.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 10903","SINAPI-I",10903,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",91.52,91.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",91.52,91.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 20968","SINAPI-I",20968,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO","UN",100.38,100.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 11359","SINAPI-I",11359,"ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7\" (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W","UN",770.91,770.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39017","SINAPI-I",39017,"ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM","UN",0.21,0.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 39315","SINAPI-I",39315,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS","UN",0.35,0.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39016","SINAPI-I",39016,"ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA","UN",0.35,0.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 39481","SINAPI-I",39481,"ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM","UN",1.7,1.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 39013","SINAPI-I",39013,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ATE 20 MM","UN",1.45,1.45,null,"CR"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM","UN",2.71,2.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 40433","SINAPI-I",40433,"ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES","UN",1.5,1.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 20219","SINAPI-I",20219,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP","UN"]
["SINAPI-I 36484","SINAPI-I",36484,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO","UN"]
["SINAPI-I 38368","SINAPI-I",38368,"ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA *10* CM","UN",7.81,7.81,null,"CR"]
["SINAPI-I 38367","SINAPI-I",38367,"ESPATULA EM ACO INOX COM CABO DE MADEIRA E LARGURA DE *8* CM","UN",15.06,15.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 38091","SINAPI-I",38091,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38095","SINAPI-I",38095,"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",4.74,4.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 38092","SINAPI-I",38092,"ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.12,2.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38093","SINAPI-I",38093,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.2000000000000002,2.2000000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 38096","SINAPI-I",38096,"ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.0999999999999996,5.0999999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",2.69,2.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 38097","SINAPI-I",38097,"ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 38098","SINAPI-I",38098,"ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4\" X 4\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES","UN",5.47,5.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 2759","SINAPI-I",2759,"ESPOLETA SIMPLES N 8.","UN"]
["SINAPI-I 39616","SINAPI-I",39616,"ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA","UN",433.69,433.69,null,"C"]
["SINAPI-I 38539","SINAPI-I",38539,"ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO)","M"]
["SINAPI-I 4223","SINAPI-I",4223,"ETANOL","L",4.17,4.17,null,"C"]
["SINAPI-I 10890","SINAPI-I",10890,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC","UN",245.76,245.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 3075","SINAPI-I",3075,"EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM","UN",123.96,123.96,null,"CR"]
["SINAPI-I 11469","SINAPI-I",11469,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL","UN",13.82,13.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 3081","SINAPI-I",3081,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",138.49,138.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 38151","SINAPI-I",38151,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO","CJ",90.98,90.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11458","SINAPI-I",11458,"FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS","UN",27.4,27.4,null,"CR"]
["SINAPI-I 43459","SINAPI-I",43459,"FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.44,0.44,null,"C"]
["SINAPI-I 43475","SINAPI-I",43475,"FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","MES",15.46,15.46,null,"C"]
["SINAPI-I 43465","SINAPI-I",43465,"FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.78,0.78,null,"C"]
["SINAPI-I 43469","SINAPI-I",43469,"FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)","H",0.05,0.05,null,"C"]
["SINAPI-I 11456","SINAPI-I",11456,"FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10\" A 12\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM","UN",22.42,22.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11461","SINAPI-I",11461,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO)","UN",11.91,11.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 14146","SINAPI-I",14146,"FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE POTENCIA 7 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA), COR AMARELA","CENTO",150,150,null,"C"]
["SINAPI-I 940","SINAPI-I",940,"FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2","M",6.08,6.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 42529","SINAPI-I",42529,"FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM","M",1.24,1.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 14154","SINAPI-I",14154,"FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF","UN",327.45999999999998,327.45999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 4312","SINAPI-I",4312,"FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO","UN",3.02,3.02,null,"CR"]
["SINAPI-I 3267","SINAPI-I",3267,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",98.6,98.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 3270","SINAPI-I",3270,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"","UN",331.11,331.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 39512","SINAPI-I",39512,"FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO","M2"]
["SINAPI-I 39362","SINAPI-I",39362,"FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)","UN",3349.55,3349.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 43653","SINAPI-I",43653,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA","L",37.380000000000003,37.380000000000003,null,"CR"]
["SINAPI-I 45334","SINAPI-I",45334,"FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL","UN",17.32,17.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 40451","SINAPI-I",40451,"GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A)","M2",114.66,114.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 3314","SINAPI-I",3314,"GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M","M3",548.03,548.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 34612","SINAPI-I",34612,"GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M","UN",788.22,788.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 40436","SINAPI-I",40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)","M3",318.27,318.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 402","SINAPI-I",402,"GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM","UN"]
["SINAPI-I 4018","SINAPI-I",4018,"GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M","M2",21.89,21.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 11462","SINAPI-I",11462,"GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS","PAR",20.100000000000001,20.100000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 3324","SINAPI-I",3324,"GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO","M2",9.64,9.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 425","SINAPI-I",425,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2","UN",9.07,9.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 44481","SINAPI-I",44481,"GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390)","SC25KG"]
["SINAPI-I 11795","SINAPI-I",11795,"GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM","M2",470.44,470.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 36493","SINAPI-I",36493,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M","UN"]
["SINAPI-I 39588","SINAPI-I",39588,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN",282335.35999999999,282335.35999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 39592","SINAPI-I",39592,"GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ","UN",213188.86,213188.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 20007","SINAPI-I",20007,"GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",4.68,4.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 44475","SINAPI-I",44475,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4","UN"]
["SINAPI-I 37775","SINAPI-I",37775,"GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 3379","SINAPI-I",3379,"HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8\", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR","UN",95.61,95.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 34349","SINAPI-I",34349,"HASTE RETA DE ACO GALVANIZADO, H = *30* CM, BASE RETANGULAR, PARA FIXACAO DE CONCERTINA SIMPLES DE 30 CM (NAO INCLUI OS FIXADORES)","UN",26.28,26.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 10924","SINAPI-I",10924,"HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM","UN"]
["SINAPI-I 12773","SINAPI-I",12773,"HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2\", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)","UN",147.28,147.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 12873","SINAPI-I",12873,"IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 38114","SINAPI-I",38114,"INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO)","UN",16.47,16.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 38063","SINAPI-I",38063,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",8.8800000000000008,8.8800000000000008,null,"CR"]
["SINAPI-I 12128","SINAPI-I",12128,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + MODULO)","UN",8.7200000000000006,8.7200000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 38071","SINAPI-I",38071,"INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)","UN",16.010000000000002,16.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 3393","SINAPI-I",3393,"ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV","UN",867.65,867.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 40660","SINAPI-I",40660,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)","M2",1301.22,1301.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 3429","SINAPI-I",3429,"JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/TAUARI/VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)","M2",614.99,614.99,null,"CR"]
["SINAPI-I 599","SINAPI-I",599,"JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE","M2",601.80999999999995,601.80999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 37964","SINAPI-I",37964,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",6.52,6.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 37966","SINAPI-I",37966,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",16.510000000000002,16.510000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 37957","SINAPI-I",37957,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE","UN",10.130000000000001,10.130000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38431","SINAPI-I",38431,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2\", PARA AGUA QUENTE","UN",16.53,16.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 38430","SINAPI-I",38430,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE","UN",25.63,25.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 38433","SINAPI-I",38433,"JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 10836","SINAPI-I",10836,"JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",21.32,21.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 10835","SINAPI-I",10835,"JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",5.95,5.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 3530","SINAPI-I",3530,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",211.65,211.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 3516","SINAPI-I",3516,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.46,2.46,null,"CR"]
["SINAPI-I 3517","SINAPI-I",3517,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO","UN",2.2200000000000002,2.2200000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 37949","SINAPI-I",37949,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",2.33,2.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 20150","SINAPI-I",20150,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",18.16,18.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 20157","SINAPI-I",20157,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",20.38,20.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 3478","SINAPI-I",3478,"JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",66.739999999999995,66.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 39301","SINAPI-I",39301,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39302","SINAPI-I",39302,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38922","SINAPI-I",38922,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 10908","SINAPI-I",10908,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",20.03,20.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 10911","SINAPI-I",10911,"JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",19.28,19.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 20144","SINAPI-I",20144,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",56.89,56.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39875","SINAPI-I",39875,"JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO, PONTA X PONTA, 35 MM","UN"]
["SINAPI-I 39873","SINAPI-I",39873,"JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE, PONTA X PONTA, 22 MM","UN"]
["SINAPI-I 3676","SINAPI-I",3676,"JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA","M",1078.29,1078.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 39353","SINAPI-I",39353,"KIT CHUVEIRO, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ 2 TRAVESSAS, SUPERIOR C/ ESPERA P/ CHUVEIRO, INFERIOR C/ 2 REGISTROS DE PRESSAO 1/2\", *390* X *900* MM (L X H), CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)","UN"]
["SINAPI-I 39482","SINAPI-I",39482,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",617.76,617.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 39489","SINAPI-I",39489,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",521.13,521.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39493","SINAPI-I",39493,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)","UN",858.32,858.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 43621","SINAPI-I",43621,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)","UN",967.29,967.29,null,"CR"]
["SINAPI-I 3742","SINAPI-I",3742,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)","M2",96.49,96.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 39388","SINAPI-I",39388,"LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10)","UN",6.15,6.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 20269","SINAPI-I",20269,"LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)","UN",111.5,111.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 10429","SINAPI-I",10429,"LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)","UN",181.22,181.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 44331","SINAPI-I",44331,"LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR","L",68.09,68.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 38383","SINAPI-I",38383,"LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100","UN",2.5499999999999998,2.5499999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 20193","SINAPI-I",20193,"LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)","M2XMES",15,15,null,"CR"]
["SINAPI-I 40294","SINAPI-I",40294,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\", FAIXA DE OPERACAO Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M, Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)","H",1.76,1.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 40339","SINAPI-I",40339,"LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO","UNXMES",5.37,5.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 39833","SINAPI-I",39833,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL","H",35.28,35.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 3798","SINAPI-I",3798,"LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV","UN"]
["SINAPI-I 42244","SINAPI-I",42244,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX","UN",128.84,128.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 3780","SINAPI-I",3780,"LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)","UN"]
["SINAPI-I 38770","SINAPI-I",38770,"LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)","UN"]
["SINAPI-I 44252","SINAPI-I",44252,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",203.59,203.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 37977","SINAPI-I",37977,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",18.11,18.11,null,"CR"]
["SINAPI-I 12725","SINAPI-I",12725,"LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM","UN"]
["SINAPI-I 3844","SINAPI-I",3844,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM","UN",246.93,246.93,null,"CR"]
["SINAPI-I 3846","SINAPI-I",3846,"LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",14.34,14.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 43838","SINAPI-I",43838,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",28.98,28.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 20165","SINAPI-I",20165,"LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",25.73,25.73,null,"CR"]
["SINAPI-I 3893","SINAPI-I",3893,"LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",19.37,19.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 3913","SINAPI-I",3913,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"","UN",64.040000000000006,64.040000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 3915","SINAPI-I",3915,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",152.34,152.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 3924","SINAPI-I",3924,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",24.35,24.35,null,"CR"]
["SINAPI-I 3920","SINAPI-I",3920,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",20.079999999999998,20.079999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3927","SINAPI-I",3927,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1 1/2\"","UN",68.38,68.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 40355","SINAPI-I",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4\" X 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 40373","SINAPI-I",40373,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3\" X 2 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 3889","SINAPI-I",3889,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4\" X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",3.91,3.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 40363","SINAPI-I",40363,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4\"","UN"]
["SINAPI-I 40360","SINAPI-I",40360,"LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1\"","UN"]
["SINAPI-I 1894","SINAPI-I",1894,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO","UN",6.27,6.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 2639","SINAPI-I",2639,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4\")","UN",4.8099999999999996,4.8099999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 2640","SINAPI-I",2640,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")","UN",14.16,14.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39861","SINAPI-I",39861,"LUVA PASSANTE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM","UN"]
["SINAPI-I 3865","SINAPI-I",3865,"LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",19.989999999999998,19.989999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 3876","SINAPI-I",3876,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1\", AGUA FRIA PREDIAL","UN",4.87,4.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 38443","SINAPI-I",38443,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 20171","SINAPI-I",20171,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",41.1,41.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 20168","SINAPI-I",20168,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",10.64,10.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 38678","SINAPI-I",38678,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1\"","UN",17.78,17.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 3906","SINAPI-I",3906,"LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",1.55,1.55,null,"CR"]
["SINAPI-I 37426","SINAPI-I",37426,"LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 39296","SINAPI-I",39296,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39298","SINAPI-I",39298,"LUVA/UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 38473","SINAPI-I",38473,"MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO","UN",331,331,null,"CR"]
["SINAPI-I 45395","SINAPI-I",45395,"MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO","PAR",29.53,29.53,null,"CR"]
["SINAPI-I 37458","SINAPI-I",37458,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2\" X 2 MM","M",5.79,5.79,null,"C"]
["SINAPI-I 21032","SINAPI-I",21032,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",569.41,569.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 21037","SINAPI-I",21037,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO","UN",1204.2,1204.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 44333","SINAPI-I",44333,"MANGUEIRA FLEXIVEL TRANSPARENTE COM ESPIRAL AZUL, EM PVC, DIAM. 4\" (100 MM), PARA SERVICOS LEVES DE SUCCAO E DESCARGA","M",104.51,104.51,null,"CR"]
["SINAPI-I 39696","SINAPI-I",39696,"MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM","M2",5.9,5.9,null,"C"]
["SINAPI-I 4017","SINAPI-I",4017,"MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)","M2",92.03,92.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 44504","SINAPI-I",44504,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 44512","SINAPI-I",44512,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 44516","SINAPI-I",44516,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352)","M2"]
["SINAPI-I 13836","SINAPI-I",13836,"MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV","UN"]
["SINAPI-I 39813","SINAPI-I",39813,"MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16\", MANGUEIRA 1\" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)","UN"]
["SINAPI-I 38463","SINAPI-I",38463,"MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA","UN",54.34,54.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 36141","SINAPI-I",36141,"MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM","UN",92.76,92.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 43651","SINAPI-I",43651,"MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS","KG",6.83,6.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 38877","SINAPI-I",38877,"MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO","KG",7.08,7.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 41382","SINAPI-I",41382,"MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2\" + 3 M X DN= 1 1/2\")","UN",389.05,389.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 34794","SINAPI-I",34794,"MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)","H",23.29,26.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 38589","SINAPI-I",38589,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)","UN",2.75,2.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 34774","SINAPI-I",34774,"MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)","UN",2.57,2.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 41682","SINAPI-I",41682,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)","UN",49.42,49.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 43147","SINAPI-I",43147,"MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE","KG",20.74,20.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 10608","SINAPI-I",10608,"MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV","UN"]
["SINAPI-I 11698","SINAPI-I",11698,"MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P)","UN",922.41,922.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 41421","SINAPI-I",41421,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM","UN",9.76,9.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 37514","SINAPI-I",37514,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG","UN",300000,300000,null,"C"]
["SINAPI-I 36793","SINAPI-I",36793,"MISTURADOR DE METAL CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO","UN",854.3,854.3,null,"CR"]
["SINAPI-I 34761","SINAPI-I",34761,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (HORISTA)","H",16.989999999999998,19.010000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 40924","SINAPI-I",40924,"MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA)","MES",3002.37,3358.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 36502","SINAPI-I",36502,"MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H","UN",4874.26,4874.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39404","SINAPI-I",39404,"MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV","UN"]
["SINAPI-I 20020","SINAPI-I",20020,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)","H",25.48,28.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 36799","SINAPI-I",36799,"MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M","UN",97.9,97.9,null,"CR"]
["SINAPI-I 10826","SINAPI-I",10826,"MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM","UN",100.57,100.57,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B3111,\" \",$C3111)","v":"SINAPI-I 359"},"SINAPI-I",359,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M","UN",152.87,152.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 4183","SINAPI-I",4183,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"","UN",140.82,140.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 4192","SINAPI-I",4192,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"","UN",29.83,29.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 4190","SINAPI-I",4190,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 3/4\"","UN",23.31,23.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 4204","SINAPI-I",4204,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1\"","UN",45,45,null,"CR"]
["SINAPI-I 7595","SINAPI-I",7595,"NIVELADOR (HORISTA)","H",16.3,18.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39612","SINAPI-I",39612,"NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA","UN",166228.57999999999,166228.57999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 36152","SINAPI-I",36152,"OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB","UN",5.31,5.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 40978","SINAPI-I",40978,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)","MES",3485.74,3899.12,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B3175,\" \",$C3175)","v":"SINAPI-I 4253"},"SINAPI-I",4253,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)","H",20,22.37,null,"CR"]
["SINAPI-I 40979","SINAPI-I",40979,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA)","MES",3903.34,4366.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 41033","SINAPI-I",41033,"OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA)","MES",4331.6499999999996,4845.3500000000004,null,"CR"]
["SINAPI-I 4233","SINAPI-I",4233,"OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)","H",32.729999999999997,36.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4263","SINAPI-I",4263,"PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG","UN",952879.84,952879.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 39744","SINAPI-I",39744,"PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM","M2",22.27,22.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 11703","SINAPI-I",11703,"PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA","UN",30.77,30.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 4379","SINAPI-I",4379,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM","UN",0.06,0.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 11963","SINAPI-I",11963,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM","UN",12.15,12.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 39436","SINAPI-I",39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM","UN",0.22,0.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 39443","SINAPI-I",39443,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM","UN",0.31,0.31,null,"CR"]
["SINAPI-I 4335","SINAPI-I",4335,"PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 12\", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA","UN",17.690000000000001,17.690000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 429","SINAPI-I",429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA","UN"]
["SINAPI-I 4384","SINAPI-I",4384,"PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10","UN",28.88,28.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 11059","SINAPI-I",11059,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2\")","UN",0.33,0.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 4306","SINAPI-I",4306,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN",2.5,2.5,null,"CR"]
["SINAPI-I 4301","SINAPI-I",4301,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA","UN",1.1299999999999999,1.1299999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 4354","SINAPI-I",4354,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2\", COMPRIMENTO 4\"","UN",60.43,60.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39897","SINAPI-I",39897,"PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G)","UN"]
["SINAPI-I 36882","SINAPI-I",36882,"PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM","M2",211.85,211.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 39596","SINAPI-I",39596,"PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19\" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA","UN",913.2,913.2,null,"CR"]
["SINAPI-I 4718","SINAPI-I",4718,"PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE","M3",127.59,127.59,null,"C"]
["SINAPI-I 10737","SINAPI-I",10737,"PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM","M2"]
["SINAPI-I 4750","SINAPI-I",4750,"PEDREIRO (HORISTA)","H",21.57,24.12,null,"C"]
["SINAPI-I 40535","SINAPI-I",40535,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)","KG"]
["SINAPI-I 43665","SINAPI-I",43665,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 4,75 MM, H = 100 MM, L = 75 MM (8,74 KG/M)","KG"]
["SINAPI-I 40664","SINAPI-I",40664,"PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM","KG"]
["SINAPI-I 39418","SINAPI-I",39418,"PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)","M",5.18,5.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 39429","SINAPI-I",39429,"PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL","M",5.89,5.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 39328","SINAPI-I",39328,"PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22","M",4.22,4.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 43886","SINAPI-I",43886,"PERFURATRIZ HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MAXIMA 25 M, DIAMETRO MAXIMO 115 MM, POTENCIA MOTOR 190 HP","UN",3223261.26,3223261.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS","UN",100824.76,100824.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 35274","SINAPI-I",35274,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",68.510000000000005,68.510000000000005,null,"CR"]
["SINAPI-I 43606","SINAPI-I",43606,"PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM","UN",9.61,9.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 4794","SINAPI-I",4794,"PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO","M2",366.13,366.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 4796","SINAPI-I",4796,"PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA","M2",222.39,222.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 10842","SINAPI-I",10842,"PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM","M2",339.76,339.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 40647","SINAPI-I",40647,"PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO)","M2",235.04,235.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 38135","SINAPI-I",38135,"PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA","M2",88.33,88.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 39567","SINAPI-I",39567,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL","M2",44.08,44.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 39412","SINAPI-I",39412,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)","M2",19.440000000000001,19.440000000000001,null,"C"]
["SINAPI-I 11062","SINAPI-I",11062,"PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)","M2",43.82,43.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 10848","SINAPI-I",10848,"PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM","UN",1325.1,1325.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 34723","SINAPI-I",34723,"PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA","M2",1015.25,1015.25,null,"CR"]
["SINAPI-I 4309","SINAPI-I",4309,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA","UN",7.44,7.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 4890","SINAPI-I",4890,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"","UN",7.74,7.74,null,"CR"]
["SINAPI-I 4902","SINAPI-I",4902,"PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",58.04,58.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 41091","SINAPI-I",41091,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA)","MES",3530.35,3949.02,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B3495,\" \",$C3495)","v":"SINAPI-I 2745"},"SINAPI-I",2745,"PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)","M",3.15,3.15,null,"CR"]
["SINAPI-I 4337","SINAPI-I",4337,"PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8\"","UN",3.28,3.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 4342","SINAPI-I",4342,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8\"","UN",0.28999999999999998,0.28999999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 4981","SINAPI-I",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",215,215,null,"C"]
["SINAPI-I 4998","SINAPI-I",4998,"PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)","M2",1014.64,1014.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 4911","SINAPI-I",4911,"PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)","M2",323.95999999999998,323.95999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 11365","SINAPI-I",11365,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA","UN",191.68,191.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 5020","SINAPI-I",5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ","UN",212.69,212.69,null,"CR"]
["SINAPI-I 4969","SINAPI-I",4969,"PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM","M2",706.15,706.15,null,"C"]
["SINAPI-I 37563","SINAPI-I",37563,"PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL","M2",553.41999999999996,553.41999999999996,null,"CR"]
["SINAPI-I 14163","SINAPI-I",14163,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM","UN"]
["SINAPI-I 12366","SINAPI-I",12366,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14","UN",1589.61,1589.61,null,"CR"]
["SINAPI-I 41182","SINAPI-I",41182,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 2000 DAN, TIPO C-29","UN",10780.23,10780.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 41190","SINAPI-I",41190,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 15,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23","UN",8165.67,8165.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 5059","SINAPI-I",5059,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17","UN",1637.78,1637.78,null,"CR"]
["SINAPI-I 41205","SINAPI-I",41205,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5","UN",3851.95,3851.95,null,"CR"]
["SINAPI-I 13339","SINAPI-I",13339,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D","UN",2017.33,2017.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 41209","SINAPI-I",41209,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B","UN",2775.59,2775.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 41195","SINAPI-I",41195,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D","UN",755.77,755.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 12388","SINAPI-I",12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M","UN"]
["SINAPI-I 11844","SINAPI-I",11844,"PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO","M",71.739999999999995,71.739999999999995,null,"CR"]
["SINAPI-I 5065","SINAPI-I",5065,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)","KG",33.42,33.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 5067","SINAPI-I",5067,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)","KG",18.72,18.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 5071","SINAPI-I",5071,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)","KG",17.57,17.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 42431","SINAPI-I",42431,"PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 37548","SINAPI-I",37548,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO","UN",132593.57999999999,132593.57999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 36142","SINAPI-I",36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB","UN",2.06,2.06,null,"CR"]
["SINAPI-I 38066","SINAPI-I",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",8.7899999999999991,8.7899999999999991,null,"CR"]
["SINAPI-I 5080","SINAPI-I",5080,"PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS","UN",22.72,22.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 13396","SINAPI-I",13396,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN",695.24,695.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 39761","SINAPI-I",39761,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A","UN",872.19,872.19,null,"CR"]
["SINAPI-I 39807","SINAPI-I",39807,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN",657.26,657.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 39798","SINAPI-I",39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN","UN",268.07,268.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 39799","SINAPI-I",39799,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN","UN",49.26,49.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 21060","SINAPI-I",21060,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM","UN",82.42,82.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11711","SINAPI-I",11711,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA","UN",10.58,10.58,null,"CR"]
["SINAPI-I 2710","SINAPI-I",2710,"REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4\" (DIAMETRO X ESPESSURA)","UN",64.540000000000006,64.540000000000006,null,"CR"]
["SINAPI-I 20046","SINAPI-I",20046,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",19.350000000000001,19.350000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 11672","SINAPI-I",11672,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",36.22,36.22,null,"CR"]
["SINAPI-I 11671","SINAPI-I",11671,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2\", COM CORPO DIVIDIDO","UN",55.43,55.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 11675","SINAPI-I",11675,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO","UN",25.49,25.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 6011","SINAPI-I",6011,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2\"","UN",442.18,442.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 6015","SINAPI-I",6015,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2\"","UN",244.77,244.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 6006","SINAPI-I",6006,"REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2\"","UN",121.89,121.89,null,"CR"]
["SINAPI-I 37329","SINAPI-I",37329,"REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR","KG",84.09,84.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 10518","SINAPI-I",10518,"RETARDO PARA CORDEL DETONANTE","UN"]
["SINAPI-I 44954","SINAPI-I",44954,"REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA PARA FACHADAS, PECAS NO FORMATO APROX. *5 X 15* CM, FORNECIDAS EM PLACAS COM PECAS UNIDAS EM PONTOS","M2",111.84,111.84,null,"CR"]
["SINAPI-I 4408","SINAPI-I",4408,"RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",3.43,3.43,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B3815,\" \",$C3815)","v":"SINAPI-I 39829"},"SINAPI-I",39829,"RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM","M",42.55,42.55,null,"C"]
["SINAPI-I 38401","SINAPI-I",38401,"RODO PARA CHAO 40 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO","UN",62.63,62.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 13600","SINAPI-I",13600,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M","UN"]
["SINAPI-I 38393","SINAPI-I",38393,"ROLO DE ESPUMA POLIESTER, 23 CM X 68 MM (COMPRIMENTO X DIAMETRO), SEM CABO","UN",22,22,null,"C"]
["SINAPI-I 42437","SINAPI-I",42437,"ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI","UN"]
["SINAPI-I 7237","SINAPI-I",7237,"RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)","UN",48.12,48.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 13109","SINAPI-I",13109,"SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6 POLEGADAS","UN"]
["SINAPI-I 4415","SINAPI-I",4415,"SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",6.8,6.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 43143","SINAPI-I",43143,"SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS","L",24.72,24.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 38123","SINAPI-I",38123,"SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO","KG",78.52,78.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 39394","SINAPI-I",39394,"SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO","UN"]
["SINAPI-I 6111","SINAPI-I",6111,"SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)","H",14.14,15.82,null,"C"]
["SINAPI-I 6150","SINAPI-I",6150,"SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2\"","UN",310.23,310.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 39961","SINAPI-I",39961,"SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G","UN",20.41,20.41,null,"CR"]
["SINAPI-I 12732","SINAPI-I",12732,"SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)","UN"]
["SINAPI-I 41088","SINAPI-I",41088,"SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") (MENSALISTA)","MES",5900.25,6599.98,null,"CR"]
["SINAPI-I 11609","SINAPI-I",11609,"SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO","L",10.87,10.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 14543","SINAPI-I",14543,"SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS","UN",6.47,6.47,null,"CR"]
["SINAPI-I 14149","SINAPI-I",14149,"SUPORTE \"Y\" PARA FITA PERFURADA","CENTO",418.17,418.17,null,"CR"]
["SINAPI-I 7572","SINAPI-I",7572,"SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16\", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA","UN",7.05,7.05,null,"CR"]
["SINAPI-I 390","SINAPI-I",390,"SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2\", COM ROSCA MECANICA","UN",8.6199999999999992,8.6199999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 6178","SINAPI-I",6178,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM","M2"]
["SINAPI-I 6189","SINAPI-I",6189,"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",37.119999999999997,37.119999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 7543","SINAPI-I",7543,"TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2\"","UN",6.52,6.52,null,"CR"]
["SINAPI-I 41615","SINAPI-I",41615,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M","UN",241.12,241.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 41622","SINAPI-I",41622,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M","UN",328.8,328.8,null,"CR"]
["SINAPI-I 38837","SINAPI-I",38837,"TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, DN 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 2662","SINAPI-I",2662,"TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4\", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO)","UN",10.57,10.57,null,"CR"]
["SINAPI-I 21071","SINAPI-I",21071,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)","UN",167.42,167.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 11688","SINAPI-I",11688,"TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM","UN",553.62,553.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 37737","SINAPI-I",37737,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)","UN"]
["SINAPI-I 20234","SINAPI-I",20234,"TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM","UN",279.04000000000002,279.04000000000002,null,"CR"]
["SINAPI-I 3592","SINAPI-I",3592,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"","UN",407.71,407.71,null,"CR"]
["SINAPI-I 3586","SINAPI-I",3586,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\"","UN",28.33,28.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 44253","SINAPI-I",44253,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 114 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",300.75,300.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 12741","SINAPI-I",12741,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM","UN"]
["SINAPI-I 12733","SINAPI-I",12733,"TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM","UN"]
["SINAPI-I 6296","SINAPI-I",6296,"TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4\"","UN",33.04,33.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 7105","SINAPI-I",7105,"TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL","UN",43.09,43.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 20183","SINAPI-I",20183,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL","UN",53.09,53.09,null,"CR"]
["SINAPI-I 6303","SINAPI-I",6303,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1\" X 3/4\"","UN",25.32,25.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 6311","SINAPI-I",6311,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1 1/4\"","UN",195.72,195.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 6310","SINAPI-I",6310,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 1\"","UN",195.72,195.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 11379","SINAPI-I",11379,"TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA","UN",92.82,92.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 7130","SINAPI-I",7130,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",15.14,15.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 37420","SINAPI-I",37420,"TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",60.59,60.59,null,"CR"]
["SINAPI-I 37440","SINAPI-I",37440,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO","UN"]
["SINAPI-I 38873","SINAPI-I",38873,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 39000","SINAPI-I",39000,"TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 36298","SINAPI-I",36298,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 7116","SINAPI-I",7116,"TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL","UN",3.86,3.86,null,"CR"]
["SINAPI-I 7121","SINAPI-I",7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",9.3699999999999992,9.3699999999999992,null,"CR"]
["SINAPI-I 7103","SINAPI-I",7103,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",14.1,14.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 38907","SINAPI-I",38907,"TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 7138","SINAPI-I",7138,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",1.08,1.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 7145","SINAPI-I",7145,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)","UN",79.91,79.91,null,"CR"]
["SINAPI-I 39291","SINAPI-I",39291,"TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 7070","SINAPI-I",7070,"TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO","UN",216.1,216.1,null,"CR"]
["SINAPI-I 7153","SINAPI-I",7153,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA)","H",35.43,39.619999999999997,null,"CR"]
["SINAPI-I 34547","SINAPI-I",34547,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM","M",3.48,3.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 39508","SINAPI-I",39508,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM","M2",9.0500000000000007,9.0500000000000007,null,"CR"]
["SINAPI-I 21141","SINAPI-I",21141,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM","M2",11.63,11.63,null,"CR"]
["SINAPI-I 7162","SINAPI-I",7162,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M","M2",51.64,51.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 36887","SINAPI-I",36887,"TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM","M2",7.97,7.97,null,"CR"]
["SINAPI-I 36789","SINAPI-I",36789,"TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2","UN",4.08,4.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 34473","SINAPI-I",34473,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)","UN",152.82,152.82,null,"CR"]
["SINAPI-I 7213","SINAPI-I",7213,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)","M2",16.38,16.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 7189","SINAPI-I",7189,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)","UN",119.53,119.53,null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4263,\" \",$C4263)","v":"SINAPI-I 7224"},"SINAPI-I",7224,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO)","UN",222.08,222.08,null,"CR"]
["SINAPI-I 7230","SINAPI-I",7230,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO)","UN",335.38,335.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 39520","SINAPI-I",39520,"TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM","M2",118.24,118.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 11068","SINAPI-I",11068,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)","UN",699.54,699.54,null,"CR"]
["SINAPI-I 1570","SINAPI-I",1570,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5","UN",1.39,1.39,null,"CR"]
["SINAPI-I 39321","SINAPI-I",39321,"TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL","UN",23.03,23.03,null,"CR"]
["SINAPI-I 38196","SINAPI-I",38196,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",36.42,36.42,null,"CR"]
["SINAPI-I 1586","SINAPI-I",1586,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",9.48,9.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 1590","SINAPI-I",1590,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO","UN",24.07,24.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 7256","SINAPI-I",7256,"TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS DE *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)","UN",1.18,1.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 44261","SINAPI-I",44261,"TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO","UN",153,153,null,"CR"]
["SINAPI-I 43649","SINAPI-I",43649,"TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO","L",51.72,51.72,null,"CR"]
["SINAPI-I 7293","SINAPI-I",7293,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS","L",53.62,53.62,null,"CR"]
["SINAPI-I 43647","SINAPI-I",43647,"TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE","L",36.04,36.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 7528","SINAPI-I",7528,"TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)","UN",8.5,8.5,null,"C"]
["SINAPI-I 7524","SINAPI-I",7524,"TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA","UN",39.44,39.44,null,"CR"]
["SINAPI-I 38103","SINAPI-I",38103,"TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO)","UN",15.21,15.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 11764","SINAPI-I",11764,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4\", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO","UN",102.34,102.34,null,"CR"]
["SINAPI-I 44045","SINAPI-I",44045,"TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA","UN",318.64999999999998,318.64999999999998,null,"CR"]
["SINAPI-I 13417","SINAPI-I",13417,"TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"","UN",90.49,90.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 13984","SINAPI-I",13984,"TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2\" OU 3/4\"","UN",70.23,70.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 11772","SINAPI-I",11772,"TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2\" OU 3/4\"","UN",120.7,120.7,null,"CR"]
["SINAPI-I 7614","SINAPI-I",7614,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 7616","SINAPI-I",7616,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL","UN"]
["SINAPI-I 36510","SINAPI-I",36510,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3","UN",1148929.6100000001,1148929.6100000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 36511","SINAPI-I",36511,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG","UN",409345.77,409345.77,null,"CR"]
["SINAPI-I 36149","SINAPI-I",36149,"TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA","UN",171.6,171.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 11580","SINAPI-I",11580,"TRILHO QUADRADO FRISADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM","M",9.23,9.23,null,"CR"]
["SINAPI-I 7676","SINAPI-I",7676,"TUBO 30\" EM CHAPA PRETA, E= 3/8\", 177 KG/6 M","M"]
[{"$f":"CONCATENATE($B4455,\" \",$C4455)","v":"SINAPI-I 21001"},"SINAPI-I",21001,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M","M",28,28,null,"C"]
["SINAPI-I 13137","SINAPI-I",13137,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2\", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M","M"]
["SINAPI-I 13141","SINAPI-I",13141,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4\", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M.","M"]
["SINAPI-I 7690","SINAPI-I",7690,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8\", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M","M"]
["SINAPI-I 21009","SINAPI-I",21009,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4\"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580)","M",33.85,33.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 7697","SINAPI-I",7697,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2\", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)","M",73.28,73.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 7691","SINAPI-I",7691,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2\", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580)","M",26.65,26.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 41930","SINAPI-I",41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)","M",140.38,140.38,null,"CR"]
["SINAPI-I 41936","SINAPI-I",41936,"TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362)","M",82.66,82.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 41779","SINAPI-I",41779,"TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)","M",93.16,93.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 38029","SINAPI-I",38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)","M",91.67,91.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 39736","SINAPI-I",39736,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8\" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",99.16,99.16,null,"CR"]
["SINAPI-I 39741","SINAPI-I",39741,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8\" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000","M",12.13,12.13,null,"CR"]
["SINAPI-I 39752","SINAPI-I",39752,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 2\" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 39755","SINAPI-I",39755,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 4\" (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS","M"]
["SINAPI-I 12749","SINAPI-I",12749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 39664","SINAPI-I",39664,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8\", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS","M"]
["SINAPI-I 7759","SINAPI-I",7759,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM","M",2747.01,2747.01,null,"CR"]
["SINAPI-I 12569","SINAPI-I",12569,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM","M",695.12,695.12,null,"CR"]
["SINAPI-I 7761","SINAPI-I",7761,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM","M",128.36000000000001,128.36000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 12574","SINAPI-I",12574,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM","M",1020.76,1020.76,null,"CR"]
["SINAPI-I 12581","SINAPI-I",12581,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM","M",588.48,588.48,null,"CR"]
["SINAPI-I 7774","SINAPI-I",7774,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM","M",448.27,448.27,null,"CR"]
["SINAPI-I 7775","SINAPI-I",7775,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM","M",735.6,735.6,null,"CR"]
["SINAPI-I 37449","SINAPI-I",37449,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M",55,55,null,"CR"]
["SINAPI-I 7795","SINAPI-I",7795,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM","M",162.68,162.68,null,"CR"]
["SINAPI-I 12583","SINAPI-I",12583,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM","M",57.49,57.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 12613","SINAPI-I",12613,"TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM","UN",19.32,19.32,null,"CR"]
["SINAPI-I 39712","SINAPI-I",39712,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2\", E= 10 MM","M",2.1800000000000002,2.1800000000000002,null,"C"]
["SINAPI-I 44545","SINAPI-I",44545,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44519","SINAPI-I",44519,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 9877","SINAPI-I",9877,"TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO","M",129.86000000000001,129.86000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 38054","SINAPI-I",38054,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8\") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M"]
["SINAPI-I 38051","SINAPI-I",38051,"TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2\") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM)","M"]
["SINAPI-I 38831","SINAPI-I",38831,"TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *32* MM","M"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 38978","SINAPI-I",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL","M"]
["SINAPI-I 38034","SINAPI-I",38034,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM/ DE 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO","M",164.67,164.67,null,"CR"]
["SINAPI-I 9828","SINAPI-I",9828,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M",150.75,150.75,null,"CR"]
["SINAPI-I 9829","SINAPI-I",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)","M",255.49,255.49,null,"CR"]
["SINAPI-I 36379","SINAPI-I",36379,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)","M",60.83,60.83,null,"CR"]
["SINAPI-I 9862","SINAPI-I",9862,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL","M",32.07,32.07,null,"CR"]
["SINAPI-I 9861","SINAPI-I",9861,"TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4\", AGUA FRIA PREDIAL","M",25.18,25.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 9868","SINAPI-I",9868,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)","M",4.25,4.25,null,"C"]
["SINAPI-I 12425","SINAPI-I",12425,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1\"","UN",62.36,62.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"","UN",55.64,55.64,null,"CR"]
["SINAPI-I 12433","SINAPI-I",12433,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1\"","UN",93.26,93.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 9886","SINAPI-I",9886,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1\"","UN",33.24,33.24,null,"CR"]
["SINAPI-I 9885","SINAPI-I",9885,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4\"","UN",32.14,32.14,null,"CR"]
["SINAPI-I 64","SINAPI-I",64,"UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN",7.21,7.21,null,"CR"]
["SINAPI-I 9906","SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL","UN",8.18,8.18,null,"CR"]
["SINAPI-I 20974","SINAPI-I",20974,"UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL","UN",135.80000000000001,135.80000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 37993","SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN",56.36,56.36,null,"CR"]
["SINAPI-I 10601","SINAPI-I",10601,"USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO","UN"]
["SINAPI-I 9921","SINAPI-I",9921,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW","UN"]
["SINAPI-I 11750","SINAPI-I",11750,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4\"","UN",186.04,186.04,null,"CR"]
["SINAPI-I 10233","SINAPI-I",10233,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN",138.66999999999999,138.66999999999999,null,"CR"]
["SINAPI-I 10229","SINAPI-I",10229,"VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4\", PARA FUNDO DE POCO","UN",79,79,null,"C"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",402.26,402.26,null,"CR"]
["SINAPI-I 12657","SINAPI-I",12657,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA","UN",356.88,356.88,null,"CR"]
["SINAPI-I 6157","SINAPI-I",6157,"VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2\"","UN",83.28,83.28,null,"CR"]
["SINAPI-I 43595","SINAPI-I",43595,"VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M","UN",20.85,20.85,null,"CR"]
["SINAPI-I 38111","SINAPI-I",38111,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO)","UN",30.43,30.43,null,"CR"]
["SINAPI-I 39996","SINAPI-I",39996,"VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4\" (6,3 MM)","M",3.65,3.65,null,"CR"]
["SINAPI-I 39400","SINAPI-I",39400,"VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR.","UN"]
["SINAPI-I 10488","SINAPI-I",10488,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H","UN"]
["SINAPI-I 10497","SINAPI-I",10497,"VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO","M2",1083.33,1083.33,null,"CR"]
["SINAPI-I 11188","SINAPI-I",11188,"VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO","M2",133.33000000000001,133.33000000000001,null,"CR"]
["SINAPI-I 34385","SINAPI-I",34385,"VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO","M2",206.66,206.66,null,"CR"]
["SINAPI-I 5031","SINAPI-I",5031,"VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)","M2",235.4,235.4,null,"C"]
["SINAPI-I 4448","SINAPI-I",4448,"VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",20.87,20.87,null,"CR"]
["SINAPI-I 4472","SINAPI-I",4472,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA","M",47.56,47.56,null,"CR"]
["SINAPI-I 44364","SINAPI-I",44364,"MEIO BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLOGICO) - *12,5 X 12,5 X 7* CM","UN"]
["SINAPI-I 44984","SINAPI-I",44984,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *23* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1500 MM","UN"]
["SINAPI-I 44013","SINAPI-I",44013,"BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,5 CV, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3\" X 2 1/2\", VAZAO *40,9* A *98,8* M3/H, PRESSAO MAXIMA *20* MCA","UN"]
["SINAPI-I 44063","SINAPI-I",44063,"CANAL /CANALETA DE DRENAGEM EM CONCRETO POLIMERO, CLASSE C250, LARGURA EXTERIOR 13 CM, ALTURA EXTERIOR 9,5 CM, COMPRIMENTO DE 100 CM (INCLUI GRELHA GALVANIZADA E KIT DE FIXACAO COM PARAFUSO)","M"]
["SINAPI-I 45371","SINAPI-I",45371,"GRELHA ARTICULADA DE PVC OU PP PARA CALHA DE PISO 20 X 50 CM","UN"]
["SINAPI-I 45109","SINAPI-I",45109,"MIX DE SEMENTES PARA FORMACAO DE GRAMADOS, PARA HIDROSSEMEADURA","KG"]
["SINAPI-I 44853","SINAPI-I",44853,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 2 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44874","SINAPI-I",44874,"TROMBETA OU FUNIL, DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44859","SINAPI-I",44859,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 4 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 15,2 MM","UN"]
["SINAPI-I 44855","SINAPI-I",44855,"PLACA DE ANCORAGEM ATIVA PARA CABOS COM ATE 6 CORDOALHAS DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44846","SINAPI-I",44846,"CAP ABERTO PARA ANCORAGEM ATIVA DE PROTENSAO DE CORDOALHA ENGRAXADA E PLASTIFICADA DE DIAMETRO NOMINAL 12,7 MM","UN"]
["SINAPI-I 44883","SINAPI-I",44883,"PLACA DE ACO CALANDRADA PARA ANCORAGEM PASSIVA, TIPO LACO OU \"U\",DE CABOS COM ATE 2 CORDOALHAS","UN"]
["SINAPI-I 44890","SINAPI-I",44890,"BAINHA METALICA GALVANIZADA REDONDA, COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 MM","M"]
["SINAPI-I 44838","SINAPI-I",44838,"CORDOALHA NUA PARA PROTENSAO, ACO CP 210 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 12,70 MM","KG"]
["SINAPI-I 44839","SINAPI-I",44839,"CORDOALHA NUA PARA PROTENSAO, ACO CP 210 RB, DIAMETRO NOMINAL DE 15,20 MM","KG"]
["SINAPI-I 41981","SINAPI-I",41981,"COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V","UN"]
["SINAPI-I 44007","SINAPI-I",44007,"ENCERADEIRA INDUSTRIAL *400 MM*, MOTOR 1 HP, 220 V, INCLUI SUPORTE DE DISCO E ESCOVA DE NYLON","UN"]
["SINAPI-I 41700","SINAPI-I",41700,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSAO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANOMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1\" COM RETORNO E LINHA","UN"]
["SINAPI-I 44985","SINAPI-I",44985,"LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTENCIA 750 W, FREQUENCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIAMETRO DA LIXA 225 MM","UN"]
["SINAPI-I 44443","SINAPI-I",44443,"MAQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTENCIA ENTRE 2750 E 3000 W, TENSAO DE SAIDA CONTROLADA ENTRE 8 E 48 V, CORRENTE DE SOLDAGEM DE ATE 90 A, TENSAO DE ALIMENTACAO DE 230 V, CORRENTE DE ALIMENTACAO DE ATE 16 A, BIFASICO, FREQUECIA ENTRE 50 A 60 HZ, INCLUI CABOS DE SOLDAGEM E DE ALIMENTACAO E SCANNER","UN"]
["SINAPI-I 44441","SINAPI-I",44441,"MAQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSAO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIAMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTENCIA ENTRE 8000 E 12350 W","UN"]
["SINAPI-I 44006","SINAPI-I",44006,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY","UN"]
["SINAPI-I 43899","SINAPI-I",43899,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 109 MM (4\") PARA CONEXAO DE DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43901","SINAPI-I",43901,"COLARINHO SEM REGISTRO, DE ACO GALVANIZADO DN 161 MM (6\") PARA DUTO FLEXIVEL","UN"]
["SINAPI-I 43727","SINAPI-I",43727,"FITA DE VEDACAO ADESIVA, EM ESPUMA POLIETILENO, PRETA, L = 10 MM, E = 4 MM","M"]
["SINAPI-I 43862","SINAPI-I",43862,"DUTO FLEXIVEL CIRCULAR EM ALUMINIO ISOLADO DN 263 MM (10\")","M"]
["SINAPI-I 44027","SINAPI-I",44027,"TALA PARA EMENDA DE ELETROCALHA, SIMPLES / RETA, LISA OU PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #22, ALTURA 50 MM","UN"]
["SINAPI-I 43912","SINAPI-I",43912,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43914","SINAPI-I",43914,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA PERFURADA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 41811","SINAPI-I",41811,"COTOVELO HORIZONTAL RETO 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA LISA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 250 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43952","SINAPI-I",43952,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 50 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43923","SINAPI-I",43923,"CURVA HORIZONTAL 90 GRAUS PERFURADA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #22, 200 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 43961","SINAPI-I",43961,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 22, DE 100 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44041","SINAPI-I",44041,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 18, DE 300 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44047","SINAPI-I",44047,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA TIPO U, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO A FOGO, ESPESSURA # 14, DE 800 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","M"]
["SINAPI-I 44338","SINAPI-I",44338,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, 300 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44343","SINAPI-I",44343,"EMENDA INTERNA, TIPO U, BASE LISA, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #14, 800 X 50 MM (L X A)","UN"]
["SINAPI-I 44023","SINAPI-I",44023,"REDUCAO CONCENTRICA PARA ELETROCALHA, PERFURADA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ESPESSURA #18, (400 X 300 MM) X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44030","SINAPI-I",44030,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #22, 150 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44035","SINAPI-I",44035,"TE HORIZONTAL 90 GRAUS, PARA ELETROCALHA, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, ESPESSURA #16, 500 X 50 MM (L X A), SEM VIROLA, SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44720","SINAPI-I",44720,"CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 6 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS","M"]
["SINAPI-I 44727","SINAPI-I",44727,"CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES, ENTRADA DIGITAL, 3 SAIDAS RELE, DISPLAY LED, CORPO EM POLICARBONATO, PARA AQUECIMENTO SOLAR","UN"]
["SINAPI-I 44711","SINAPI-I",44711,"RESERVATORIO TERMICO/BOILER SOLAR EM ACO INOX 600 L (NAO INCLUI PLACAS E ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO)","UN"]
["SINAPI-I 41956","SINAPI-I",41956,"FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO","M"]
["SINAPI-I 45136","SINAPI-I",45136,"LOCACAO DE SISTEMA DE PROTECAO PERIFERICA (GUARDA CORPO) PARA FIXACAO EM FORMA, INCLUI SUPORTES PARA FORMA DE MADEIRA, MONTANTES E TELAS METALICAS","MXMES"]
["SINAPI-I 44301","SINAPI-I",44301,"MONTANTE METALICO PARA FIXACAO EM VIGA DE BORDA H = 1,20, COM ACESSORIOS","UN"]
["SINAPI-I 41958","SINAPI-I",41958,"SUPORTE DE PLATAFORMA DE PROTECAO PRIMARIA PRINCIPAL PERFIL EM \"U\" EM ACO DE 3 MM 2500 X 800 X 40 X 75 X 40 MM COM CAIBRO E PINO DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 45143","SINAPI-I",45143,"REDE DE PROTECAO DE POLIAMIDA, FIO 2,5 MM, MALHA 7 CM X 7 CM","M2"]
["SINAPI-I 43872","SINAPI-I",43872,"ESCADA TIPO MARINHEIRO, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2\", SEM GUARDA-CORPO, DEGRAUS EM ACO REDONDO 5/8\", COMPLETA PARA FIXAR NA PAREDE COM CHUMBADORES MECANICOS, PARA ACESSAR POCOS ESTREITOS E OUTROS","M"]
["SINAPI-I 44271","SINAPI-I",44271,"BROCA CONIFICADA (CONE BIT) D = 32 MM, 6 BOTOES","UN"]
["SINAPI-I 45193","SINAPI-I",45193,"JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, 100 X 120 CM, 2 FOLHAS MOVEIS, COM BANDEIRAS FIXAS OU MOVEIS","M2"]
["SINAPI-I 44197","SINAPI-I",44197,"PERFIL \"H\" DE ACO LAMINADO, \"HP\" 310 X 125","KG"]
["SINAPI-I 44170","SINAPI-I",44170,"LANCE DE ESCADA DE CONCRETO PRE-FABRICADO, 10 DEGRAUS, PISO 29 CM, ESPELHO 18 CM","M3"]
["SINAPI-I 45122","SINAPI-I",45122,"VIGA CALHA DE CONCRETO PROTENDIDO PRE-FABRICADO, SECAO U, 30 X 40 X 1100 CM (L X A X C)","M3"]
["SINAPI-I 40545","SINAPI-I",40545,"CLAVETES PARA FIXACAO DE CORDOALHAS, DIAMETRO DE 27,50 MM","UN"]
["SINAPI-I 44384","SINAPI-I",44384,"MONOBARRA DE ACO ROSQUEAVEL PARA TIRANTE DN = 25 MM, CARGA MAXIMA PROVISORIA 16 T, CARGA MAXIMA PERMANENTE DE 14 T, COMPRIMENTO MAXIMO DE 12 M","KG"]
["SINAPI-I 45295","SINAPI-I",45295,"PORCELANATO RETIFICADO EXTRA PARA REVESTIMENTO DE FACHADA, MONOCOLOR, NATURAL, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2 E MENOR OU IGUAL A 10000 CM2, E = *1* CM","M2"]
["SINAPI-I 44068","SINAPI-I",44068,"FORMA CILINDRICA EM PAPELAO (PAPEL KRAFT) PARA PILARES CIRCULARES, DIAMETRO DE 50 CM","M"]
["SINAPI-I 44070","SINAPI-I",44070,"LOCACAO DE FORMA METALICA PARA PILARES CIRCULARES, INCLUSO ELEMENTOS DE TRAVAMENTO DAS FORMAS (LOCACAO)","M2xMES"]
["SINAPI-I 44937","SINAPI-I",44937,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44931","SINAPI-I",44931,"ADUELA/GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RENTAGULAR INTERNA DE 2,5 X 2,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44923","SINAPI-I",44923,"ADUELA/GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 3,0 X 3,0 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 25 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA","UN"]
["SINAPI-I 44181","SINAPI-I",44181,"TUBO QUADRADO DE ACO GALVANIZADO, 25 X 25 MM, E = 1,20 MM","M"]
["SINAPI-I 45224","SINAPI-I",45224,"BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES, 1200/ 2200 LUMENS, 6500 K, AUTONOMIA DE 6 H","UN"]
["SINAPI-I 45222","SINAPI-I",45222,"CAMERA IP DOME, RESOLUCAO 1 MP/ 2 MP, INFRAVERMELHO DE ATE 30 M, LENTE 2.8 MM/ 3,6 MM","UN"]
["SINAPI-I 43997","SINAPI-I",43997,"LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO PINTADO, PARA 2 LAMPADAS T8, LED DE 36/40 W OU FLUORESCENTE, ENTRADA BIVOLT, ALETADA, 120 CM (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)","UN"]
["SINAPI-I 43974","SINAPI-I",43974,"LUMINARIA DE SOBREPOR TIPO CALHA, EM CHAPA DE ACO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LAMPADAS TUBULARES, FLUORESCENTES OU T8 LED DE *9* W, BASE G13, ENTRADA BIVOLT, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO (NAO INCLUI REATOR OU LAMPADA), TAMANHO MAIOR QUE 1 M","UN"]
["SINAPI-I 44795","SINAPI-I",44795,"LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT","UN"]
["SINAPI-I 44076","SINAPI-I",44076,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 1 1/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44083","SINAPI-I",44083,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LL, SEM ROSCA, PARA ELETRODUTO DE 3/4\", SEM TAMPA","UN"]
["SINAPI-I 44395","SINAPI-I",44395,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, EM ALUMINIO SEM ROSCA, DIMENSAO DE 25 MM (1\")","UN"]
["SINAPI-I 41229","SINAPI-I",41229,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM (1/2\")","UN"]
["SINAPI-I 44104","SINAPI-I",44104,"COTOVELO VERTICAL DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 1250 A","UN"]
["SINAPI-I 44107","SINAPI-I",44107,"COTOVELO VERTICAL PARA BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO 4 BARRAS - 350 A","UN"]
["SINAPI-I 45392","SINAPI-I",45392,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *40* KA (TIPO AC)","UN"]
["SINAPI-I 44351","SINAPI-I",44351,"PECA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO DE ALUMINIO COM 4 BARRAS - 2500A, L = 3 M","M"]
["SINAPI-I 43893","SINAPI-I",43893,"SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES","UN"]
["SINAPI-I 44215","SINAPI-I",44215,"CONECTOR PERFURANTE DE DERIVACAO PARA LIGACAO DE CABOS E TUBOS","UN"]
["SINAPI-I 43844","SINAPI-I",43844,"CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE QUENTE","UN"]
["SINAPI-I 44144","SINAPI-I",44144,"FLANGE CURTA EM COBRE, 54 MM X 2\", PARA CAIXA D'AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45105","SINAPI-I",45105,"UNIAO COM FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL","UN"]
["SINAPI-I 45015","SINAPI-I",45015,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA MACHO, METALICA, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45070","SINAPI-I",45070,"CONECTOR/ADAPTADOR MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45047","SINAPI-I",45047,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45040","SINAPI-I",45040,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM, DN 16 MM X 3/4\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45021","SINAPI-I",45021,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 X 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45025","SINAPI-I",45025,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45030","SINAPI-I",45030,"TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 X 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 45031","SINAPI-I",45031,"TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA","UN"]
["SINAPI-I 43883","SINAPI-I",43883,"PARAFUSO ROSCA MAQUINA, CABECA REDONDA COM FENDA SIMPLES, DIAMETRO *4,8* MM, COMPRIMENTO * 19 * MM, EM ACO CARBONO ZINCADO, COM PORCA E ARRUELA","UN"]
["SINAPI-I 44302","SINAPI-I",44302,"DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, EXCLUSO INSTALACAO","M2"]
["SINAPI-I 44276","SINAPI-I",44276,"DIVISORIA PORTA/PAINEL MDF, LINHA 90 MM, *0,80 X 2,10* M - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO, INCLUSO PORTAL, BATENTES, DOBRADICAS E FECHADURA, EXCLUSO INSTALACAO","CJ"]
["SINAPI-I 41045","SINAPI-I",41045,"CONECTOR / ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, *26* MM X 1\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 41003","SINAPI-I",41003,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, 20 MM, POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 41111","SINAPI-I",41111,"JOELHO / COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, 20 MM X 3/4\", POR CRIMPAGEM PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS","UN"]
["SINAPI-I 40997","SINAPI-I",40997,"LUVA / UNIAO DE REDUCAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, 20 X 16 MM","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B5572,\" \",$C5572)","v":"SINAPI-I 40993"},"SINAPI-I",40993,"LUVA / UNIAO CRIMPADA PARA TUBO MULTICAMADA PEX PARA GAS, *26* MM","UN"]
["SINAPI-I 44415","SINAPI-I",44415,"AR CONDICIONADO JANELA, 7500 BTUS/H, CICLO FRIO","UN"]
["SINAPI-I 44403","SINAPI-I",44403,"AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, GAS R410A, CONTROLE S/ FIO","UN"]
["SINAPI-I 44406","SINAPI-I",44406,"DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 1000X500 MM","UN"]
["SINAPI-I 44673","SINAPI-I",44673,"CHAPA DE MADEIRA OSB, DE 2,20 X 1,10 M, E = 14 MM","M2"]
["SINAPI-I 45311","SINAPI-I",45311,"LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-16, COM TRELICA DE 12 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 6,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 45312","SINAPI-I",45312,"LAJE EM PAINEL TRELICADO MACICO L=25 CM, PTM-20, COM TRELICA DE 16 CM, PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 8,0 M, EXCLUSO CONCRETO (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 43353","SINAPI-I",43353,"LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) COM LAJOTA CERAMICA *30* X 20 X *8* CM (L X C X A) E VIGOTA VTR *12* X 8 CM (L X A), PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KGF/M2, VAO ATE 4 M (SEM COLOCACAO)","M2"]
["SINAPI-I 44701","SINAPI-I",44701,"COLAR TOMADA EM FERRO FUNDIDO, COM PARAFUSOS, SAIDA COM ROSCA, DN 75 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 44705","SINAPI-I",44705,"REGISTRO DE ESFERA, EM LATAO NIQUELADO, ROSCA EXTERNA E INTERNA, 3/4\", PN 25 - LIGACAO PREDIAL DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 45152","SINAPI-I",45152,"LOCACAO DE ESTACAO TOTAL, PRECISAO ANGULAR DE 2 A 5 SEGUNDOS, INCLUINDO ACESSORIOS","H"]
["SINAPI-I 44454","SINAPI-I",44454,"BALIZADOR METALICO COM LED, DIMENSOES 30 CM X 6,2 CM, COM CORPO EM ALUMINIO E DIFUSOR DE LUZ EM POLICARBONATO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO PARAFUSADA","UN"]
["SINAPI-I 44453","SINAPI-I",44453,"BALIZADOR MODELO OLEGARIO, FABRICADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 3\", COM DIMENSOES DE 9 CM DE DIAMETRO X 78,5 CM DE ALTURA, ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTATICA, FIXACAO CHUMBADA","UN"]
["SINAPI-I 44450","SINAPI-I",44450,"CONJUNTO COM MESA E QUATRO BANCOS PRE-FABRICADOS DE CONCRETO, ACABAMENTO EM CONCRETO APARENTE, FIXACAO POR CHUMBAMENTO COM CONCRETO, DIMENSOES DA MESA 90 CM X 95 CM, DIMENSOES DOS BANCOS 20 CM X 60 CM","UN"]
["SINAPI-I 44158","SINAPI-I",44158,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ ANGICO/IPE/ JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *5* M","UN"]
["SINAPI-I 44192","SINAPI-I",44192,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-196 (2,09 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA 10 X 30 CM","M2"]
["SINAPI-I 44402","SINAPI-I",44402,"SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVEIS COM PAINEIS PLASTICOS, POLIPROPILENO, ESTRUT. ACO, PARA RESID. UNIFAMILIAR COM PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, UNID. HABIT. TERREA 38 M2, COM SALA, 2 QUARTOS, BANHEIRO, COZINHA, TANQUE EXTERNO (SEM COBERTURA)","M2"]
["SINAPI-I 44423","SINAPI-I",44423,"GANGORRA PARA PARQUINHO, SIMPLES 1 PRANCHA (2 LUGARES), ESTRUTURA METALICA EM TUBOS DE ACO CARBONO PINTURA AUTOMOTIVA, PRANCHA EM MADEIRA PINTADA","UN"]
["SINAPI-I 44220","SINAPI-I",44220,"PO ENDURECEDOR PARA CONCRETO ESTAMPADO - PIGMENTO ENDURECEDOR","KG"]
["SINAPI-I 44916","SINAPI-I",44916,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PERMEAVEL (POROSO/DRENANTE) - MODELO RETANGULAR, *10 X 20* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL","M2"]
["SINAPI-I 44690","SINAPI-I",44690,"BIOPOLIMERO SUSPENSOR DE SOLIDOS","KG"]
["SINAPI-I 44688","SINAPI-I",44688,"DISPERSANTE QUIMICO PARA REMOCAO DE ARGILAS E MATERIAIS COLOIDAIS ATIVOS","KG"]
["SINAPI-I 44431","SINAPI-I",44431,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PEAD, LISO, PE-100, DE = 90 MM X 8,2 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 16), PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561)","M"]
["SINAPI-I 44306","SINAPI-I",44306,"TINTA EPOXI BICOMPONENTE DE FUNDO E ACABAMENTO","L"]
["SINAPI-I 43946","SINAPI-I",43946,"GABARITO / MOLDE DE PICTOGRAMA \"BICICLETA\" PARA PINTURA / DEMARCACAO EM PISO, EM CHAPA DE POLIESTIRENO (OS), E = 1 MM, *150 X 60* CM","UN"]
["SINAPI-I 43867","SINAPI-I",43867,"LIXA EM DISCO DE FERRO, DIAMETRO 7\", GRAO 24","UN"]
["SINAPI-I 44225","SINAPI-I",44225,"ELEMENTOS SOLTOS / DISCRETOS PARA PISO TATIL/ PODOTATIL, DIRECIONAL (FAIXAS) E ALERTA (BOLINHAS), EM PVC REVESTIDOS EM ACO INOX DE MODELO FRISADO","M2"]
["SINAPI-I 45355","SINAPI-I",45355,"CORDOALHA DE ACO DE DIAMETRO 9,5 MM (3/8'') 7 FIOS X 3,05 MM TIPO MR CLASSE DE ZINCAGEM A, 13% IACS","M"]
["SINAPI-I 45336","SINAPI-I",45336,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H =8 M, DIAMETRO INFERIOR *130* MM","UN"]
["SINAPI-I 45347","SINAPI-I",45347,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR *110* MM","UN"]
["SINAPI-I 45340","SINAPI-I",45340,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 8 M, DIAMETRO INFERIOR *150* MM","UN"]
["SINAPI-I 44959","SINAPI-I",44959,"AGREGADO RECICLADO CLASSE A, TIPO AREIA MEDIA RECICLADA DE CIMENTOS E CONCRETOS - ARCI/ARCO (POSTO USINA)","M3"]
["SINAPI-I 44660","SINAPI-I",44660,"PAR DE ESTRUTURAS EM TRELICA METALICA AEREA PARA TABELA DE BASQUETE, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO DE DIAMETRO 1\", CABOS DE ACO GALVANIZADO DE ESPESSURA 1/4\" COM ELEVACAO MANUAL, FIXACAO ATRAVES DE PARAFUSOS NA PAREDE","UN"]
["SINAPI-I 44677","SINAPI-I",44677,"BASE REGULARIZADORA ACRILICA PARA PISO ESPORTIVO ASFALTICO","KG"]
["SINAPI-I 44682","SINAPI-I",44682,"TAPE DE COLAGEM DE EMENDAS DE GRAMA SINTETICA DE POLIPROPILENO","M"]
["SINAPI-I 44671","SINAPI-I",44671,"RESINA AUTONIVELANTE A BASE DE POLIURETANO BICOMPONENTE FLEXIVEL","KG"]
["SINAPI-I 44685","SINAPI-I",44685,"REDE DE PROTECAO DE POLIETILENO, FIO 2 MM, MALHA 12 CM X 12 CM","M2"]
["SINAPI-I 44484","SINAPI-I",44484,"ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 5\", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)","M"]
["SINAPI-I 45321","SINAPI-I",45321,"MONOFONE UNIVERSAL BRANCO PARA INTERFONE","UN"]
["SINAPI-I 45324","SINAPI-I",45324,"RACK DE PISO FECHADO DE 20 U EM CHAPA DE ACO, 19\", PROFUNDIDADE DE *670* MM","UN"]
["SINAPI-I 44737","SINAPI-I",44737,"ADESIVO (COLA) DE RESINA COM CATALISADOR","UN"]
["SINAPI-I 44752","SINAPI-I",44752,"PLAQUETA PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL)","UN"]
["SINAPI-I 44743","SINAPI-I",44743,"POSTE PERFIL C - 110, PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) MALEAVEL, C = 1,80 M (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44747","SINAPI-I",44747,"ESPACADOR METALICO PARA DEFENSA METALICA EM VIAS (GUARD RAIL) U - 110, MALEAVEL SIMPLES (NAO INCLUI FIXADORES)","UN"]
["SINAPI-I 44760","SINAPI-I",44760,"TERMINAL DE ANCORAGEM TIPO B PARA DEFENSA METALICA (GUARD RAIL) DUPLA","UN"]
["SINAPI-I 44731","SINAPI-I",44731,"TACHAO DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO","UN"]
["SINAPI-I 44968","SINAPI-I",44968,"PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE ALUMINIO, PELICULA RETRORREFLETIVA DE ALTA INTENSIDADE, TIPO X, FORMATO 4,0 X 2,0 M, INCLUI ELEMENTOS DE FIXACAO NO PORTICO (NAO INCLUI POSTES / PORTICOS)","M2"]
["SINAPI-I 44637","SINAPI-I",44637,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 20,3 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
[{"$f":"CONCATENATE($B5892,\" \",$C5892)","v":"SINAPI-I 44639"},"SINAPI-I",44639,"PORTICO METALICO PARA VAO DE 22,6 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR DUAS COLUNAS TUBULARES LATERAIS H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL CENTRAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44646","SINAPI-I",44646,"SEMI-PORTICO DUPLO METALICO PARA VAO DE 4,9 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA CENTRAL H = *7,5* M, VIGA TRELICADA ESPACIAL PARA AS LATERAIS, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44651","SINAPI-I",44651,"SEMI-PORTICO SIMPLES METALICO PARA VAO DE 3,8 M E VENTO DE 40 M/S (COMPOSTO POR UMA COLUNA TUBULAR H = *7,5* M, UMA VIGA TRELICADA ESPACIAL, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS), PARA SINALIZACAO DE VIAS","UN"]
["SINAPI-I 44358","SINAPI-I",44358,"CONJUNTO DE ESTAIS FLEXIVEIS COM CORDOALHAS, 12 METROS CADA ESTAIS X DN= 1 1/2\"","UN"]
["SINAPI-I 44978","SINAPI-I",44978,"PAINEL MODULAR/REGUA DE GASES MEDICINAIS E REDE ELETRICA, DE PAREDE, EM ALUMINIO PINTADO, 3 SAIDAS DE GASES, 4 TOMADAS 220V, 1 LOGICA RJ45, 1 INTERRUPTOR DE LUZ, 1 ESPACO CHAMADA DE ENFERMAGEM","UN"]
["SINAPI-I 45115","SINAPI-I",45115,"CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO","UN"]
["SINAPI-I 45149","SINAPI-I",45149,"LOCACAO DIARIA DO CONJUNTO COM BARCO / EMBARCACAO PARA TRANSPORTE FLUVIAL/ MARITIMO, CONTENDO EMPURRADOR POTENCIA 475 HP, E BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 A 1500 TONELADAS, INCLUI TRIPULACAO E DEMAIS ITENS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO","DIA"]
["SINAPI-I 43817","SINAPI-I",43817,"VALVULA DE SEGURANCA A TEMPERATURA 1/2\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43819","SINAPI-I",43819,"VALVULA ESFERA PARA GAS 3/4\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43823","SINAPI-I",43823,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1\", EXTREMIDADES COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 43829","SINAPI-I",43829,"VALVULA VENTOSA 3/4\", EXTREMIDADE COM ROSCA","UN"]
["SINAPI-I 44592","SINAPI-I",44592,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE. CORPO DE FERRO E TIRANTES DE ACO CARBONO GALVANIZADO, DN = 350 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO, INCLUI TIRANTES, PORCAS E ANEIS","UN"]
["SINAPI-I 44602","SINAPI-I",44602,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 350 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44605","SINAPI-I",44605,"LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECANICA, EM FERRO FUNDIDO, DN = 600 MM, INCLUI PARAFUSOS, PORCAS E ANEIS (NBR 7677)","UN"]
["SINAPI-I 44963","SINAPI-I",44963,"MEDIDOR DE VAZAO ELETROMAGNETICO EM ACO CARBONO, REVEST. EBONITE, CABECOTE ALUMINIO FUNDIDO, DISPLAY LCD INTEGRADO, 220 VAC, FAIXA DE VAZAO *14 A 280* M3/H, DN = 100 MM, PN 10","UN"]
["SINAPI-I 44555","SINAPI-I",44555,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 150 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44558","SINAPI-I",44558,"VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM FLANGE, EM FERRO FUNDIDO, DN = 300 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44611","SINAPI-I",44611,"CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA JUNTA FLANGEADA (PN-10), DN 50 MM, COMPOSTO POR: PARAFUSOS COM PORCAS DE ACO GALVANIZADO E UM ANEL DE BORRACHA, PARA A EXECUCAO DE UMA JUNTA FLANGEADA","UN"]
["SINAPI-I 44585","SINAPI-I",44585,"VALVULA DE RETENCAO TIPO PORTINHOLA UNICA COM FLANGES, EM FERRO FUNDIDO, DN = 50 MM, PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO","UN"]
["SINAPI-I 44574","SINAPI-I",44574,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 200 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI-I 44571","SINAPI-I",44571,"VALVULA REDUTORA DE PRESSAO, TIPO Y, COM PILOTO, CORPO EM FERRO FUNDIDO REVESTIDO, MOLA DE ACO INOXIDAVEL E PILOTO DE COBRE OU ACO INOXIDAVEL, COM FLANGES, DN = 80 MM, PN 10, PARA REDE DE AGUA","UN"]
["SINAPI 105000","SINAPI",105000,"RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024","M",1639.9,1689.59,null,null,0,0]
["SINAPI 89298","SINAPI",89298,"ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2",84.43,87.7,null,null,0,0]
["SINAPI 89478","SINAPI",89478,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",142.55000000000001,147.29,null,null,0,0]
["SINAPI 104443","SINAPI",104443,"ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 8 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103359","SINAPI",103359,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",71.06,74.540000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 103368","SINAPI",103368,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",69.87,72.959999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 103332","SINAPI",103332,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",120.12,127.86,null,null,0,0]
["SINAPI 103356","SINAPI",103356,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",61.48,64.239999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 103344","SINAPI",103344,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",83.45,86.91,null,null,0,0]
["SINAPI 103326","SINAPI",103326,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",94.01,97.59,null,null,0,0]
["SINAPI 103341","SINAPI",103341,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2",146.33000000000001,151.66999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 103318","SINAPI",103318,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2",105.75,109.33,null,null,0,0]
["SINAPI 101166","SINAPI",101166,"ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M3",669.76,700.12,null,null,0,0]
["SINAPI 101160","SINAPI",101160,"ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE SOLO-CIMENTO (TIJOLO ECOLÓGICO) DE 7X15X30CM (ESPESSURA 15CM). AF_05/2020","M2",0,0]
["SINAPI 87383","SINAPI",87383,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",1472.99,1481.36,null,null,0,0]
["SINAPI 87391","SINAPI",87391,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",4519.72,4533.63,null,null,0,0]
["SINAPI 87408","SINAPI",87408,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REVESTIMENTOS, MISTURA E PROJEÇÃO DE 2 M³/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3",1503.2,1510.8,null,null,0,0]
["SINAPI 87387","SINAPI",87387,"ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",1690.26,1697.31,null,null,0,0]
["SINAPI 100466","SINAPI",100466,"ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",599.85,605.72,null,null,0,0]
["SINAPI 87290","SINAPI",87290,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",640.95000000000005,650.41999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 100449","SINAPI",100449,"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 100451","SINAPI",100451,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 250 L. AF_08/2019","M3",0,0]
["SINAPI 100487","SINAPI",100487,"ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3",605.04999999999995,612.78,null,null,0,0]
["SINAPI 87360","SINAPI",87360,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",3064.82,3081.29,null,null,0,0]
["SINAPI 87352","SINAPI",87352,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",691.95,711.38,null,null,0,0]
["SINAPI 100475","SINAPI",100475,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",772,780.96,null,null,0,0]
["SINAPI 87299","SINAPI",87299,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",528.23,537.48,null,null,0,0]
["SINAPI 100468","SINAPI",100468,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",771.4,787.63,null,null,0,0]
["SINAPI 87295","SINAPI",87295,"ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",664.21,677.42,null,null,0,0]
["SINAPI 87363","SINAPI",87363,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",2997.55,3011.55,null,null,0,0]
["SINAPI 100486","SINAPI",100486,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",773.6,788.31,null,null,0,0]
["SINAPI 100492","SINAPI",100492,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",678.08,685.43,null,null,0,0]
["SINAPI 87342","SINAPI",87342,"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3",785.38,805.33,null,null,0,0]
["SINAPI 87319","SINAPI",87319,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",2982.21,2992.54,null,null,0,0]
["SINAPI 87320","SINAPI",87320,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",2981.86,2990.37,null,null,0,0]
["SINAPI 87374","SINAPI",87374,"ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3",754.34,773.43,null,null,0,0]
["SINAPI 87284","SINAPI",87284,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3",530.22,538.87,null,null,0,0]
["SINAPI 87329","SINAPI",87329,"ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3",589.99,605.1,null,null,0,0]
["SINAPI 87280","SINAPI",87280,"ARGAMASSA TRAÇO 1:7 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3",529.4,540.91999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 95581","SINAPI",95581,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 25,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",9.3800000000000008,9.4,null,null,0,0]
["SINAPI 95582","SINAPI",95582,"MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 32,0 MM. AF_09/2021_PS","KG",10.210000000000001,10.23,null,null,0,0]
["SINAPI 92923","SINAPI",92923,"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",10.130000000000001,10.220000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 92769","SINAPI",92769,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",12.3,12.56,null,null,0,0]
["SINAPI 92770","SINAPI",92770,"ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.45,11.62,null,null,0,0]
["SINAPI 92761","SINAPI",92761,"ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.96,12.18,null,null,0,0]
["SINAPI 92885","SINAPI",92885,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.13,11.26,null,null,0,0]
["SINAPI 92883","SINAPI",92883,"ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG",11.75,12.02,null,null,0,0]
["SINAPI 92876","SINAPI",92876,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG",8.83,8.9,null,null,0,0]
["SINAPI 92802","SINAPI",92802,"CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG",9.5,9.56,null,null,0,0]
["SINAPI 95603","SINAPI",95603,"ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN",47.89,51.94,null,null,0,0]
["SINAPI 95607","SINAPI",95607,"ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA METÁLICA, PERFIL LAMINADO TIPO I FAMÍLIA 250. AF_05/2021","UN",21.97,23.1,null,null,0,0]
["SINAPI 94882","SINAPI",94882,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",51.06,52.98,null,null,0,0]
["SINAPI 90747","SINAPI",90747,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",17.34,18.079999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 90740","SINAPI",90740,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",4.28,4.6500000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 90736","SINAPI",90736,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M",5.04,5.48,null,null,0,0]
["SINAPI 102269","SINAPI",102269,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",174.41,188.45,null,null,0,0]
["SINAPI 90732","SINAPI",90732,"JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN",77.27,83.52,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B6413,\" \",$C6413)","v":"SINAPI 94869"},"SINAPI",94869,"TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",99.81,99.89,null,null,0,0]
["SINAPI 90705","SINAPI",90705,"TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",360.96,361.53,null,null,0,0]
["SINAPI 90695","SINAPI",90695,"TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M",91.07,91.4,null,null,0,0]
["SINAPI 105380","SINAPI",105380,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",97.43,102.82,null,null,0,0]
["SINAPI 105379","SINAPI",105379,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",16.350000000000001,17.32,null,null,0,0]
["SINAPI 105395","SINAPI",105395,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",32.65,34.65,null,null,0,0]
["SINAPI 105399","SINAPI",105399,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",61.31,64.61,null,null,0,0]
["SINAPI 105372","SINAPI",105372,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",8.27,8.7100000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 105359","SINAPI",105359,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",11.92,12.89,null,null,0,0]
["SINAPI 105277","SINAPI",105277,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",171.99,181.63,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B6477,\" \",$C6477)","v":"SINAPI 105253"},"SINAPI",105253,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",29.69,31.51,null,null,0,0]
["SINAPI 105257","SINAPI",105257,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",53.42,56.82,null,null,0,0]
["SINAPI 105273","SINAPI",105273,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",101.92,107.67,null,null,0,0]
["SINAPI 105340","SINAPI",105340,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",91.98,97.35,null,null,0,0]
["SINAPI 105363","SINAPI",105363,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",21.11,22.81,null,null,0,0]
["SINAPI 105280","SINAPI",105280,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",32.729999999999997,34.65,null,null,0,0]
["SINAPI 105348","SINAPI",105348,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",57.12,60.6,null,null,0,0]
["SINAPI 105351","SINAPI",105351,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",82.05,87.11,null,null,0,0]
["SINAPI 105326","SINAPI",105326,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",98.58,104.01,null,null,0,0]
["SINAPI 105356","SINAPI",105356,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",176.24,186,null,null,0,0]
["SINAPI 97177","SINAPI",97177,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",84.5,89.18,null,null,0,0]
["SINAPI 97180","SINAPI",97180,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",138.80000000000001,146.65,null,null,0,0]
["SINAPI 97173","SINAPI",97173,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",48.3,50.87,null,null,0,0]
["SINAPI 97156","SINAPI",97156,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",53.35,56.52,null,null,0,0]
["SINAPI 97159","SINAPI",97159,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",5.86,6.23,null,null,0,0]
["SINAPI 97146","SINAPI",97146,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",13.1,13.94,null,null,0,0]
["SINAPI 97152","SINAPI",97152,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",32.020000000000003,33.880000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 97153","SINAPI",97153,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",36.14,38.28,null,null,0,0]
["SINAPI 105311","SINAPI",105311,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",3.75,4.05,null,null,0,0]
["SINAPI 97132","SINAPI",97132,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",17.45,18.55,null,null,0,0]
["SINAPI 97126","SINAPI",97126,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",3.32,3.59,null,null,0,0]
["SINAPI 97121","SINAPI",97121,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",2.87,3.11,null,null,0,0]
["SINAPI 105294","SINAPI",105294,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",108.51,110.21,null,null,0,0]
["SINAPI 105288","SINAPI",105288,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",52.58,53.73,null,null,0,0]
["SINAPI 105333","SINAPI",105333,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M",271.89,272.52999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 105260","SINAPI",105260,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",28.02,28.26,null,null,0,0]
["SINAPI 105285","SINAPI",105285,"ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN",27.5,27.7,null,null,0,0]
["SINAPI 104939","SINAPI",104939,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B6669,\" \",$C6669)","v":"SINAPI 92856"},"SINAPI",92856,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",45.75,47.34,null,null,0,0]
["SINAPI 92862","SINAPI",92862,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",77.260000000000005,79.709999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 92832","SINAPI",92832,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",174.88,182.98,null,null,0,0]
["SINAPI 92810","SINAPI",92810,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",44.49,46.7,null,null,0,0]
["SINAPI 92826","SINAPI",92826,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M",83.95,88.02,null,null,0,0]
["SINAPI 95572","SINAPI",95572,"TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",216.63,219.08,null,null,0,0]
["SINAPI 104938","SINAPI",104938,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 92853","SINAPI",92853,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",413.93,415.21,null,null,0,0]
["SINAPI 92861","SINAPI",92861,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",1011.89,1014.34,null,null,0,0]
["SINAPI 92818","SINAPI",92818,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",1180.83,1188.1500000000001,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B6733,\" \",$C6733)","v":"SINAPI 92220"},"SINAPI",92220,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",198.56,201.01,null,null,0,0]
["SINAPI 92224","SINAPI",92224,"TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M",558.9,563.54,null,null,0,0]
["SINAPI 94342","SINAPI",94342,"ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023","M3",141,143.04,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
["SINAPI 94316","SINAPI",94316,"ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3",73.260000000000005,74.27,null,null,0.73560000000000003,0.72560000000000002]
["SINAPI 93382","SINAPI",93382,"REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",26.42,28.46,null,null,2.3E-3,2.0999999999999999E-3]
["SINAPI 93372","SINAPI",93372,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3",17.03,17.78,null,null,3.5000000000000001E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 93379","SINAPI",93379,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023","M3",19.43,20.440000000000001,null,null,3.0999999999999999E-3,2.8999999999999998E-3]
["SINAPI 104734","SINAPI",104734,"REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3",14.46,15.01,null,null,4.1000000000000003E-3,4.0000000000000001E-3]
["SINAPI 105730","SINAPI",105730,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",214.27,214.93,null,null,2.5499999999999998E-2,2.5399999999999999E-2]
["SINAPI 96400","SINAPI",96400,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",193.34,194.21,null,null,1.77E-2,1.7600000000000001E-2]
["SINAPI 100566","SINAPI",100566,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",194.99,195.87,null,null,2.9399999999999999E-2,2.93E-2]
["SINAPI 105640","SINAPI",105640,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",271.66000000000003,272.49,null,null,2.58E-2,2.5700000000000001E-2]
["SINAPI 100568","SINAPI",100568,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",256.7,257.58,null,null,2.23E-2,2.2200000000000001E-2]
["SINAPI 105711","SINAPI",105711,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",125.05,125.8,null,null,3.9100000000000003E-2,3.8899999999999997E-2]
["SINAPI 105678","SINAPI",105678,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",214.11,214.84,null,null,2.7699999999999999E-2,2.76E-2]
["SINAPI 105673","SINAPI",105673,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",246.72,247.55,null,null,2.8400000000000002E-2,2.8299999999999999E-2]
["SINAPI 105686","SINAPI",105686,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",270.89999999999998,271.56,null,null,2.0199999999999999E-2,2.01E-2]
["SINAPI 105713","SINAPI",105713,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",158.97999999999999,159.80000000000001,null,null,4.41E-2,4.3900000000000002E-2]
["SINAPI 105617","SINAPI",105617,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",111.66,112.15,null,null,3.32E-2,3.3099999999999997E-2]
["SINAPI 105575","SINAPI",105575,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",49.04,49.46,null,null,5.79E-2,5.74E-2]
["SINAPI 105615","SINAPI",105615,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",47.86,48.35,null,null,7.7499999999999999E-2,7.6700000000000004E-2]
["SINAPI 100572","SINAPI",100572,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",133.79,134.91,null,null,5.33E-2,5.2900000000000003E-2]
["SINAPI 105725","SINAPI",105725,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",159.79,160.65,null,null,4.65E-2,4.6199999999999998E-2]
["SINAPI 96388","SINAPI",96388,"CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",8.8800000000000008,9.1,null,null,0.27479999999999999,0.2681]
["SINAPI 105757","SINAPI",105757,"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105561","SINAPI",105561,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",8.01,8.2200000000000006,null,null,0.21099999999999999,0.2056]
["SINAPI 105559","SINAPI",105559,"EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",10.28,10.6,null,null,0.17899999999999999,0.1736]
["SINAPI 105739","SINAPI",105739,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",372.31,373.45,null,null,1.9300000000000001E-2,1.9300000000000001E-2]
["SINAPI 105660","SINAPI",105660,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",213.66,215.35,null,null,4.8899999999999999E-2,4.8500000000000001E-2]
["SINAPI 105669","SINAPI",105669,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",198.97,200.05,null,null,3.39E-2,3.3700000000000001E-2]
["SINAPI 105671","SINAPI",105671,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",260.68,261.76,null,null,2.5899999999999999E-2,2.5700000000000001E-2]
["SINAPI 105637","SINAPI",105637,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",191.74,192.79,null,null,4.7100000000000003E-2,4.6899999999999997E-2]
["SINAPI 105707","SINAPI",105707,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",187.15,188.04,null,null,4.0300000000000002E-2,4.02E-2]
["SINAPI 105703","SINAPI",105703,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",213.64,214.72,null,null,3.15E-2,3.1399999999999997E-2]
["SINAPI 105689","SINAPI",105689,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50% COM CIMENTO - 8%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",275.26,276.08,null,null,2.5000000000000001E-2,2.4899999999999999E-2]
["SINAPI 105579","SINAPI",105579,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",129.79,131.47999999999999,null,null,8.0500000000000002E-2,7.9500000000000001E-2]
["SINAPI 105621","SINAPI",105621,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",113.89,114.49,null,null,3.8899999999999997E-2,3.8699999999999998E-2]
["SINAPI 105574","SINAPI",105574,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 2%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",54.4,55.05,null,null,7.6700000000000004E-2,7.5700000000000003E-2]
["SINAPI 105573","SINAPI",105573,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) MELHORADO COM CIMENTO - 4%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",96.32,97.29,null,null,6.3700000000000007E-2,6.3100000000000003E-2]
["SINAPI 105589","SINAPI",105589,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 40%-60%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",143.69,145.30000000000001,null,null,6.7199999999999996E-2,6.6500000000000004E-2]
["SINAPI 105591","SINAPI",105591,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50%-50%, MISTURA EM USINA, COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024","M3",173.63,174.97,null,null,6.8400000000000002E-2,6.7799999999999999E-2]
["SINAPI 105570","SINAPI",105570,"RECONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024","M3",9.65,9.9,null,null,0.28499999999999998,0.27779999999999999]
["SINAPI 105598","SINAPI",105598,"REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024","M2",1.89,1.94,null,null,0.22750000000000001,0.22159999999999999]
["SINAPI 102734","SINAPI",102734,"ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG",13.21,13.54,null,null,0,0]
["SINAPI 102768","SINAPI",102768,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",47302.68,48357.06,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102782","SINAPI",102782,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",15544.36,15892.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102780","SINAPI",102780,"BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",9425.52,9651.7199999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 102793","SINAPI",102793,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 250 X 250 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",65251.78,66527.360000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 102776","SINAPI",102776,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",12264.72,12557.48,null,null,0,0]
["SINAPI 102737","SINAPI",102737,"BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",1085.31,1114.68,null,null,0,0]
["SINAPI 102769","SINAPI",102769,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",18688.57,19173.71,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102771","SINAPI",102771,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",40047.699999999997,40997.980000000003,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102759","SINAPI",102759,"BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN",19938.189999999999,20378.13,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 102736","SINAPI",102736,"CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2021","M3",665.57,669.6,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 102113","SINAPI",102113,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",2083.98,2096.5700000000002,null,null,2.7000000000000001E-3,2.7000000000000001E-3]
["SINAPI 102119","SINAPI",102119,"BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DA BOMBA). AF_12/2020","UN",156,169.34,null,null,3.6700000000000003E-2,3.3799999999999997E-2]
["SINAPI 102136","SINAPI",102136,"INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020","UN",74.790000000000006,81.33,null,null,0,0]
["SINAPI 102128","SINAPI",102128,"MOTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV, HM 21 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",0,0]
["SINAPI 104943","SINAPI",104943,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BRISE EM REQUADRO DE ALUMÍNIO DESLIZANTE, COM PERFIS INTERNOS TUBULARES FIXOS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, ACABAMENTO, 150 CM X 265 CM. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98109","SINAPI",98109,"CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN",828.19,869.42,null,null,8.0000000000000004E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 97891","SINAPI",97891,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN",211.73,222.79,null,null,1.9E-3,1.8E-3]
["SINAPI 97890","SINAPI",97890,"CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020","UN",782.29,818.95,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 99250","SINAPI",99250,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",185.82,195.35,null,null,1.5E-3,1.4E-3]
["SINAPI 99255","SINAPI",99255,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN",779.69,819.38,null,null,1E-3,1E-3]
["SINAPI 97905","SINAPI",97905,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN",251.56,263.88,null,null,1.6000000000000001E-3,1.5E-3]
["SINAPI 97898","SINAPI",97898,"CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020","UN",877.8,887.63,null,null,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 101802","SINAPI",101802,"CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1804.03,1872.45,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 98114","SINAPI",98114,"TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","UN",523.75,528.48,null,null,0,0]
["SINAPI 102613","SINAPI",102613,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",699.16,699.86,null,null,0,0]
["SINAPI 102615","SINAPI",102615,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",1349.36,1350.49,null,null,0,0]
["SINAPI 102618","SINAPI",102618,"CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 7000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN",4410.2700000000004,4426.43,null,null,9.8199999999999996E-2,9.7799999999999998E-2]
["SINAPI 102588","SINAPI",102588,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 15 MM. AF_06/2021","UN",5.09,5.55,null,null,0,0]
["SINAPI 102602","SINAPI",102602,"FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN",9.85,10.75,null,null,0,0]
["SINAPI 103005","SINAPI",103005,"CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025","UN",589.13,606.89,null,null,0,0]
["SINAPI 102992","SINAPI",102992,"CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","M",130.5,131.88999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 106011","SINAPI",106011,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=*0,3*M. AF_05/2025","M",844.76,874.49,null,null,0,0]
["SINAPI 106016","SINAPI",106016,"EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,20 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,80 M; H=0,90 M. AF_05/2025","M",1675.56,1732.86,null,null,0,0]
["SINAPI 105998","SINAPI",105998,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=0,7 M; B=0,30 M; H=0,20 M. AF_05/2025","M",107.29,110.1,null,null,0,0]
["SINAPI 105990","SINAPI",105990,"EXECUÇÃO DE VALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEIZOIDAL, COM DIMENSÕES INTERNAS: B=0,8 M; B=0,30 M; H=0,25 M. AF_05/2025","M",87.79,90.73,null,null,0,0]
["SINAPI 103002","SINAPI",103002,"GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025","UN",212.94,214.14,null,null,0,0]
["SINAPI 102364","SINAPI",102364,"ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2",224.09,228.34,null,null,0,0]
["SINAPI 101190","SINAPI",101190,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",81.650000000000006,84,null,null,0,0]
["SINAPI 101189","SINAPI",101189,"CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",82.28,84.63,null,null,0,0]
["SINAPI 101188","SINAPI",101188,"RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M",5.96,6.37,null,null,0,0]
["SINAPI 87899","SINAPI",87899,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",8.4600000000000009,8.83,null,null,0,0]
["SINAPI 87891","SINAPI",87891,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",10.24,10.55,null,null,0,0]
["SINAPI 87878","SINAPI",87878,"CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",5.09,5.38,null,null,0,0]
["SINAPI 87910","SINAPI",87910,"CHAPISCO APLICADO SOMENTE NA ESTRUTURA DE CONCRETO DA FACHADA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2",20.83,21.84,null,null,0,0]
["SINAPI 103686","SINAPI",103686,"CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",749.03,758.91,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 103675","SINAPI",103675,"CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3",681.43,685.15,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 103673","SINAPI",103673,"LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022","M3",41.05,44.53,null,null,3.7000000000000002E-3,3.3999999999999998E-3]
["SINAPI 91080","SINAPI",91080,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",220.92,228.45,null,null,6.83E-2,6.6000000000000003E-2]
["SINAPI 91089","SINAPI",91089,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",379.64,406.84,null,null,3.3599999999999998E-2,3.1300000000000001E-2]
["SINAPI 91083","SINAPI",91083,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",354.22,373.36,null,null,0.11,0.1043]
["SINAPI 91098","SINAPI",91098,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",247.37,258.2,null,null,9.4899999999999998E-2,9.0899999999999995E-2]
["SINAPI 91086","SINAPI",91086,"EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_07/2024","M2",234.57,248.27,null,null,4.7899999999999998E-2,4.5199999999999997E-2]
["SINAPI 104292","SINAPI",104292,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 12 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104285","SINAPI",104285,"ANCORAGEM ATIVA PARA CABO COM 7 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104270","SINAPI",104270,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 1 CORDOALHA DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104277","SINAPI",104277,"ANCORAGEM PASSIVA PARA CABO COM 4 CORDOALHAS DE DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM. AF_08/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104307","SINAPI",104307,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BAINHA CIRCULAR COM DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM, INCLUSIVE INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO. AF_08/2022","M",0,0]
["SINAPI 104301","SINAPI",104301,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM CORDOALHA NUA, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 12,7 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 104299","SINAPI",104299,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORDOALHA COM 7 FIOS, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 190 KGF/MM² E DIÂMETRO NOMINAL DE 15,2 MM, EM VIGA. AF_08/2022","KG",0,0]
["SINAPI 90933","SINAPI",90933,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",142.69999999999999,144.86000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90952","SINAPI",90952,"CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 7CM. AF_07/2021","M2",105.17,108.65,null,null,0,0]
["SINAPI 88471","SINAPI",88471,"CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2",34.56,34.96,null,null,0,0]
["SINAPI 87739","SINAPI",87739,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",82.77,85.33,null,null,0,0]
["SINAPI 87758","SINAPI",87758,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",96.88,99.33,null,null,0,0]
["SINAPI 87693","SINAPI",87693,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2",114.64,116.21,null,null,0,0]
["SINAPI 87737","SINAPI",87737,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2",48.63,51.05,null,null,0,0]
["SINAPI 87755","SINAPI",87755,"CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2",53.63,56.17,null,null,0,0]
["SINAPI 102803","SINAPI",102803,"REFORÇO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021","M2",2.4,2.58,null,null,0,0]
["SINAPI 92716","SINAPI",92716,"APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",82.92,82.92,null,null,0,0]
["SINAPI 93233","SINAPI",93233,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",5.89,5.89,null,null,0,0]
["SINAPI 90651","SINAPI",90651,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",1.34,1.34,null,null,0,0]
["SINAPI 106100","SINAPI",106100,"BOMBA DE INJEÇÃO, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, POTÊNCIA 7,5 CV- CHP DIURNO. AF_08/2025","CHP",0,0]
["SINAPI 90643","SINAPI",90643,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",29.35,29.35,null,null,0,0]
["SINAPI 96035","SINAPI",96035,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",283.43,286.47000000000003,null,null,5.8599999999999999E-2,5.79E-2]
["SINAPI 89876","SINAPI",89876,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP",326.94,329.98,null,null,0,0]
["SINAPI 91646","SINAPI",91646,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI",96.62,100.26,null,null,7.2300000000000003E-2,6.9699999999999998E-2]
["SINAPI 92106","SINAPI",92106,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",352.61,355.53,null,null,0.15290000000000001,0.1517]
["SINAPI 73467","SINAPI",73467,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",245.99,248.91,null,null,0,0]
["SINAPI 102816","SINAPI",102816,"CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - CHP DIURNO. AF_04/2019","CHP",0,0]
["SINAPI 91533","SINAPI",91533,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP",42.02,45.43,null,null,0,0]
["SINAPI 5953","SINAPI",5953,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",59.26,59.26,null,null,0.22359999999999999,0.22359999999999999]
["SINAPI 103939","SINAPI",103939,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI",0,0]
["SINAPI 103938","SINAPI",103938,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP",0,0]
["SINAPI 102833","SINAPI",102833,"DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 92118","SINAPI",92118,"DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0.55000000000000004,0.55000000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 104716","SINAPI",104716,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",278.91000000000003,282.63,null,null,0,0]
["SINAPI 102838","SINAPI",102838,"ESTABILIZADOR DE LINHA E PRESSÃO, CAPACIDADE DE 120 BAR, COM MANÔMETRO DE LEITURA, REGISTRO DE 1 COM RETORNO E LINHA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 89243","SINAPI",89243,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI",365.64,368.57,null,null,0.91759999999999997,0.9103]
["SINAPI 93415","SINAPI",93415,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP",11.93,11.93,null,null,0,0]
["SINAPI 95872","SINAPI",95872,"GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP",291.87,291.87,null,null,0,0]
["SINAPI 73417","SINAPI",73417,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP",188.86,188.86,null,null,0,0]
["SINAPI 104913","SINAPI",104913,"GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - CHP DIURNO. AF_01/2024","CHP",0,0]
["SINAPI 104710","SINAPI",104710,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 102857","SINAPI",102857,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - CHI DIURNO. AF_04/2019","CHI",0,0]
["SINAPI 105844","SINAPI",105844,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - CHP DIURNO. AF_01/2025","CHP",0,0]
["SINAPI 99833","SINAPI",99833,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",5.59,5.59,null,null,0,0]
["SINAPI 90686","SINAPI",90686,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",176.43,179.36,null,null,0.51449999999999996,0.50609999999999999]
["SINAPI 95258","SINAPI",95258,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP",27.44,29.79,null,null,0,0]
["SINAPI 96156","SINAPI",96156,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI",63.55,66.48,null,null,7.3800000000000004E-2,7.0499999999999993E-2]
["SINAPI 88399","SINAPI",88399,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",4.4800000000000004,4.4800000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 103242","SINAPI",103242,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 5932","SINAPI",5932,"MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",258.01,261.92,null,null,0,0]
["SINAPI 92960","SINAPI",92960,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP",19.22,19.22,null,null,0.52910000000000001,0.52910000000000001]
["SINAPI 103163","SINAPI",103163,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",0,0]
["SINAPI 103182","SINAPI",103182,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 92112","SINAPI",92112,"PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",4.32,4.32,null,null,0,0]
["SINAPI 90680","SINAPI",90680,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",401.94,405.35,null,null,0,0]
["SINAPI 90625","SINAPI",90625,"PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP",10.77,10.77,null,null,0,0]
["SINAPI 103236","SINAPI",103236,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",1353.7,1357.11,null,null,0,0]
["SINAPI 90632","SINAPI",90632,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI",102.35,105.76,null,null,0,0]
["SINAPI 88430","SINAPI",88430,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",7.88,7.88,null,null,0,0]
["SINAPI 90668","SINAPI",90668,"PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",32.4,32.4,null,null,0.54600000000000004,0.54600000000000004]
["SINAPI 5942","SINAPI",5942,"PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",78.77,81.7,null,null,0,0]
["SINAPI 5875","SINAPI",5875,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP",142.43,146.15,null,null,0,0]
["SINAPI 6879","SINAPI",6879,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP",213.11,215.31,null,null,0.59230000000000005,0.58630000000000004]
["SINAPI 95632","SINAPI",95632,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI",84.8,87,null,null,0.71709999999999996,0.69899999999999995]
["SINAPI 5881","SINAPI",5881,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI",79.540000000000006,81.739999999999995,null,null,0.69840000000000002,0.67959999999999998]
["SINAPI 95271","SINAPI",95271,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI",0.74,0.74,null,null,1,1]
["SINAPI 7030","SINAPI",7030,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP",262.52,262.52,null,null,4.65E-2,4.65E-2]
["SINAPI 104091","SINAPI",104091,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP",0.87,0.87,null,null,0,0]
["SINAPI 89031","SINAPI",89031,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",84.05,87.46,null,null,0,0]
["SINAPI 96014","SINAPI",96014,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI",66.25,69.66,null,null,6.7500000000000004E-2,6.4199999999999993E-2]
["SINAPI 96028","SINAPI",96028,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP",145.51,148.91999999999999,null,null,5.4100000000000002E-2,5.28E-2]
["SINAPI 89036","SINAPI",89036,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI",54.4,57.81,null,null,0,0]
["SINAPI 100647","SINAPI",100647,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP",6515.52,6519.43,null,null,0.18740000000000001,0.18729999999999999]
["SINAPI 95121","SINAPI",95121,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP",377.9,388.69,null,null,0.47789999999999999,0.4647]
["SINAPI 103662","SINAPI",103662,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI",0,0]
["SINAPI 89257","SINAPI",89257,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP",304.08,307.01,null,null,0.62880000000000003,0.62280000000000002]
["SINAPI 97628","SINAPI",97628,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",262.37,284.36,null,null,0,0]
["SINAPI 97629","SINAPI",97629,"DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3",89.37,96.94,null,null,0,0]
["SINAPI 97632","SINAPI",97632,"DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",2.64,2.88,null,null,0,0]
["SINAPI 97638","SINAPI",97638,"REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",8.19,8.89,null,null,0,0]
["SINAPI 97641","SINAPI",97641,"REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",2.95,3.21,null,null,0,0]
["SINAPI 97643","SINAPI",97643,"REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2",25.23,27.38,null,null,0,0]
["SINAPI 97654","SINAPI",97654,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",180.55,187.83,null,null,0.53969999999999996,0.51880000000000004]
["SINAPI 97651","SINAPI",97651,"REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN",83.32,90.41,null,null,0,0]
["SINAPI 97662","SINAPI",97662,"REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M",0.5,0.54,null,null,0,0]
["SINAPI 103666","SINAPI",103666,"BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",132.44999999999999,132.44999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89212","SINAPI",89212,"BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",29.76,29.76,null,null,1,1]
["SINAPI 93232","SINAPI",93232,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H",4.68,4.68,null,null,0,0]
["SINAPI 88829","SINAPI",88829,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",1.47,1.47,null,null,0,0]
["SINAPI 89222","SINAPI",89222,"BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H",0.36,0.36,null,null,0,0]
["SINAPI 90649","SINAPI",90649,"BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",11.41,11.41,null,null,0,0]
["SINAPI 90652","SINAPI",90652,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H",4.78,4.78,null,null,0,0]
["SINAPI 90660","SINAPI",90660,"BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",5.6,5.6,null,null,0,0]
["SINAPI 90642","SINAPI",90642,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",12.26,12.26,null,null,0,0]
["SINAPI 92140","SINAPI",92140,"CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H",4.83,4.83,null,null,0,0]
["SINAPI 92134","SINAPI",92134,"CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H",4.07,4.07,null,null,0,0]
["SINAPI 96030","SINAPI",96030,"CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",37.08,37.08,null,null,0.2114,0.2114]
["SINAPI 89870","SINAPI",89870,"CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H",38.880000000000003,38.880000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89881","SINAPI",89881,"CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H",70.25,70.25,null,null,0,0]
["SINAPI 7059","SINAPI",7059,"CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H",8.81,8.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92237","SINAPI",92237,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H",28.19,28.19,null,null,0.13550000000000001,0.13550000000000001]
["SINAPI 91644","SINAPI",91644,"CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",293.98,293.98,null,null,0,0]
["SINAPI 92103","SINAPI",92103,"CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H",5.66,5.66,null,null,0.31269999999999998,0.31269999999999998]
["SINAPI 91359","SINAPI",91359,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",20.87,20.87,null,null,0.1893,0.1893]
["SINAPI 5747","SINAPI",5747,"CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",154.35,154.35,null,null,0,0]
["SINAPI 91391","SINAPI",91391,"CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H",7.63,7.63,null,null,0,0]
["SINAPI 91354","SINAPI",91354,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",17.5,17.5,null,null,0,0]
["SINAPI 53829","SINAPI",53829,"CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H",113.7,113.7,null,null,0,0]
["SINAPI 91027","SINAPI",91027,"CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H",9.8800000000000008,9.8800000000000008,null,null,0,0]
["SINAPI 91532","SINAPI",91532,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",6.27,6.27,null,null,0,0]
["SINAPI 95261","SINAPI",95261,"COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H",0.14000000000000001,0.14000000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90993","SINAPI",90993,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,null,1,1]
["SINAPI 90977","SINAPI",90977,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",22.39,22.39,null,null,1,1]
["SINAPI 90961","SINAPI",90961,"COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H",1.88,1.88,null,null,1,1]
["SINAPI 102819","SINAPI",102819,"CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103937","SINAPI",103937,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",1.8,1.8,null,null,0,0]
["SINAPI 103941","SINAPI",103941,"CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS - JUROS. AF_05/2022","H",0,0]
["SINAPI 95279","SINAPI",95279,"DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023","H",0.15,0.15,null,null,1,1]
["SINAPI 95125","SINAPI",95125,"DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H",23.67,23.67,null,null,1,1]
["SINAPI 102831","SINAPI",102831,"DOBRADEIRA TDC, ESPESSURA 1,5MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 104712","SINAPI",104712,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",61.4,61.4,null,null,0,0]
["SINAPI 104714","SINAPI",104714,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2023","H",76.75,76.75,null,null,0,0]
["SINAPI 5627","SINAPI",5627,"ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",47.18,47.18,null,null,0,0]
["SINAPI 91468","SINAPI",91468,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",27.03,27.03,null,null,0.35260000000000002,0.35260000000000002]
["SINAPI 83361","SINAPI",83361,"ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H",44.67,44.67,null,null,0.26679999999999998,0.26679999999999998]
["SINAPI 89230","SINAPI",89230,"FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",109.96,109.96,null,null,1,1]
["SINAPI 93411","SINAPI",93411,"GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H",0.38,0.38,null,null,0,0]
["SINAPI 88855","SINAPI",88855,"GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",3.21,3.21,null,null,1,1]
["SINAPI 95211","SINAPI",95211,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",11.03,11.03,null,null,0,0]
["SINAPI 93270","SINAPI",93270,"GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",25.92,25.92,null,null,1,1]
["SINAPI 83762","SINAPI",83762,"GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",9.43,9.43,null,null,0,0]
["SINAPI 73307","SINAPI",73307,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",7.08,7.08,null,null,0,0]
["SINAPI 93425","SINAPI",93425,"GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",6.3,6.3,null,null,0,0]
["SINAPI 93279","SINAPI",93279,"GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H",0.21,0.21,null,null,0,0]
["SINAPI 102842","SINAPI",102842,"GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8269,\" \",$C8269)","v":"SINAPI 89270"},"SINAPI",89270,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H",83.29,83.29,null,null,1,1]
["SINAPI 104706","SINAPI",104706,"GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2023","H",0,0]
["SINAPI 102846","SINAPI",102846,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - DEPRECIAÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102854","SINAPI",102854,"GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 93401","SINAPI",93401,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H",154.35,154.35,null,null,0,0]
["SINAPI 105840","SINAPI",105840,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV E CESTA AÉREA COM ISOLAMENTO CLASSE C - JUROS. AF_01/2025","H",0,0]
["SINAPI 91630","SINAPI",91630,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H",7.98,7.98,null,null,0.1842,0.1842]
["SINAPI 105983","SINAPI",105983,"GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 30,4 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 14,30 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TRUCADO PBT 23.000 KG, POTÊNCIA DE 256 CV E CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2025","H",154.05000000000001,154.05000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 99832","SINAPI",99832,"LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",5.21,5.21,null,null,0,0]
["SINAPI 90683","SINAPI",90683,"MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H",9.0299999999999994,9.0299999999999994,null,null,1,1]
["SINAPI 104652","SINAPI",104652,"MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102271","SINAPI",102271,"MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H",0.17,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 103789","SINAPI",103789,"MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS TRIFÁSICO - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2022","H",0,0]
["SINAPI 96061","SINAPI",96061,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H",34.64,34.64,null,null,0.13389999999999999,0.13389999999999999]
["SINAPI 90691","SINAPI",90691,"MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",38.89,38.89,null,null,0,0]
["SINAPI 88400","SINAPI",88400,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0.98,0.98,null,null,0,0]
["SINAPI 88396","SINAPI",88396,"MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",1.35,1.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103239","SINAPI",103239,"MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 5692","SINAPI",5692,"MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",0.34,0.34,null,null,0,0]
["SINAPI 7047","SINAPI",7047,"MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H",24.72,24.72,null,null,0,0]
["SINAPI 102984","SINAPI",102984,"MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MANUTENÇÃO. AF_06/2021","H",0,0]
["SINAPI 92958","SINAPI",92958,"MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H",4.79,4.79,null,null,1,1]
["SINAPI 102861","SINAPI",102861,"MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",1.47,1.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102937","SINAPI",102937,"MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - JUROS. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103155","SINAPI",103155,"MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 103174","SINAPI",103174,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",2.2400000000000002,2.2400000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 103167","SINAPI",103167,"MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102867","SINAPI",102867,"MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",0.8,0.8,null,null,0,0]
["SINAPI 90673","SINAPI",90673,"PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H",116.74,116.74,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8461,\" \",$C8461)","v":"SINAPI 104694"},"SINAPI",104694,"PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",2.5099999999999998,2.5099999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 90678","SINAPI",90678,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",137.81,137.81,null,null,0,0]
["SINAPI 102962","SINAPI",102962,"PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MANUTENÇÃO. AF_02/2021","H",161.16,161.16,null,null,0,0]
["SINAPI 102877","SINAPI",102877,"PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - JUROS. AF_04/2019","H",132.9,132.9,null,null,0,0]
["SINAPI 103222","SINAPI",103222,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",188.26,188.26,null,null,0,0]
["SINAPI 103227","SINAPI",103227,"PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - JUROS. AF_05/2023","H",93.24,93.24,null,null,0,0]
["SINAPI 90629","SINAPI",90629,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H",67.33,67.33,null,null,0,0]
["SINAPI 95706","SINAPI",95706,"PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H",67.989999999999995,67.989999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 102885","SINAPI",102885,"PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H",1.51,1.51,null,null,0,0]
["SINAPI 88435","SINAPI",88435,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H",1.96,1.96,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8525,\" \",$C8525)","v":"SINAPI 88436"},"SINAPI",88436,"PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H",10.6,10.6,null,null,0,0]
["SINAPI 102979","SINAPI",102979,"PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 102889","SINAPI",102889,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - JUROS. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102890","SINAPI",102890,"PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T - MANUTENÇÃO. AF_04/2019","H",0,0]
["SINAPI 102957","SINAPI",102957,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE 275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H",38.36,38.36,null,null,0,0]
["SINAPI 88858","SINAPI",88858,"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H",7.07,7.07,null,null,0,0]
["SINAPI 7040","SINAPI",7040,"ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H",62.69,62.69,null,null,1,1]
["SINAPI 7051","SINAPI",7051,"ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",44.43,44.43,null,null,1,1]
["SINAPI 89211","SINAPI",89211,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H",8.6,8.6,null,null,1,1]
[{"$f":"CONCATENATE($B8589,\" \",$C8589)","v":"SINAPI 5089"},"SINAPI",5089,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H",41.71,41.71,null,null,1,1]
["SINAPI 93238","SINAPI",93238,"ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H",2.59,2.59,null,null,1,1]
["SINAPI 95268","SINAPI",95268,"RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H",0.61,0.61,null,null,1,1]
["SINAPI 91691","SINAPI",91691,"SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H",1.6,1.6,null,null,0,0]
["SINAPI 89023","SINAPI",89023,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",3.82,3.82,null,null,1,1]
["SINAPI 7032","SINAPI",7032,"TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",4.7,4.7,null,null,1,1]
["SINAPI 104087","SINAPI",104087,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H",0.03,0.03,null,null,0,0]
["SINAPI 104090","SINAPI",104090,"TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H",0.8,0.8,null,null,0,0]
["SINAPI 89029","SINAPI",89029,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",34.659999999999997,34.659999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89009","SINAPI",89009,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",44.93,44.93,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8653,\" \",$C8653)","v":"SINAPI 89017"},"SINAPI",89017,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",44.66,44.66,null,null,0,0]
["SINAPI 96015","SINAPI",96015,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H",25.14,25.14,null,null,0.13250000000000001,0.13250000000000001]
["SINAPI 96024","SINAPI",96024,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H",5.18,5.18,null,null,0.17180000000000001,0.17180000000000001]
["SINAPI 96053","SINAPI",96053,"TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H",19.52,19.52,null,null,0.18079999999999999,0.18079999999999999]
["SINAPI 89033","SINAPI",89033,"TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H",15.99,15.99,null,null,0,0]
["SINAPI 102906","SINAPI",102906,"UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H",0,0]
["SINAPI 100643","SINAPI",100643,"USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",412.54,412.54,null,null,1,1]
["SINAPI 88847","SINAPI",88847,"USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H",27.62,27.62,null,null,1,1]
["SINAPI 100637","SINAPI",100637,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H",201.34,201.34,null,null,1,1]
["SINAPI 100640","SINAPI",100640,"USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H",4204.8,4204.8,null,null,0,0]
["SINAPI 95120","SINAPI",95120,"USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H",75.22,75.22,null,null,0,0]
["SINAPI 103660","SINAPI",103660,"VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H",11.81,11.81,null,null,0,0]
["SINAPI 89240","SINAPI",89240,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H",78.83,78.83,null,null,1,1]
["SINAPI 103797","SINAPI",103797,"ARMAÇÃO DE DESCIDA D'ÁGUA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2022","KG",15.91,16.600000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 103928","SINAPI",103928,"BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3",555.58000000000004,573.20000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 103795","SINAPI",103795,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2",84.42,88.47,null,null,0,0]
["SINAPI 104949","SINAPI",104949,"DRAGAGEM DE MATERIAIS DE 1A CATEGORIA E COMPOSTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE LONGO ALCANCE (CAÇAMBA: 0,52 M3/155 HP). AF_03/2024","M3",9.9499999999999993,10.220000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 104321","SINAPI",104321,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",5.25,5.57,null,null,0,0]
["SINAPI 104315","SINAPI",104315,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",16.22,17.32,null,null,0,0]
["SINAPI 102725","SINAPI",102725,"DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN",29.04,29.92,null,null,0,0]
["SINAPI 102696","SINAPI",102696,"DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M",162.09,163.47999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 102677","SINAPI",102677,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M",224.95,226.79,null,null,0,0]
["SINAPI 102684","SINAPI",102684,"DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M",180.94,182.18,null,null,6.0499999999999998E-2,6.0100000000000001E-2]
["SINAPI 102665","SINAPI",102665,"DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M",29.22,29.74,null,null,0,0]
["SINAPI 102713","SINAPI",102713,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",11.41,11.45,null,null,0,0]
["SINAPI 102712","SINAPI",102712,"GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2",8.32,8.36,null,null,0,0]
["SINAPI 102707","SINAPI",102707,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M",64.72,65.16,null,null,0,0]
["SINAPI 98391","SINAPI",98391,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 161 MM (6\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98395","SINAPI",98395,"INSTALAÇÃO DE COLARINHO DE AÇO GALVANIZADO DN 314 MM (12\") PARA DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO. AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 98352","SINAPI",98352,"INSTALAÇÃO DE CURVA, REDUÇÃO OU TÊ PARA DUTO PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 22 - COM ISOLAMENTO DE MANTA COLADA NA CHAPA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 98383","SINAPI",98383,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98388","SINAPI",98388,"INSTALAÇÃO DE DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 364 MM (14\"). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 98403","SINAPI",98403,"INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO (TRECHO RETO) EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24 - COM ISOLAMENTO DE MANTA FIXADA NA CHAPA COM FITA PLÁSTICA, INCLUSO FABRICAÇÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 97280","SINAPI",97280,"COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97292","SINAPI",97292,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 250MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97310","SINAPI",97310,"COTOVELO HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97299","SINAPI",97299,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97312","SINAPI",97312,"COTOVELO RETO 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B8909,\" \",$C8909)","v":"SINAPI 97295"},"SINAPI",97295,"CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97239","SINAPI",97239,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 125MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97245","SINAPI",97245,"ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","M",0,0]
["SINAPI 97251","SINAPI",97251,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 100MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97258","SINAPI",97258,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97271","SINAPI",97271,"EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 800MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97264","SINAPI",97264,"REDUÇÃO PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 400X300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97316","SINAPI",97316,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 125MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 97322","SINAPI",97322,"TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 500MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023","UN",0,0]
["SINAPI 103519","SINAPI",103519,"BLOCO CONCRETADO NO LOCAL, 20X20X15CM, PARA BASE DE FIXAÇÃO DA ESTRUTURA SOLAR PARA LAJE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",10.88,11.34,null,null,8.9999999999999998E-4,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 103501","SINAPI",103501,"COLETOR PARA AQUECIMENTO SOLAR A VÁCUO, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103516","SINAPI",103516,"CONTROLADOR POR DIFERENCIAL DE TEMPERATURA COM 2 SENSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103494","SINAPI",103494,"PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103510","SINAPI",103510,"RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 400 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 97062","SINAPI",97062,"COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024","M2",5.83,6.13,null,null,0,0]
["SINAPI 97041","SINAPI",97041,"FECHAMENTO REMOVÍVEL DE ABERTURA NO PISO EM MADEIRA - 1 MONTAGEM EM OBRA. AF_03/2024","M2",141.43,144.6,null,null,0,0]
["SINAPI 104985","SINAPI",104985,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS DESFÔRMA COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM LAJE COM SARGENTO E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97030","SINAPI",97030,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM MONTANTE METÁLICO FIXADO COM BARRAS DE AÇO ENGASTADAS NA LAJE, CABOS DE AÇO E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97037","SINAPI",97037,"GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA, PARA ESTRUTURAS EM CONCRETO, COM MONTANTE METÁLICO FIXADO EM VIGA DE BORDA E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 4 PAVIMENTOS (1 MONTAGEM). AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97024","SINAPI",97024,"GUARDA-CORPO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, COM MONTANTE METÁLICO PARA DOIS NÍVEIS DE PROTEÇÃO E FECHAMENTO EM PAINEL DE TELA METÁLICA PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97054","SINAPI",97054,"INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_03/2024","UN",25.98,26.95,null,null,0,0]
["SINAPI 97065","SINAPI",97065,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M3",12.04,13.11,null,null,0,0]
["SINAPI 97001","SINAPI",97001,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E FORRAÇÃO EM TÁBUA DE MADEIRA SERRADA - 1 MONTAGEM POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97002","SINAPI",97002,"PLATAFORMA DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA PARA COLETA DE RESÍDUOS COM ESTRUTURA METÁLICA E TRAMA DE MADEIRA FORRADA EM PAINEL COMPENSADO - 2 MONTAGENS POR OBRA. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97046","SINAPI",97046,"PONTEIRAS DE PROTEÇÃO DE PONTAS E VERGALHÕES EXPOSTOS EM FUNDAÇÕES. AF_03/2024","M2",0.32,0.33,null,null,0,0]
["SINAPI 97056","SINAPI",97056,"REDE DE PROTEÇÃO TIPO SLQA PESADO COM SUPORTES METÁLICOS TIPO FORCA PARA EDIFÍCIOS DE 5 A 8 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 97050","SINAPI",97050,"TOTEN EM MADEIRA COM PLACA INDICATIVA POSICIONADA NO TERRENO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 102073","SINAPI",102073,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",3672.52,3801.49,null,null,0,0]
["SINAPI 102074","SINAPI",102074,"ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM U E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020","M3",4352.3999999999996,4497.75,null,null,0,0]
["SINAPI 102090","SINAPI",102090,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",143.76,147.22,null,null,0,0]
["SINAPI 101995","SINAPI",101995,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",165.89,169.07,null,null,0,0]
["SINAPI 101992","SINAPI",101992,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2",152.72999999999999,156.57,null,null,0,0]
["SINAPI 101969","SINAPI",101969,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E=18 MM. AF_11/2020","M2",193.97,196.82,null,null,0,0]
["SINAPI 102066","SINAPI",102066,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",567.89,588.4,null,null,0,0]
["SINAPI 102064","SINAPI",102064,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",198.93,207.51,null,null,0,0]
["SINAPI 102048","SINAPI",102048,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",293.33999999999997,309.95,null,null,0,0]
["SINAPI 102039","SINAPI",102039,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",571.51,594.44000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 102036","SINAPI",102036,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",237.24,248.5,null,null,0,0]
["SINAPI 102012","SINAPI",102012,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",212.78,222.86,null,null,0,0]
["SINAPI 102000","SINAPI",102000,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2",571.6,594.05999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 101983","SINAPI",101983,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2",199.63,209.01,null,null,0,0]
["SINAPI 101124","SINAPI",101124,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3",15.35,15.69,null,null,0,0]
["SINAPI 101138","SINAPI",101138,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",15.36,15.67,null,null,0,0]
["SINAPI 101148","SINAPI",101148,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",15.29,15.58,null,null,0,0]
["SINAPI 101129","SINAPI",101129,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3",20,20.5,null,null,0,0]
["SINAPI 101130","SINAPI",101130,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3",18.579999999999998,18.98,null,null,0,0]
["SINAPI 101151","SINAPI",101151,"ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3",16.399999999999999,16.71,null,null,0,0]
["SINAPI 101215","SINAPI",101215,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",17.02,17.25,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B9229,\" \",$C9229)","v":"SINAPI 101254"},"SINAPI",101254,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020","M3",12.94,13.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101260","SINAPI",101260,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",33.76,34.270000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 101227","SINAPI",101227,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3",18.7,18.920000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 101261","SINAPI",101261,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3",18.87,19.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101231","SINAPI",101231,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020","M3",10.65,10.81,null,null,0,0]
["SINAPI 101239","SINAPI",101239,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3",15.23,15.42,null,null,0,0]
["SINAPI 101242","SINAPI",101242,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",20.98,21.25,null,null,0,0]
["SINAPI 101277","SINAPI",101277,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 12 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA22 KM/H. AF_05/2020","M3",31.19,31.64,null,null,0,0]
["SINAPI 101245","SINAPI",101245,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3",16.940000000000001,17.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101276","SINAPI",101276,"ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3",24.4,24.76,null,null,0,0]
["SINAPI 102283","SINAPI",102283,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",12.8,13.17,null,null,0,0]
["SINAPI 102306","SINAPI",102306,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",13.76,14.17,null,null,0,0]
["SINAPI 90099","SINAPI",90099,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",15.78,16.440000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 90087","SINAPI",90087,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",8.8000000000000007,9.01,null,null,0,0]
["SINAPI 102325","SINAPI",102325,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",15.3,15.93,null,null,0,0]
["SINAPI 102328","SINAPI",102328,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3),LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",10.52,10.96,null,null,0,0]
["SINAPI 102292","SINAPI",102292,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.81,8.0299999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 102285","SINAPI",102285,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",11.72,12.07,null,null,0,0]
["SINAPI 90098","SINAPI",90098,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",5.42,5.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102280","SINAPI",102280,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",5.47,5.64,null,null,0,0]
["SINAPI 90108","SINAPI",90108,"ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024","M3",7.71,8.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102358","SINAPI",102358,"DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 102350","SINAPI",102350,"ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MAIOR OU IGUAL A 50 MPA E MENOR QUE 70 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021","M3",0,0]
["SINAPI 101595","SINAPI",101595,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDADEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101599","SINAPI",101599,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO E FORNECIMENTO, INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2",0,0]
["SINAPI 101590","SINAPI",101590,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",72.88,75.77,null,null,7.4999999999999997E-3,7.3000000000000001E-3]
["SINAPI 101584","SINAPI",101584,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",65.89,68.22,null,null,0,0]
["SINAPI 101579","SINAPI",101579,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2",51.24,53.65,null,null,0,0]
["SINAPI 101572","SINAPI",101572,"ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2",20.32,21.45,null,null,0,0]
["SINAPI 101613","SINAPI",101613,"FABRICAÇÃO DE CONJUNTO DE MÓDULO METÁLICO, COMPRIMENTO DE 3,0 M E ALTURA DE 1,8 M (ESTRONCAS DE 2,00 M). AF_08/2020","UN",0,0]
["SINAPI 101617","SINAPI",101617,"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020","M2",3.14,3.43,null,null,0,0]
["SINAPI 104189","SINAPI",104189,"INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3",221.8,225.3,null,null,0,0]
["SINAPI 104464","SINAPI",104464,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES PARA OBRAS ITINERANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO E FUNCIONAMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN",0,0]
["SINAPI 104183","SINAPI",104183,"INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE TUBO COLETOR DE PVC, DIÂMETRO DE 100 MM, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","M",233.02,234.9,null,null,0,0]
["SINAPI 94571","SINAPI",94571,"JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105810","SINAPI",105810,"JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 94561","SINAPI",94561,"JANELA DE AÇO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO - VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100924","SINAPI",100924,"JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, VENEZIANAS PANTOGRÁFICAS DE CORRER E 2 FOLHAS PARA VIDROS DE CORRER (VIDROS NÃO INCLUSOS), GUARNIÇÕES/ MARCO INCLUSOS, FERRAGENS INCLUSAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 100676","SINAPI",100676,"BATENTE PARA PORTA COM BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO E BUCHA. AF_12/2019","UN",209.59,218.01,null,null,0,0]
["SINAPI 90806","SINAPI",90806,"BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",429.81,447.58,null,null,0,0]
["SINAPI 91307","SINAPI",91307,"FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",94.83,97.8,null,null,0,0]
["SINAPI 100689","SINAPI",100689,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1138.44,1168.67,null,null,0,0]
["SINAPI 100690","SINAPI",100690,"KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",951.32,981.58,null,null,0,0]
["SINAPI 90843","SINAPI",90843,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1087.6400000000001,1117.8699999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 91314","SINAPI",91314,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",900.52,930.78,null,null,0,0]
["SINAPI 90851","SINAPI",90851,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1168.46,1197.1400000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 100678","SINAPI",100678,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",1039.49,1067.7,null,null,0,0]
["SINAPI 100679","SINAPI",100679,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",875.21,903.45,null,null,0,0]
["SINAPI 91327","SINAPI",91327,"KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",878.38,905.32,null,null,0,0]
["SINAPI 100691","SINAPI",100691,"KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",2052.02,2082.25,null,null,0,0]
["SINAPI 90794","SINAPI",90794,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 60X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",703.62,710.19,null,null,0,0]
["SINAPI 90795","SINAPI",90795,"KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",711.47,718.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100702","SINAPI",100702,"PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019","M2",485.34,486.33,null,null,0.85519999999999996,0.85350000000000004]
["SINAPI 91297","SINAPI",91297,"PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",406.98,412.97,null,null,0,0]
["SINAPI 90824","SINAPI",90824,"PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",617.75,626.05999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 94807","SINAPI",94807,"PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN",574.16,577.52,null,null,0,0]
["SINAPI 100698","SINAPI",100698,"RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN",89.48,97.46,null,null,0,0]
["SINAPI 101176","SINAPI",101176,"ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020","M",147.44999999999999,153.86000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 101180","SINAPI",101180,"ESTACA STRAUSS, DIÂMETRO DE 32CM, INTEIRAMENTE ARMADA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M",0,0]
["SINAPI 100897","SINAPI",100897,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","M",123.17,124.15,null,null,0,0]
["SINAPI 100891","SINAPI",100891,"ESTACA METÁLICA PARA FUNDAÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO HP310X125 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020","KG",0,0]
["SINAPI 102649","SINAPI",102649,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020","M",0,0]
["SINAPI 102652","SINAPI",102652,"ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 45 CM, PERFURADA EM ROCHA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2020","M",0,0]
["SINAPI 100365","SINAPI",100365,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",4216.84,4341.74,null,null,1.38E-2,1.35E-2]
["SINAPI 100367","SINAPI",100367,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1240.6099999999999,1275.99,null,null,4.7100000000000003E-2,4.58E-2]
["SINAPI 100361","SINAPI",100361,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2488.85,2575.7199999999998,null,null,2.35E-2,2.2700000000000001E-2]
["SINAPI 100373","SINAPI",100373,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3158.5,3251.25,null,null,1.8499999999999999E-2,1.7999999999999999E-2]
["SINAPI 100386","SINAPI",100386,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2",52.66,54.1,null,null,8.8999999999999999E-3,8.6999999999999994E-3]
["SINAPI 92600","SINAPI",92600,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2150.94,2182.1799999999998,null,null,0.80649999999999999,0.79500000000000004]
["SINAPI 92584","SINAPI",92584,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",823.28,836.35,null,null,0.75960000000000005,0.74770000000000003]
["SINAPI 92592","SINAPI",92592,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1464.09,1487.04,null,null,0.7843,0.7722]
["SINAPI 92564","SINAPI",92564,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",3518.33,3631.87,null,null,1.66E-2,1.61E-2]
["SINAPI 92546","SINAPI",92546,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",1501.96,1548.7,null,null,3.8899999999999997E-2,3.7699999999999997E-2]
["SINAPI 92550","SINAPI",92550,"FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",2685.22,2766.61,null,null,2.1700000000000001E-2,2.1100000000000001E-2]
["SINAPI 92258","SINAPI",92258,"INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN",357.83,381.45,null,null,0.16320000000000001,0.15310000000000001]
["SINAPI 100393","SINAPI",100393,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",22.54,23.72,null,null,0,0]
["SINAPI 92575","SINAPI",92575,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",63.47,63.97,null,null,0.83760000000000001,0.83099999999999996]
["SINAPI 92568","SINAPI",92568,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",124.24,125.43,null,null,0.81059999999999999,0.80289999999999995]
["SINAPI 92581","SINAPI",92581,"TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",48.97,49.62,null,null,0.81850000000000001,0.80769999999999997]
["SINAPI 92543","SINAPI",92543,"TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",29.74,30.2,null,null,0,0]
["SINAPI 97720","SINAPI",97720,"FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUSO IÇAMENTO COM GUINDASTE. AF_03/2024","M3",0,0]
["SINAPI 97738","SINAPI",97738,"PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_03/2024_PS","M3",4132.92,4365.9799999999996,null,null,3.8999999999999998E-3,3.7000000000000002E-3]
["SINAPI 98631","SINAPI",98631,"CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS SECANTES COM 50 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE ATÉ 20 METROS. AF_02/2025","M2",0,0]
["SINAPI 98637","SINAPI",98637,"CONTENÇÃO EM PAREDE DIAFRAGMA COM 30 CM DE ESPESSURA E PROFUNDIDADE ATÉ 25 METROS. AF_02/2025","M3",0,0]
["SINAPI 100345","SINAPI",100345,"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2024","KG",9.32,9.4499999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 100340","SINAPI",100340,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PAINEL TRELIÇADO DUPLA FACE DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105806","SINAPI",105806,"CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_11/2024","M2",526.88,534.07000000000005,null,null,0.62980000000000003,0.62129999999999996]
["SINAPI 105048","SINAPI",105048,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105065","SINAPI",105065,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105059","SINAPI",105059,"PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105066","SINAPI",105066,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105067","SINAPI",105067,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 10 X 10 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105078","SINAPI",105078,"PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M",0,0]
["SINAPI 105101","SINAPI",105101,"VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024","M",199.98,203.64,null,null,0,0]
["SINAPI 105081","SINAPI",105081,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 16 CM. AF_03/2024","M",89.39,91.15,null,null,0,0]
["SINAPI 105092","SINAPI",105092,"VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024","M",176.5,178.46,null,null,0,0]
["SINAPI 93969","SINAPI",93969,"EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_07/2024","M",249.92,266.62,null,null,2.2800000000000001E-2,2.1299999999999999E-2]
["SINAPI 104877","SINAPI",104877,"EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN",644.11,653.89,null,null,0.66080000000000005,0.65090000000000003]
["SINAPI 104890","SINAPI",104890,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",58.33,59.73,null,null,1.0999999999999999E-2,1.0699999999999999E-2]
["SINAPI 104891","SINAPI",104891,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",52.84,53.99,null,null,0.01,9.7999999999999997E-3]
["SINAPI 104886","SINAPI",104886,"EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M",57.85,59.21,null,null,1.11E-2,1.0800000000000001E-2]
["SINAPI 104861","SINAPI",104861,"INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBAMENTO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, DIÂMETRO DE 200 MM, INCLUSIVE PRODUÇÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104884","SINAPI",104884,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 6 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104867","SINAPI",104867,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE COM 8 CORDOALHAS DE 12,7 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 104882","SINAPI",104882,"INSTALAÇÃO DE TIRANTE MONOBARRA COM ARMADURA DE 36 MM, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, INCLUSIVE MONTAGEM, INSTALAÇÃO E PROTENSÃO. AF_11/2023","M",0,0]
["SINAPI 105943","SINAPI",105943,"REQUADRO DE VÃOS PLACAS DE GRANITO FIXADAS COM INSERTE METÁLICO. AF_03/2025","M",0,0]
["SINAPI 96122","SINAPI",96122,"ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023","M",55.74,56.92,null,null,0,0]
["SINAPI 96113","SINAPI",96113,"FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS","M2",47.7,50.56,null,null,0,0]
["SINAPI 96486","SINAPI",96486,"FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS","M2",71.25,72.62,null,null,0,0]
["SINAPI 98060","SINAPI",98060,"FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",5445.37,5514.09,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 98072","SINAPI",98072,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",3948.08,4112.54,null,null,8.0000000000000004E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 98077","SINAPI",98077,"FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",17335.95,18053.900000000001,null,null,1.1000000000000001E-3,1.1000000000000001E-3]
["SINAPI 98100","SINAPI",98100,"SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). . AF_12/2020","UN",6271.96,6508.5,null,null,1E-3,8.9999999999999998E-4]
["SINAPI 98054","SINAPI",98054,"TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",4642.9799999999996,4681.37,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 98084","SINAPI",98084,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",7112.48,7399.92,null,null,6.9999999999999999E-4,6.9999999999999999E-4]
["SINAPI 98068","SINAPI",98068,"TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN",8794.44,9161.7099999999991,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 96546","SINAPI",96546,"ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",13.66,14.08,null,null,0,0]
["SINAPI 104916","SINAPI",104916,"ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG",16.440000000000001,17.170000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 96558","SINAPI",96558,"CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024","M3",787.77,790.82,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 96526","SINAPI",96526,"ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3",202.28,219.61,null,null,0,0]
["SINAPI 104929","SINAPI",104929,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",91.03,96.42,null,null,0,0]
["SINAPI 104925","SINAPI",104925,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024","M2",158.18,164.07,null,null,0,0]
["SINAPI 96539","SINAPI",96539,"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2",129.69,136.58000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 105517","SINAPI",105517,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESTRUTURA CIRCULAR, COM INSTALAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA FACE INTERNA DA ESTRUTURA, SEM AUXÍLIO DE GUINDASTE. AF_07/2024","M2",0,0]
["SINAPI 101791","SINAPI",101791,"FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO DUPLO. AF_09/2020","M",25.17,25.39,null,null,0,0]
["SINAPI 92270","SINAPI",92270,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020","M2",215.03,218.38,null,null,0,0]
["SINAPI 92508","SINAPI",92508,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",100.82,104.37,null,null,5.0099999999999999E-2,4.8399999999999999E-2]
["SINAPI 92530","SINAPI",92530,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",38.57,39.94,null,null,0.13089999999999999,0.12640000000000001]
["SINAPI 92484","SINAPI",92484,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",265.73,275.88,null,null,0,0]
["SINAPI 92494","SINAPI",92494,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",63.17,66.180000000000007,null,null,7.9899999999999999E-2,7.6300000000000007E-2]
["SINAPI 92498","SINAPI",92498,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",59.29,62.06,null,null,8.5199999999999998E-2,8.14E-2]
["SINAPI 92445","SINAPI",92445,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",60.71,63.92,null,null,0,0]
["SINAPI 92427","SINAPI",92427,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",61.86,64.599999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 92409","SINAPI",92409,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2",229.13,240.76,null,null,0,0]
["SINAPI 92453","SINAPI",92453,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",243.71,252,null,null,0,0]
["SINAPI 92446","SINAPI",92446,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020","M2",349.64,361,null,null,0,0]
["SINAPI 92447","SINAPI",92447,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",238.64,247.37,null,null,0,0]
["SINAPI 92454","SINAPI",92454,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2",251.89,259.83,null,null,0,0]
["SINAPI 96252","SINAPI",96252,"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_05/2024","M2",155.04,157.63,null,null,0,0]
["SINAPI 96254","SINAPI",96254,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², EM PAPELÃO. AF_05/2024","M",0,0]
["SINAPI 92751","SINAPI",92751,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",1887.54,1917.59,null,null,0,0]
["SINAPI 92753","SINAPI",92753,"MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3",611.45000000000005,624.49,null,null,0.12759999999999999,0.1249]
["SINAPI 104500","SINAPI",104500,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104509","SINAPI",104509,"ADUELA/ GALERIA ABERTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 25 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 104491","SINAPI",104491,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",4035.21,4041.66,null,null,0,0]
["SINAPI 104496","SINAPI",104496,"ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 25 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023","M",0,0]
["SINAPI 87433","SINAPI",87433,"APLICAÇÃO DE GESSO PROJETADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PAREDES, DESEMPENADO (SEM TALISCAS), ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",28.68,30.11,null,null,0,0]
["SINAPI 104627","SINAPI",104627,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",19.760000000000002,20.82,null,null,0,0]
["SINAPI 104629","SINAPI",104629,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2",37.22,39.85,null,null,0,0]
["SINAPI 87424","SINAPI",87424,"APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2",39.799999999999997,42.1,null,null,0,0]
["SINAPI 90000","SINAPI",90000,"ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021","KG",12.65,13.1,null,null,0,0]
["SINAPI 102921","SINAPI",102921,"ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021","KG",7.66,7.76,null,null,0,0]
["SINAPI 89994","SINAPI",89994,"GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021","M3",959.7,987.81,null,null,0,0]
["SINAPI 99859","SINAPI",99859,"CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM AÇO INOX. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99849","SINAPI",99849,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2\" ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2\", GRADIL DE BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99854","SINAPI",99854,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 100X50MM ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3?, GRADIL EM CANTONEIRA 51X51X4,8 MM E BARRAS CHATAS NA VERTICAL DE 32X4,8 MM, FIXADO COM ADESIVO EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 99843","SINAPI",99843,"GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 30X30 MM ESPAÇADOS 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2\", GRADIL DE TUBOS HORIZONTAIS DE 25X25MM E VERTICAIS DE 20X20MM, FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI. AF_04/2019","M",0,0]
["SINAPI 94275","SINAPI",94275,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M",57.55,58.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104930","SINAPI",104930,"ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), TIPO PAVER (FINCADINHA) EM TRECHO RETO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 45X08X608X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M",0,0]
["SINAPI 94286","SINAPI",94286,"EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M",88.82,90.99,null,null,0,0]
["SINAPI 94266","SINAPI",94266,"GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M",53.91,55.89,null,null,1.7100000000000001E-2,1.6500000000000001E-2]
["SINAPI 94268","SINAPI",94268,"GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M",64.849999999999994,66.97,null,null,1.5699999999999999E-2,1.52E-2]
["SINAPI 97602","SINAPI",97602,"CÂMERA DE MONITORAMENTO COM ATÉ 25 METROS DE ALCANCE TIPO DOME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97605","SINAPI",97605,"LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",83.53,84.78,null,null,0.78139999999999998,0.76990000000000003]
["SINAPI 105543","SINAPI",105543,"LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 102467","SINAPI",102467,"LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 9 W SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 103783","SINAPI",103783,"LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105546","SINAPI",105546,"LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE EMBUTIR, COM 1 LÂMPADA LED PAR20 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",0,0]
["SINAPI 97595","SINAPI",97595,"SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024","UN",101.14,103.19,null,null,0.77449999999999997,0.7591]
["SINAPI 98549","SINAPI",98549,"IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023","M2",0,0]
["SINAPI 98552","SINAPI",98552,"IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURÉIA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2",0,0]
["SINAPI 98564","SINAPI",98564,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_09/2023","M2",50.94,52.98,null,null,0,0]
["SINAPI 98570","SINAPI",98570,"PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023","M2",100.1,104.86,null,null,0,0]
["SINAPI 98559","SINAPI",98559,"TRATAMENTO DE RODAPÉ COM TELA DE POLIÉSTER. AF_09/2023","M",4.78,4.96,null,null,0,0]
["SINAPI 91928","SINAPI",91928,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",6.99,7.17,null,null,0,0]
["SINAPI 91930","SINAPI",91930,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",9.76,10.01,null,null,0,0]
["SINAPI 92869","SINAPI",92869,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",10.73,11.5,null,null,0,0]
["SINAPI 91941","SINAPI",91941,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 2\" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",12.14,12.91,null,null,0,0]
["SINAPI 92871","SINAPI",92871,"CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",19.79,21.22,null,null,0,0]
["SINAPI 91904","SINAPI",91904,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",14.24,15,null,null,0,0]
["SINAPI 91895","SINAPI",91895,"CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",20.11,21.23,null,null,0,0]
["SINAPI 91887","SINAPI",91887,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",12.85,13.7,null,null,0,0]
["SINAPI 91983","SINAPI",91983,"DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",93.71,95.39,null,null,0,0]
["SINAPI 91843","SINAPI",91843,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",6.76,7.04,null,null,0,0]
["SINAPI 91848","SINAPI",91848,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",0,0]
["SINAPI 91854","SINAPI",91854,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",9.93,10.54,null,null,0,0]
["SINAPI 91849","SINAPI",91849,"ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",6.78,7.18,null,null,0,0]
["SINAPI 91863","SINAPI",91863,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",11.76,12.32,null,null,0,0]
["SINAPI 91873","SINAPI",91873,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M",22.99,24.01,null,null,0,0]
["SINAPI 91979","SINAPI",91979,"INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",49.46,51.93,null,null,0,0]
["SINAPI 92032","SINAPI",92032,"INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",67.13,70.98,null,null,0,0]
["SINAPI 91968","SINAPI",91968,"INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",68.180000000000007,72.03,null,null,0,0]
["SINAPI 92024","SINAPI",92024,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",59.7,63.15,null,null,0,0]
["SINAPI 92034","SINAPI",92034,"INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",60.75,64.2,null,null,0,0]
["SINAPI 91973","SINAPI",91973,"INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",93.11,98.09,null,null,0,0]
["SINAPI 91966","SINAPI",91966,"INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",49.06,51.73,null,null,0,0]
["SINAPI 91875","SINAPI",91875,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",8.64,9.27,null,null,0,0]
["SINAPI 91880","SINAPI",91880,"LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",8.89,9.51,null,null,0,0]
["SINAPI 91949","SINAPI",91949,"SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4\" X 4\" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",19.399999999999999,20.440000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 91998","SINAPI",91998,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",19.920000000000002,21.05,null,null,0,0]
["SINAPI 92009","SINAPI",92009,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",51.38,53.94,null,null,0,0]
["SINAPI 92018","SINAPI",92018,"TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",70.38,74.06,null,null,0,0]
["SINAPI 92002","SINAPI",92002,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",44.47,47.14,null,null,0,0]
["SINAPI 92011","SINAPI",92011,"TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",71.09,74.94,null,null,0,0]
["SINAPI 95784","SINAPI",95784,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95793","SINAPI",95793,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95797","SINAPI",95797,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",75.55,78.34,null,null,0,0]
["SINAPI 95802","SINAPI",95802,"CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",56.25,58.69,null,null,0,0]
["SINAPI 104401","SINAPI",104401,"CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",26.64,27.78,null,null,0,0]
["SINAPI 104397","SINAPI",104397,"CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",28.39,29.67,null,null,0,0]
["SINAPI 104398","SINAPI",104398,"CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",28.08,29.34,null,null,0,0]
["SINAPI 95818","SINAPI",95818,"CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",55.54,58.44,null,null,0,0]
["SINAPI 95761","SINAPI",95761,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95764","SINAPI",95764,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 95727","SINAPI",95727,"ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","M",19.510000000000002,20.72,null,null,0,0]
["SINAPI 104449","SINAPI",104449,"LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN",0,0]
["SINAPI 101884","SINAPI",101884,"CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",11.38,11.4,null,null,0,0]
["SINAPI 101902","SINAPI",101902,"CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",244.54,245.19,null,null,0,0]
["SINAPI 97418","SINAPI",97418,"COTOVELO PARA BARRAMENTO BLINDADO, 2500A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 93660","SINAPI",93660,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",70.66,70.989999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 93674","SINAPI",93674,"DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",182.7,183.3,null,null,0,0]
["SINAPI 93655","SINAPI",93655,"DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",15.45,15.67,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B10701,\" \",$C10701)","v":"SINAPI 101896"},"SINAPI",101896,"DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",781.5,787.2,null,null,0,0]
["SINAPI 93667","SINAPI",93667,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",88.37,88.87,null,null,0,0]
["SINAPI 93671","SINAPI",93671,"DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",98.77,99.98,null,null,0,0]
["SINAPI 97421","SINAPI",97421,"GABARITO PARA BARRAMENTO BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 97369","SINAPI",97369,"PEÇA RETA DE BARRAMENTO BLINDADO, 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",0,0]
["SINAPI 101883","SINAPI",101883,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",568.08000000000004,576.04,null,null,0,0]
["SINAPI 101878","SINAPI",101878,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",452.62,454.1,null,null,0,0]
["SINAPI 101871","SINAPI",101871,"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 4 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",0,0]
["SINAPI 97359","SINAPI",97359,"QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",3872.67,3888.9,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B10765,\" \",$C10765)","v":"SINAPI 101540"},"SINAPI",101540,"ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN",118.18,121.4,null,null,0.66539999999999999,0.64780000000000004]
["SINAPI 101568","SINAPI",101568,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",132.31,132.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101563","SINAPI",101563,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M",37.72,37.729999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 101502","SINAPI",101502,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2033.77,2081.67,null,null,1.6400000000000001E-2,1.6E-2]
["SINAPI 101489","SINAPI",101489,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1602.9,1646.56,null,null,2.0799999999999999E-2,2.0199999999999999E-2]
["SINAPI 101490","SINAPI",101490,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",1709.05,1754.58,null,null,1.95E-2,1.9E-2]
["SINAPI 101507","SINAPI",101507,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN",2274.73,2322.61,null,null,1.46E-2,1.43E-2]
["SINAPI 101517","SINAPI",101517,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",825.53,841.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101514","SINAPI",101514,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN",968.82,989,null,null,0,0]
["SINAPI 101536","SINAPI",101536,"ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN",1927.48,1949.81,null,null,0,0]
["SINAPI 94764","SINAPI",94764,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 15 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",38.93,39.51,null,null,0,0]
["SINAPI 94769","SINAPI",94769,"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",108.95,109.62,null,null,0,0]
["SINAPI 94715","SINAPI",94715,"ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",293.83,295.22000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 94658","SINAPI",94658,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",5.23,5.46,null,null,0,0]
["SINAPI 105217","SINAPI",105217,"BUCHA DE REDUÇÃO CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",42.42,42.66,null,null,0,0]
["SINAPI 105139","SINAPI",105139,"BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",20.21,20.61,null,null,0,0]
["SINAPI 105169","SINAPI",105169,"BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",85.31,87.12,null,null,0,0]
["SINAPI 94609","SINAPI",94609,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 66 MM X 2 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 96740","SINAPI",96740,"CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",33.44,33.83,null,null,0.86870000000000003,0.85870000000000002]
["SINAPI 94483","SINAPI",94483,"CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 32 MM (1 1/4\") E DN RECALQUE 25 MM (1\"), PARA EDIFICAÇÃO COM 4 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",1365.77,1405.74,null,null,0,0]
["SINAPI 94473","SINAPI",94473,"COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",119.22,121.72,null,null,0,0]
["SINAPI 94618","SINAPI",94618,"COTOVELO EM COBRE, DN 79 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",385.22,388.25,null,null,0.91210000000000002,0.90500000000000003]
["SINAPI 105198","SINAPI",105198,"CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",324.51,327.45999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 94749","SINAPI",94749,"CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105209","SINAPI",105209,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",152.07,154.22,null,null,0,0]
["SINAPI 105207","SINAPI",105207,"CURVA 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",333.11,336.06,null,null,0,0]
["SINAPI 94677","SINAPI",94677,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",19.399999999999999,19.86,null,null,0,0]
["SINAPI 94619","SINAPI",94619,"CURVA EM COBRE, DN 79 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 105159","SINAPI",105159,"CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",51.8,53.07,null,null,0,0]
["SINAPI 94742","SINAPI",94742,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",17.41,17.7,null,null,0,0]
["SINAPI 94748","SINAPI",94748,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",87.56,88.28,null,null,0,0]
["SINAPI 96751","SINAPI",96751,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",25,25.89,null,null,0.60640000000000005,0.58560000000000001]
["SINAPI 94686","SINAPI",94686,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",250.29,252.86,null,null,0,0]
["SINAPI 105220","SINAPI",105220,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",16.68,16.97,null,null,0,0]
["SINAPI 105224","SINAPI",105224,"JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",249.56,251.28,null,null,0,0]
["SINAPI 105163","SINAPI",105163,"JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",14.06,14.66,null,null,0.5363,0.51429999999999998]
["SINAPI 105184","SINAPI",105184,"JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",107.6,109.18,null,null,0,0]
["SINAPI 105173","SINAPI",105173,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 MM X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",86.2,87.76,null,null,0,0]
["SINAPI 94739","SINAPI",94739,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",249,250.84,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11021,\" \",$C11021)","v":"SINAPI 94863"},"SINAPI",94863,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",170.37,171.17,null,null,0,0]
["SINAPI 96746","SINAPI",96746,"LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",114.08,115.95,null,null,0.81569999999999998,0.80259999999999998]
["SINAPI 94661","SINAPI",94661,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",9.75,10.07,null,null,0,0]
["SINAPI 94470","SINAPI",94470,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM (3\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",110.18,112.15,null,null,0,0]
["SINAPI 105225","SINAPI",105225,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, DN 28 X 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",18.03,18.399999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 94763","SINAPI",94763,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 114 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",378.99,382.65,null,null,0,0]
["SINAPI 94462","SINAPI",94462,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 MM (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",128.85,130.57,null,null,0,0]
["SINAPI 94605","SINAPI",94605,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 104 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",658.76,661.41,null,null,0.95520000000000005,0.95140000000000002]
["SINAPI 94720","SINAPI",94720,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",102.6,103.18,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11085,\" \",$C11085)","v":"SINAPI 96728"},"SINAPI",96728,"TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",22.09,22.6,null,null,0.74780000000000002,0.73099999999999998]
["SINAPI 96730","SINAPI",96730,"TUBO, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",39.64,40.340000000000003,null,null,0.80469999999999997,0.79079999999999995]
["SINAPI 96734","SINAPI",96734,"TUBO, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",231.93,233.92,null,null,0.90390000000000004,0.8962]
["SINAPI 94654","SINAPI",94654,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M",77.03,78.31,null,null,0,0]
["SINAPI 94695","SINAPI",94695,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",31.13,31.9,null,null,0,0]
["SINAPI 105164","SINAPI",105164,"TÊ, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",10.63,11.25,null,null,0.35649999999999998,0.33689999999999998]
["SINAPI 94701","SINAPI",94701,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",224.84,228.26,null,null,0,0]
["SINAPI 94694","SINAPI",94694,"TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",23.89,24.75,null,null,0,0]
["SINAPI 105192","SINAPI",105192,"UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 90 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN",0,0]
["SINAPI 96827","SINAPI",96827,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",19.14,19.88,null,null,0.5716,0.55030000000000001]
["SINAPI 104531","SINAPI",104531,"CONEXÃO FIXA, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104524","SINAPI",104524,"CONEXÃO MÓVEL, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X 1/2\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96876","SINAPI",96876,"DISTRIBUIDOR 2 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 2 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",179.67,181.64,null,null,0.79210000000000003,0.78349999999999997]
["SINAPI 96837","SINAPI",96837,"JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",20.79,21.68,null,null,0.52959999999999996,0.50780000000000003]
["SINAPI 96855","SINAPI",96855,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",33.6,34.49,null,null,0.71220000000000006,0.69379999999999997]
["SINAPI 96850","SINAPI",96850,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",23.29,24.34,null,null,0.49940000000000001,0.4778]
["SINAPI 96856","SINAPI",96856,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",35.74,36.93,null,null,0.63429999999999997,0.6139]
["SINAPI 96843","SINAPI",96843,"JOELHO ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",28.91,30.19,null,null,0.51439999999999997,0.49249999999999999]
["SINAPI 104573","SINAPI",104573,"JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1/2\", FIXAÇÃO DAS CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96804","SINAPI",96804,"KIT CHASSI PEX, PRÉ-FABRICADO, PARA ÁREA DE SERVIÇO COM TANQUE E MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, INCLUSO QUADRO METÁLICO, TUBOS E CONEXÕES POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",123.36,126.87,null,null,0.68789999999999996,0.66890000000000005]
["SINAPI 104577","SINAPI",104577,"LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",21.65,22.37,null,null,0.63600000000000001,0.61560000000000004]
["SINAPI 104583","SINAPI",104583,"LUVA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",30.27,31.11,null,null,0.69469999999999998,0.67600000000000005]
["SINAPI 96798","SINAPI",96798,"TUBO, PEX, MONOCAMADA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL/SUB-RAMAL OU DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","M",7.75,8.02,null,null,0.61680000000000001,0.59599999999999997]
["SINAPI 104541","SINAPI",104541,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 X 25 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104542","SINAPI",104542,"TÊ DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 X 16 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104555","SINAPI",104555,"TÊ MISTURADOR, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104557","SINAPI",104557,"TÊ ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 3/4\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96866","SINAPI",96866,"TÊ, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",67.95,70.02,null,null,0.66559999999999997,0.64600000000000002]
["SINAPI 96863","SINAPI",96863,"TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",38.56,40.159999999999997,null,null,0.54249999999999998,0.52090000000000003]
["SINAPI 96815","SINAPI",96815,"UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN",33.44,34.57,null,null,0.62890000000000001,0.60829999999999995]
["SINAPI 96700","SINAPI",96700,"CONECTOR FÊMEA, PPR, 25 X 1/2\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",17.239999999999998,17.760000000000002,null,null,0.65890000000000004,0.63959999999999995]
["SINAPI 96657","SINAPI",96657,"CONECTOR MACHO, PPR, 25 X 1/2, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",24.51,24.89,null,null,0.8286,0.81599999999999995]
["SINAPI 96638","SINAPI",96638,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",16.34,17.53,null,null,0.1885,0.1757]
["SINAPI 104193","SINAPI",104193,"JOELHO 45 GRAUS, PPR, F/ F, DN 90 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",172.8,175.19,null,null,0.84419999999999995,0.83260000000000001]
["SINAPI 96650","SINAPI",96650,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",8.9700000000000006,9.5399999999999991,null,null,0.29649999999999999,0.27879999999999999]
["SINAPI 96694","SINAPI",96694,"JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN",94.09,96.11,null,null,0.75800000000000001,0.74209999999999998]
["SINAPI 96701","SINAPI",96701,"LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.26,11.9,null,null,0.36320000000000002,0.34370000000000001]
["SINAPI 96706","SINAPI",96706,"LUVA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",36.58,37.729999999999997,null,null,0.64759999999999995,0.62790000000000001]
["SINAPI 96644","SINAPI",96644,"TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",23.45,24.23,null,null,0.62860000000000005,0.60829999999999995]
["SINAPI 96648","SINAPI",96648,"TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",31.55,32.39,null,null,0.70079999999999998,0.68259999999999998]
["SINAPI 96649","SINAPI",96649,"TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",41.86,42.76,null,null,0.7621,0.746]
["SINAPI 96674","SINAPI",96674,"TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M",111.46,112.8,null,null,0.8659,0.85560000000000003]
["SINAPI 104202","SINAPI",104202,"TÊ NORMAL, PPR, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",11.21,11.87,null,null,0.33810000000000001,0.31929999999999997]
["SINAPI 96667","SINAPI",96667,"TÊ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN",24.17,25.01,null,null,0.61270000000000002,0.59219999999999995]
["SINAPI 89708","SINAPI",89708,"CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",103.55,105.74,null,null,0,0]
["SINAPI 104327","SINAPI",104327,"RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",19.07,19.82,null,null,0,0]
["SINAPI 89803","SINAPI",89803,"CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",18.7,18.850000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 89735","SINAPI",89735,"CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",26.2,26.83,null,null,0,0]
["SINAPI 89810","SINAPI",89810,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",30.03,31.02,null,null,0,0]
["SINAPI 89854","SINAPI",89854,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",107.72,109.36,null,null,0,0]
["SINAPI 104355","SINAPI",104355,"JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",48.95,50.09,null,null,0,0]
["SINAPI 104353","SINAPI",104353,"JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",42.46,43.4,null,null,0,0]
["SINAPI 89823","SINAPI",89823,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",36.15,36.81,null,null,0,0]
["SINAPI 89821","SINAPI",89821,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",19.32,19.98,null,null,0,0]
["SINAPI 89753","SINAPI",89753,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN",9.6199999999999992,10.039999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89825","SINAPI",89825,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",17.53,17.739999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 89829","SINAPI",89829,"TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN",36.770000000000003,37.53,null,null,0,0]
["SINAPI 89714","SINAPI",89714,"TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M",38.94,40.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89376","SINAPI",89376,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.79,6.16,null,null,0,0]
["SINAPI 89553","SINAPI",89553,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.89,6.12,null,null,0,0]
["SINAPI 104002","SINAPI",104002,"ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.62,18.21,null,null,0,0]
["SINAPI 103953","SINAPI",103953,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.45,7.9,null,null,0,0]
["SINAPI 103959","SINAPI",103959,"BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.23,15.65,null,null,0,0]
["SINAPI 103967","SINAPI",103967,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.78,12.11,null,null,0,0]
["SINAPI 103969","SINAPI",103969,"BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.760000000000002,20.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89496","SINAPI",89496,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",10.52,10.91,null,null,0,0]
["SINAPI 89519","SINAPI",89519,"CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",47.11,47.96,null,null,0,0]
["SINAPI 89489","SINAPI",89489,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.79,8.1199999999999992,null,null,0,0]
["SINAPI 89503","SINAPI",89503,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",22.83,23.41,null,null,0,0]
["SINAPI 89430","SINAPI",89430,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.65,13.06,null,null,0,0]
["SINAPI 89437","SINAPI",89437,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",24.01,24.5,null,null,0,0]
["SINAPI 89368","SINAPI",89368,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.07,15.89,null,null,0,0]
["SINAPI 90373","SINAPI",90373,"JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.17,13.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89481","SINAPI",89481,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",5.48,5.81,null,null,0,0]
["SINAPI 103980","SINAPI",103980,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.829999999999998,18.71,null,null,0,0]
["SINAPI 89521","SINAPI",89521,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",122.56,123.5,null,null,0,0]
["SINAPI 89381","SINAPI",89381,"LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.56,12.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89418","SINAPI",89418,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.67,16.04,null,null,0,0]
["SINAPI 89542","SINAPI",89542,"LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",26.94,27.21,null,null,0,0]
["SINAPI 89373","SINAPI",89373,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.27,7.7,null,null,0,0]
["SINAPI 89579","SINAPI",89579,"LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.82,12.12,null,null,0,0]
["SINAPI 89551","SINAPI",89551,"LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8.67,8.9,null,null,0,0]
["SINAPI 89378","SINAPI",89378,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",7.2,7.65,null,null,0,0]
["SINAPI 103988","SINAPI",103988,"LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.91,13.5,null,null,0,0]
["SINAPI 104008","SINAPI",104008,"TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",31.94,33.130000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 89440","SINAPI",89440,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.25,13.07,null,null,0,0]
["SINAPI 89623","SINAPI",89623,"TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.59,20.22,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11661,\" \",$C11661)","v":"SINAPI 89402"},"SINAPI",89402,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",12.53,13.25,null,null,0,0]
["SINAPI 89448","SINAPI",89448,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",16.52,16.649999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89451","SINAPI",89451,"TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",47.69,47.91,null,null,0,0]
["SINAPI 89400","SINAPI",89400,"TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",20.27,21.27,null,null,0,0]
["SINAPI 89421","SINAPI",89421,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",11.6,11.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89375","SINAPI",89375,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",12.08,12.48,null,null,0,0]
["SINAPI 89612","SINAPI",89612,"UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",162.13999999999999,162.69999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89666","SINAPI",89666,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM X 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",8,8.3699999999999992,null,null,0,0]
["SINAPI 89678","SINAPI",89678,"BUCHA DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM X 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",13.1,13.57,null,null,0,0]
["SINAPI 89831","SINAPI",89831,"CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",70.650000000000006,70.959999999999994,null,null,0,0]
["SINAPI 89657","SINAPI",89657,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",15.11,15.45,null,null,0,0]
["SINAPI 89664","SINAPI",89664,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",18.690000000000001,19.11,null,null,0,0]
["SINAPI 89791","SINAPI",89791,"JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 73MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",166.99,167.81,null,null,0,0]
["SINAPI 89777","SINAPI",89777,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",28.02,28.44,null,null,0,0]
["SINAPI 89729","SINAPI",89729,"JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",32.07,32.86,null,null,0,0]
["SINAPI 89640","SINAPI",89640,"JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",20.74,21.25,null,null,0,0]
["SINAPI 104026","SINAPI",104026,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",45.38,45.99,null,null,0,0]
["SINAPI 104028","SINAPI",104028,"LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",141.66999999999999,142.24,null,null,0,0]
["SINAPI 89794","SINAPI",89794,"LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",21.25,21.54,null,null,0,0]
["SINAPI 104015","SINAPI",104015,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 X 15 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",17.77,18.53,null,null,0,0]
["SINAPI 104030","SINAPI",104030,"TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 X 35 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",66.64,67.77,null,null,0,0]
["SINAPI 89697","SINAPI",89697,"TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",19.260000000000002,20.11,null,null,0,0]
["SINAPI 89634","SINAPI",89634,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",39.39,40.97,null,null,0,0]
["SINAPI 89718","SINAPI",89718,"TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M",59.27,60.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89842","SINAPI",89842,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",54.88,55.46,null,null,0,0]
["SINAPI 89769","SINAPI",89769,"TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",60.25,61.3,null,null,0,0]
["SINAPI 89837","SINAPI",89837,"UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN",146.32,146.72999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 89546","SINAPI",89546,"BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",11.37,11.54,null,null,0,0]
["SINAPI 89587","SINAPI",89587,"CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",50.35,51.6,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B11853,\" \",$C11853)","v":"SINAPI 95695"},"SINAPI",95695,"CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",61.51,62.76,null,null,0,0]
["SINAPI 89516","SINAPI",89516,"JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",8.6300000000000008,8.85,null,null,0,0]
["SINAPI 89514","SINAPI",89514,"JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",8.5399999999999991,8.76,null,null,0,0]
["SINAPI 89692","SINAPI",89692,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",103.25,104.71,null,null,0,0]
["SINAPI 104176","SINAPI",104176,"JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",253.9,255.49,null,null,0,0]
["SINAPI 104171","SINAPI",104171,"LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",97.85,98.64,null,null,0,0]
["SINAPI 89545","SINAPI",89545,"LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",17.13,17.32,null,null,0,0]
["SINAPI 89673","SINAPI",89673,"REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",35.950000000000003,36.619999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 89580","SINAPI",89580,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","M",71.2,71.8,null,null,0,0]
["SINAPI 89511","SINAPI",89511,"TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M",40.11,41.45,null,null,0,0]
["SINAPI 89571","SINAPI",89571,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN",70.400000000000006,71.19,null,null,0,0]
["SINAPI 89687","SINAPI",89687,"TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN",53.29,54.34,null,null,0,0]
["SINAPI 102449","SINAPI",102449,"DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_04/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102239","SINAPI",102239,"DIVISÓRIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MDF, LINHA 90 MM - PERFIS DE ALUMINIO EXTRUDADO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102246","SINAPI",102246,"PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) - PAINEL CEGO MSO/COMEIA E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102255","SINAPI",102255,"TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021","M2",726.02,745.06,null,null,0,0]
["SINAPI 101913","SINAPI",101913,"CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",338.55,343.45,null,null,0,0]
["SINAPI 97550","SINAPI",97550,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",88.57,92.86,null,null,0.45379999999999998,0.43280000000000002]
["SINAPI 97519","SINAPI",97519,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",79.23,80.709999999999994,null,null,0.77529999999999999,0.7611]
["SINAPI 97525","SINAPI",97525,"CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",284.79000000000002,287.14999999999998,null,null,0.89500000000000002,0.88759999999999994]
["SINAPI 97551","SINAPI",97551,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",88.57,92.86,null,null,0.45379999999999998,0.43280000000000002]
["SINAPI 97482","SINAPI",97482,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",86.67,88.84,null,null,0.70879999999999999,0.6915]
["SINAPI 97528","SINAPI",97528,"CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",612.17999999999995,614.91999999999996,null,null,0.94199999999999995,0.93779999999999997]
["SINAPI 101910","SINAPI",101910,"EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN",236.32,238.4,null,null,0,0]
["SINAPI 101916","SINAPI",101916,"HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",3276.38,3296.62,null,null,0.9304,0.92459999999999998]
["SINAPI 92679","SINAPI",92679,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",181.2,184.18,null,null,0,0]
["SINAPI 92381","SINAPI",92381,"JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",55.4,58.75,null,null,0,0]
["SINAPI 92670","SINAPI",92670,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",38.630000000000003,40.69,null,null,0,0]
["SINAPI 92384","SINAPI",92384,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",65.11,68.75,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B12045,\" \",$C12045)","v":"SINAPI 92351"},"SINAPI",92351,"JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",99.25,103.67,null,null,0,0]
["SINAPI 97500","SINAPI",97500,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",28.42,29.28,null,null,0.62490000000000001,0.60660000000000003]
["SINAPI 97509","SINAPI",97509,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 X 40 MM (2\" X 1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",110.72,112.02,null,null,0.84889999999999999,0.83899999999999997]
["SINAPI 97447","SINAPI",97447,"LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 1/2\" X 2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",239.86,244.1,null,null,0.78839999999999999,0.77470000000000006]
["SINAPI 92925","SINAPI",92925,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",47.41,49.83,null,null,0,0]
["SINAPI 92926","SINAPI",92926,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",47.39,49.81,null,null,0,0]
["SINAPI 92949","SINAPI",92949,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",89.23,91.05,null,null,0,0]
["SINAPI 92932","SINAPI",92932,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",72.09,75.02,null,null,0,0]
["SINAPI 92933","SINAPI",92933,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",72.09,75.02,null,null,0,0]
["SINAPI 92953","SINAPI",92953,"LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3/4\" X 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",24.84,26.2,null,null,0,0]
["SINAPI 97540","SINAPI",97540,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",34.68,36.14,null,null,0.5121,0.4914]
["SINAPI 97464","SINAPI",97464,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",53.67,55.11,null,null,0.67749999999999999,0.65980000000000005]
["SINAPI 97474","SINAPI",97474,"LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",183.49,186.4,null,null,0.80220000000000002,0.78969999999999996]
["SINAPI 92695","SINAPI",92695,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",23.51,24.87,null,null,0,0]
["SINAPI 92660","SINAPI",92660,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",35.19,36.64,null,null,0,0]
["SINAPI 92376","SINAPI",92376,"LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",68.209999999999994,71.14,null,null,0,0]
["SINAPI 92692","SINAPI",92692,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",14.56,15.35,null,null,0,0]
["SINAPI 92659","SINAPI",92659,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",33.47,34.92,null,null,0,0]
["SINAPI 92344","SINAPI",92344,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",68.290000000000006,71.22,null,null,0,0]
["SINAPI 92379","SINAPI",92379,"NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",130.11000000000001,133.88,null,null,0,0]
["SINAPI 97535","SINAPI",97535,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",65.06,66.25,null,null,0,0]
["SINAPI 101927","SINAPI",101927,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",268.57,270.02999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 92341","SINAPI",92341,"TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",133.87,136.05000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 92691","SINAPI",92691,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",98.05,100.91,null,null,0.67779999999999996,0.65859999999999996]
["SINAPI 92361","SINAPI",92361,"TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M",127.36,128.1,null,null,0.93510000000000004,0.92969999999999997]
["SINAPI 97439","SINAPI",97439,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",130.01,133.27000000000001,null,null,0.71830000000000005,0.70079999999999998]
["SINAPI 97529","SINAPI",97529,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",86.88,88.62,null,null,0.76070000000000004,0.74580000000000002]
["SINAPI 97458","SINAPI",97458,"TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",305.41000000000003,313.07,null,null,0.71160000000000001,0.69420000000000004]
["SINAPI 101926","SINAPI",101926,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",397.21,404.86,null,null,0,0]
["SINAPI 92681","SINAPI",92681,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",52.42,55.16,null,null,0,0]
["SINAPI 92640","SINAPI",92640,"TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 (2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",132.16,138.02000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 101928","SINAPI",101928,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",415.59,419.94,null,null,0,0]
["SINAPI 92899","SINAPI",92899,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",72.09,73.540000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 92892","SINAPI",92892,"UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",58.27,60.5,null,null,0,0]
["SINAPI 100824","SINAPI",100824,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26MM X 1\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100825","SINAPI",100825,"CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 32MM X 1 1/4\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100836","SINAPI",100836,"JOELHO 90 GRAUS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100830","SINAPI",100830,"JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 16 MM X 1/2'', CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 100788","SINAPI",100788,"KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2\" E 1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",932.03,949.37,null,null,0,0]
["SINAPI 100795","SINAPI",100795,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM PROTEÇÃO UV, DN 16, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",0,0]
["SINAPI 100808","SINAPI",100808,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",31.55,33.1,null,null,0.46779999999999999,0.44590000000000002]
["SINAPI 100801","SINAPI",100801,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",32.130000000000003,33.21,null,null,0.63590000000000002,0.61519999999999997]
["SINAPI 100793","SINAPI",100793,"TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 26, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M",31.63,32.659999999999997,null,null,0.64590000000000003,0.62549999999999994]
["SINAPI 100840","SINAPI",100840,"TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX MULTICAMADA, DN 26 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",0,0]
["SINAPI 103280","SINAPI",103280,"AR CONDICIONADO SPLIT DUTO, 24000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103258","SINAPI",103258,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",10601.56,10621.24,null,null,4.7000000000000002E-3,4.7000000000000002E-3]
["SINAPI 103271","SINAPI",103271,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",10709.66,10733.18,null,null,4.4000000000000003E-3,4.4000000000000003E-3]
["SINAPI 103273","SINAPI",103273,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTU/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN",11405.29,11436.26,null,null,2.5999999999999999E-2,2.5899999999999999E-2]
["SINAPI 103262","SINAPI",103262,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN",7511.97,7533.57,null,null,6.7000000000000002E-3,6.7000000000000002E-3]
["SINAPI 103287","SINAPI",103287,"GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, 400X400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103288","SINAPI",103288,"RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021","UN",15.42,16.68,null,null,0,0]
["SINAPI 106042","SINAPI",106042,"COTOVELO EM COBRE, 90 GRAUS, DN 1 1/8\", INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","UN",61.57,64.98,null,null,0.37859999999999999,0.35870000000000002]
["SINAPI 97330","SINAPI",97330,"TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025","M",74.930000000000007,75.28,null,null,0.73,0.72660000000000002]
["SINAPI 103892","SINAPI",103892,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",16.809999999999999,17.62,null,null,0.45689999999999997,0.43590000000000001]
["SINAPI 93091","SINAPI",93091,"BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",17.510000000000002,18.07,null,null,0.64249999999999996,0.62260000000000004]
["SINAPI 103887","SINAPI",103887,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",21.23,21.76,null,null,0.71499999999999997,0.6976]
["SINAPI 93087","SINAPI",93087,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",20.55,20.97,null,null,0.76500000000000001,0.74960000000000004]
["SINAPI 93054","SINAPI",93054,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",23.7,24.09,null,null,0.81520000000000004,0.80200000000000005]
["SINAPI 103863","SINAPI",103863,"CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",35.380000000000003,36.11,null,null,0.76770000000000005,0.75209999999999999]
["SINAPI 103840","SINAPI",103840,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.8,23.48,null,null,0.66139999999999999,0.64219999999999999]
["SINAPI 103843","SINAPI",103843,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",32.82,33.67,null,null,0.70569999999999999,0.68789999999999996]
["SINAPI 103844","SINAPI",103844,"COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",36.5,37.44,null,null,0.70850000000000002,0.69069999999999998]
["SINAPI 92312","SINAPI",92312,"COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",22.73,23.52,null,null,0.61199999999999999,0.59140000000000004]
["SINAPI 103881","SINAPI",103881,"COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",39.99,41.49,null,null,0.58289999999999997,0.56179999999999997]
["SINAPI 92290","SINAPI",92290,"COTOVELO EM COBRE, DN 42 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",78.78,79.59,null,null,0.88590000000000002,0.87690000000000001]
["SINAPI 103849","SINAPI",103849,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",28.14,28.84,null,null,0.72070000000000001,0.70320000000000005]
["SINAPI 93094","SINAPI",93094,"CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",86.31,86.89,null,null,0.9234,0.9173]
["SINAPI 93074","SINAPI",93074,"CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",13.98,14.66,null,null,0.45350000000000001,0.4325]
["SINAPI 103878","SINAPI",103878,"CURVA EM COBRE, DN 22 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",28.35,29.66,null,null,0.47970000000000002,0.45850000000000002]
["SINAPI 93079","SINAPI",93079,"CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",31.26,32.14,null,null,0.6855,0.66679999999999995]
["SINAPI 93126","SINAPI",93126,"CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",312.83999999999997,314.10000000000002,null,null,0.95420000000000005,0.95040000000000002]
["SINAPI 103850","SINAPI",103850,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",481.47,482.17,null,null,0.98370000000000002,0.98219999999999996]
["SINAPI 103890","SINAPI",103890,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",559.75,560.63,null,null,0.98229999999999995,0.98080000000000001]
["SINAPI 103862","SINAPI",103862,"JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 28 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",617.05999999999995,618.17999999999995,null,null,0.97940000000000005,0.97760000000000002]
["SINAPI 92293","SINAPI",92293,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",10.48,10.75,null,null,0.70609999999999995,0.68840000000000001]
["SINAPI 92330","SINAPI",92330,"LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",15.44,16.149999999999999,null,null,0.4793,0.4582]
["SINAPI 92296","SINAPI",92296,"LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",44.64,45.17,null,null,0.86419999999999997,0.85409999999999997]
["SINAPI 93050","SINAPI",93050,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",11.88,12.15,null,null,0.74070000000000003,0.72430000000000005]
["SINAPI 103853","SINAPI",103853,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",19.28,20.21,null,null,0.45639999999999997,0.43540000000000001]
["SINAPI 93061","SINAPI",93061,"LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",33.81,34.25,null,null,0.85150000000000003,0.84060000000000001]
["SINAPI 92318","SINAPI",92318,"TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",30,31.05,null,null,0.60699999999999998,0.58650000000000002]
["SINAPI 92300","SINAPI",92300,"TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",37.119999999999997,37.82,null,null,0.78739999999999999,0.77290000000000003]
["SINAPI 92303","SINAPI",92303,"TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",179.36,180.74,null,null,0.91310000000000002,0.90610000000000002]
["SINAPI 103868","SINAPI",103868,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",52.52,54.25,null,null,0.63539999999999996,0.61509999999999998]
["SINAPI 92324","SINAPI",92324,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",153.82,156.44999999999999,null,null,0.37319999999999998,0.36699999999999999]
["SINAPI 92310","SINAPI",92310,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",155.63999999999999,156.78,null,null,0.46810000000000002,0.4647]
["SINAPI 92276","SINAPI",92276,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",75.709999999999994,75.959999999999994,null,null,0.96240000000000003,0.95920000000000005]
["SINAPI 97338","SINAPI",97338,"TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M",197.61,198.01,null,null,0.97799999999999998,0.97609999999999997]
["SINAPI 103832","SINAPI",103832,"TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",25.41,26.88,null,null,0.3463,0.32740000000000002]
["SINAPI 103902","SINAPI",103902,"TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN",37.9,39.659999999999997,null,null,0.48049999999999998,0.4592]
["SINAPI 105128","SINAPI",105128,"INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",87.78,89.86,null,null,0,0]
["SINAPI 105126","SINAPI",105126,"INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M",29.53,29.98,null,null,0,0]
["SINAPI 98456","SINAPI",98456,"PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",159.37,164.42,null,null,0,0]
["SINAPI 105124","SINAPI",105124,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105117","SINAPI",105117,"PAREDE DE MADEIRA OSB PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 105118","SINAPI",105118,"TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA OSB. AF_03/2024","M2",0,0]
["SINAPI 106058","SINAPI",106058,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MAIORES QUE 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 20 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (16+4). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 106048","SINAPI",106048,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 106064","SINAPI",106064,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 30 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (25+5). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 106074","SINAPI",106074,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 20 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = (3+13+4). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 106059","SINAPI",106059,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025","M2",237.08,240.33,null,null,0,0]
["SINAPI 101951","SINAPI",101951,"LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE \"LT\" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025","M2",0,0]
["SINAPI 100322","SINAPI",100322,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3",201.39,206.61,null,null,0,0]
["SINAPI 96621","SINAPI",96621,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3",262.57,270.22000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 104045","SINAPI",104045,"ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",17.670000000000002,18.14,null,null,0,0]
["SINAPI 104031","SINAPI",104031,"COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 60 MM X 1/2\" OU 60 MM X 3/4\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",20.82,21.6,null,null,0,0]
["SINAPI 104051","SINAPI",104051,"COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN",8.99,9.31,null,null,0,0]
["SINAPI 104064","SINAPI",104064,"CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",180.72,181.39,null,null,0,0]
["SINAPI 104082","SINAPI",104082,"PLUG, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",30.29,30.61,null,null,0,0]
["SINAPI 104086","SINAPI",104086,"TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","M",99.09,100.07,null,null,0,0]
["SINAPI 104072","SINAPI",104072,"TÊ, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 200 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN",279.97000000000003,281.01,null,null,0,0]
["SINAPI 99819","SINAPI",99819,"LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019","M2",16.510000000000002,17.850000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 99815","SINAPI",99815,"LIMPEZA DE PIA INOX COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN",9.58,10.050000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 99822","SINAPI",99822,"LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019","M2",0.98,1.06,null,null,0,0]
["SINAPI 99807","SINAPI",99807,"LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019","M2",1.62,1.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101375","SINAPI",101375,"AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4206.1400000000003,4556.9799999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 88242","SINAPI",88242,"AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",23.12,25.07,null,null,0,0]
["SINAPI 93564","SINAPI",93564,"APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3813.18,4211.95,null,null,0,0]
["SINAPI 93569","SINAPI",93569,"ARQUITETO JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",19992.7,22312.19,null,null,0,0]
["SINAPI 100303","SINAPI",100303,"AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",21.3,23.04,null,null,0,0]
["SINAPI 101386","SINAPI",101386,"AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",3918.47,4262.6899999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 88253","SINAPI",88253,"AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",20.53,22.68,null,null,0,0]
["SINAPI 101391","SINAPI",101391,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5417.4,5912.46,null,null,0,0]
["SINAPI 101395","SINAPI",101395,"CARPINTEIRO AUXILIAR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4110.32,4455.37,null,null,0,0]
["SINAPI 95308","SINAPI",95308,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,0.21,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B12877,\" \",$C12877)","v":"SINAPI 95312"},"SINAPI",95312,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.24,0.26,null,null,0,0]
["SINAPI 95392","SINAPI",95392,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.1,0.12,null,null,0,0]
["SINAPI 95394","SINAPI",95394,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARQUITETO DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.91,1.02,null,null,0,0]
["SINAPI 95317","SINAPI",95317,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.28999999999999998,0.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101296","SINAPI",101296,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",38.96,43.58,null,null,0,0]
["SINAPI 95320","SINAPI",95320,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,0.21,null,null,0,0]
["SINAPI 101302","SINAPI",101302,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",37.07,41.47,null,null,0,0]
["SINAPI 101307","SINAPI",101307,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",23.62,26.43,null,null,0,0]
["SINAPI 95400","SINAPI",95400,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.2,0.23,null,null,0,0]
["SINAPI 101316","SINAPI",101316,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",51.55,57.66,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B12941,\" \",$C12941)","v":"SINAPI 95403"},"SINAPI",95403,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",1.73,1.94,null,null,0,0]
["SINAPI 102918","SINAPI",102918,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA INSTALADOR DE PISO ELEVADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0,0]
["SINAPI 101331","SINAPI",101331,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA / GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",44.86,50.19,null,null,0,0]
["SINAPI 100298","SINAPI",100298,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.64,0.72,null,null,0,0]
["SINAPI 105536","SINAPI",105536,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE FÔRMAS DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0,0]
["SINAPI 95347","SINAPI",95347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.12,0.13,null,null,0,0]
["SINAPI 101336","SINAPI",101336,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",59.87,66.97,null,null,0,0]
["SINAPI 101342","SINAPI",101342,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",27.11,30.33,null,null,0,0]
["SINAPI 101344","SINAPI",101344,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",43.52,48.69,null,null,0,0]
["SINAPI 101347","SINAPI",101347,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",43.59,48.76,null,null,0,0]
["SINAPI 95366","SINAPI",95366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.15,0.17,null,null,0,0]
["SINAPI 95369","SINAPI",95369,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR PARA BATE ESTACAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.18,0.2,null,null,0,0]
["SINAPI 95371","SINAPI",95371,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.45,0.51,null,null,0,0]
["SINAPI 101363","SINAPI",101363,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",33.08,37,null,null,0,0]
["SINAPI 101366","SINAPI",101366,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR ELETRICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",51.27,57.35,null,null,0,0]
["SINAPI 101370","SINAPI",101370,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES",32.69,36.56,null,null,0,0]
["SINAPI 95384","SINAPI",95384,"CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H",0.26,0.28999999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 101399","SINAPI",101399,"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5162.12,5626.33,null,null,0,0]
["SINAPI 90776","SINAPI",90776,"ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",61.03,67.930000000000007,null,null,0,0]
["SINAPI 90779","SINAPI",90779,"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",151.55000000000001,169.23,null,null,0,0]
["SINAPI 101410","SINAPI",101410,"JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4379.0200000000004,4750.93,null,null,0,0]
["SINAPI 88274","SINAPI",88274,"MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",29.76,32.5,null,null,0,0]
["SINAPI 94295","SINAPI",94295,"MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",17205.28,19181.259999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 101418","SINAPI",101418,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4412.41,4815.2,null,null,0,0]
["SINAPI 88282","SINAPI",88282,"MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",30.04,32.96,null,null,0,0]
["SINAPI 101426","SINAPI",101426,"OPERADOR DE BATE-ESTACA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4927.5200000000004,5391.39,null,null,0,0]
["SINAPI 88377","SINAPI",88377,"OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",25.55,27.94,null,null,0,0]
["SINAPI 101432","SINAPI",101432,"OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4589.8599999999997,5013.7,null,null,0,0]
["SINAPI 88299","SINAPI",88299,"OPERADOR DE MOTO-ESCREIPER COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",38.39,42.3,null,null,0,0]
["SINAPI 101440","SINAPI",101440,"OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",5374.75,5891.67,null,null,0,0]
["SINAPI 88306","SINAPI",88306,"OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",27.75,30.4,null,null,0,0]
["SINAPI 88311","SINAPI",88311,"PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",29.62,32.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101449","SINAPI",101449,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4602.71,5028.07,null,null,0,0]
["SINAPI 88318","SINAPI",88318,"SOLDADOR A (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS \"X\") COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H",41.31,45.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101454","SINAPI",101454,"SOLDADOR ELÉTRICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",7371.3,8077.11,null,null,0,0]
["SINAPI 101456","SINAPI",101456,"TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",6745.73,7492.28,null,null,0,0]
["SINAPI 101460","SINAPI",101460,"VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES",4280.74,4643.18,null,null,0,0]
["SINAPI 105008","SINAPI",105008,"LOCAÇÃO COM USO EXCLUSIVO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO. AF_03/2024","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B13197,\" \",$C13197)","v":"SINAPI 99062"},"SINAPI",99062,"MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024","UN",2.04,2.2200000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 86899","SINAPI",86899,"BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",279.42,286.37,null,null,0.1207,0.1177]
["SINAPI 86933","SINAPI",86933,"BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",454.38,458.78,null,null,8.9200000000000002E-2,8.8400000000000006E-2]
["SINAPI 100864","SINAPI",100864,"BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN",689.57,694.04,null,null,0.64949999999999997,0.64529999999999998]
["SINAPI 100868","SINAPI",100868,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",364.6,367.58,null,null,0.55800000000000005,0.55349999999999999]
["SINAPI 86935","SINAPI",86935,"CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",332.32,334.71,null,null,0,0]
["SINAPI 100852","SINAPI",100852,"CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",251.44,253.01,null,null,0,0]
["SINAPI 86903","SINAPI",86903,"LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",401.76,406.69,null,null,0,0]
["SINAPI 100858","SINAPI",100858,"MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",800.43,803.59,null,null,0,0]
["SINAPI 100874","SINAPI",100874,"PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",332.96,335.94,null,null,0.51600000000000001,0.51139999999999997]
["SINAPI 86919","SINAPI",86919,"TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",1008.72,1015.83,null,null,0,0]
["SINAPI 86876","SINAPI",86876,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",336.48,338.88,null,null,0,0]
["SINAPI 86929","SINAPI",86929,"TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",413.73,417.25,null,null,0,0]
["SINAPI 86911","SINAPI",86911,"TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",85.27,85.64,null,null,0,0]
["SINAPI 86888","SINAPI",86888,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",550.11,552.88,null,null,0,0]
["SINAPI 86932","SINAPI",86932,"VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN",616.65,619.89,null,null,0,0]
["SINAPI 101635","SINAPI",101635,"BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025","UN",0,0]
["SINAPI 101660","SINAPI",101660,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",895.14,896.94,null,null,5.3E-3,5.3E-3]
["SINAPI 101654","SINAPI",101654,"LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS","UN",198.94,200.74,null,null,2.3699999999999999E-2,2.35E-2]
["SINAPI 105924","SINAPI",105924,"SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_02/2025","UN",12.17,13.23,null,null,0,0]
["SINAPI 104239","SINAPI",104239,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",86.27,88.75,null,null,0,0]
["SINAPI 87800","SINAPI",87800,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2",89.34,92.08,null,null,0,0]
["SINAPI 87812","SINAPI",87812,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",99.3,104.38,null,null,0,0]
["SINAPI 104263","SINAPI",104263,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H, NAS SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",151.82,158.41999999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 87803","SINAPI",87803,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022","M2",70.39,73.92,null,null,0,0]
["SINAPI 104234","SINAPI",104234,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",43.17,45.29,null,null,0,0]
["SINAPI 104258","SINAPI",104258,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",99.78,106.11,null,null,0,0]
["SINAPI 87827","SINAPI",87827,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",79.11,84.29,null,null,0,0]
["SINAPI 104232","SINAPI",104232,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",90.11,94.12,null,null,9.0899999999999995E-2,8.6999999999999994E-2]
["SINAPI 104248","SINAPI",104248,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",69.819999999999993,72.430000000000007,null,null,7.7899999999999997E-2,7.51E-2]
["SINAPI 104213","SINAPI",104213,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",110.83,116.9,null,null,0.1129,0.107]
["SINAPI 104229","SINAPI",104229,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2",88.73,93.52,null,null,0,0]
["SINAPI 104249","SINAPI",104249,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",72.900000000000006,77.88,null,null,0,0]
["SINAPI 87775","SINAPI",87775,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2",56.87,60.16,null,null,0,0]
["SINAPI 104257","SINAPI",104257,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2",94.67,100.59,null,null,0,0]
["SINAPI 87829","SINAPI",87829,"EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2",91.64,97.35,null,null,0,0]
["SINAPI 104954","SINAPI",104954,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",50.14,53.1,null,null,0,0]
["SINAPI 104971","SINAPI",104971,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",33.96,36.04,null,null,0,0]
["SINAPI 104961","SINAPI",104961,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",53.72,57.02,null,null,0,0]
["SINAPI 87527","SINAPI",87527,"EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",41.89,44.13,null,null,0,0]
["SINAPI 104958","SINAPI",104958,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",24.58,25.83,null,null,0,0]
["SINAPI 104955","SINAPI",104955,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",43.98,46.41,null,null,0,0]
["SINAPI 104978","SINAPI",104978,"MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ-DIREITO DUPLO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2",38.36,40.83,null,null,0,0]
["SINAPI 103309","SINAPI",103309,"INSTALAÇÃO DE BALIZADOR METÁLICO, MODELO OLEGÁRIO, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO ESPESSURA 3\" E DIMENSÕES 9 CM X 78,5 CM, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103304","SINAPI",103304,"INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",1249.0899999999999,1252.73,null,null,0.96699999999999997,0.96419999999999995]
["SINAPI 103306","SINAPI",103306,"INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 82 CM X 78 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2'' COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103314","SINAPI",103314,"INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","M2",343.64,346.48,null,null,0,0]
["SINAPI 87840","SINAPI",87840,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2",163.80000000000001,165.74,null,null,0,0]
["SINAPI 87838","SINAPI",87838,"REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL E ACABAMENTO RASPADO. AF_03/2024","M2",169.27,171.66,null,null,0,0]
["SINAPI 105104","SINAPI",105104,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MINI GRUA. AF_03/2024","UN",4429.76,4657.8500000000004,null,null,5.9400000000000001E-2,5.6500000000000002E-2]
["SINAPI 98509","SINAPI",98509,"PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024","UN",63.74,63.85,null,null,0,0]
["SINAPI 98504","SINAPI",98504,"PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024","M2",13.2,13.5,null,null,0,0]
["SINAPI 98513","SINAPI",98513,"PLANTIO DE ÁRVORE FRUTÍFERA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024","UN",0,0]
["SINAPI 100065","SINAPI",100065,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA L-196. AF_12/2024","KG",0,0]
["SINAPI 100064","SINAPI",100064,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-159. AF_12/2024","KG",9.82,9.85,null,null,0,0]
["SINAPI 105814","SINAPI",105814,"ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA EM PAREDES DE EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES, TELA Q-283. AF_12/2024_PS","KG",9.6300000000000008,9.65,null,null,0,0]
["SINAPI 99439","SINAPI",99439,"CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",757.66,760.32,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 99431","SINAPI",99431,"CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024","M3",767.21,769.75,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 104421","SINAPI",104421,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM EDIFICAÇÕES DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, PAVIMENTOS SUPERIORES, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",14.75,15.76,null,null,0,0]
["SINAPI 105826","SINAPI",105826,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA. AF_12/2024","M2",15.94,16.79,null,null,0,0]
["SINAPI 105829","SINAPI",105829,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE PAVIMENTO ÚNICO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIM:CAL:AREIA). AF_12/2024","M2",5.0199999999999996,5.42,null,null,0,0]
["SINAPI 104415","SINAPI",104415,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE ALTA NAS FACES INTERNAS DE PAREDES DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 5 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",11.11,11.91,null,null,0,0]
["SINAPI 104419","SINAPI",104419,"ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_12/2024","M2",4.1399999999999997,4.51,null,null,0,0]
["SINAPI 102569","SINAPI",102569,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DA ALUMÍNIO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, EM PLATIBANDA. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 103086","SINAPI",103086,"FÔRMAS MANUSEÁVEIS DE PLÁSTICO ESTRUTURADO EM AÇO PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES, EM LAJES. AF_11/2024","M2",0,0]
["SINAPI 96374","SINAPI",96374,"INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023","M",38.96,39.200000000000003,null,null,0,0]
["SINAPI 96359","SINAPI",96359,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",102.55,104.25,null,null,0,0]
["SINAPI 96370","SINAPI",96370,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",60.63,61.61,null,null,0,0]
["SINAPI 96363","SINAPI",96363,"PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2",131.11000000000001,133.11000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 103200","SINAPI",103200,"INSTALAÇÃO DE ESCORREGADOR DE MADEIRA TRATADA, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103213","SINAPI",103213,"INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES DE MADEIRA TRATADA, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103214","SINAPI",103214,"INSTALAÇÃO DE GANGORRA SIMPLES METÁLICA EM TUBOS DE AÇO CARBONO, INSTALADA SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103193","SINAPI",103193,"INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN",1960.67,1967.24,null,null,0.94020000000000004,0.93700000000000006]
["SINAPI 95000","SINAPI",95000,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 6 CM, NÃO ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 95007","SINAPI",95007,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",0,0]
["SINAPI 104626","SINAPI",104626,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023","M3",770.75,778.42,null,null,0,0]
["SINAPI 94995","SINAPI",94995,"EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2",90.79,91.73,null,null,0,0]
["SINAPI 104426","SINAPI",104426,"EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",0,0]
["SINAPI 92406","SINAPI",92406,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2",147.18,148.16,null,null,0,0]
["SINAPI 92391","SINAPI",92391,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 15 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",82.54,82.88,null,null,0,0]
["SINAPI 93680","SINAPI",93680,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022","M2",93.83,94.55,null,null,0,0]
["SINAPI 97115","SINAPI",97115,"APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022","KG",57,58.11,null,null,0,0]
["SINAPI 97120","SINAPI",97120,"BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","KG",9.27,9.41,null,null,0,0]
["SINAPI 103907","SINAPI",103907,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2",147.99,149.55000000000001,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103906","SINAPI",103906,"EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 16,0 CM. AF_04/2022","M2",169.42,171.41,null,null,1E-4,1E-4]
["SINAPI 103916","SINAPI",103916,"EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 18,0 CM. AF_04/2022","M2",178.43,179.96,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 103908","SINAPI",103908,"EXECUÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 35 MPA, ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_04/2022","M2",167.51,169.19,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 101978","SINAPI",101978,"CHAPIM SOBRE MUROS NÃO LINEARES, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020","M",0,0]
["SINAPI 104100","SINAPI",104100,"FACHADA CORTINA EM VIDRO NO SISTEMA STICK, CONSIDERANDO MODULAÇÃO DE 1,25 X 3,20 M, COM ABERTURA, ACABAMENTO ANODIZADO OU PINTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103615","SINAPI",103615,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 110 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103616","SINAPI",103616,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 160 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103618","SINAPI",103618,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 200 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103598","SINAPI",103598,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 250 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103622","SINAPI",103622,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 315 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103601","SINAPI",103601,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 355 MM, EM SOLO MOLE. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103647","SINAPI",103647,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 450 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103627","SINAPI",103627,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 560 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103650","SINAPI",103650,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 630 MM, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 103613","SINAPI",103613,"PERFURAÇÃO HORIZONTAL DIRECIONAL E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO PEAD 75 MM, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA. AF_01/2022","M",0,0]
["SINAPI 88412","SINAPI",88412,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2",4.58,4.67,null,null,0,0]
["SINAPI 88413","SINAPI",88413,"APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2",6.57,6.84,null,null,0,0]
["SINAPI 96133","SINAPI",96133,"APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2",45.96,49.09,null,null,0,0]
["SINAPI 88423","SINAPI",88423,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024","M2",21.13,21.57,null,null,0,0]
["SINAPI 88420","SINAPI",88420,"APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024","M2",24.2,24.96,null,null,0,0]
["SINAPI 104648","SINAPI",104648,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104645","SINAPI",104645,"EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023","M2",0,0]
["SINAPI 104641","SINAPI",104641,"PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2",9.3699999999999992,9.89,null,null,0,0]
["SINAPI 102201","SINAPI",102201,"APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021","M2",20.059999999999999,21.23,null,null,0,0]
["SINAPI 102196","SINAPI",102196,"PINTURA FUNDO NIVELADOR POLIURETÂNICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102233","SINAPI",102233,"PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",10.95,11.54,null,null,0,0]
["SINAPI 102210","SINAPI",102210,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",8.9600000000000009,9.4499999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 102232","SINAPI",102232,"PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) POLIURETÂNICA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102203","SINAPI",102203,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2",11.03,11.64,null,null,0,0]
["SINAPI 102216","SINAPI",102216,"PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA POLIURETÂNICA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 100734","SINAPI",100734,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",17.190000000000001,18.37,null,null,0,0]
["SINAPI 100733","SINAPI",100733,"PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2",13.78,14.56,null,null,0,0]
["SINAPI 100759","SINAPI",100759,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE","M2",55.32,58.05,null,null,0,0]
["SINAPI 100720","SINAPI",100720,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",12.34,12.9,null,null,0,0]
["SINAPI 100722","SINAPI",100722,"PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",26.56,28.31,null,null,0,0]
["SINAPI 100732","SINAPI",100732,"PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 102499","SINAPI",102499,"ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2",3.76,3.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102502","SINAPI",102502,"PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021","M",0,0]
["SINAPI 102512","SINAPI",102512,"PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021","M",6.99,7.2,null,null,0.38200000000000001,0.37080000000000002]
["SINAPI 102805","SINAPI",102805,"PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 DEMÃOS. AF_05/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102518","SINAPI",102518,"PINTURA DE SÍMBOLO \"BICICLETA\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 150X60 CM. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102517","SINAPI",102517,"PINTURA DE SÍMBOLO \"PEDESTRE\" COM TINTA ACRÍLICA, UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 130X90 CM. AF_05/2021","UN",0,0]
["SINAPI 101750","SINAPI",101750,"PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020","M2",59.33,61.14,null,null,0,0]
["SINAPI 98678","SINAPI",98678,"PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020","M2",392.91,394.33,null,null,0,0]
["SINAPI 98671","SINAPI",98671,"PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2",339.18,343.46,null,null,0,0]
["SINAPI 98672","SINAPI",98672,"PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020","M2",443.3,447.58,null,null,0,0]
["SINAPI 101090","SINAPI",101090,"PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020","M2",233.81,236.09,null,null,0.69789999999999996,0.69110000000000005]
["SINAPI 98685","SINAPI",98685,"RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020","M",62.53,63.61,null,null,0,0]
["SINAPI 98697","SINAPI",98697,"RODAPÉ EM MÁRMORE, ALTURA 7 CM. AF_09/2020","M",53.84,54.92,null,null,0,0]
["SINAPI 100606","SINAPI",100606,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1687.87,1744.98,null,null,7.3000000000000001E-3,7.0000000000000001E-3]
["SINAPI 100608","SINAPI",100608,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1167.1099999999999,1202.58,null,null,1.0500000000000001E-2,1.0200000000000001E-2]
["SINAPI 100583","SINAPI",100583,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",689.49,707.54,null,null,1.78E-2,1.7299999999999999E-2]
["SINAPI 100618","SINAPI",100618,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_04/2025","UN",1875.3,1939.43,null,null,6.7000000000000002E-3,6.4999999999999997E-3]
["SINAPI 100592","SINAPI",100592,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",910.27,936.84,null,null,1.43E-2,1.3899999999999999E-2]
["SINAPI 100603","SINAPI",100603,"ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025","UN",1631.98,1687.04,null,null,7.4999999999999997E-3,7.3000000000000001E-3]
["SINAPI 105976","SINAPI",105976,"CORDOALHA DE ACO 7,9 (5/16) 7*2,64MM ZINCAGEM TIPO B E 13% DE IACS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","M",0,0]
["SINAPI 105973","SINAPI",105973,"ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO PARA POSTES DE CONCRETO CRUZETA A POSTE N3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 105965","SINAPI",105965,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 105963","SINAPI",105963,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 100620","SINAPI",100620,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",2529.54,2537.14,null,null,0.63419999999999999,0.63229999999999997]
["SINAPI 105948","SINAPI",105948,"POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, FLANGEADO, H=7M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025","UN",0,0]
["SINAPI 99249","SINAPI",99249,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M",1975.53,2072.9899999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 97981","SINAPI",97981,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M",1213.21,1268.49,null,null,0,0]
["SINAPI 99241","SINAPI",99241,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M",1889.33,1973.18,null,null,0,0]
["SINAPI 99291","SINAPI",99291,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M",2949.85,3081.3,null,null,0,0]
["SINAPI 99289","SINAPI",99289,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M",2949.85,3081.3,null,null,0,0]
["SINAPI 99321","SINAPI",99321,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M",2972.07,3104.46,null,null,0,0]
["SINAPI 99304","SINAPI",99304,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M",3511.48,3668.07,null,null,0,0]
["SINAPI 98017","SINAPI",98017,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M",3053.75,3185.79,null,null,0,0]
["SINAPI 98007","SINAPI",98007,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M",3053.75,3185.79,null,null,0,0]
["SINAPI 98037","SINAPI",98037,"ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M",3913.43,4082.71,null,null,0,0]
["SINAPI 101809","SINAPI",101809,"BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",2981,3087.5,null,null,5.9999999999999995E-4,5.9999999999999995E-4]
["SINAPI 99275","SINAPI",99275,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",988.61,1014.61,null,null,1.1000000000000001E-3,1.1000000000000001E-3]
["SINAPI 102142","SINAPI",102142,"BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",2665.18,2715.45,null,null,4.0000000000000002E-4,4.0000000000000002E-4]
["SINAPI 99271","SINAPI",99271,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6969.56,7213.76,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 99267","SINAPI",99267,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",4838.5600000000004,5017.78,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 99279","SINAPI",99279,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6308.42,6539.15,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 99313","SINAPI",99313,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",16524.990000000002,17039.830000000002,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 99303","SINAPI",99303,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",11545.71,11917.14,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 97996","SINAPI",97996,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",3479.2,3607.33,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 98034","SINAPI",98034,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",11536.92,11904.95,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 98020","SINAPI",98020,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",6370.07,6589.77,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 98048","SINAPI",98048,"BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",18872.53,19443.75,null,null,2.9999999999999997E-4,2.9999999999999997E-4]
["SINAPI 97951","SINAPI",97951,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN",2957.38,3059.05,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 97973","SINAPI",97973,"CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN",4801.62,4942.8599999999997,null,null,5.0000000000000001E-4,5.0000000000000001E-4]
["SINAPI 98050","SINAPI",98050,"CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M",296.17,298.26,null,null,0,0]
["SINAPI 99273","SINAPI",99273,"POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN",1582.51,1650.99,null,null,2.0000000000000001E-4,2.0000000000000001E-4]
["SINAPI 102486","SINAPI",102486,"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021","M3",731.62,742.35,null,null,0,0]
["SINAPI 94964","SINAPI",94964,"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",540.98,549.17999999999995,null,null,0,0]
["SINAPI 102482","SINAPI",102482,"CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3",739.65,746.09,null,null,0,0]
["SINAPI 94967","SINAPI",94967,"CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3",645.16,653.04,null,null,0,0]
["SINAPI 104835","SINAPI",104835,"ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIA NATURAL MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM USO DE AGREGADO RECICLADO MISTO (ARM) - PREPARO MANUAL. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 104834","SINAPI",104834,"ARGAMASSA PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTO INTERNO, TRAÇO EM VOLUME SECO 1:1:3:3,8 (CIMENTO:CAL:AREIA MÉDIA:AREIA RECICLADA), COM AGREGADO RECICLADO CIMENTÍCIO OU DE CONCRETO - PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR HORIZONTAL DE 600 KG. AF_11/2023","M3",0,0]
["SINAPI 103773","SINAPI",103773,"ASSENTO COM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103770","SINAPI",103770,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE VIDRO TEMPERADO, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103781","SINAPI",103781,"PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 97090","SINAPI",97090,"ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021","KG",13.53,13.63,null,null,0,0]
["SINAPI 97083","SINAPI",97083,"COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021","M2",3.31,3.58,null,null,0,0]
["SINAPI 103076","SINAPI",103076,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",153.72,155.88,null,null,0,0]
["SINAPI 103080","SINAPI",103080,"EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",351.82,355.07,null,null,0,0]
["SINAPI 103063","SINAPI",103063,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103059","SINAPI",103059,"EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 103072","SINAPI",103072,"EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2",314.68,317.95,null,null,0,0]
["SINAPI 97085","SINAPI",97085,"MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEÁVEIS METÁLICAS. AF_09/2021","M2",0,0]
["SINAPI 91192","SINAPI",91192,"CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN",23.1,24.14,null,null,0,0]
["SINAPI 95541","SINAPI",95541,"FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4\", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023","UN",24.88,27.17,null,null,0,0]
["SINAPI 91171","SINAPI",91171,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M",15.71,16.670000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 91179","SINAPI",91179,"FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M",16.23,17.07,null,null,0,0]
["SINAPI 104760","SINAPI",104760,"FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",60.52,65.98,null,null,0,0]
["SINAPI 104771","SINAPI",104771,"FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN",2.46,2.69,null,null,0,0]
["SINAPI 90441","SINAPI",90441,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN",38.049999999999997,41.36,null,null,0,0]
["SINAPI 104775","SINAPI",104775,"FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN",6.09,6.56,null,null,0,0]
["SINAPI 90454","SINAPI",90454,"PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN",6.44,6.77,null,null,0,0]
["SINAPI 90456","SINAPI",90456,"QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023","UN",5.52,6.03,null,null,0,0]
["SINAPI 104779","SINAPI",104779,"RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","M",6.92,7.6,null,null,0,0]
["SINAPI 90461","SINAPI",90461,"SUPORTE PARA 4 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M",19.510000000000002,20.440000000000001,null,null,0.20599999999999999,0.19670000000000001]
["SINAPI 90463","SINAPI",90463,"SUPORTE PARA 4 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 150 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 42 CM FIXADO EM PAREDE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M",3.88,4.05,null,null,0.25769999999999998,0.24690000000000001]
["SINAPI 104364","SINAPI",104364,"EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (USINAGEM PRÓPRIA) E PINTURA DE LIGAÇÃO. AF_12/2020","M3",0,0]
["SINAPI 101861","SINAPI",101861,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 4 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",34.29,36.28,null,null,0,0]
["SINAPI 101863","SINAPI",101863,"REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",30.02,31.65,null,null,0,0]
["SINAPI 101850","SINAPI",101850,"REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",65.31,68.209999999999994,null,null,0.1416,0.1356]
["SINAPI 101847","SINAPI",101847,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",213.3,214.31,null,null,3.4700000000000002E-2,3.4500000000000003E-2]
["SINAPI 101848","SINAPI",101848,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",244.29,245.3,null,null,3.0300000000000001E-2,3.0200000000000001E-2]
["SINAPI 101829","SINAPI",101829,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",297.22000000000003,308.02999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 101834","SINAPI",101834,"RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3",342.88,353.69,null,null,0,0]
["SINAPI 101819","SINAPI",101819,"RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2",72.12,75.56,null,null,0,0]
["SINAPI 104367","SINAPI",104367,"RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM PRÉ MISTURADO A FRIO (USINAGEM PRÓPRIA), PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020","M3",0,0]
["SINAPI 92988","SINAPI",92988,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",58.7,59.08,null,null,0,0]
["SINAPI 92990","SINAPI",92990,"CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",81.290000000000006,81.760000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 103489","SINAPI",103489,"ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 200 (8\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 93010","SINAPI",93010,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",40.71,41.43,null,null,0,0]
["SINAPI 93011","SINAPI",93011,"ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M",49.89,50.68,null,null,0,0]
["SINAPI 103490","SINAPI",103490,"PLACA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M3",3203.08,3401.23,null,null,5.1000000000000004E-3,4.7999999999999996E-3]
["SINAPI 98261","SINAPI",98261,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",3.22,3.45,null,null,0,0]
["SINAPI 98262","SINAPI",98262,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",3.98,4.22,null,null,0,0]
["SINAPI 98290","SINAPI",98290,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",3.05,3.13,null,null,0,0]
["SINAPI 98275","SINAPI",98275,"CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",3.75,3.8,null,null,0,0]
["SINAPI 98268","SINAPI",98268,"CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",15.9,16.28,null,null,0,0]
["SINAPI 98270","SINAPI",98270,"CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","M",32.659999999999997,33.119999999999997,null,null,0,0]
["SINAPI 106083","SINAPI",106083,"CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 20X20X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",0,0]
["SINAPI 98304","SINAPI",98304,"PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",3754.61,3802.43,null,null,0,0]
["SINAPI 100555","SINAPI",100555,"RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",1408.32,1412.3,null,null,0,0]
["SINAPI 98307","SINAPI",98307,"TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025","UN",53.18,54.97,null,null,0,0]
["SINAPI 103404","SINAPI",103404,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",37.020000000000003,40.17,null,null,0,0]
["SINAPI 103410","SINAPI",103410,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",74.040000000000006,80.33,null,null,0,0]
["SINAPI 103417","SINAPI",103417,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",66.64,72.3,null,null,0,0]
["SINAPI 103423","SINAPI",103423,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",131.43,142.6,null,null,0,0]
["SINAPI 103431","SINAPI",103431,"COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",61.01,62.01,null,null,0.80900000000000005,0.79600000000000004]
["SINAPI 103465","SINAPI",103465,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103468","SINAPI",103468,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103462","SINAPI",103462,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103479","SINAPI",103479,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 710 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103445","SINAPI",103445,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103449","SINAPI",103449,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103457","SINAPI",103457,"EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDADA POR TERMOFUSÃO, DE TUBO OU CONEXÃO EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÃO). AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103393","SINAPI",103393,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",5465.99,5467.74,null,null,0.99139999999999995,0.99109999999999998]
["SINAPI 104806","SINAPI",104806,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1600 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103373","SINAPI",103373,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",11.22,11.25,null,null,0.96970000000000001,0.96709999999999996]
["SINAPI 103390","SINAPI",103390,"TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 710 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M",0,0]
["SINAPI 103440","SINAPI",103440,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",414.86,421.15,null,null,0.82150000000000001,0.80930000000000002]
["SINAPI 103439","SINAPI",103439,"TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN",217.2,219.19,null,null,0.89270000000000005,0.88460000000000005]
["SINAPI 87265","SINAPI",87265,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",59.78,61.75,null,null,0,0]
["SINAPI 87275","SINAPI",87275,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2",74.28,77.400000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 104616","SINAPI",104616,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 2,5 X 2,5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023","M2",374.35,378.04,null,null,0,0]
["SINAPI 104603","SINAPI",104603,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2",55.29,56.39,null,null,0,0]
["SINAPI 87256","SINAPI",87256,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2",73.36,75.27,null,null,0,0]
["SINAPI 104593","SINAPI",104593,"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2",89.24,92.35,null,null,0,0]
["SINAPI 88649","SINAPI",88649,"RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023","M",8.74,9.01,null,null,0,0]
["SINAPI 103756","SINAPI",103756,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE CONCRETO PERFIL TIPO F SIMPLES - 810 MM. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103744","SINAPI",103744,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI MALEÁVEL SIMPLES (ANCORAGEM), SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103745","SINAPI",103745,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEAVEL DUPLA (ANCORAGEM), SOBRE SOLO. AF_03/2022","M",0,0]
["SINAPI 103698","SINAPI",103698,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103703","SINAPI",103703,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE DE CONCRETO. AF_03/2022","M2",0,0]
["SINAPI 103713","SINAPI",103713,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 18,1 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103721","SINAPI",103721,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 27,1 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103722","SINAPI",103722,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO DUPLO METÁLICO COM VÃO DE 2,7 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103732","SINAPI",103732,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SEMI PÓRTICO METÁLICO COM VÃO DE 7,2 M. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 103692","SINAPI",103692,"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2''. AF_03/2022","UN",0,0]
["SINAPI 96989","SINAPI",96989,"CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",127.99,128.61000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 96993","SINAPI",96993,"CONJUNTO DE ESTAIAMENTO PARA MASTRO DE SPDA (COMPRIMENTO DOS ESTAIS = 12 M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",0,0]
["SINAPI 96974","SINAPI",96974,"CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",92.9,95.34,null,null,1.0200000000000001E-2,0.01]
["SINAPI 96978","SINAPI",96978,"CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","M",80.13,80.319999999999993,null,null,0,0]
["SINAPI 104746","SINAPI",104746,"MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN",26.33,27.22,null,null,0.1086,0.1051]
["SINAPI 104826","SINAPI",104826,"INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE RÉGUA DE INALOTERAPIA DE PAREDE PARA REDE DE GÁS COMPRIMIDO, COM 3 PONTOS DE CONSUMO DE GASES IDENTIFICADOS, EM PERFIL DE ALUMÍNIO, APROX. 40 CM, INCLUI VÁLVULA DE IMPACTO E CONEXÕES EM LATÃO, COMPLETO. AF_11/2023","UN",0,0]
["SINAPI 104994","SINAPI",104994,"CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",0,0]
["SINAPI 95674","SINAPI",95674,"HIDRÔMETRO DN 1/2\", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN",169.17,171.14,null,null,0,0]
["SINAPI 95653","SINAPI",95653,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1478.65,1493.47,null,null,0,0]
["SINAPI 95658","SINAPI",95658,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",624.19000000000005,642.91999999999996,null,null,0.48330000000000001,0.46920000000000001]
["SINAPI 95666","SINAPI",95666,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4\") PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",668.95,688.9,null,null,0.49730000000000002,0.4829]
["SINAPI 95671","SINAPI",95671,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",1248.81,1282.33,null,null,0.48549999999999999,0.4728]
["SINAPI 95646","SINAPI",95646,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",711.77,732.22,null,null,0,0]
["SINAPI 95635","SINAPI",95635,"KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",218.77,225.57,null,null,0,0]
["SINAPI 98750","SINAPI",98750,"SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/8''. AF_06/2018","M",137.56,142.47,null,null,0,0]
["SINAPI 98533","SINAPI",98533,"PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN",115.8,121.76,null,null,4.36E-2,4.1500000000000002E-2]
["SINAPI 98527","SINAPI",98527,"REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024","UN",226.59,239.9,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15053,\" \",$C15053)","v":"SINAPI 94220"},"SINAPI",94220,"CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M",61.69,63.24,null,null,0,0]
["SINAPI 94224","SINAPI",94224,"EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M",27.27,29.23,null,null,0,0]
["SINAPI 100329","SINAPI",100329,"RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2",22.62,23.68,null,null,0,0]
["SINAPI 94445","SINAPI",94445,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",86.99,88.22,null,null,0,0]
["SINAPI 94442","SINAPI",94442,"TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",61.97,62.74,null,null,0,0]
["SINAPI 94444","SINAPI",94444,"TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2",591.05999999999995,591.83000000000004,null,null,0,0]
["SINAPI 102106","SINAPI",102106,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",24806.37,24851.42,null,null,0.97709999999999997,0.97540000000000004]
["SINAPI 102102","SINAPI",102102,"TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN",11265.33,11306.48,null,null,0.95589999999999997,0.95240000000000002]
["SINAPI 105424","SINAPI",105424,"CARGA E DESCARGA COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105451","SINAPI",105451,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15117,\" \",$C15117)","v":"SINAPI 105420"},"SINAPI",105420,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE CAIXAS COM REVESTIMENTO CERÂMICO, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105418","SINAPI",105418,"CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE PÁLETE DE SACOS, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105438","SINAPI",105438,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105485","SINAPI",105485,"CARGA E DESCARGA DE BETONEIRA, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105496","SINAPI",105496,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 14 M³, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105417","SINAPI",105417,"CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO DE 6 M³, EM BALSA DE 600 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105470","SINAPI",105470,"CARGA E DESCARGA DE POSTES DE CONCRETO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105430","SINAPI",105430,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 10 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 1000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105466","SINAPI",105466,"CARGA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES, COM CAMINHÃO DE 14 M³ E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105484","SINAPI",105484,"CARGA E DESCARGA DE TELA DE AÇO, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105459","SINAPI",105459,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 1500 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105469","SINAPI",105469,"CARGA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM, EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105422","SINAPI",105422,"CARGA E DESCARGA MANUAL, DE PEÇAS DE MADEIRA (CAIBROS, TÁBUAS, RIPAS, VIGAS E COMPENSADOS), EM BALSA DE 2000 TONELADAS. AF_05/2024","T",0,0]
["SINAPI 105511","SINAPI",105511,"TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 250 HP E BALSA DE 200 A 600 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024","TXKM",0,0]
["SINAPI 105514","SINAPI",105514,"TRANSPORTE FLUVIAL COM CONJUNTO EMPURRADOR DE 600 HP E BALSA DE 1.500 A 2.000 TONELADAS, EM VIA NAVEGÁVEL NO SENTIDO A JUSANTE (DESCENDO O RIO). AF_05/2024","TXKM",0,0]
["SINAPI 100201","SINAPI",100201,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",0.78,0.84,null,null,0,0]
["SINAPI 100286","SINAPI",100286,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",13.36,14.46,null,null,0,0]
["SINAPI 100200","SINAPI",100200,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",0.39,0.42,null,null,0,0]
["SINAPI 100228","SINAPI",100228,"TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE LATA DE 18 LITROS (UNIDADE: LXKM). AF_07/2019","LXKM",0.34,0.35,null,null,0.52939999999999998,0.51429999999999998]
[{"$f":"CONCATENATE($B15245,\" \",$C15245)","v":"SINAPI 100278"},"SINAPI",100278,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BACIA SANITÁRIA, CAIXA ACOPLADA, TANQUE OU PIA (UNIDADE: UNIDXKM). AF_07/2019","UNXKM",38.979999999999997,42.18,null,null,0,0]
["SINAPI 100208","SINAPI",100208,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM",18.899999999999999,20.45,null,null,0,0]
["SINAPI 100273","SINAPI",100273,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELA DE AÇO (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",3.18,3.45,null,null,0,0]
["SINAPI 100250","SINAPI",100250,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 20 MM E MENOR OU IGUAL A 32 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",4.33,4.68,null,null,0,0]
["SINAPI 100243","SINAPI",100243,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE COBRE - CLASSE E - COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 54 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",3.11,3.37,null,null,0,0]
["SINAPI 100248","SINAPI",100248,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 100 MM E MENOR OU IGUAL A 150 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM",12.79,13.85,null,null,0,0]
["SINAPI 100261","SINAPI",100261,"TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 6,3 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM",5.3,5.73,null,null,0,0]
["SINAPI 100233","SINAPI",100233,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCO). AF_07/2019","UN",0.17,0.19,null,null,0,0]
["SINAPI 100229","SINAPI",100229,"TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG",0.01,0.01,null,null,0,0]
["SINAPI 100269","SINAPI",100269,"TRANSPORTE VERTICAL, BANCADA DE MÁRMORE OU GRANITO PARA COZINHA/LAVATÓRIO OU MÁRMORE SINTÉTICO COM CUBA INTEGRADA, MANUAL, 1 PAVIMENTO, (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN",1.61,1.74,null,null,0,0]
["SINAPI 100986","SINAPI",100986,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.07,9.2100000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 101002","SINAPI",101002,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.03,6.13,null,null,0,0]
["SINAPI 100987","SINAPI",100987,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",10.37,10.5,null,null,0,0]
["SINAPI 101003","SINAPI",101003,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.9,6.98,null,null,0,0]
["SINAPI 100988","SINAPI",100988,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",10.98,11.1,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15309,\" \",$C15309)","v":"SINAPI 101004"},"SINAPI",101004,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",7.32,7.4,null,null,0,0]
["SINAPI 100985","SINAPI",100985,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.59,7.76,null,null,0,0]
["SINAPI 101001","SINAPI",101001,"CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.0599999999999996,5.17,null,null,0,0]
["SINAPI 101008","SINAPI",101008,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",5.45,5.52,null,null,4.2200000000000001E-2,4.1700000000000001E-2]
["SINAPI 101007","SINAPI",101007,"CARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",5.39,5.47,null,null,4.2700000000000002E-2,4.2000000000000003E-2]
["SINAPI 100982","SINAPI",100982,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.14,9.31,null,null,0,0]
["SINAPI 100998","SINAPI",100998,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.1,6.22,null,null,0,0]
["SINAPI 100983","SINAPI",100983,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.11,9.27,null,null,0,0]
["SINAPI 100999","SINAPI",100999,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.1,6.2,null,null,0,0]
["SINAPI 100984","SINAPI",100984,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.93,9.06,null,null,0,0]
["SINAPI 101000","SINAPI",101000,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.95,6.04,null,null,0,0]
["SINAPI 100981","SINAPI",100981,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",9.59,9.83,null,null,0,0]
["SINAPI 100997","SINAPI",100997,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",6.41,6.56,null,null,0,0]
["SINAPI 101010","SINAPI",101010,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE PERFIL METÁLICO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",27.16,27.58,null,null,8.2500000000000004E-2,8.1199999999999994E-2]
["SINAPI 101009","SINAPI",101009,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE POSTE DE CONCRETO EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",43.13,43.79,null,null,8.2500000000000004E-2,8.1299999999999997E-2]
["SINAPI 100978","SINAPI",100978,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.07,7.2,null,null,0,0]
["SINAPI 100994","SINAPI",100994,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.6900000000000004,4.78,null,null,0,0]
["SINAPI 100974","SINAPI",100974,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.56,8.7100000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 100990","SINAPI",100990,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.72,5.82,null,null,0,0]
["SINAPI 100979","SINAPI",100979,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.74,6.86,null,null,0,0]
["SINAPI 100995","SINAPI",100995,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.5,4.57,null,null,0,0]
["SINAPI 100975","SINAPI",100975,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.57,8.7100000000000009,null,null,0,0]
["SINAPI 100991","SINAPI",100991,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.74,5.82,null,null,0,0]
["SINAPI 100980","SINAPI",100980,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",6.38,6.47,null,null,0,0]
["SINAPI 100996","SINAPI",100996,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",4.24,4.29,null,null,0,0]
["SINAPI 100976","SINAPI",100976,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.41,8.52,null,null,0,0]
["SINAPI 100992","SINAPI",100992,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.6,5.68,null,null,0,0]
["SINAPI 100977","SINAPI",100977,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",7.89,8.09,null,null,0,0]
["SINAPI 100993","SINAPI",100993,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.25,5.39,null,null,0,0]
["SINAPI 100973","SINAPI",100973,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3",8.93,9.15,null,null,0,0]
["SINAPI 100989","SINAPI",100989,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T",5.96,6.09,null,null,0,0]
["SINAPI 101467","SINAPI",101467,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",18.05,18.53,null,null,6.8699999999999997E-2,6.6900000000000001E-2]
["SINAPI 101468","SINAPI",101468,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",16.5,16.940000000000001,null,null,6.8500000000000005E-2,6.6699999999999995E-2]
["SINAPI 101014","SINAPI",101014,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",41.25,42.33,null,null,6.9099999999999995E-2,6.7299999999999999E-2]
["SINAPI 101015","SINAPI",101015,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",33.89,34.770000000000003,null,null,6.88E-2,6.7000000000000004E-2]
["SINAPI 101463","SINAPI",101463,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",45.16,46.35,null,null,6.9099999999999995E-2,6.7299999999999999E-2]
["SINAPI 101464","SINAPI",101464,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",34.69,35.590000000000003,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7199999999999996E-2]
["SINAPI 101465","SINAPI",101465,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",26.5,27.21,null,null,6.9099999999999995E-2,6.7299999999999999E-2]
["SINAPI 101466","SINAPI",101466,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",21.58,22.14,null,null,6.9000000000000006E-2,6.7299999999999999E-2]
["SINAPI 101013","SINAPI",101013,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN MENOR OU IGUAL A 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",45.02,46.2,null,null,6.9099999999999995E-2,6.7299999999999999E-2]
["SINAPI 101477","SINAPI",101477,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",13.06,13.41,null,null,6.8099999999999994E-2,6.6400000000000001E-2]
["SINAPI 101478","SINAPI",101478,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",11.12,11.42,null,null,6.83E-2,6.6500000000000004E-2]
["SINAPI 101017","SINAPI",101017,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",29.74,30.52,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7199999999999996E-2]
["SINAPI 101018","SINAPI",101018,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",24.42,25.07,null,null,6.88E-2,6.7000000000000004E-2]
["SINAPI 101469","SINAPI",101469,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",36.950000000000003,37.92,null,null,6.9000000000000006E-2,6.7199999999999996E-2]
["SINAPI 101470","SINAPI",101470,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",29.33,30.11,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7100000000000007E-2]
["SINAPI 101471","SINAPI",101471,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",25.16,25.83,null,null,6.88E-2,6.7000000000000004E-2]
["SINAPI 101472","SINAPI",101472,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",19.579999999999998,20.11,null,null,6.8400000000000002E-2,6.6600000000000006E-2]
["SINAPI 101473","SINAPI",101473,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",28.2,28.94,null,null,6.88E-2,6.7000000000000004E-2]
["SINAPI 101474","SINAPI",101474,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 700 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",20.170000000000002,20.7,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7100000000000007E-2]
["SINAPI 101475","SINAPI",101475,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",17.899999999999999,18.37,null,null,6.8699999999999997E-2,6.7000000000000004E-2]
["SINAPI 101476","SINAPI",101476,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",15.96,16.38,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7199999999999996E-2]
["SINAPI 101016","SINAPI",101016,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",39.22,40.25,null,null,6.88E-2,6.7100000000000007E-2]
["SINAPI 101487","SINAPI",101487,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",97.16,99.72,null,null,6.9199999999999998E-2,6.7400000000000002E-2]
["SINAPI 101488","SINAPI",101488,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",84.06,86.28,null,null,6.9099999999999995E-2,6.7299999999999999E-2]
["SINAPI 101480","SINAPI",101480,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",66.08,67.83,null,null,6.9000000000000006E-2,6.7199999999999996E-2]
["SINAPI 101481","SINAPI",101481,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",47.74,48.99,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7199999999999996E-2]
["SINAPI 101482","SINAPI",101482,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",35.68,36.630000000000003,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7199999999999996E-2]
["SINAPI 101483","SINAPI",101483,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",37.03,38,null,null,6.8900000000000003E-2,6.7100000000000007E-2]
["SINAPI 101484","SINAPI",101484,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",191.9,196.96,null,null,6.9199999999999998E-2,6.7400000000000002E-2]
["SINAPI 101485","SINAPI",101485,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 750 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",147.31,151.18,null,null,6.9199999999999998E-2,6.7400000000000002E-2]
["SINAPI 101486","SINAPI",101486,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 900 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T",132.69999999999999,136.19,null,null,6.9099999999999995E-2,6.7299999999999999E-2]
["SINAPI 101006","SINAPI",101006,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 10 M³. AF_07/2020","M3",20.64,20.88,null,null,4.3099999999999999E-2,4.2599999999999999E-2]
["SINAPI 101005","SINAPI",101005,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ÁGUA EM CAMINHÃO PIPA 6 M³. AF_07/2020","M3",18.600000000000001,18.87,null,null,4.4600000000000001E-2,4.3999999999999997E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B15373,\" \",$C15373)","v":"SINAPI 102568"},"SINAPI",102568,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_06/2021","T",282.3,292.14,null,null,0,0]
["SINAPI 101479","SINAPI",101479,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",165.71,171.49,null,null,0,0]
["SINAPI 101019","SINAPI",101019,"CARGA, MANOBRA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. AF_07/2020","T",568.79,588.6,null,null,0,0]
["SINAPI 100938","SINAPI",100938,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",7.48,7.58,null,null,0,0]
["SINAPI 100942","SINAPI",100942,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",4.9800000000000004,5.0599999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 93588","SINAPI",93588,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.14,3.18,null,null,0,0]
["SINAPI 93594","SINAPI",93594,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.08,2.11,null,null,0,0]
["SINAPI 93589","SINAPI",93589,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.69,2.72,null,null,0,0]
["SINAPI 93595","SINAPI",93595,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.81,1.84,null,null,0,0]
["SINAPI 93590","SINAPI",93590,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.98,1,null,null,0,0]
["SINAPI 93596","SINAPI",93596,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.65,0.66,null,null,0,0]
["SINAPI 95875","SINAPI",95875,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.48,2.5099999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 95878","SINAPI",95878,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.67,1.69,null,null,0,0]
["SINAPI 100943","SINAPI",100943,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",4.34,4.38,null,null,0,0]
["SINAPI 100939","SINAPI",100939,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",6.53,6.6,null,null,0,0]
["SINAPI 93591","SINAPI",93591,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.73,2.76,null,null,0,0]
["SINAPI 93597","SINAPI",93597,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.81,1.83,null,null,0,0]
["SINAPI 93592","SINAPI",93592,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.36,2.39,null,null,0,0]
["SINAPI 93598","SINAPI",93598,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.56,1.58,null,null,0,0]
["SINAPI 93593","SINAPI",93593,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.86,0.88,null,null,0,0]
["SINAPI 93599","SINAPI",93599,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.57999999999999996,0.57999999999999996,null,null,0,0]
["SINAPI 95876","SINAPI",95876,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.14,2.16,null,null,0,0]
["SINAPI 95879","SINAPI",95879,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.45,1.46,null,null,0,0]
["SINAPI 100940","SINAPI",100940,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",5.57,5.63,null,null,0,0]
["SINAPI 100944","SINAPI",100944,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.73,3.77,null,null,0,0]
["SINAPI 95425","SINAPI",95425,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.3199999999999998,2.34,null,null,0,0]
["SINAPI 95428","SINAPI",95428,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.56,1.58,null,null,0,0]
["SINAPI 95426","SINAPI",95426,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2,2.0299999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 95429","SINAPI",95429,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.34,1.36,null,null,0,0]
["SINAPI 95427","SINAPI",95427,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",0.75,0.76,null,null,0,0]
["SINAPI 95430","SINAPI",95430,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.47,0.47,null,null,0,0]
["SINAPI 95877","SINAPI",95877,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.84,1.86,null,null,0,0]
["SINAPI 95880","SINAPI",95880,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.24,1.25,null,null,0,0]
["SINAPI 100937","SINAPI",100937,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",8.98,9.17,null,null,0,0]
["SINAPI 100941","SINAPI",100941,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",5.98,6.1,null,null,0,0]
["SINAPI 97912","SINAPI",97912,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.76,3.84,null,null,0,0]
["SINAPI 97916","SINAPI",97916,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.52,2.56,null,null,0,0]
["SINAPI 97913","SINAPI",97913,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.27,3.34,null,null,0,0]
["SINAPI 97917","SINAPI",97917,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.17,2.21,null,null,0,0]
["SINAPI 97915","SINAPI",97915,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.19,1.22,null,null,0,0]
["SINAPI 97919","SINAPI",97919,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.79,0.81,null,null,0,0]
["SINAPI 97914","SINAPI",97914,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.99,3.05,null,null,0,0]
["SINAPI 97918","SINAPI",97918,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2,2.0299999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 100949","SINAPI",100949,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",6.71,6.83,null,null,0,0]
["SINAPI 100945","SINAPI",100945,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.82,2.86,null,null,0,0]
["SINAPI 100946","SINAPI",100946,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.44,2.4700000000000002,null,null,0,0]
["SINAPI 100948","SINAPI",100948,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.89,0.9,null,null,0,0]
["SINAPI 100947","SINAPI",100947,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.2400000000000002,2.2799999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 100954","SINAPI",100954,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",8.51,8.64,null,null,8.1100000000000005E-2,7.9899999999999999E-2]
["SINAPI 100950","SINAPI",100950,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.58,3.63,null,null,8.1000000000000003E-2,7.9899999999999999E-2]
["SINAPI 100951","SINAPI",100951,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",3.09,3.13,null,null,7.7700000000000005E-2,7.6700000000000004E-2]
["SINAPI 100953","SINAPI",100953,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.1200000000000001,1.1399999999999999,null,null,7.1400000000000005E-2,7.0199999999999999E-2]
["SINAPI 100952","SINAPI",100952,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.84,2.89,null,null,8.1000000000000003E-2,7.9600000000000004E-2]
["SINAPI 100964","SINAPI",100964,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",8.69,8.81,null,null,4.2599999999999999E-2,4.2000000000000003E-2]
["SINAPI 100960","SINAPI",100960,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.62,3.66,null,null,3.8699999999999998E-2,3.8300000000000001E-2]
["SINAPI 100961","SINAPI",100961,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.14,3.18,null,null,4.1399999999999999E-2,4.0899999999999999E-2]
["SINAPI 100963","SINAPI",100963,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.1299999999999999,1.1399999999999999,null,null,3.5400000000000001E-2,3.5099999999999999E-2]
["SINAPI 100962","SINAPI",100962,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",2.86,2.89,null,null,4.2000000000000003E-2,4.1500000000000002E-2]
["SINAPI 100959","SINAPI",100959,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",11.66,11.83,null,null,4.4600000000000001E-2,4.3999999999999997E-2]
["SINAPI 100955","SINAPI",100955,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.88,4.96,null,null,4.5100000000000001E-2,4.4400000000000002E-2]
["SINAPI 100956","SINAPI",100956,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",4.24,4.3099999999999996,null,null,4.2500000000000003E-2,4.1799999999999997E-2]
["SINAPI 100958","SINAPI",100958,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",1.55,1.58,null,null,3.8699999999999998E-2,3.7999999999999999E-2]
["SINAPI 100957","SINAPI",100957,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM",3.88,3.94,null,null,4.3799999999999999E-2,4.3099999999999999E-2]
["SINAPI 100969","SINAPI",100969,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",2.2999999999999998,2.33,null,null,2.6100000000000002E-2,2.58E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B15437,\" \",$C15437)","v":"SINAPI 100970"},"SINAPI",100970,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.95,1.96,null,null,2.5600000000000001E-2,2.5499999999999998E-2]
["SINAPI 102333","SINAPI",102333,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.73,0.73,null,null,1.37E-2,1.37E-2]
["SINAPI 102332","SINAPI",102332,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.82,1.84,null,null,2.75E-2,2.7199999999999998E-2]
["SINAPI 100965","SINAPI",100965,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.75,1.77,null,null,2.86E-2,2.8199999999999999E-2]
["SINAPI 100966","SINAPI",100966,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.5,1.52,null,null,0.02,1.9699999999999999E-2]
["SINAPI 102331","SINAPI",102331,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",0.54,0.56000000000000005,null,null,1.8499999999999999E-2,1.7899999999999999E-2]
["SINAPI 102330","SINAPI",102330,"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM",1.39,1.41,null,null,2.1600000000000001E-2,2.1299999999999999E-2]
["SINAPI 97804","SINAPI",97804,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104378","SINAPI",104378,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104379","SINAPI",104379,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104389","SINAPI",104389,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97801","SINAPI",97801,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104377","SINAPI",104377,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104376","SINAPI",104376,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 97808","SINAPI",97808,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM CAP 150/200. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104381","SINAPI",104381,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM BANHO DILUÍDO. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104382","SINAPI",104382,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 104380","SINAPI",104380,"PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_01/2020","M2",0,0]
["SINAPI 103138","SINAPI",103138,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",38.54,39.979999999999997,null,null,7.9699999999999993E-2,7.6799999999999993E-2]
["SINAPI 103151","SINAPI",103151,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",365.36,383.08,null,null,6.3500000000000001E-2,6.0600000000000001E-2]
["SINAPI 103152","SINAPI",103152,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",435.49,456.7,null,null,6.3200000000000006E-2,6.0299999999999999E-2]
["SINAPI 103139","SINAPI",103139,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",50.49,52.52,null,null,7.5300000000000006E-2,7.2400000000000006E-2]
["SINAPI 103140","SINAPI",103140,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",62.41,65.03,null,null,7.2700000000000001E-2,6.9800000000000001E-2]
["SINAPI 103141","SINAPI",103141,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",96.76,101.11,null,null,6.88E-2,6.59E-2]
["SINAPI 103142","SINAPI",103142,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",108.68,113.61,null,null,6.8000000000000005E-2,6.5000000000000002E-2]
["SINAPI 103143","SINAPI",103143,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",143.03,149.66999999999999,null,null,6.6500000000000004E-2,6.3500000000000001E-2]
["SINAPI 103144","SINAPI",103144,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",154.96,162.19,null,null,6.6100000000000006E-2,6.3100000000000003E-2]
["SINAPI 103145","SINAPI",103145,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",189.32,198.26,null,null,6.5299999999999997E-2,6.2300000000000001E-2]
["SINAPI 103146","SINAPI",103146,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",201.23,210.77,null,null,6.5000000000000002E-2,6.2100000000000002E-2]
["SINAPI 103147","SINAPI",103147,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",225.09,235.82,null,null,6.4699999999999994E-2,6.1699999999999998E-2]
["SINAPI 103148","SINAPI",103148,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",271.37,284.39999999999998,null,null,6.4199999999999993E-2,6.13E-2]
["SINAPI 103137","SINAPI",103137,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",33.78,34.979999999999997,null,null,8.2299999999999998E-2,7.9500000000000001E-2]
["SINAPI 103149","SINAPI",103149,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",295.22000000000003,309.45999999999998,null,null,6.4000000000000001E-2,6.0999999999999999E-2]
["SINAPI 103150","SINAPI",103150,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",341.46,357.97,null,null,6.3600000000000004E-2,6.0699999999999997E-2]
["SINAPI 103106","SINAPI",103106,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",58.75,61.19,null,null,7.3400000000000007E-2,7.0400000000000004E-2]
["SINAPI 103119","SINAPI",103119,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",712.4,747.41,null,null,6.2600000000000003E-2,5.9700000000000003E-2]
["SINAPI 103120","SINAPI",103120,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",852.68,894.67,null,null,6.2399999999999997E-2,5.9499999999999997E-2]
["SINAPI 103107","SINAPI",103107,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",82.61,86.24,null,null,7.0099999999999996E-2,6.7100000000000007E-2]
["SINAPI 103108","SINAPI",103108,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",106.48,111.3,null,null,6.8199999999999997E-2,6.5199999999999994E-2]
["SINAPI 103109","SINAPI",103109,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",175.16,183.41,null,null,6.5600000000000006E-2,6.2600000000000003E-2]
["SINAPI 103110","SINAPI",103110,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",199.03,208.46,null,null,6.5100000000000005E-2,6.2199999999999998E-2]
["SINAPI 103111","SINAPI",103111,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",267.72000000000003,280.58999999999997,null,null,6.4199999999999993E-2,6.13E-2]
["SINAPI 103112","SINAPI",103112,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",291.58999999999997,305.61,null,null,6.4000000000000001E-2,6.1100000000000002E-2]
["SINAPI 103113","SINAPI",103113,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",360.27,377.73,null,null,6.3500000000000001E-2,6.0600000000000001E-2]
["SINAPI 103114","SINAPI",103114,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",384.14,402.79,null,null,6.3399999999999998E-2,6.0499999999999998E-2]
["SINAPI 103115","SINAPI",103115,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",431.86,452.89,null,null,6.3200000000000006E-2,6.0299999999999999E-2]
["SINAPI 103116","SINAPI",103116,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",524.4,550.04,null,null,6.2899999999999998E-2,0.06]
["SINAPI 103105","SINAPI",103105,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",49.21,51.18,null,null,7.5600000000000001E-2,7.2700000000000001E-2]
["SINAPI 103117","SINAPI",103117,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",572.14,600.14,null,null,6.2799999999999995E-2,5.9900000000000002E-2]
["SINAPI 103118","SINAPI",103118,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",664.68,697.3,null,null,6.2600000000000003E-2,5.9700000000000003E-2]
["SINAPI 103122","SINAPI",103122,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",78.97,82.43,null,null,7.0400000000000004E-2,6.7500000000000004E-2]
["SINAPI 103135","SINAPI",103135,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1059.44,1111.73,null,null,6.2300000000000001E-2,5.9299999999999999E-2]
["SINAPI 103136","SINAPI",103136,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",1269.8599999999999,1332.62,null,null,6.2100000000000002E-2,5.9200000000000003E-2]
["SINAPI 103123","SINAPI",103123,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",114.77,120.01,null,null,6.7699999999999996E-2,6.4699999999999994E-2]
["SINAPI 103124","SINAPI",103124,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",150.56,157.57,null,null,6.6199999999999995E-2,6.3299999999999995E-2]
["SINAPI 103125","SINAPI",103125,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",253.61,265.76,null,null,6.4399999999999999E-2,6.1400000000000003E-2]
["SINAPI 103126","SINAPI",103126,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",289.38,303.32,null,null,6.4000000000000001E-2,6.1100000000000002E-2]
["SINAPI 103127","SINAPI",103127,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",392.43,411.5,null,null,6.3399999999999998E-2,6.0499999999999998E-2]
["SINAPI 103128","SINAPI",103128,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",428.21,449.06,null,null,6.3200000000000006E-2,6.0299999999999999E-2]
["SINAPI 103129","SINAPI",103129,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",531.26,557.25,null,null,6.2899999999999998E-2,0.06]
["SINAPI 103130","SINAPI",103130,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",567.04,594.79999999999995,null,null,6.2799999999999995E-2,5.9900000000000002E-2]
["SINAPI 103131","SINAPI",103131,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",638.63,669.94,null,null,6.2700000000000006E-2,5.9799999999999999E-2]
["SINAPI 103132","SINAPI",103132,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",777.45,815.69,null,null,6.25E-2,5.96E-2]
["SINAPI 103121","SINAPI",103121,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",64.66,67.400000000000006,null,null,7.2400000000000006E-2,6.9400000000000003E-2]
[{"$f":"CONCATENATE($B15501,\" \",$C15501)","v":"SINAPI 103133"},"SINAPI",103133,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",849.03,890.84,null,null,6.2399999999999997E-2,5.9499999999999997E-2]
["SINAPI 103134","SINAPI",103134,"ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN",987.86,1036.5899999999999,null,null,6.2300000000000001E-2,5.9400000000000001E-2]
["SINAPI 103090","SINAPI",103090,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",14.01,14.7,null,null,6.2799999999999995E-2,5.9900000000000002E-2]
["SINAPI 103103","SINAPI",103103,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",137.83000000000001,144.97999999999999,null,null,5.8500000000000003E-2,5.5599999999999997E-2]
["SINAPI 103104","SINAPI",103104,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",164.82,173.39,null,null,5.8400000000000001E-2,5.5500000000000001E-2]
["SINAPI 103091","SINAPI",103091,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",19.7,20.7,null,null,6.0900000000000003E-2,5.8000000000000003E-2]
["SINAPI 103092","SINAPI",103092,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",25.41,26.7,null,null,6.0199999999999997E-2,5.7299999999999997E-2]
["SINAPI 103093","SINAPI",103093,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",38.85,40.82,null,null,0.06,5.7099999999999998E-2]
["SINAPI 103094","SINAPI",103094,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",44.58,46.85,null,null,5.9700000000000003E-2,5.6800000000000003E-2]
["SINAPI 103095","SINAPI",103095,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",57.99,60.95,null,null,5.9700000000000003E-2,5.6800000000000003E-2]
["SINAPI 103096","SINAPI",103096,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",63.73,66.98,null,null,5.9499999999999997E-2,5.6599999999999998E-2]
["SINAPI 103097","SINAPI",103097,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",77.14,81.09,null,null,5.96E-2,5.67E-2]
["SINAPI 103098","SINAPI",103098,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",82.86,87.12,null,null,5.9400000000000001E-2,5.6500000000000002E-2]
["SINAPI 103099","SINAPI",103099,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",94.27,99.12,null,null,5.9200000000000003E-2,5.6300000000000003E-2]
["SINAPI 103100","SINAPI",103100,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",100.61,105.8,null,null,5.8700000000000002E-2,5.5899999999999998E-2]
["SINAPI 103089","SINAPI",103089,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",11.73,12.3,null,null,6.3100000000000003E-2,6.0199999999999997E-2]
["SINAPI 103101","SINAPI",103101,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",110.81,116.54,null,null,5.8700000000000002E-2,5.5800000000000002E-2]
["SINAPI 103102","SINAPI",103102,"ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M",127.62,134.22999999999999,null,null,5.8599999999999999E-2,5.57E-2]
["SINAPI 101112","SINAPI",101112,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1028.75,1069.71,null,null,0,0]
["SINAPI 101113","SINAPI",101113,"ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1005.5,1036.24,null,null,0,0]
["SINAPI 101098","SINAPI",101098,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1235.1600000000001,1287.06,null,null,0,0]
["SINAPI 101106","SINAPI",101106,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1209.78,1251.75,null,null,0,0]
["SINAPI 101102","SINAPI",101102,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",963.74,981.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101110","SINAPI",101110,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",932.03,938.95,null,null,0,0]
["SINAPI 101099","SINAPI",101099,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1131,1175.8499999999999,null,null,0,0]
["SINAPI 101107","SINAPI",101107,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1106.93,1142.2,null,null,0,0]
["SINAPI 101103","SINAPI",101103,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",909.94,926.32,null,null,0,0]
["SINAPI 101111","SINAPI",101111,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",880.38,886.55,null,null,0,0]
["SINAPI 101096","SINAPI",101096,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1421.79,1491.84,null,null,0,0]
["SINAPI 101104","SINAPI",101104,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1394.41,1454.02,null,null,0,0]
["SINAPI 101100","SINAPI",101100,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1016.61,1036.7,null,null,0,0]
["SINAPI 101108","SINAPI",101108,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 70CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",981.62,990.39,null,null,0,0]
["SINAPI 101097","SINAPI",101097,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020","M3",1340.8,1403.16,null,null,0,0]
["SINAPI 101105","SINAPI",101105,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020","M3",1314.05,1366.15,null,null,0,0]
["SINAPI 101101","SINAPI",101101,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",991.88,1010.88,null,null,0,0]
["SINAPI 101109","SINAPI",101109,"TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MECÂNICA, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2020","M3",957.94,965.87,null,null,0,0]
["SINAPI 96393","SINAPI",96393,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_09/2025","M3",202.2,202.52,null,null,8.6E-3,8.6E-3]
["SINAPI 96394","SINAPI",96394,"USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO. AF_09/2025","M3",264.98,265.3,null,null,6.6E-3,6.6E-3]
["SINAPI 104363","SINAPI",104363,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104360","SINAPI",104360,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104358","SINAPI",104358,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104362","SINAPI",104362,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO GRAVIMÉTRICA DE 150 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104361","SINAPI",104361,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 140 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104359","SINAPI",104359,"USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 96395","SINAPI",96395,"USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_09/2025","M3",353.55,354.11,null,null,3.8999999999999998E-3,3.8999999999999998E-3]
["SINAPI 106102","SINAPI",106102,"USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 2. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 106103","SINAPI",106103,"USINAGEM DE MICRORREVESTIMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA 3. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104373","SINAPI",104373,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE BINDER, PADRÃO DNIT FAIXA B. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 104374","SINAPI",104374,"USINAGEM DE PRÉ MISTURADO A FRIO, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C. AF_09/2025","T",0,0]
["SINAPI 105529","SINAPI",105529,"USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",225.83,226.15,null,null,7.7000000000000002E-3,7.7000000000000002E-3]
["SINAPI 105530","SINAPI",105530,"USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",254.53,254.85,null,null,6.7999999999999996E-3,6.7999999999999996E-3]
["SINAPI 105531","SINAPI",105531,"USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",283.25,283.57,null,null,6.1000000000000004E-3,6.1000000000000004E-3]
["SINAPI 105527","SINAPI",105527,"USINAGEM DE SOLO BRITA 40%-60%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",168.39,168.7,null,null,1.03E-2,1.03E-2]
["SINAPI 105532","SINAPI",105532,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 4% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",200.34,200.66,null,null,8.6999999999999994E-3,8.6999999999999994E-3]
["SINAPI 105533","SINAPI",105533,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 6% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",229.59,229.91,null,null,7.6E-3,7.6E-3]
["SINAPI 105534","SINAPI",105534,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50% COM 8% DE CIMENTO, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",258.83,259.14999999999998,null,null,6.7000000000000002E-3,6.7000000000000002E-3]
["SINAPI 105528","SINAPI",105528,"USINAGEM DE SOLO BRITA 50%-50%, UTILIZANDO BRITA COMERCIAL. AF_09/2025","M3",141.85,142.16,null,null,1.23E-2,1.2200000000000001E-2]
["SINAPI 105523","SINAPI",105523,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 2%. AF_09/2025","M3",41.03,41.35,null,null,4.24E-2,4.2099999999999999E-2]
["SINAPI 105759","SINAPI",105759,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. AF_09/2025","M3",56.98,57.3,null,null,3.0499999999999999E-2,3.04E-2]
["SINAPI 105524","SINAPI",105524,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 4%. AF_09/2025","M3",72.930000000000007,73.25,null,null,2.3900000000000001E-2,2.3800000000000002E-2]
["SINAPI 105525","SINAPI",105525,"USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 6%. AF_09/2025","M3",104.83,105.15,null,null,1.66E-2,1.6500000000000001E-2]
["SINAPI 105526","SINAPI",105526,"USINAGEM DE SOLO  JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 8%. AF_09/2025","M3",136.72999999999999,137.05000000000001,null,null,1.2699999999999999E-2,1.2699999999999999E-2]
["SINAPI 105034","SINAPI",105034,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",42.01,43.23,null,null,0,0]
["SINAPI 105033","SINAPI",105033,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",59.23,60.91,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15565,\" \",$C15565)","v":"SINAPI 93205"},"SINAPI",93205,"CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",71.61,73.69,null,null,0,0]
["SINAPI 105032","SINAPI",105032,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",33.54,34.21,null,null,0,0]
["SINAPI 105031","SINAPI",105031,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",49.61,50.64,null,null,0,0]
["SINAPI 93199","SINAPI",93199,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",52.14,53.46,null,null,0,0]
["SINAPI 105030","SINAPI",105030,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",44.82,46.03,null,null,0,0]
["SINAPI 105029","SINAPI",105029,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",53.15,54.67,null,null,0,0]
["SINAPI 93197","SINAPI",93197,"CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",61.51,63.32,null,null,0,0]
["SINAPI 105040","SINAPI",105040,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",32.69,34.68,null,null,4.8999999999999998E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 105039","SINAPI",105039,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",48.31,51.22,null,null,5.0000000000000001E-3,4.7000000000000002E-3]
["SINAPI 105038","SINAPI",105038,"CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",67.09,71.150000000000006,null,null,5.1000000000000004E-3,4.7999999999999996E-3]
["SINAPI 105028","SINAPI",105028,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",23.09,23.59,null,null,0,0]
["SINAPI 105027","SINAPI",105027,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",26.42,26.99,null,null,0,0]
["SINAPI 93194","SINAPI",93194,"CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",30.18,30.84,null,null,0,0]
["SINAPI 93200","SINAPI",93200,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024","M",12.03,12.92,null,null,0,0]
["SINAPI 93203","SINAPI",93203,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024","M",13.51,13.67,null,null,0,0]
["SINAPI 93202","SINAPI",93202,"FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024","M",28.29,29.98,null,null,0,0]
["SINAPI 105026","SINAPI",105026,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",43.39,44.42,null,null,0,0]
["SINAPI 105025","SINAPI",105025,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",61.38,62.94,null,null,0,0]
["SINAPI 93191","SINAPI",93191,"VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",74.180000000000007,76.16,null,null,0,0]
["SINAPI 105024","SINAPI",105024,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",57.18,59.07,null,null,0,0]
["SINAPI 105023","SINAPI",105023,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",69.64,72.040000000000006,null,null,0,0]
["SINAPI 93187","SINAPI",93187,"VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",82.08,84.98,null,null,0,0]
["SINAPI 105037","SINAPI",105037,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",32.85,34.840000000000003,null,null,4.8999999999999998E-3,4.5999999999999999E-3]
["SINAPI 105036","SINAPI",105036,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",48.52,51.44,null,null,4.8999999999999998E-3,4.7000000000000002E-3]
["SINAPI 105035","SINAPI",105035,"VERGA PRÉ-FABRICADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",67.28,71.349999999999994,null,null,5.1000000000000004E-3,4.7999999999999996E-3]
["SINAPI 105022","SINAPI",105022,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M",23.46,23.98,null,null,0,0]
["SINAPI 105021","SINAPI",105021,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M",26.83,27.41,null,null,0,0]
["SINAPI 93184","SINAPI",93184,"VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M",31.05,31.72,null,null,0,0]
["SINAPI 102237","SINAPI",102237,"BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102149","SINAPI",102149,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102150","SINAPI",102150,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102145","SINAPI",102145,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102146","SINAPI",102146,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102147","SINAPI",102147,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102148","SINAPI",102148,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MAIOR QUE 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102143","SINAPI",102143,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102144","SINAPI",102144,"ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO FITA DUPLA-FACE, COM MOLDURA DE MADEIRA APARAFUSADA NA PAREDE, COM ÁREA MENOR OU IGUAL A 1,0 M2. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102171","SINAPI",102171,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",463.14,465.4,null,null,0,0]
["SINAPI 102172","SINAPI",102172,"INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",423.14,424.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102170","SINAPI",102170,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",345.02,347.85,null,null,0,0]
["SINAPI 102160","SINAPI",102160,"INSTALAÇÃO DE VIDRO IMPRESSO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",123.56,125.9,null,null,0,0]
["SINAPI 102177","SINAPI",102177,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",1298.95,1304.44,null,null,0,0]
["SINAPI 102174","SINAPI",102174,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102178","SINAPI",102178,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",1460.49,1465.51,null,null,0,0]
["SINAPI 102175","SINAPI",102175,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 15 MM (5+5+5), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102176","SINAPI",102176,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",723.15,729.19,null,null,0,0]
["SINAPI 102173","SINAPI",102173,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 8 MM (4+4), FIXADO COM SILICONE ESTRUTURAL. AF_01/2021","M2",0,0]
["SINAPI 102163","SINAPI",102163,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",395.02,397.85,null,null,0,0]
["SINAPI 102153","SINAPI",102153,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",173.56,175.9,null,null,0,0]
["SINAPI 102165","SINAPI",102165,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",357.07,359.33,null,null,0,0]
["SINAPI 102155","SINAPI",102155,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",176.27,178.14,null,null,0,0]
["SINAPI 102167","SINAPI",102167,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",364.81,366.55,null,null,0,0]
["SINAPI 102157","SINAPI",102157,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",224.8,226.22,null,null,0,0]
["SINAPI 102169","SINAPI",102169,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",356.49,357.62,null,null,0,0]
["SINAPI 102159","SINAPI",102159,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",266.12,267.05,null,null,0,0]
["SINAPI 102161","SINAPI",102161,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",349.19,352.02,null,null,0,0]
["SINAPI 102151","SINAPI",102151,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",127.73,130.07,null,null,0,0]
["SINAPI 102162","SINAPI",102162,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",361.69,364.52,null,null,0,0]
["SINAPI 102164","SINAPI",102164,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",329.8,332.06,null,null,0,0]
["SINAPI 102154","SINAPI",102154,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",149,150.87,null,null,0,0]
["SINAPI 102166","SINAPI",102166,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",306.47000000000003,308.20999999999998,null,null,0,0]
["SINAPI 102156","SINAPI",102156,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",166.46,167.88,null,null,0,0]
["SINAPI 102168","SINAPI",102168,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2",328.84,330.13,null,null,0,0]
["SINAPI 102158","SINAPI",102158,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",225.07,226.13,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15629,\" \",$C15629)","v":"SINAPI 102152"},"SINAPI",102152,"INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2",140.22999999999999,142.57,null,null,0,0]
["SINAPI 102181","SINAPI",102181,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",342.95,348.09,null,null,0,0]
["SINAPI 102179","SINAPI",102179,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",279.43,285.18,null,null,0,0]
["SINAPI 102180","SINAPI",102180,"INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2",304.77,310.24,null,null,0,0]
["SINAPI 102189","SINAPI",102189,"JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021","UN",249.13,256.45,null,null,0,0]
["SINAPI 102188","SINAPI",102188,"MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021","UN",948.42,955.01,null,null,0,0]
["SINAPI 102185","SINAPI",102185,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",3245.02,3269.5,null,null,0,0]
["SINAPI 102184","SINAPI",102184,"PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1616.99,1628.77,null,null,0,0]
["SINAPI 102187","SINAPI",102187,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102186","SINAPI",102186,"PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 102183","SINAPI",102183,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",1390.62,1405.47,null,null,0,0]
["SINAPI 102182","SINAPI",102182,"PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021","UN",689.64,696.59,null,null,0,0]
["SINAPI 102191","SINAPI",102191,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021","M2",21.15,22.92,null,null,0,0]
["SINAPI 102190","SINAPI",102190,"REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021","M2",17.41,18.86,null,null,0,0]
["SINAPI 102192","SINAPI",102192,"REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021","M2",15.1,16.36,null,null,0,0]
["SINAPI 89354","SINAPI",89354,"MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",529.88,532.70000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 103041","SINAPI",103041,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",14.36,14.7,null,null,0,0]
["SINAPI 103042","SINAPI",103042,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",18.2,18.690000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 103043","SINAPI",103043,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",16.36,16.7,null,null,0,0]
["SINAPI 103044","SINAPI",103044,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",22.35,22.84,null,null,0,0]
["SINAPI 103039","SINAPI",103039,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",49.76,50.96,null,null,0,0]
["SINAPI 103038","SINAPI",103038,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",44.91,45.83,null,null,0,0]
["SINAPI 103037","SINAPI",103037,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",33.5,34.17,null,null,0,0]
["SINAPI 103036","SINAPI",103036,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",16.940000000000001,17.28,null,null,0,0]
["SINAPI 103040","SINAPI",103040,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",72.900000000000006,74.44,null,null,0,0]
["SINAPI 90371","SINAPI",90371,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",21.53,22.02,null,null,0,0]
["SINAPI 103047","SINAPI",103047,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",18.07,18.47,null,null,0,0]
["SINAPI 94489","SINAPI",94489,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",21.82,22.18,null,null,0,0]
["SINAPI 94490","SINAPI",94490,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",31.26,31.62,null,null,0,0]
["SINAPI 94491","SINAPI",94491,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",43.02,43.54,null,null,0,0]
["SINAPI 94492","SINAPI",94492,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",44.13,44.65,null,null,0,0]
["SINAPI 94493","SINAPI",94493,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",80.89,81.73,null,null,0,0]
["SINAPI 94497","SINAPI",94497,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",166.61,167.81,null,null,0,0]
["SINAPI 94794","SINAPI",94794,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",263.89999999999998,265.61,null,null,0,0]
["SINAPI 94496","SINAPI",94496,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",131.66999999999999,132.59,null,null,0,0]
["SINAPI 94793","SINAPI",94793,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",250.03,251.46,null,null,0,0]
["SINAPI 94495","SINAPI",94495,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",96.63,97.3,null,null,0,0]
["SINAPI 94792","SINAPI",94792,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",181.58,182.76,null,null,0,0]
["SINAPI 89352","SINAPI",89352,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",57.16,57.5,null,null,0,0]
["SINAPI 89986","SINAPI",89986,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",131.21,132.05000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 94499","SINAPI",94499,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",465.52,467.59,null,null,0,0]
["SINAPI 94498","SINAPI",94498,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",230.68,232.22,null,null,0,0]
["SINAPI 94500","SINAPI",94500,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",564.54999999999995,567.15,null,null,0,0]
["SINAPI 89353","SINAPI",89353,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",62.06,62.55,null,null,0,0]
["SINAPI 89987","SINAPI",89987,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",148.79,149.80000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 94501","SINAPI",94501,"REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1152.52,1155.81,null,null,0,0]
["SINAPI 89349","SINAPI",89349,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",41.6,41.94,null,null,0,0]
["SINAPI 89984","SINAPI",89984,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",134.78,135.62,null,null,0,0]
["SINAPI 89985","SINAPI",89985,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4\", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",140.97999999999999,141.99,null,null,0,0]
["SINAPI 89351","SINAPI",89351,"REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",50.91,51.4,null,null,0,0]
["SINAPI 103045","SINAPI",103045,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",7.82,8.16,null,null,0,0]
["SINAPI 103046","SINAPI",103046,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",17.36,17.850000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 103048","SINAPI",103048,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",14.11,14.51,null,null,0,0]
["SINAPI 103049","SINAPI",103049,"REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",15.23,15.59,null,null,0,0]
["SINAPI 103029","SINAPI",103029,"REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",71.37,71.86,null,null,0,0]
["SINAPI 103019","SINAPI",103019,"REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",178.34,180.41,null,null,0,0]
["SINAPI 103050","SINAPI",103050,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 20 MM. AF_08/2021","UN",25.43,27.21,null,null,0,0]
["SINAPI 103051","SINAPI",103051,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 25 MM. AF_08/2021","UN",30.75,32.9,null,null,0,0]
["SINAPI 103052","SINAPI",103052,"SUBSTITUIÇÃO DE REGISTRO OU VÁLVULA, ROSCÁVEL, DN 32 MM. AF_08/2021","UN",41.31,43.98,null,null,0,0]
["SINAPI 94799","SINAPI",94799,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",147.78,149.86000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 94798","SINAPI",94798,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",120.04,121.63,null,null,0,0]
["SINAPI 94797","SINAPI",94797,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",73.099999999999994,74.260000000000005,null,null,0,0]
["SINAPI 94795","SINAPI",94795,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",31.04,31.61,null,null,0,0]
["SINAPI 94800","SINAPI",94800,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",189.78,192.46,null,null,0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15693,\" \",$C15693)","v":"SINAPI 94796"},"SINAPI",94796,"TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",36.36,37.24,null,null,0,0]
["SINAPI 99635","SINAPI",99635,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",395.98,400.21,null,null,0,0]
["SINAPI 103018","SINAPI",103018,"VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4\", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",323.49,327.14,null,null,0,0]
["SINAPI 95252","SINAPI",95252,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",237.72,238.92,null,null,0,0]
["SINAPI 95251","SINAPI",95251,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",196.46,197.38,null,null,0,0]
["SINAPI 95250","SINAPI",95250,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",132.49,133.16,null,null,0,0]
["SINAPI 95248","SINAPI",95248,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",83.83,84.17,null,null,0,0]
["SINAPI 95253","SINAPI",95253,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",363.15,364.69,null,null,0,0]
["SINAPI 95249","SINAPI",95249,"VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",98.16,98.65,null,null,0,0]
["SINAPI 99622","SINAPI",99622,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",300.66000000000003,301.86,null,null,0,0]
["SINAPI 99621","SINAPI",99621,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",267.33999999999997,268.26,null,null,0,0]
["SINAPI 99620","SINAPI",99620,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",179.29,179.96,null,null,0,0]
["SINAPI 103008","SINAPI",103008,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",107.92,108.26,null,null,0,0]
["SINAPI 99624","SINAPI",99624,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",598.58000000000004,600.65,null,null,0,0]
["SINAPI 99623","SINAPI",99623,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",419.73,421.27,null,null,0,0]
["SINAPI 99625","SINAPI",99625,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",823.74,826.34,null,null,0,0]
["SINAPI 99619","SINAPI",99619,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",131.97,132.46,null,null,0,0]
["SINAPI 99626","SINAPI",99626,"VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",1269.3900000000001,1272.68,null,null,0,0]
["SINAPI 99631","SINAPI",99631,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",166.39,167.59,null,null,0,0]
["SINAPI 99630","SINAPI",99630,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",143.1,144.02000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 99629","SINAPI",99629,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",96.11,96.78,null,null,0,0]
["SINAPI 99627","SINAPI",99627,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",79.58,79.92,null,null,0,0]
["SINAPI 103009","SINAPI",103009,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",380.22,382.29,null,null,0,0]
["SINAPI 99632","SINAPI",99632,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",240.19,241.73,null,null,0,0]
["SINAPI 99633","SINAPI",99633,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",516.55999999999995,519.16,null,null,0,0]
["SINAPI 99628","SINAPI",99628,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",86.64,87.13,null,null,0,0]
["SINAPI 99634","SINAPI",99634,"VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",882.89,886.18,null,null,0,0]
["SINAPI 103013","SINAPI",103013,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",154.74,155.35,null,null,0,0]
["SINAPI 103012","SINAPI",103012,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",143.87,144.33000000000001,null,null,0,0]
["SINAPI 103011","SINAPI",103011,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",91.17,91.51,null,null,0,0]
["SINAPI 103015","SINAPI",103015,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",412.24,413.28,null,null,0,0]
["SINAPI 103014","SINAPI",103014,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",232.87,233.64,null,null,0,0]
["SINAPI 103016","SINAPI",103016,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",563.74,565.03,null,null,0,0]
["SINAPI 103010","SINAPI",103010,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",81.84,82.08,null,null,0,0]
["SINAPI 103017","SINAPI",103017,"VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",984.97,986.62,null,null,0,0]
["SINAPI 103033","SINAPI",103033,"VÁLVULA DE SEGURANÇA À TEMPERATURA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103032","SINAPI",103032,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103030","SINAPI",103030,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103031","SINAPI",103031,"VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103035","SINAPI",103035,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103034","SINAPI",103034,"VÁLVULA ESTABILIZADORA DE VAZÃO/ AUTOFLOW, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103024","SINAPI",103024,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103023","SINAPI",103023,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103022","SINAPI",103022,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103020","SINAPI",103020,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103026","SINAPI",103026,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103025","SINAPI",103025,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103021","SINAPI",103021,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103027","SINAPI",103027,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103028","SINAPI",103028,"VÁLVULA VENTOSA ELIMINADORA DE AR, PARA SISTEMAS PREDIAIS, 3/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103563","SINAPI",103563,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103564","SINAPI",103564,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103565","SINAPI",103565,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103566","SINAPI",103566,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103567","SINAPI",103567,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103568","SINAPI",103568,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103569","SINAPI",103569,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103570","SINAPI",103570,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103571","SINAPI",103571,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103562","SINAPI",103562,"JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103573","SINAPI",103573,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103585","SINAPI",103585,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1000 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103586","SINAPI",103586,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 1200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103574","SINAPI",103574,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
[{"$f":"CONCATENATE($B15757,\" \",$C15757)","v":"SINAPI 103575"},"SINAPI",103575,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103576","SINAPI",103576,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103577","SINAPI",103577,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103578","SINAPI",103578,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103579","SINAPI",103579,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103580","SINAPI",103580,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103581","SINAPI",103581,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 600 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103582","SINAPI",103582,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 700 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103572","SINAPI",103572,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103583","SINAPI",103583,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 800 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103584","SINAPI",103584,"JUNTA MECÂNICA (LUVA DE CORRER COM BOLSA JUNTA MECÂNICA) DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 900 MM. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103557","SINAPI",103557,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103558","SINAPI",103558,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103559","SINAPI",103559,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103560","SINAPI",103560,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103561","SINAPI",103561,"MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103529","SINAPI",103529,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103530","SINAPI",103530,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_01/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103531","SINAPI",103531,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103532","SINAPI",103532,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103533","SINAPI",103533,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103534","SINAPI",103534,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103535","SINAPI",103535,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103527","SINAPI",103527,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103536","SINAPI",103536,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103528","SINAPI",103528,"REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103541","SINAPI",103541,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, COM FLANGES, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103539","SINAPI",103539,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103540","SINAPI",103540,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103542","SINAPI",103542,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103543","SINAPI",103543,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103544","SINAPI",103544,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103545","SINAPI",103545,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103537","SINAPI",103537,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103546","SINAPI",103546,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103538","SINAPI",103538,"VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103549","SINAPI",103549,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103550","SINAPI",103550,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103551","SINAPI",103551,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103552","SINAPI",103552,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103553","SINAPI",103553,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103554","SINAPI",103554,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103555","SINAPI",103555,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103547","SINAPI",103547,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103556","SINAPI",103556,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]
["SINAPI 103548","SINAPI",103548,"VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021","UN",0,0]

{"sheet":"Cotações","index":2,"n_rows":261,"n_cols":13,"rows_kept":261,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[40,3,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[151,3,151,4],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[147,3,147,8],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[137,3,137,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[136,7,136,8],[129,5,129,6],[129,7,129,8],[130,5,130,6],[130,7,130,8],[132,3,132,4],[132,5,132,6],[132,7,132,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[117,3,117,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[113,7,113,8],[112,3,112,4],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[77,3,77,8],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[61,7,61,8],[62,3,62,4],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[149,5,149,6],[149,7,149,8],[150,5,150,6],[150,7,150,8],[152,3,152,4],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[157,3,157,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[260,6,260,8],[260,4,260,5],[259,1,259,2],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[15,3,15,8],[110,5,110,6],[110,7,110,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[93,7,93,8],[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[81,3,81,4],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,3,82,4],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[82,5,82,6],[82,7,82,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[83,7,83,8],[61,3,61,4],[61,5,61,6],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[86,3,86,4],[79,5,79,6],[79,7,79,8],[80,5,80,6],[80,7,80,8],[99,5,99,6],[99,7,99,8],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[89,5,89,6],[89,7,89,8],[90,5,90,6],[90,7,90,8],[91,3,91,4],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[87,3,87,8],[92,3,92,4],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[97,3,97,8],[100,5,100,6],[100,7,100,8],[101,3,101,4],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,3,102,4],[102,5,102,6],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[109,5,109,6],[109,7,109,8],[111,3,111,4],[102,7,102,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[107,3,107,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[124,3,124,4],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,7,119,8],[127,3,127,8],[131,3,131,4],[131,5,131,6],[131,7,131,8],[119,5,119,6],[120,5,120,6],[120,7,120,8],[121,3,121,4],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[122,3,122,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[142,3,142,4],[139,5,139,6],[139,7,139,8],[140,5,140,6],[140,7,140,8],[141,3,141,4],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[66,7,66,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[39,3,39,4],[69,5,69,6],[69,7,69,8],[41,3,41,4],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,3,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[59,5,59,6],[59,7,59,8],[60,5,60,6],[60,7,60,8],[67,3,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[63,7,63,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[70,5,70,6],[70,7,70,8],[71,3,71,4],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[73,5,73,6],[73,7,73,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[49,3,49,4],[49,5,49,6],[49,7,49,8],[50,3,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,8],[51,3,51,4],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,3,52,4],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[159,5,159,6],[159,7,159,8],[160,5,160,6],[160,7,160,8],[161,3,161,4],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,3,162,4],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[167,3,167,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[169,5,169,6],[169,7,169,8],[170,5,170,6],[170,7,170,8],[171,3,171,4],[171,5,171,6],[171,7,171,8],[172,3,172,4],[172,5,172,6],[172,7,172,8],[177,3,177,8],[173,3,173,4],[173,5,173,6],[173,7,173,8],[174,3,174,4],[174,5,174,6],[174,7,174,8],[175,3,175,4],[175,5,175,6],[175,7,175,8],[176,3,176,4],[176,5,176,6],[176,7,176,8],[179,5,179,6],[179,7,179,8],[180,5,180,6],[180,7,180,8],[181,3,181,4],[181,5,181,6],[181,7,181,8],[182,3,182,4],[182,5,182,6],[182,7,182,8],[187,3,187,8],[183,3,183,4],[183,5,183,6],[183,7,183,8],[184,3,184,4],[184,5,184,6],[184,7,184,8],[185,3,185,4],[185,5,185,6],[185,7,185,8],[186,3,186,4],[186,5,186,6],[186,7,186,8],[189,5,189,6],[189,7,189,8],[190,5,190,6],[190,7,190,8],[191,3,191,4],[191,5,191,6],[191,7,191,8],[192,3,192,4],[192,5,192,6],[192,7,192,8],[197,3,197,8],[193,3,193,4],[193,5,193,6],[193,7,193,8],[194,3,194,4],[194,5,194,6],[194,7,194,8],[195,3,195,4],[195,5,195,6],[195,7,195,8],[196,3,196,4],[196,5,196,6],[196,7,196,8],[199,5,199,6],[199,7,199,8],[200,5,200,6],[200,7,200,8],[201,3,201,4],[201,5,201,6],[201,7,201,8],[202,3,202,4],[202,5,202,6],[202,7,202,8],[207,3,207,8],[203,3,203,4],[203,5,203,6],[203,7,203,8],[204,3,204,4],[204,5,204,6],[204,7,204,8],[205,3,205,4],[205,5,205,6],[205,7,205,8],[206,3,206,4],[206,5,206,6],[206,7,206,8],[209,5,209,6],[209,7,209,8],[210,5,210,6],[210,7,210,8],[211,3,211,4],[211,5,211,6],[211,7,211,8],[212,3,212,4],[212,5,212,6],[212,7,212,8],[217,3,217,8],[213,3,213,4],[213,5,213,6],[213,7,213,8],[214,3,214,4],[214,5,214,6],[214,7,214,8],[215,3,215,4],[215,5,215,6],[215,7,215,8],[216,3,216,4],[216,5,216,6],[216,7,216,8],[219,5,219,6],[219,7,219,8],[220,5,220,6],[220,7,220,8],[221,3,221,4],[221,5,221,6],[221,7,221,8],[222,3,222,4],[222,5,222,6],[222,7,222,8],[227,3,227,8],[223,3,223,4],[223,5,223,6],[223,7,223,8],[224,3,224,4],[224,5,224,6],[224,7,224,8],[225,3,225,4],[225,5,225,6],[225,7,225,8],[226,3,226,4],[226,5,226,6],[226,7,226,8],[229,5,229,6],[229,7,229,8],[230,5,230,6],[230,7,230,8],[231,3,231,4],[231,5,231,6],[231,7,231,8],[232,3,232,4],[232,5,232,6],[232,7,232,8],[237,3,237,8],[233,3,233,4],[233,5,233,6],[233,7,233,8],[234,3,234,4],[234,5,234,6],[234,7,234,8],[235,3,235,4],[235,5,235,6],[235,7,235,8],[236,3,236,4],[236,5,236,6],[236,7,236,8],[239,5,239,6],[239,7,239,8],[240,5,240,6],[240,7,240,8],[241,3,241,4],[241,5,241,6],[241,7,241,8],[242,3,242,4],[242,5,242,6],[242,7,242,8],[247,3,247,8],[243,3,243,4],[243,5,243,6],[243,7,243,8],[244,3,244,4],[244,5,244,6],[244,7,244,8],[245,3,245,4],[245,5,245,6],[245,7,245,8],[246,3,246,4],[246,5,246,6],[246,7,246,8],[249,5,249,6],[249,7,249,8],[250,5,250,6],[250,7,250,8],[251,3,251,4],[251,5,251,6],[251,7,251,8],[252,3,252,4],[252,5,252,6],[252,7,252,8],[257,3,257,8],[253,3,253,4],[253,5,253,6],[253,7,253,8],[254,3,254,4],[254,5,254,6],[254,7,254,8],[255,3,255,4],[255,5,255,6],[255,7,255,8],[256,3,256,4],[256,5,256,6],[256,7,256,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Cotação"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B13,\" \",$C13)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I004","","","",null,"",null,{"$f":"F24/H24","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I24),IF(I24<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I005","","","",null,"",null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"I006","","","",null,"",null,{"$error":"#DIV/0!"},"I",null,""]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C29:I29)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"E002",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E003",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E004",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E005",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E016","","SINAPI SÃO PAULO",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E017","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E018","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E019","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E020","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E021","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E022","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E023","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E024","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E025","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E026","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E027","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E028","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E029","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"E030","","",null,"",null,"",null,"E",null,"F"]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H61=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B61,\" \",$C61)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F62,1,0,ROW(C68)-ROW(C62)-1)),AVERAGE(OFFSET(F62,1,0,ROW(C68)-ROW(C62)-1)))*IF(H61=\"\",1,VLOOKUP(H61,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":1},{"$f":"ROW(C68)-ROW(C62)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C63<>\"\",VLOOKUP(C63,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J63),$J$1:$J63,0)-1,0)),ISNUMBER(F63),INDEX($M$1:$M63,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M63))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C64<>\"\",VLOOKUP(C64,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J64),$J$1:$J64,0)-1,0)),ISNUMBER(F64),INDEX($M$1:$M64,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M64))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F61),M61=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H71=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B71,\" \",$C71)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F72,1,0,ROW(C78)-ROW(C72)-1)),AVERAGE(OFFSET(F72,1,0,ROW(C78)-ROW(C72)-1)))*IF(H71=\"\",1,VLOOKUP(H71,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":2},{"$f":"ROW(C78)-ROW(C72)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C73<>\"\",VLOOKUP(C73,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J73),$J$1:$J73,0)-1,0)),ISNUMBER(F73),INDEX($M$1:$M73,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M73))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C74<>\"\",VLOOKUP(C74,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J74),$J$1:$J74,0)-1,0)),ISNUMBER(F74),INDEX($M$1:$M74,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M74))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F71),M71=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H81=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B81,\" \",$C81)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F82,1,0,ROW(C88)-ROW(C82)-1)),AVERAGE(OFFSET(F82,1,0,ROW(C88)-ROW(C82)-1)))*IF(H81=\"\",1,VLOOKUP(H81,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":3},{"$f":"ROW(C88)-ROW(C82)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C83<>\"\",VLOOKUP(C83,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J83),$J$1:$J83,0)-1,0)),ISNUMBER(F83),INDEX($M$1:$M83,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M83))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C84<>\"\",VLOOKUP(C84,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J84),$J$1:$J84,0)-1,0)),ISNUMBER(F84),INDEX($M$1:$M84,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M84))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F81),M81=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H91=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B91,\" \",$C91)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F92,1,0,ROW(C98)-ROW(C92)-1)),AVERAGE(OFFSET(F92,1,0,ROW(C98)-ROW(C92)-1)))*IF(H91=\"\",1,VLOOKUP(H91,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":4},{"$f":"ROW(C98)-ROW(C92)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C93<>\"\",VLOOKUP(C93,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J93),$J$1:$J93,0)-1,0)),ISNUMBER(F93),INDEX($M$1:$M93,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M93))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C94<>\"\",VLOOKUP(C94,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J94),$J$1:$J94,0)-1,0)),ISNUMBER(F94),INDEX($M$1:$M94,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M94))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F91),M91=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H101=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B101,\" \",$C101)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F102,1,0,ROW(C108)-ROW(C102)-1)),AVERAGE(OFFSET(F102,1,0,ROW(C108)-ROW(C102)-1)))*IF(H101=\"\",1,VLOOKUP(H101,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":5},{"$f":"ROW(C108)-ROW(C102)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C103<>\"\",VLOOKUP(C103,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J103),$J$1:$J103,0)-1,0)),ISNUMBER(F103),INDEX($M$1:$M103,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M103))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C104<>\"\",VLOOKUP(C104,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J104),$J$1:$J104,0)-1,0)),ISNUMBER(F104),INDEX($M$1:$M104,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M104))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F101),M101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H111=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B111,\" \",$C111)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F112,1,0,ROW(C118)-ROW(C112)-1)),AVERAGE(OFFSET(F112,1,0,ROW(C118)-ROW(C112)-1)))*IF(H111=\"\",1,VLOOKUP(H111,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":6},{"$f":"ROW(C118)-ROW(C112)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C113<>\"\",VLOOKUP(C113,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J113),$J$1:$J113,0)-1,0)),ISNUMBER(F113),INDEX($M$1:$M113,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M113))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C114<>\"\",VLOOKUP(C114,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J114),$J$1:$J114,0)-1,0)),ISNUMBER(F114),INDEX($M$1:$M114,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M114))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F111),M111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H121=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B121,\" \",$C121)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F122,1,0,ROW(C128)-ROW(C122)-1)),AVERAGE(OFFSET(F122,1,0,ROW(C128)-ROW(C122)-1)))*IF(H121=\"\",1,VLOOKUP(H121,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":7},{"$f":"ROW(C128)-ROW(C122)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C123<>\"\",VLOOKUP(C123,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J123),$J$1:$J123,0)-1,0)),ISNUMBER(F123),INDEX($M$1:$M123,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M123))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C124<>\"\",VLOOKUP(C124,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J124),$J$1:$J124,0)-1,0)),ISNUMBER(F124),INDEX($M$1:$M124,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M124))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F121),M121=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H131=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B131,\" \",$C131)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F132,1,0,ROW(C138)-ROW(C132)-1)),AVERAGE(OFFSET(F132,1,0,ROW(C138)-ROW(C132)-1)))*IF(H131=\"\",1,VLOOKUP(H131,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":8},{"$f":"ROW(C138)-ROW(C132)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C133<>\"\",VLOOKUP(C133,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J133),$J$1:$J133,0)-1,0)),ISNUMBER(F133),INDEX($M$1:$M133,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M133))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C134<>\"\",VLOOKUP(C134,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J134),$J$1:$J134,0)-1,0)),ISNUMBER(F134),INDEX($M$1:$M134,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M134))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F131),M131=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H141=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B141,\" \",$C141)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F142,1,0,ROW(C148)-ROW(C142)-1)),AVERAGE(OFFSET(F142,1,0,ROW(C148)-ROW(C142)-1)))*IF(H141=\"\",1,VLOOKUP(H141,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":9},{"$f":"ROW(C148)-ROW(C142)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C143<>\"\",VLOOKUP(C143,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J143),$J$1:$J143,0)-1,0)),ISNUMBER(F143),INDEX($M$1:$M143,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M143))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C144<>\"\",VLOOKUP(C144,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J144),$J$1:$J144,0)-1,0)),ISNUMBER(F144),INDEX($M$1:$M144,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M144))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F141),M141=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H151=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B151,\" \",$C151)","v":"Cotação "},"Cotação",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F152,1,0,ROW(C158)-ROW(C152)-1)),AVERAGE(OFFSET(F152,1,0,ROW(C158)-ROW(C152)-1)))*IF(H151=\"\",1,VLOOKUP(H151,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A151)-1","v":10},{"$f":"ROW(C158)-ROW(C152)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C153<>\"\",VLOOKUP(C153,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J153),$J$1:$J153,0)-1,0)),ISNUMBER(F153),INDEX($M$1:$M153,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M153))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C154<>\"\",VLOOKUP(C154,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J154),$J$1:$J154,0)-1,0)),ISNUMBER(F154),INDEX($M$1:$M154,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M154))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F151),M151=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H161=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B161,\" \",$C161)","v":"Cotação 43940_COT"},"Cotação","43940_COT","FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA","L",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F162,1,0,ROW(C168)-ROW(C162)-1)),AVERAGE(OFFSET(F162,1,0,ROW(C168)-ROW(C162)-1)))*IF(H161=\"\",1,VLOOKUP(H161,INDICES,8))","v":50.56},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A161)-1","v":11},{"$f":"ROW(C168)-ROW(C162)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C163<>\"\",VLOOKUP(C163,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,"50,56",null,"01/02/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J163),$J$1:$J163,0)-1,0)),ISNUMBER(F163),INDEX($M$1:$M163,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M163))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C164<>\"\",VLOOKUP(C164,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,50.56,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J164),$J$1:$J164,0)-1,0)),ISNUMBER(F164),INDEX($M$1:$M164,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M164))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F161),M161=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H171=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B171,\" \",$C171)","v":"Cotação 44091_COT"},"Cotação","44091_COT","DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F172,1,0,ROW(C178)-ROW(C172)-1)),AVERAGE(OFFSET(F172,1,0,ROW(C178)-ROW(C172)-1)))*IF(H171=\"\",1,VLOOKUP(H171,INDICES,8))","v":209.9},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A171)-1","v":12},{"$f":"ROW(C178)-ROW(C172)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C173<>\"\",VLOOKUP(C173,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,"209,9",null,"01/02/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J173),$J$1:$J173,0)-1,0)),ISNUMBER(F173),INDEX($M$1:$M173,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M173))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C174<>\"\",VLOOKUP(C174,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,209.9,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J174),$J$1:$J174,0)-1,0)),ISNUMBER(F174),INDEX($M$1:$M174,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M174))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C175<>\"\",VLOOKUP(C175,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J175),$J$1:$J175,0)-1,0)),ISNUMBER(F175),INDEX($M$1:$M175,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M175))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C176<>\"\",VLOOKUP(C176,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J176),$J$1:$J176,0)-1,0)),ISNUMBER(F176),INDEX($M$1:$M176,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M176))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C177<>\"\",VLOOKUP(C177,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J177),$J$1:$J177,0)-1,0)),ISNUMBER(F177),INDEX($M$1:$M177,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M177))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F171),M171=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H181=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B181,\" \",$C181)","v":"Cotação 45115_COT"},"Cotação","45115_COT","CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F182,1,0,ROW(C188)-ROW(C182)-1)),AVERAGE(OFFSET(F182,1,0,ROW(C188)-ROW(C182)-1)))*IF(H181=\"\",1,VLOOKUP(H181,INDICES,8))","v":115.18},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A181)-1","v":13},{"$f":"ROW(C188)-ROW(C182)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C183<>\"\",VLOOKUP(C183,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,"115,18",null,"01/02/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J183),$J$1:$J183,0)-1,0)),ISNUMBER(F183),INDEX($M$1:$M183,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M183))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C184<>\"\",VLOOKUP(C184,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,115.18,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J184),$J$1:$J184,0)-1,0)),ISNUMBER(F184),INDEX($M$1:$M184,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M184))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C185<>\"\",VLOOKUP(C185,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J185),$J$1:$J185,0)-1,0)),ISNUMBER(F185),INDEX($M$1:$M185,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M185))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C186<>\"\",VLOOKUP(C186,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J186),$J$1:$J186,0)-1,0)),ISNUMBER(F186),INDEX($M$1:$M186,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M186))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C187<>\"\",VLOOKUP(C187,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J187),$J$1:$J187,0)-1,0)),ISNUMBER(F187),INDEX($M$1:$M187,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M187))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F181),M181=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H191=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B191,\" \",$C191)","v":"Cotação COT-01"},"Cotação","COT-01","PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F192,1,0,ROW(C198)-ROW(C192)-1)),AVERAGE(OFFSET(F192,1,0,ROW(C198)-ROW(C192)-1)))*IF(H191=\"\",1,VLOOKUP(H191,INDICES,8))","v":254.73},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A191)-1","v":14},{"$f":"ROW(C198)-ROW(C192)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C193<>\"\",VLOOKUP(C193,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,"254,73",null,"01/02/2025",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J193),$J$1:$J193,0)-1,0)),ISNUMBER(F193),INDEX($M$1:$M193,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M193))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C194<>\"\",VLOOKUP(C194,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,254.73,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J194),$J$1:$J194,0)-1,0)),ISNUMBER(F194),INDEX($M$1:$M194,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M194))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C195<>\"\",VLOOKUP(C195,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J195),$J$1:$J195,0)-1,0)),ISNUMBER(F195),INDEX($M$1:$M195,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M195))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C196<>\"\",VLOOKUP(C196,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J196),$J$1:$J196,0)-1,0)),ISNUMBER(F196),INDEX($M$1:$M196,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M196))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C197<>\"\",VLOOKUP(C197,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J197),$J$1:$J197,0)-1,0)),ISNUMBER(F197),INDEX($M$1:$M197,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M197))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F191),M191=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H201=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B201,\" \",$C201)","v":"Cotação COT-SUPORTE"},"Cotação","COT-SUPORTE","SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES","UN",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F202,1,0,ROW(C208)-ROW(C202)-1)),AVERAGE(OFFSET(F202,1,0,ROW(C208)-ROW(C202)-1)))*IF(H201=\"\",1,VLOOKUP(H201,INDICES,8))","v":34.99},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A201)-1","v":15},{"$f":"ROW(C208)-ROW(C202)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E016",{"$f":"IF(C203<>\"\",VLOOKUP(C203,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SINAPI SÃO PAULO"},null,"34,99",null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J203),$J$1:$J203,0)-1,0)),ISNUMBER(F203),INDEX($M$1:$M203,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M203))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C204<>\"\",VLOOKUP(C204,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,34.99,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J204),$J$1:$J204,0)-1,0)),ISNUMBER(F204),INDEX($M$1:$M204,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M204))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C205<>\"\",VLOOKUP(C205,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J205),$J$1:$J205,0)-1,0)),ISNUMBER(F205),INDEX($M$1:$M205,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M205))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C206<>\"\",VLOOKUP(C206,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J206),$J$1:$J206,0)-1,0)),ISNUMBER(F206),INDEX($M$1:$M206,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M206))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C207<>\"\",VLOOKUP(C207,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J207),$J$1:$J207,0)-1,0)),ISNUMBER(F207),INDEX($M$1:$M207,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M207))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F201),M201=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H211=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B211,\" \",$C211)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F212,1,0,ROW(C218)-ROW(C212)-1)),AVERAGE(OFFSET(F212,1,0,ROW(C218)-ROW(C212)-1)))*IF(H211=\"\",1,VLOOKUP(H211,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A211)-1","v":16},{"$f":"ROW(C218)-ROW(C212)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C213<>\"\",VLOOKUP(C213,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J213),$J$1:$J213,0)-1,0)),ISNUMBER(F213),INDEX($M$1:$M213,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M213))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C214<>\"\",VLOOKUP(C214,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J214),$J$1:$J214,0)-1,0)),ISNUMBER(F214),INDEX($M$1:$M214,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M214))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C215<>\"\",VLOOKUP(C215,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J215),$J$1:$J215,0)-1,0)),ISNUMBER(F215),INDEX($M$1:$M215,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M215))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C216<>\"\",VLOOKUP(C216,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J216),$J$1:$J216,0)-1,0)),ISNUMBER(F216),INDEX($M$1:$M216,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M216))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C217<>\"\",VLOOKUP(C217,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J217),$J$1:$J217,0)-1,0)),ISNUMBER(F217),INDEX($M$1:$M217,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M217))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F211),M211=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H221=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B221,\" \",$C221)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F222,1,0,ROW(C228)-ROW(C222)-1)),AVERAGE(OFFSET(F222,1,0,ROW(C228)-ROW(C222)-1)))*IF(H221=\"\",1,VLOOKUP(H221,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A221)-1","v":17},{"$f":"ROW(C228)-ROW(C222)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C223<>\"\",VLOOKUP(C223,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J223),$J$1:$J223,0)-1,0)),ISNUMBER(F223),INDEX($M$1:$M223,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M223))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C224<>\"\",VLOOKUP(C224,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J224),$J$1:$J224,0)-1,0)),ISNUMBER(F224),INDEX($M$1:$M224,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M224))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C225<>\"\",VLOOKUP(C225,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J225),$J$1:$J225,0)-1,0)),ISNUMBER(F225),INDEX($M$1:$M225,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M225))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C226<>\"\",VLOOKUP(C226,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J226),$J$1:$J226,0)-1,0)),ISNUMBER(F226),INDEX($M$1:$M226,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M226))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C227<>\"\",VLOOKUP(C227,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J227),$J$1:$J227,0)-1,0)),ISNUMBER(F227),INDEX($M$1:$M227,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M227))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F221),M221=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H231=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B231,\" \",$C231)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F232,1,0,ROW(C238)-ROW(C232)-1)),AVERAGE(OFFSET(F232,1,0,ROW(C238)-ROW(C232)-1)))*IF(H231=\"\",1,VLOOKUP(H231,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A231)-1","v":18},{"$f":"ROW(C238)-ROW(C232)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C233<>\"\",VLOOKUP(C233,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J233),$J$1:$J233,0)-1,0)),ISNUMBER(F233),INDEX($M$1:$M233,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M233))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C234<>\"\",VLOOKUP(C234,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J234),$J$1:$J234,0)-1,0)),ISNUMBER(F234),INDEX($M$1:$M234,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M234))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C235<>\"\",VLOOKUP(C235,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J235),$J$1:$J235,0)-1,0)),ISNUMBER(F235),INDEX($M$1:$M235,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M235))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C236<>\"\",VLOOKUP(C236,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J236),$J$1:$J236,0)-1,0)),ISNUMBER(F236),INDEX($M$1:$M236,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M236))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C237<>\"\",VLOOKUP(C237,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J237),$J$1:$J237,0)-1,0)),ISNUMBER(F237),INDEX($M$1:$M237,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M237))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F231),M231=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H241=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B241,\" \",$C241)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F242,1,0,ROW(C248)-ROW(C242)-1)),AVERAGE(OFFSET(F242,1,0,ROW(C248)-ROW(C242)-1)))*IF(H241=\"\",1,VLOOKUP(H241,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A241)-1","v":19},{"$f":"ROW(C248)-ROW(C242)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C243<>\"\",VLOOKUP(C243,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J243),$J$1:$J243,0)-1,0)),ISNUMBER(F243),INDEX($M$1:$M243,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M243))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C244<>\"\",VLOOKUP(C244,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J244),$J$1:$J244,0)-1,0)),ISNUMBER(F244),INDEX($M$1:$M244,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M244))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C245<>\"\",VLOOKUP(C245,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J245),$J$1:$J245,0)-1,0)),ISNUMBER(F245),INDEX($M$1:$M245,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M245))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C246<>\"\",VLOOKUP(C246,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J246),$J$1:$J246,0)-1,0)),ISNUMBER(F246),INDEX($M$1:$M246,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M246))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C247<>\"\",VLOOKUP(C247,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J247),$J$1:$J247,0)-1,0)),ISNUMBER(F247),INDEX($M$1:$M247,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M247))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F241),M241=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H251=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENATE($B251,\" \",$C251)","v":"Cotação "},"Cotação","","","",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F252,1,0,ROW(C258)-ROW(C252)-1)),AVERAGE(OFFSET(F252,1,0,ROW(C258)-ROW(C252)-1)))*IF(H251=\"\",1,VLOOKUP(H251,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,"",null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A251)-1","v":20},{"$f":"ROW(C258)-ROW(C252)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C253<>\"\",VLOOKUP(C253,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J253),$J$1:$J253,0)-1,0)),ISNUMBER(F253),INDEX($M$1:$M253,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M253))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C254<>\"\",VLOOKUP(C254,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J254),$J$1:$J254,0)-1,0)),ISNUMBER(F254),INDEX($M$1:$M254,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M254))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C255<>\"\",VLOOKUP(C255,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J255),$J$1:$J255,0)-1,0)),ISNUMBER(F255),INDEX($M$1:$M255,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M255))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C256<>\"\",VLOOKUP(C256,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J256),$J$1:$J256,0)-1,0)),ISNUMBER(F256),INDEX($M$1:$M256,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M256))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"",{"$f":"IF(C257<>\"\",VLOOKUP(C257,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,"",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J257),$J$1:$J257,0)-1,0)),ISNUMBER(F257),INDEX($M$1:$M257,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M257))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:","",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F251),M251=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Composições","index":3,"n_rows":149,"n_cols":18,"rows_kept":149,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,9],[147,8,147,9],[148,8,148,9],[147,4,147,7],[148,4,148,7],[146,1,146,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT",null,null,null,null,"%AS","%AS"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"Composição"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"001"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"ADMINISTRAÇÃO LOCAL"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":143208.47999999998},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":159383.64000000001},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENATE($B7,\" \",$C7)","v":"Composição "},"Composição",null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B8,\" \",$C8),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L8),$H8=\"\",$H8=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!O8)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!P8)-6)),0)","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR","DESONERADO","NÃO DESONERADO"]
[{"$f":"CONCATENATE($B11,\" \",$C11)","v":"Composição 001"},"Composição","001","ADMINISTRAÇÃO LOCAL","UN",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":143208.47999999998},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":159383.64000000001},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":143208.47999999998},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":159383.64000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","90777",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":14116.8},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":15756},120,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":117.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":131.30000000000001},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B12,\" \",$C12),Banco!$A:$A,0)","v":13067},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!O12)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!P12)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F12*O12,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G12*P12,2)","v":0}]
[null,"SINAPI","93572",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"MES"},129091.68,143627.64000000001,12,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":10757.64},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":11968.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B13,\" \",$C13),Banco!$A:$A,0)","v":13066},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!O13)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!P13)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K14,-1,0),$K$1:$K14,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B15,\" \",$C15)","v":"Composição 97096_ADP-01"},"Composição","97096_ADP-01","CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.","M3",{"$f":"IF($L15>0,SUM(OFFSET(F15,1,0,$L15),0))","v":571.6400000000001},573.42000000000007,null,{"$f":"IF(ISERROR(F15),0,F15)","v":571.6400000000001},573.42000000000007,{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K15,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K15+1,K:K,0))-ROW(L15)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I15<>0,J15<>0),N15=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L15>0,F15<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q15,1,0,$L15))/F15,4),0)","v":1E-4},1E-4]
[null,"SINAPI","90587",{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!D16)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!E16)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"TRUNC($H16*ROUND(I16,2),2)","v":0.02},{"$f":"TRUNC($H16*ROUND(J16,2),2)","v":0.02},4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!I16)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!J16)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B16,\" \",$C16),Banco!$A:$A,0)","v":7864},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L16),$H16=\"\",$H16=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K16,$K$1:$K16,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!O16)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L16),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L16-1,COLUMN(Composições!P16)-6)),0)","v":1},{"$f":"ROUND(F16*O16,2)","v":0.02},{"$f":"ROUND(G16*P16,2)","v":0.02}]
[null,"SINAPI","90586",{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":"CHP"},0.08,0.08,5.2999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B17,\" \",$C17),Banco!$A:$A,0)","v":7865},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!O17)-6)),0)","v":0.60129999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!P17)-6)),0)","v":0.60129999999999995},0.05,0.05]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":"H"},8.59,9.3000000000000007,0.41099999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B18,\" \",$C18),Banco!$A:$A,0)","v":13162},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!O18)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!P18)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!D19)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!E19)-1),\"\")","v":"H"},11.75,12.82,0.41099999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!I19)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!J19)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B19,\" \",$C19),Banco!$A:$A,0)","v":13149},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L19),$H19=\"\",$H19=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K19,$K$1:$K19,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!O19)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L19),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L19-1,COLUMN(Composições!P19)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I","34492",{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!D20)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!E20)-1),\"\")","v":"M3"},551.20000000000005,551.20000000000005,1.06,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!I20)-4)),0)","v":520},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!J20)-4)),0)","v":520},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B20,\" \",$C20),Banco!$A:$A,0)","v":1258},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L20),$H20=\"\",$H20=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K20,$K$1:$K20,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!O20)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L20),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L20-1,COLUMN(Composições!P20)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B21,\" \",$C21),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!O21)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!P21)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!D22)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!E22)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!I22)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!J22)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B22,\" \",$C22),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L22),$H22=\"\",$H22=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K22,$K$1:$K22,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!O22)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!P22)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!D23)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!E23)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!I23)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!J23)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B23,\" \",$C23),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L23),$H23=\"\",$H23=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K23,$K$1:$K23,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!O23)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!P23)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B24,\" \",$C24),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!O24)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!P24)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":2},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B25,\" \",$C25),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!O25)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!P25)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K26,-1,0),$K$1:$K26,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B27,\" \",$C27)","v":"Composição 4030_ADP-01"},"Composição","4030_ADP-01","VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO","M3",{"$f":"IF($L27>0,SUM(OFFSET(F27,1,0,$L27),0))","v":6.75},6.75,null,{"$f":"IF(ISERROR(F27),0,F27)","v":6.75},6.75,{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K27,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K27+1,K:K,0))-ROW(L27)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I27<>0,J27<>0),N27=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L27>0,F27<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q27,1,0,$L27))/F27,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI-I","4030",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"TRUNC($H28*ROUND(I28,2),2)","v":6.75},{"$f":"TRUNC($H28*ROUND(J28,2),2)","v":6.75},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":6.75},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":6.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B28,\" \",$C28),Banco!$A:$A,0)","v":4879},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!O28)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!P28)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F28*O28,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G28*P28,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":""},0,0,1.101,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B29,\" \",$C29),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!O29)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!P29)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":""},0,0,0.34,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B30,\" \",$C30),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!O30)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!P30)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":""},0,0,2.8820000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B31,\" \",$C31),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!O31)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!P31)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":""},0,0,2.4249999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B32,\" \",$C32),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!O32)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!P32)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B33,\" \",$C33),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!O33)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!P33)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B34,\" \",$C34),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!O34)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!P34)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B35,\" \",$C35),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!O35)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!P35)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B36,\" \",$C36),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!O36)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!P36)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B37,\" \",$C37),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!O37)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!P37)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K38,-1,0),$K$1:$K38,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B39,\" \",$C39)","v":"Composição 103682_ADP-01"},"Composição","103682_ADP-01","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",{"$f":"IF($L39>0,SUM(OFFSET(F39,1,0,$L39),0))","v":886.64999999999986},913.5,null,{"$f":"IF(ISERROR(F39),0,F39)","v":886.64999999999986},913.5,{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K39,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K39+1,K:K,0))-ROW(L39)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I39<>0,J39<>0),N39=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L39>0,F39<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q39,1,0,$L39))/F39,4),0)","v":1.1000000000000001E-3},1.1000000000000001E-3]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!D40)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!E40)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"TRUNC($H40*ROUND(I40,2),2)","v":0.13},{"$f":"TRUNC($H40*ROUND(J40,2),2)","v":0.13},0.249,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!I40)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!J40)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B40,\" \",$C40),Banco!$A:$A,0)","v":7864},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L40),$H40=\"\",$H40=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K40,$K$1:$K40,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!O40)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L40),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L40-1,COLUMN(Composições!P40)-6)),0)","v":1},{"$f":"ROUND(F40*O40,2)","v":0.13},{"$f":"ROUND(G40*P40,2)","v":0.13}]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":"CHP"},1.44,1.44,0.94199999999999995,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B41,\" \",$C41),Banco!$A:$A,0)","v":7865},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!O41)-6)),0)","v":0.60129999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!P41)-6)),0)","v":0.60129999999999995},0.87,0.87]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":"H"},175.87,190.33,8.407,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B42,\" \",$C42),Banco!$A:$A,0)","v":13162},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!O42)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!P42)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":"H"},102.13,111.45,3.5710000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B43,\" \",$C43),Banco!$A:$A,0)","v":13149},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!O43)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!P43)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":"H"},33.520000000000003,36.590000000000003,1.19,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":28.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":30.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B44,\" \",$C44),Banco!$A:$A,0)","v":12865},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!O44)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!P44)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",34492,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":"M3"},573.55999999999995,573.55999999999995,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":520},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":520},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B45,\" \",$C45),Banco!$A:$A,0)","v":1258},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!O45)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!P45)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!D46)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!E46)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!I46)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!J46)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B46,\" \",$C46),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L46),$H46=\"\",$H46=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K46,$K$1:$K46,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!O46)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!P46)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!D47)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!E47)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!I47)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!J47)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B47,\" \",$C47),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L47),$H47=\"\",$H47=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K47,$K$1:$K47,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!O47)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!P47)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B48,\" \",$C48),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!O48)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!P48)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B49,\" \",$C49),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!O49)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!P49)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K50,-1,0),$K$1:$K50,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B51,\" \",$C51)","v":"Composição 103669_ADP-01"},"Composição","103669_ADP-01","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3",{"$f":"IF($L51>0,SUM(OFFSET(F51,1,0,$L51),0))","v":869.84999999999991},895.3,null,{"$f":"IF(ISERROR(F51),0,F51)","v":869.84999999999991},895.3,{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K51,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K51+1,K:K,0))-ROW(L51)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I51<>0,J51<>0),N51=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L51>0,F51<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q51,1,0,$L51))/F51,4),0)","v":2E-3},2E-3]
[null,"SINAPI",90587,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":"CHI"},{"$f":"TRUNC($H52*ROUND(I52,2),2)","v":0.79},{"$f":"TRUNC($H52*ROUND(J52,2),2)","v":0.79},1.417,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":0.56000000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B52,\" \",$C52),Banco!$A:$A,0)","v":7864},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!O52)-6)),0)","v":1},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!P52)-6)),0)","v":1},{"$f":"ROUND(F52*O52,2)","v":0.79},{"$f":"ROUND(G52*P52,2)","v":0.79}]
[null,"SINAPI",90586,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":"VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":"CHP"},1.59,1.59,1.042,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":1.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B53,\" \",$C53),Banco!$A:$A,0)","v":7865},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!O53)-6)),0)","v":0.60129999999999995},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!P53)-6)),0)","v":0.60129999999999995},0.96,0.96]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":"H"},154.32,167.01,7.3769999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B54,\" \",$C54),Banco!$A:$A,0)","v":13162},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!O54)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!P54)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88309,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":"H"},70.319999999999993,76.739999999999995,2.4590000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":28.6},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":31.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B55,\" \",$C55),Banco!$A:$A,0)","v":13149},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!O55)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!P55)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":"H"},69.27,75.61,2.4590000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":28.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":30.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B56,\" \",$C56),Banco!$A:$A,0)","v":12865},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!O56)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!P56)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",34492,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":"M3"},573.55999999999995,573.55999999999995,1.103,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":520},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":520},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B57,\" \",$C57),Banco!$A:$A,0)","v":1258},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!O57)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!P57)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B58,\" \",$C58),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!O58)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!P58)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!D59)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!E59)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!I59)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!J59)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B59,\" \",$C59),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L59),$H59=\"\",$H59=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K59,$K$1:$K59,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!O59)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L59),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L59-1,COLUMN(Composições!P59)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!D60)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!E60)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!I60)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!J60)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B60,\" \",$C60),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L60),$H60=\"\",$H60=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K60,$K$1:$K60,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!O60)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L60),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L60-1,COLUMN(Composições!P60)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B61,\" \",$C61),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!O61)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!P61)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K62,-1,0),$K$1:$K62,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B63,\" \",$C63)","v":"Composição 92463_ADP-01"},"Composição","92463_ADP-01","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.","M2",{"$f":"IF($L63>0,SUM(OFFSET(F63,1,0,$L63),0))","v":67.110000000000014},70.59,null,{"$f":"IF(ISERROR(F63),0,F63)","v":67.110000000000014},70.59,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K63,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K63+1,K:K,0))-ROW(L63)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I63<>0,J63<>0),N63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L63>0,F63<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q63,1,0,$L63))/F63,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",92265,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":"M2"},{"$f":"TRUNC($H64*ROUND(I64,2),2)","v":29.05},{"$f":"TRUNC($H64*ROUND(J64,2),2)","v":29.93},0.23599999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":123.13},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":126.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B64,\" \",$C64),Banco!$A:$A,0)","v":10058},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!O64)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!P64)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F64*O64,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G64*P64,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88262,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":"CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":"H"},24.9,27.18,0.88400000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":28.17},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":30.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B65,\" \",$C65),Banco!$A:$A,0)","v":12865},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!O65)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!P65)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88239,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":"AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":"H"},3.7,4.0199999999999996,0.16200000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":22.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":24.85},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B66,\" \",$C66),Banco!$A:$A,0)","v":12811},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!O66)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!P66)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",40304,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":"KG"},1.06,1.06,4.9000000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":21.68},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":21.68},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B67,\" \",$C67),Banco!$A:$A,0)","v":3650},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!O67)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!P67)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",6193,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":"M"},8.34,8.34,0.32800000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":25.43},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":25.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B68,\" \",$C68),Banco!$A:$A,0)","v":3956},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!O68)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!P68)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",2692,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":"L"},0.06,0.06,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":6.19},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":6.19},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B69,\" \",$C69),Banco!$A:$A,0)","v":1733},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!O69)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!P69)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!D70)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!E70)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!I70)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!J70)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B70,\" \",$C70),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L70),$H70=\"\",$H70=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K70,$K$1:$K70,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!O70)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!P70)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B71,\" \",$C71),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!O71)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!P71)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B72,\" \",$C72),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!O72)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!P72)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":6},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B73,\" \",$C73),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!O73)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!P73)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K74,-1,0),$K$1:$K74,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B75,\" \",$C75)","v":"Composição 104994_ADP-01"},"Composição","104994_ADP-01","CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN",{"$f":"IF($L75>0,SUM(OFFSET(F75,1,0,$L75),0))","v":154.03},157.38999999999999,null,{"$f":"IF(ISERROR(F75),0,F75)","v":154.03},157.38999999999999,{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K75,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K75+1,K:K,0))-ROW(L75)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I75<>0,J75<>0),N75=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L75>0,F75<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q75,1,0,$L75))/F75,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88267,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H76*ROUND(I76,2),2)","v":20.100000000000001},{"$f":"TRUNC($H76*ROUND(J76,2),2)","v":21.97},0.72099999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B76,\" \",$C76),Banco!$A:$A,0)","v":13063},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!O76)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!P76)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F76*O76,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G76*P76,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88248,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":"H"},16.23,17.649999999999999,0.72099999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":22.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":24.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B77,\" \",$C77),Banco!$A:$A,0)","v":12840},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!O77)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!P77)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87367,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":"M3"},2.52,2.59,3.3E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":766.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":785.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B78,\" \",$C78),Banco!$A:$A,0)","v":6164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!O78)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!P78)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","45115_COT",{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!D79)-1),\"\")","v":"CAIXA OU ABRIGO EM POLICARBONATO (PC), PARA ATE 2 HIDROMETROS, COM TAMPAS E ACESSOS PARA A INSTALACAO"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!E79)-1),\"\")","v":"UN"},115.18,115.18,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!I79)-4)),0)","v":115.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!J79)-4)),0)","v":115.18},{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B79,\" \",$C79),Banco!$A:$A,0)","v":31},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L79),$H79=\"\",$H79=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K79,$K$1:$K79,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!O79)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L79),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L79-1,COLUMN(Composições!P79)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!D80)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!E80)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!I80)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!J80)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B80,\" \",$C80),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L80),$H80=\"\",$H80=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K80,$K$1:$K80,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!O80)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L80),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L80-1,COLUMN(Composições!P80)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B81,\" \",$C81),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!O81)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!P81)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!D82)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!E82)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!I82)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!J82)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B82,\" \",$C82),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L82),$H82=\"\",$H82=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K82,$K$1:$K82,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!O82)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!P82)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!D83)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!E83)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!I83)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!J83)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B83,\" \",$C83),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L83),$H83=\"\",$H83=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K83,$K$1:$K83,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!O83)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!P83)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B84,\" \",$C84),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!O84)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!P84)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":7},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B85,\" \",$C85),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!O85)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!P85)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K86,-1,0),$K$1:$K86,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B87,\" \",$C87)","v":"Composição 93674_ADP-01"},"Composição","93674_ADP-01","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN",{"$f":"IF($L87>0,SUM(OFFSET(F87,1,0,$L87),0))","v":220.46},221.09,null,{"$f":"IF(ISERROR(F87),0,F87)","v":220.46},221.09,{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K87,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K87+1,K:K,0))-ROW(L87)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I87<>0,J87<>0),N87=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L87>0,F87<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q87,1,0,$L87))/F87,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H88*ROUND(I88,2),2)","v":3.83},{"$f":"TRUNC($H88*ROUND(J88,2),2)","v":4.1900000000000004},0.13250000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B88,\" \",$C88),Banco!$A:$A,0)","v":13059},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!O88)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!P88)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F88*O88,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G88*P88,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":"H"},3.11,3.38,0.13250000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B89,\" \",$C89),Banco!$A:$A,0)","v":12839},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!O89)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!P89)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","44091_COT",{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":"DISJUNTOR TIPO DR, BIPOLAR DE 25A"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":"UN"},209.9,209.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":209.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":209.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B90,\" \",$C90),Banco!$A:$A,0)","v":30},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!O90)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!P90)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",1571,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":"UN"},3.62,3.62,2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":1.81},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":1.81},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B91,\" \",$C91),Banco!$A:$A,0)","v":4292},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!O91)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!P91)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!D92)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!E92)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!I92)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!J92)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B92,\" \",$C92),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L92),$H92=\"\",$H92=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K92,$K$1:$K92,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!O92)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L92),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L92-1,COLUMN(Composições!P92)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!D93)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!E93)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!I93)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!J93)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B93,\" \",$C93),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L93),$H93=\"\",$H93=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K93,$K$1:$K93,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!O93)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L93),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L93-1,COLUMN(Composições!P93)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!D94)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!E94)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!I94)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!J94)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B94,\" \",$C94),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L94),$H94=\"\",$H94=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K94,$K$1:$K94,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!O94)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!P94)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!D95)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!E95)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!I95)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!J95)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B95,\" \",$C95),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L95),$H95=\"\",$H95=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K95,$K$1:$K95,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!O95)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!P95)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B96,\" \",$C96),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!O96)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!P96)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":8},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B97,\" \",$C97),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!O97)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!P97)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K98,-1,0),$K$1:$K98,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B99,\" \",$C99)","v":"Composição 91947_ADP-01"},"Composição","91947_ADP-01","SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4\" X 2\" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN",{"$f":"IF($L99>0,SUM(OFFSET(F99,1,0,$L99),0))","v":8.4},8.83,null,{"$f":"IF(ISERROR(F99),0,F99)","v":8.4},8.83,{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K99,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K99+1,K:K,0))-ROW(L99)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I99<>0,J99<>0),N99=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L99>0,F99<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q99,1,0,$L99))/F99,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!D100)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!E100)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H100*ROUND(I100,2),2)","v":2.63},{"$f":"TRUNC($H100*ROUND(J100,2),2)","v":2.87},9.0999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!I100)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!J100)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B100,\" \",$C100),Banco!$A:$A,0)","v":13059},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L100),$H100=\"\",$H100=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K100,$K$1:$K100,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!O100)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L100),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L100-1,COLUMN(Composições!P100)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F100*O100,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G100*P100,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!D101)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!E101)-1),\"\")","v":"H"},2.13,2.3199999999999998,9.0999999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!I101)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!J101)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B101,\" \",$C101),Banco!$A:$A,0)","v":12839},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L101),$H101=\"\",$H101=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K101,$K$1:$K101,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!O101)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L101),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L101-1,COLUMN(Composições!P101)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",38099,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 2\", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":"UN"},1.4,1.4,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":1.4},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":1.4},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B102,\" \",$C102),Banco!$A:$A,0)","v":3933},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!O102)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!P102)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",38091,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":"ESPELHO / PLACA CEGA 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":"UN"},2.2400000000000002,2.2400000000000002,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":2.2400000000000002},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":2.2400000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B103,\" \",$C103),Banco!$A:$A,0)","v":1993},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!O103)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!P103)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B104,\" \",$C104),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!O104)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!P104)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B105,\" \",$C105),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!O105)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!P105)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!D106)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!E106)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!I106)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!J106)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B106,\" \",$C106),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L106),$H106=\"\",$H106=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K106,$K$1:$K106,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!O106)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!P106)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!D107)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!E107)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!I107)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!J107)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B107,\" \",$C107),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L107),$H107=\"\",$H107=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K107,$K$1:$K107,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!O107)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!P107)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!D108)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!E108)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!I108)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!J108)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B108,\" \",$C108),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L108),$H108=\"\",$H108=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K108,$K$1:$K108,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!O108)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L108),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L108-1,COLUMN(Composições!P108)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!D109)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!E109)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!I109)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!J109)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B109,\" \",$C109),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L109),$H109=\"\",$H109=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K109,$K$1:$K109,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!O109)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L109),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L109-1,COLUMN(Composições!P109)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K110,-1,0),$K$1:$K110,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B111,\" \",$C111)","v":"Composição 102198_ADP-01"},"Composição","102198_ADP-01","PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2",{"$f":"IF($L111>0,SUM(OFFSET(F111,1,0,$L111),0))","v":19.48},20.67,null,{"$f":"IF(ISERROR(F111),0,F111)","v":19.48},20.67,{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":10},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K111,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K111+1,K:K,0))-ROW(L111)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I111<>0,J111<>0),N111=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L111>0,F111<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q111,1,0,$L111))/F111,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88310,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":"PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H112*ROUND(I112,2),2)","v":13.91},{"$f":"TRUNC($H112*ROUND(J112,2),2)","v":15.1},0.4597,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":30.27},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":32.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B112,\" \",$C112),Banco!$A:$A,0)","v":13151},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!O112)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!P112)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F112*O112,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G112*P112,2)","v":0}]
[null,"Cotação","43940_COT",{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":"FUNDO NIVELADOR ACRILICO BRANCO PARA MADEIRA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":"L"},5.0599999999999996,5.0599999999999996,0.1002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":50.56},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":50.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B113,\" \",$C113),Banco!$A:$A,0)","v":29},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!O113)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!P113)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",3767,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":"LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":"UN"},0.51,0.51,0.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":1.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":1.28},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B114,\" \",$C114),Banco!$A:$A,0)","v":2610},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!O114)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!P114)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B115,\" \",$C115),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!O115)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!P115)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B116,\" \",$C116),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!O116)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!P116)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B117,\" \",$C117),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!O117)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!P117)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!D118)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!E118)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!I118)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!J118)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B118,\" \",$C118),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L118),$H118=\"\",$H118=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K118,$K$1:$K118,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!O118)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!P118)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!D119)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!E119)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!I119)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!J119)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B119,\" \",$C119),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L119),$H119=\"\",$H119=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K119,$K$1:$K119,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!O119)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!P119)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!D120)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!E120)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!I120)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!J120)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B120,\" \",$C120),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L120),$H120=\"\",$H120=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K120,$K$1:$K120,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!O120)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L120),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L120-1,COLUMN(Composições!P120)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!D121)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!E121)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!I121)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!J121)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A121)-1","v":10},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B121,\" \",$C121),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L121),$H121=\"\",$H121=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K121,$K$1:$K121,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!O121)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L121),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L121-1,COLUMN(Composições!P121)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A122)-1","v":10},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K122,-1,0),$K$1:$K122,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B123,\" \",$C123)","v":"Composição CPU-01"},"Composição","CPU-01","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")","UN",{"$f":"IF($L123>0,SUM(OFFSET(F123,1,0,$L123),0))","v":293.61999999999995},297.09999999999997,null,{"$f":"IF(ISERROR(F123),0,F123)","v":293.61999999999995},297.09999999999997,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":11},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K123,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K123+1,K:K,0))-ROW(L123)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I123<>0,J123<>0),N123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L123>0,F123<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q123,1,0,$L123))/F123,4),0)","v":0},0]
[null,"Cotação","COT-01",{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!D124)-1),\"\")","v":"PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2\" / SAÍDA 1/2\")"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!E124)-1),\"\")","v":"UN"},{"$f":"TRUNC($H124*ROUND(I124,2),2)","v":254.73},{"$f":"TRUNC($H124*ROUND(J124,2),2)","v":254.73},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!I124)-4)),0)","v":254.73},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!J124)-4)),0)","v":254.73},{"$f":"COUNTA($A$1:$A124)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B124,\" \",$C124),Banco!$A:$A,0)","v":32},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L124),$H124=\"\",$H124=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K124,$K$1:$K124,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!O124)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L124),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L124-1,COLUMN(Composições!P124)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F124*O124,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G124*P124,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!D125)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!E125)-1),\"\")","v":"H"},14.49,15.81,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!I125)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!J125)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A125)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B125,\" \",$C125),Banco!$A:$A,0)","v":13059},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L125),$H125=\"\",$H125=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K125,$K$1:$K125,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!O125)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L125),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L125-1,COLUMN(Composições!P125)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88267,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!D126)-1),\"\")","v":"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!E126)-1),\"\")","v":"H"},13.94,15.24,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!I126)-4)),0)","v":27.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!J126)-4)),0)","v":30.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A126)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B126,\" \",$C126),Banco!$A:$A,0)","v":13063},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L126),$H126=\"\",$H126=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K126,$K$1:$K126,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!O126)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L126),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L126-1,COLUMN(Composições!P126)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",88316,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!D127)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!E127)-1),\"\")","v":"H"},10.46,11.32,0.5,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!I127)-4)),0)","v":20.92},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!J127)-4)),0)","v":22.64},{"$f":"COUNTA($A$1:$A127)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B127,\" \",$C127),Banco!$A:$A,0)","v":13162},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L127),$H127=\"\",$H127=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K127,$K$1:$K127,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!O127)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L127),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L127-1,COLUMN(Composições!P127)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!D128)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!E128)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!I128)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!J128)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A128)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B128,\" \",$C128),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L128),$H128=\"\",$H128=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K128,$K$1:$K128,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!O128)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L128),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L128-1,COLUMN(Composições!P128)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!D129)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!E129)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!I129)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!J129)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A129)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B129,\" \",$C129),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L129),$H129=\"\",$H129=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K129,$K$1:$K129,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!O129)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L129),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L129-1,COLUMN(Composições!P129)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!D130)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!E130)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!I130)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!J130)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A130)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B130,\" \",$C130),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L130),$H130=\"\",$H130=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K130,$K$1:$K130,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!O130)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L130),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L130-1,COLUMN(Composições!P130)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!D131)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!E131)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!I131)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!J131)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A131)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B131,\" \",$C131),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L131),$H131=\"\",$H131=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K131,$K$1:$K131,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!O131)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L131),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L131-1,COLUMN(Composições!P131)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!D132)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!E132)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!I132)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!J132)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A132)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B132,\" \",$C132),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L132),$H132=\"\",$H132=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K132,$K$1:$K132,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!O132)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L132),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L132-1,COLUMN(Composições!P132)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!D133)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!E133)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!I133)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!J133)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":11},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B133,\" \",$C133),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L133),$H133=\"\",$H133=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K133,$K$1:$K133,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!O133)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L133),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L133-1,COLUMN(Composições!P133)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A134)-1","v":11},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K134,-1,0),$K$1:$K134,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENATE($B135,\" \",$C135)","v":"Composição 101873_ADP-01"},"Composição","101873_ADP-01","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO","UN",{"$f":"IF($L135>0,SUM(OFFSET(F135,1,0,$L135),0))","v":248.63},252.5,null,{"$f":"IF(ISERROR(F135),0,F135)","v":248.63},252.5,{"$f":"COUNTA($A$1:$A135)-1","v":12},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K135,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K135+1,K:K,0))-ROW(L135)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I135<>0,J135<>0),N135=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim",{"$f":"IF(AND($L135>0,F135<>0),ROUND(SUM(OFFSET(Q135,1,0,$L135))/F135,4),0)","v":0},0]
[null,"SINAPI",88264,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!D136)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!E136)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H136*ROUND(I136,2),2)","v":22.63},{"$f":"TRUNC($H136*ROUND(J136,2),2)","v":24.7},0.78110000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!I136)-4)),0)","v":28.98},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!J136)-4)),0)","v":31.63},{"$f":"COUNTA($A$1:$A136)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B136,\" \",$C136),Banco!$A:$A,0)","v":13059},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L136),$H136=\"\",$H136=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K136,$K$1:$K136,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!O136)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L136),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L136-1,COLUMN(Composições!P136)-6)),0)","v":0},{"$f":"ROUND(F136*O136,2)","v":0},{"$f":"ROUND(G136*P136,2)","v":0}]
[null,"SINAPI",88247,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!D137)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!E137)-1),\"\")","v":"H"},18.36,19.93,0.78110000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!I137)-4)),0)","v":23.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!J137)-4)),0)","v":25.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A137)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B137,\" \",$C137),Banco!$A:$A,0)","v":12839},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L137),$H137=\"\",$H137=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K137,$K$1:$K137,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!O137)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L137),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L137-1,COLUMN(Composições!P137)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI",87367,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!D138)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!E138)-1),\"\")","v":"M3"},8.9600000000000009,9.19,1.17E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!I138)-4)),0)","v":766.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!J138)-4)),0)","v":785.51},{"$f":"COUNTA($A$1:$A138)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B138,\" \",$C138),Banco!$A:$A,0)","v":6164},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L138),$H138=\"\",$H138=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K138,$K$1:$K138,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!O138)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L138),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L138-1,COLUMN(Composições!P138)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"Cotação","COT-SUPORTE",{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!D139)-1),\"\")","v":"SUPORTE PARA 12 DISJUNTORES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!E139)-1),\"\")","v":"UN"},34.99,34.99,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!I139)-4)),0)","v":34.99},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!J139)-4)),0)","v":34.99},{"$f":"COUNTA($A$1:$A139)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B139,\" \",$C139),Banco!$A:$A,0)","v":33},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L139),$H139=\"\",$H139=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K139,$K$1:$K139,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!O139)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L139),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L139-1,COLUMN(Composições!P139)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,"SINAPI-I",39805,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!D140)-1),\"\")","v":"QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!E140)-1),\"\")","v":"UN"},163.69,163.69,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!I140)-4)),0)","v":163.69},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!J140)-4)),0)","v":163.69},{"$f":"COUNTA($A$1:$A140)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B140,\" \",$C140),Banco!$A:$A,0)","v":3697},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L140),$H140=\"\",$H140=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K140,$K$1:$K140,0)-1,0))","v":"F"},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!O140)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L140),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L140-1,COLUMN(Composições!P140)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!D141)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!E141)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!I141)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!J141)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A141)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B141,\" \",$C141),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L141),$H141=\"\",$H141=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K141,$K$1:$K141,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!O141)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L141),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L141-1,COLUMN(Composições!P141)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!D142)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!E142)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!I142)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!J142)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A142)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B142,\" \",$C142),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L142),$H142=\"\",$H142=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K142,$K$1:$K142,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!O142)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L142),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L142-1,COLUMN(Composições!P142)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!D143)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!E143)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!I143)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!J143)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B143,\" \",$C143),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L143),$H143=\"\",$H143=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K143,$K$1:$K143,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!O143)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L143),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L143-1,COLUMN(Composições!P143)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!D144)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!E144)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!I144)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!J144)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A144)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B144,\" \",$C144),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L144),$H144=\"\",$H144=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K144,$K$1:$K144,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!O144)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L144),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L144-1,COLUMN(Composições!P144)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!D145)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!E145)-1),\"\")","v":""},0,0,0,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!I145)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!J145)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A145)-1","v":12},{"$f":"MATCH(CONCATENATE($B145,\" \",$C145),Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L145),$H145=\"\",$H145=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K145,$K$1:$K145,0)-1,0))","v":""},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!O145)-6)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L145),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L145-1,COLUMN(Composições!P145)-6)),0)","v":0},0,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A146)-1","v":12},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K146,-1,0),$K$1:$K146,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","29 DE AGOSTO DE 2025",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"ENG. CIVIL - CREA 177789/D-MG",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":6,"n_cols":8,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","SEM DESONERAÇÃO: 116,79% HORISTA e 73,93% MENSALISTA\nCOM DESONERAÇÃO: 93,83% HORISTA e 55,49% MENSALISTA","NACIONAL","BELO HORIZONTE","SINAPI FORMATO 2025","08/2025","","10/09/2025"]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,null,"CONTÉM:"]
[null,null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]